## 响应文件封面

（粘贴于各册封袋上）

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）**

响应文件

**资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本**

（在响应文件递交截止时间前不得开启）

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

## 第一册 资格审查部分

正本/副本

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）**

响应文件

第一册 资格审查部分

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 目录

（1）承诺函

（2）企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）

（3）法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）

（4）授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）

（5）供应商认为需要提交的其他资料

### 1承诺函

**承诺函**

致：南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）采购活动进行响应。承诺如下：

一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；

二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；

三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；

五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；

六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；

七、我方保证无“附件四 供应商负面清单”所列的不良行为；

上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

供应商：（加盖公章）

年 月 日

### 附件四

**承诺函—供应商负面清单**

一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；

二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；

三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；

五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；

六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；

七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；

八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；

九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

供应商：（加盖公章）

年 月 日

### 2企业营业执照或事业单位法人证书

提供复印件并加盖公章

### 3法定代表人身份证明书

**法定代表人身份证明书**

（姓名） 先生/女士，系本单位 （单位名称） 法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商：（加盖公章）

年 月 日

**注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件并加盖公章**

|  |
| --- |
|  |

### 4授权委托书原件

**授权委托书（如有授权）**

南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

本授权委托书声明：本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）的采购活动。

该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。

该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

　　　年　 月 　 日

**注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件并加盖公章**

|  |
| --- |
|  |

**5供应商认为需要提交的其他资料**

格式自拟

## 第二册 商务技术部分

正本/副本

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）**

响应文件

第二册 商务技术部分

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 目录

1. 商务和技术偏离表

## 2、物资参数及品牌选用表

3、业绩材料

### 1商务和技术偏离表

**商务和技术偏离表**

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。

2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

　　　年　 月 　 日

### 2物资参数及品牌选用表

**物资参数及品牌选用表（此表放入商务技术文件中）**

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 物资描述 | 参考品牌 | 供应商响应物资  描述  (请详细注明) | 响应品牌  （须明确注明） |
| 1 | 050102-000002 | 投入式液位计 | 量程0-5m，精度0.50%，供电24VDC，输出4-20mA，304不锈钢外壳，防护等级IP68，引线不低于6m |  |  |  |
| 2 | 060104-000002 | 隔离开关承重平台 | 平台长度450cm±3cm；平台平面宽度 60cm±5cm；平台承重600kg±20kg，防锈铁铸件材质。整体包含三脚架部分（长度约80公分），三角支撑与墙体之间采用胀钉连接，平台面与三角支撑之间采用的连接方式不做要求，方便现场安装。含安装的胀钉等辅材。 |  |  |  |
| 3 | 080107-000043 | 转辙机防雨罩 | 适用于ZDJ9转辙机及杆件，SMC复合材料，灰色，耐腐蚀阻燃绝缘，抗压强度不低于10MPa，使用穿底连杆固定。转辙机罩子为正方形，杆件罩子为长方形，两个罩子使用铰链连接 |  |  |  |
| 4 | 150306-000002 | A3立柱 | 不锈钢导向牌：牌面A3大可调整横板竖版；单面；配有机玻璃可换取宣传内容；柱子长88-130cm可调节高度；底盘直径33cm，底盘与柱子固定，背部没有插销 |  |  |  |
| 5 | 150307-000001 | 木纹塑料桶 | 14升容量，长\*宽\*高：23.5cm\*23.5cm\*30cm(误差±0.5cm)；木纹；每面需喷涂红色“小心地滑”四个字 |  |  |  |
| 6 | 150307-000002 | 塑料花装饰物 | 仿真植物草皮装饰，25\*25cm，草高约3-5cm |  |  |  |
| 7 | 150308-000006 | 无障碍便携式轮椅坡道板 | 长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识 |  |  |  |
| 8 | 180101-000050 | 塞尺 | 适用范围0.1-1.0mm，尺片长200mm，材质：合金弹簧钢，防锈处理 |  |  |  |
| 9 | 180206-000084 | 放大镜LED灯 | 放大倍数10倍；台式 |  |  |  |
| 10 | 180211-000013 | 工具柜 | 材质：冷轧钢板，表面喷塑，板材厚度≥1.0mm；尺寸：长\*宽\*高，1000\*500\*1800mm；箱体结构：内置三层抽屉，单层抽屉承重≥50kg；底层隔板，承重≥80kg；顶部侧门设置方孔挂钩，并配置挂钩，挂钩数量不少于50个。 |  |  |  |
| 11 | 180211-000056 | 轨道平板车 | 需定制，需做防腐防锈措施，承重量不低于1.5吨，尺寸长度165cm\*150cm，轮毂绝缘并带手动刹车，直径12cm，左右两轮满足轨距1435mm要求 |  |  |  |
| 12 | 180211-000057 | 两层重型零件工具小推车 | 车体不锈钢，层面防静电，承重100-200kg，便携式双把手，静音式万向轮，层间距630mm，含轮尺寸780\*555\*800mm |  |  |  |
| 13 | 180400-000010 | 手持扩音喇叭 | ABS工程塑料；两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；尺寸:不小于350\*230mm；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能 |  |  |  |
| 14 | 610201-000002 | 电池 | 5号电池;碱性 | 南孚、金霸王、超霸 |  |  |
| 15 | 610301-000003 | 中型货架主架 | 货架尺寸：长\*宽\*高：2000\*600\*2500mm；货架材质：Q235；货架颜色：RAL 7035 浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：65\*50\*1.5mm；横梁尺寸：60\*40\*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔） |  |  |  |
| 16 | 610406-000001 | 安全警示带 | ≥100m，自带塑料圆盒 |  |  |  |
| 17 | 620204-000015 | 锂基润滑脂 | 3#，15Kg/桶 | 昆仑、美孚、长城 |  |  |
| 18 | 620204-000038 | 机油 | 4L/瓶，粘度5W-30 | 美孚、3M、固特威 |  |  |
| 19 | 620204-000041 | 丝杆润滑黑油 | S700K转辙机滚珠丝杠专用黑油，温度要求至少满足-51至177摄氏度区间，16kg/桶 |  |  |  |
| 20 | 630102-000040 | 挡鼠板 | 铝合金材质，尺寸：长96cm，宽3cm，高50cm（含插槽） |  |  |  |
| 21 | 630102-000041 | 挡鼠板 | 铝合金材质，尺寸：长139.7cm，宽2.5cm，高49.7cm（含插槽） |  |  |  |
| 22 | 630104-000003 | 安全别针 | 45mm，银色；50个/盒 |  |  |  |
| 23 | 630104-000010 | 镀锌铁丝 | Φ1.2mm，10kg/卷 |  |  |  |
| 24 | 630202-000003 | 接地铜箔 | 宽3cm，厚0.1mm |  |  |  |
| 25 | 640101-000002 | 针线盒 | PP材质，粉色，30件缝纫工具内含小剪刀，16色线 |  |  |  |
| 26 | 640101-000076 | 工具包 | 380\*270\*300mm，面料加厚防水尼龙布，耐磨损，加厚内村 | 世达、史丹利、博世 |  |  |
| 27 | 640101-000080 | 司机便携包 | 帆布材质，灰色，长\*宽\*厚约：27cm\*20cm\*10cm |  |  |  |
| 28 | 640101-000081 | 司机背包 | 15.6英寸，黑色双肩软箱包，涤纶材质；防水，拉链，软把，有夹层 |  |  |  |
| 29 | 640101-000082 | 继电器周转箱 | 箱体尺寸不小于400\*250\*250mm，可容纳不少于6台铁路安全继电器；EPE珍珠海绵材料内包装，自带减震功能，隔离每个继电器 | 西安履信通、西安晶海中德铁路电气有限公司、陕西锐奥 |  |  |
| 30 | 640102-000003 | 捆钞纸 | 棉纸；银行专用；长\*宽：52cm\*2cm；400/扎；白色 |  |  |  |
| 31 | 640102-000011 | 尼龙扎带 | 5\*250mm，250根/包 | 金星，山泽，卡夫威尔 |  |  |
| 32 | 640102-000025 | 尼龙包扎绳 | 绳面展开2cm；聚丙烯；250g/卷 |  |  |  |
| 33 | 640102-000026 | 橡皮筋 | 100个/包 |  |  |  |
| 34 | 640102-000038 | 尼龙扎带 | 5\*500mm，250根/包 | 金星，山泽，卡夫威尔 |  |  |
| 35 | 640102-000039 | 尼龙扎带 | 4\*200mm，250根/包 | 金星，山泽，卡夫威尔 |  |  |
| 36 | 640102-000041 | 密封塑料袋 | 全新LDPE材质；长\*宽：23cm\*17cm；8丝；100个/包 |  |  |  |
| 37 | 640102-000042 | opp束带 | 宽12mm\*长150m，0.1mm厚；OPP；透明 |  |  |  |
| 38 | 640102-000046 | 尼龙扎带 | 3\*100mm，100根/包 |  |  |  |
| 39 | 640102-000071 | 防静电袋 | PET镀半铝/CPP，60\*40cm，100个/包 |  |  |  |
| 40 | 640102-000077 | 绝缘不锈钢扎带 | 4.6\*200mm，100根/包 | 卡夫威尔，森美电气，浦尔佳 |  |  |
| 41 | 640102-000078 | 绝缘不锈钢扎带 | 7.9\*500mm，100根/包 | 卡夫威尔，森美电气，浦尔佳 |  |  |
| 42 | 640102-000080 | 尼龙扎带 | 5\*250mm，250根/包 |  |  |  |
| 43 | 640102-000081 | 尼龙扎带 | 8\*500mm，100根/包 |  |  |  |
| 44 | 640102-000102 | 尼龙扎带 | 3\*300mm，100根/包 |  |  |  |
| 45 | 640103-000015 | 羊毛刷 | 木柄，2寸 | 国益、卡夫威尔、得力 |  |  |
| 46 | 640103-000016 | 羊毛刷 | 木柄，3寸 | 国益、卡夫威尔、得力 |  |  |
| 47 | 640103-000025 | 猪毛刷 | 木柄，1寸 |  |  |  |
| 48 | 640103-000034 | 油漆笔 | 红色，线幅2.0mm |  |  |  |
| 49 | 640104-000002 | 无纺布 | 50cm\*60cm，240张/卷，米白色 |  |  |  |
| 50 | 640104-000010 | 砂纸 | 耐水砂纸，1500号230\*280mm | 卡夫威尔，鹰牌，3M |  |  |
| 51 | 640104-000011 | 砂纸 | 耐水砂纸，220号230\*280mm，1包10片 | 卡夫威尔，鹰牌，3M |  |  |
| 52 | 640104-000012 | 砂纸 | 耐水砂纸，500号 230\*280mm，1包10片 | 卡夫威尔，鹰牌，3M |  |  |
| 53 | 640104-000014 | 酒精棉片 | 一次性独立包装，3cm\*6cm，50片/盒 |  |  |  |
| 54 | 640104-000019 | 拭亮布 | 30cm\*32cm | 思高，惠利得，3M |  |  |
| 55 | 640104-000023 | 水磨砂纸 | 80目 |  |  |  |
| 56 | 640104-000041 | 粘鼠板 | 尺寸≥34\*22cm |  |  |  |
| 57 | 640104-000043 | 酒精棉片 | 一次性独立包装，12cm\*18cm，50片/盒 |  |  |  |
| 58 | 640104-000047 | 砂纸 | 800目，230mm\*280mm | 卡夫威尔，鹰牌，3M |  |  |
| 59 | 640104-000048 | 砂纸 | 1000目，230mm\*280mm | 卡夫威尔，鹰牌，3M |  |  |
| 60 | 640105-000007 | 警示胶带 | 宽48mm，20m/卷，黑黄相间，PVC材质，耐磨 |  |  |  |
| 61 | 640105-000008 | 警示胶带 | 宽15cm，20m/卷，黑黄相间，PVC材质，耐磨 |  |  |  |
| 62 | 640105-000009 | 警示胶带 | 宽48mm，33m/卷，黄色，PVC材质，耐磨 |  |  |  |
| 63 | 640105-000031 | 缠绕膜 | 宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量） |  |  |  |
| 64 | 640105-000041 | 桌面定位胶带 | 15mm\*66m；PET；蓝色 |  |  |  |
| 65 | 640105-000110 | 大夯胶 | 50\*40mm，PET离型膜，耐温-40至200℃，防水防潮，工业级超强粘性 | 银背、3M、三棵树 |  |  |
| 66 | 640107-000007 | 热缩管 | 截面积100mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 |  |  |  |
| 67 | 640107-000015 | 一次性伞套 | 长款;71\*14\*8.5cm;500个/包:厚度双面四丝 |  |  |  |
| 68 | 640107-000016 | 一次性伞套 | 短款:34\*14\*8.5cm;500个/包;厚度双面四丝 |  |  |  |
| 69 | 640107-000028 | 防火泥 | 20kg/箱 |  |  |  |
| 70 | 640107-000073 | SVG过滤棉 | 80\*50cm，厚3mm/片 | 云纵诚新，松宝，科夫特 |  |  |
| 71 | 640107-000164 | 热缩管 | 截面积180mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 |  |  |  |
| 72 | 640107-000171 | 空调器风机皮带 | A型三角带，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃；内周长1107mm | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 73 | 640107-000174 | 空调器风机皮带 | B型三角带，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃；内周长2200mm | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 74 | 640107-000181 | 空调器风机皮带 | B型三角带，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃；内周长2280mm | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 75 | 640107-000193 | 防火包 | 国标720型，320\*180\*35mm，3C认证 |  |  |  |
| 76 | 640107-000219 | 热缩管 | Φ10mm，黑色，100m/卷；聚烯烃材质热收缩套管，收缩比4:1，电压等级不低于400V，防火等级VW-1，工作温度覆盖-40至100℃ |  |  |  |
| 77 | 640107-000220 | 热缩管 | Φ10mm，白色，100m/卷；聚烯烃材质热收缩套管，收缩比4:1，电压等级不低于400V，防火等级VW-1，工作温度覆盖-40至100℃ |  |  |  |
| 78 | 640107-000221 | 塑料波纹管 | 黑色PVC防火阻燃塑料波纹管，100m/卷，外径4cm，壁厚2mm。 |  |  |  |
| 79 | 640107-000223 | 热缩管 | 截面积400mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 |  |  |  |
| 80 | 640107-000224 | 皮带 | 参数相当于SPA860Lw | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 81 | 640107-000225 | 皮带 | 参数相当于SPA1082 | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 82 | 640107-000226 | 皮带 | 参数相当于SPB2030LW | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 83 | 640107-000227 | 皮带 | 参数相当于SPA1632LW | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 84 | 640107-000228 | 皮带 | 参数相当于B-86 | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 85 | 640107-000229 | 联轴器弹性体 | 参数相当于CJ42/55 |  |  |  |
| 86 | 640107-000230 | 皮带 | 参数相当于SPB1250Lw | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 87 | 640107-000231 | 皮带 | 参数相当于SPA832Lw | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 88 | 640107-000232 | 皮带 | 参数相当于SPB3700Lw | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 89 | 640107-000233 | 皮带 | 参数相当于SPB2240Lw | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 90 | 640107-000234 | 皮带 | 参数相当于SPA1000Lw | 三星、坂东、欧皮特 |  |  |
| 91 | 640108-000018 | 金属切割片 | 355\*3.0\*25.4mm |  |  |  |
| 92 | 640108-000128 | 锯条 | 12"，32齿，高速钢 | 史丹利，世达，工途 |  |  |
| 93 | 640108-000137 | 手电钻钻头套装 | 2-6mm，5件 |  |  |  |
| 94 | 640108-000140 | 空心钻头 | 空心21\*35mm |  |  |  |
| 95 | 640108-000158 | 角磨片 | Φ100mm\*厚1.2mm\*内径16mm |  |  |  |
| 96 | 640108-000218 | 水刷 | 用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪 |  |  |  |
| 97 | 640108-000250 | 角磨机砂轮片 | 孔径16mm，直径不小于100mm，厚度不小于6mm |  |  |  |
| 98 | 640108-000255 | 钢卷尺 | 3m，尺条宽度10-12mm，尺钩高度不大于4mm | 史丹利、世达、博世 |  |  |
| 99 | 640108-000267 | 皮卷尺 | 50m |  |  |  |
| 100 | 640108-000268 | 皮卷尺 | 30m |  |  |  |
| 101 | 640108-000273 | 现场记录仪磁铁夹 | 7\*7cm；强力磁铁卡扣夹；黑色；皮革，铁扣加皮革包边 |  |  |  |
| 102 | 640108-000274 | 电源线 | 用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪主机 |  |  |  |
| 103 | 640108-000275 | 车体连接线 | 用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪前后车体连接供电 |  |  |  |
| 104 | 640108-000276 | 钢直尺 | 150mm | 得力，世达，史丹利 |  |  |
| 105 | 640108-000277 | 接点固定块 | 辅助清洁ZDJ9转辙机内部接点，静接点组擦拭块，长方体，尼龙材质 | 西安履信通、西安晶海中德铁路电气有限公司、陕西锐奥 |  |  |
| 106 | 640108-000280 | 转辙机接点卡具 | 适用于天津ZDJ9转辙机动静接点组，用来测量动接点打入深度，9.5mm检查块，尼龙材质 | 西安履信通、西安晶海中德铁路电气有限公司、陕西锐奥 |  |  |
| 107 | 640108-000281 | 钻头 | 方柄12mm\*200mm |  |  |  |
| 108 | 640108-000282 | 钻头 | 方柄16mm\*200mm |  |  |  |
| 109 | 640108-000283 | 钻头 | 方柄18mm\*200mm |  |  |  |
| 110 | 640108-000284 | 钻头 | 方柄20mm\*200mm |  |  |  |
| 111 | 640108-000285 | 切割锯片 | 外径：355mm，齿宽：3.0mm，齿数：120T，孔径：30mm |  |  |  |
| 112 | 640108-000286 | 角磨机植绒百洁布 | 规格：直径4寸植绒，厚度10mm，粗粒度180，材质：背绒拉丝布 |  |  |  |
| 113 | 640108-000287 | 钻头 | 适用于钢轨打孔的钻头，直径19mm，现场备件参考技术参数DRTX-40190SL2 |  |  |  |
| 114 | 640108-000288 | 望远镜 | 双筒，倍数大于8 | 尼康、熊猫、视德乐 |  |  |
| 115 | 640108-000289 | 冲击钻钻头 | 4/5/6/8/10mm，五支装 |  |  |  |
| 116 | 640108-000290 | 不锈钢专用麻花钻头 | 高硬度钢铁打孔含钴麻花钻钢钻铁304钻头，1.5-6.5mm，13件套 |  |  |  |
| 117 | 640202-000002 | 安全警示带 | 5cm\*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用 |  |  |  |
| 118 | 640202-000003 | 一次性警戒带 | PVC材质；红白相间；宽\*长：65mm\*50m；文字为：注意安全 SAFE CAUTION |  |  |  |
| 119 | 640204-000003 | 温度贴 | 40-70摄氏度；10格A；10条/盒 |  |  |  |
| 120 | 640400-000006 | 票务信封 | 牛皮纸；黄色；  长\*宽：176mm\*125mm；印“票务专用信封”字样及彩色logo；150g原纸制作，单个重量大于5g |  |  |  |
| 121 | 640400-000007 | 票务信封 | 牛皮纸；黄色；  长\*宽：229mm\*162mm；印“票务专用信封”字样及彩色logo；150g原纸制作，单个重量大于10g |  |  |  |
| 122 | 640400-000008 | 牛皮信封 | 324mm\*229mm；黄色；100个/包；150g原纸制作，单个重量大于22g |  |  |  |
| 123 | 650101-000027 | 防转T型螺栓 | 材质：镀锌（全螺纹）；规格：M20\*40cm；配M20平垫4个、弹垫2个、螺母2个 |  |  |  |
| 124 | 650101-000034 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；公称长度：M12\*120 |  |  |  |
| 125 | 650101-000038 | 膨胀螺栓 | 规格：M8\*100；材质：304不锈钢 |  |  |  |
| 126 | 650101-000061 | 不锈钢螺丝螺母套装 | M16\*80(螺栓、螺母、垫片） | 劲功，佰瑞特，工途 |  |  |
| 127 | 650101-000077 | 热镀锌螺栓 | M8 长度5公分 |  |  |  |
| 128 | 650101-000078 | 热镀锌螺栓 | M10 长度7公分 |  |  |  |
| 129 | 650101-000079 | 热镀锌螺栓 | M12 长度7公分 |  |  |  |
| 130 | 650101-000101 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M10\*60；强度：A2-70 |  |  |  |
| 131 | 650101-000102 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M12\*60；强度：A2-70 |  |  |  |
| 132 | 650101-000103 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M16\*60；强度：A2-70 |  |  |  |
| 133 | 650101-000104 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M20\*60；强度：A2-70 |  |  |  |
| 134 | 650101-000105 | 镀锌螺栓 | 材质：热镀锌（含平垫，弹垫，螺母）；标准：ISO4017；规格：M16\*50 |  |  |  |
| 135 | 650101-000106 | 镀锌螺栓 | 材质：热镀锌（含平垫，弹垫，螺母）；标准：ISO4017；规格：M20\*50 |  |  |  |
| 136 | 650101-000107 | T型螺栓 | 适用于刚性接触网槽钢；材质：Q235镀锌；规格：M20\*500 |  |  |  |
| 137 | 650101-000108 | 内六角螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M10\*60 |  |  |  |
| 138 | 650101-000109 | 膨胀螺丝 | 材质：不锈钢；规格：M10\*120 |  |  |  |
| 139 | 650101-000110 | 螺栓 | 规格：半牙M10\*55，材质：不锈钢 |  |  |  |
| 140 | 650101-000111 | 螺栓 | 规格：半牙M12\*55，材质：不锈钢 |  |  |  |
| 141 | 650101-000112 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M16\*120 |  |  |  |
| 142 | 650101-000113 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M18\*150 |  |  |  |
| 143 | 650101-000114 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M20\*200 |  |  |  |
| 144 | 650101-000115 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M10\*100 |  |  |  |
| 145 | 650101-000116 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M12\*100 |  |  |  |
| 146 | 650101-000117 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M16\*100 |  |  |  |
| 147 | 650101-000118 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M18\*100 |  |  |  |
| 148 | 650103-000031 | 螺帽 | M10，不锈钢，GB A4 | 固万基、劲功、华司 |  |  |
| 149 | 650103-000032 | 螺帽 | M12，不锈钢，GB A4 | 固万基、劲功、华司 |  |  |
| 150 | 650103-000034 | 螺帽 | M16，不锈钢，GB A4 | 固万基、劲功、华司 |  |  |
| 151 | 650103-000036 | 螺帽 | M20，不锈钢，GB A4 | 固万基、劲功、华司 |  |  |
| 152 | 650103-000041 | 镀锌螺帽 | 材质：热镀锌；规格M16 |  |  |  |
| 153 | 650103-000042 | 镀锌螺帽 | 材质：热镀锌；规格M20 |  |  |  |
| 154 | 650103-000043 | 镀锌非标螺母 | M20，厚度5mm |  |  |  |
| 155 | 650103-000044 | 镀锌非标螺母 | M16，厚度5mm |  |  |  |
| 156 | 650104-000019 | 弹簧垫片 | M10，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 157 | 650104-000020 | 弹簧垫片 | M12，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 158 | 650104-000022 | 弹簧垫片 | M16，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 159 | 650104-000023 | 弹簧垫片 | M18，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 160 | 650104-000024 | 弹簧垫片 | M20，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 161 | 650104-000036 | 平垫片 | M16，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 162 | 650104-000037 | 平垫片 | M18，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 163 | 650104-000038 | 平垫片 | M20，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 164 | 650104-000040 | 平垫片 | M24，不锈钢，GB A4 |  |  |  |
| 165 | 650104-000081 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M10\*16\*1 |  |  |  |
| 166 | 650104-000082 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M12\*18\*1 |  |  |  |
| 167 | 650104-000083 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M12\*24\*2 |  |  |  |
| 168 | 650104-000084 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M16\*28\*2.5 |  |  |  |
| 169 | 650106-000002 | 开口销 | M5\*40，GB91，不锈钢 |  |  |  |
| 170 | 650106-000004 | 开口销 | M3\*35，不锈钢，GB A2 |  |  |  |
| 171 | 650106-000008 | 开口销 | 标准：ISO1234 ；规格：M5-70 ；材质：蓝白锌 |  |  |  |
| 172 | 650106-000009 | 销钉 | 材质：不锈钢；公称长度：M16\*60；材质、强度：A2-70 | 劲功，佰瑞特，工途 |  |  |
| 173 | 650106-000010 | 开口销 | 标准：ISO1234；规格：M3\*35；材质：蓝白锌 |  |  |  |
| 174 | 650106-000011 | 开口销 | 标准：ISO1234；规格：M4\*45；材质：蓝白锌 |  |  |  |
| 175 | 650106-000012 | 开口销 | 标准：GB91；规格：M2.5\*35；材质：不锈钢 |  |  |  |
| 176 | 650108-000023 | 骑马卡 | 用于电缆桥架支架固定，配卡钉，304不锈钢，长30cm（上沿，非全长），宽3.8cm，高3.8cm |  |  |  |
| 177 | 660100-000088 | 阻燃多股软线 | ZR-BVR，7\*0.52mm²，红色，100m/卷 | 远东电缆、亨通光电、正泰电工 |  |  |
| 178 | 660100-000090 | 阻燃多股软线 | ZR-BVR，7\*0.52mm²，绿色，100m/卷 | 远东电缆、亨通光电、正泰电工 |  |  |
| 179 | 660100-000093 | 阻燃多股软线 | ZR-BVR，7\*0.52mm²，蓝色，100m/卷 | 远东电缆、亨通光电、正泰电工 |  |  |
| 180 | 660100-000101 | 低烟无卤阻燃软线 | WDZB-RY 0.75mm²（42\*0.15），蓝色，100m/卷 | 起帆、德力西、正泰电工 |  |  |
| 181 | 660100-000102 | 低烟无卤阻燃软线 | WDZB-RY 0.75mm²（42\*0.15），黑色，100m/卷 | 起帆、德力西、正泰电工 |  |  |
| 182 | 660100-000103 | 多股软线 | BVR，4mm²，黄绿色，100m/卷 | 德力西、亨通光电、正泰电工 |  |  |
| 183 | 660300-000003 | 光纤热缩管 | 100根/包；裸纤细管 | 朴联、通信汪、中天恒科 |  |  |
| 184 | 660300-000057 | 电话分线器 | 一分二，RJ11通用 | 绿联、山泽、连拓 |  |  |
| 185 | 660300-000058 | 尾纤适配器 | SC-SC，双工，单模通用型 | 绿联、山泽、连拓 |  |  |
| 186 | 660300-000059 | 光纤端面清洁笔 | 2.5mm | 赛纤、EB-LINK、博扬 |  |  |
| 187 | 660300-000060 | 光纤端面清洁笔 | 1.25mm | 赛纤、EB-LINK、博扬 |  |  |
| 188 | 660500-000006 | 纽扣电池 | LR44，10粒/盒 |  |  |  |
| 189 | 660500-000025 | 电池 | 9V，6F22ND碳性电池 |  |  |  |
| 190 | 660500-000030 | 电池 | 7号，碱性 |  |  |  |
| 191 | 660500-000031 | 电池 | 5号，碱性 |  |  |  |
| 192 | 660700-000064 | 水晶头 | RJ45屏蔽，100个/盒，超五类 |  |  |  |
| 193 | 660700-000297 | 螺栓松动指示器 | 适用于GB/T6170标准的M10不锈钢螺母的松动监测 | 南京普泰德电气科技有限公司/南京腾达五金制品有限公司/西安铁建机电器材有限公司 |  |  |
| 194 | 660700-000298 | 螺栓松动指示器 | 适用于GB/T6170标准的M12不锈钢螺母的松动监测 | 南京普泰德电气科技有限公司/南京腾达五金制品有限公司/西安铁建机电器材有限公司 |  |  |
| 195 | 660700-000300 | 地插 | 五孔 10A |  |  |  |
| 196 | 660700-000305 | 暗盒修复器 | 86型 |  |  |  |
| 197 | 660700-000306 | 水晶头 | 超六类，50个/包 |  |  |  |
| 198 | 660700-000321 | 配电箱挡片 | 配电箱1P补位片 |  |  |  |
| 199 | 660700-000322 | 插拔式接线端子插头 | 免焊式2EDGK-5.08mm间距接线端子，4P |  |  |  |
| 200 | 660700-000323 | 水晶头 | RJ11/6P4C，100个/盒 | 山泽、绿联、博扬 |  |  |
| 201 | 670100-000003 | 502胶水 | 20g/支 |  |  |  |
| 202 | 670100-000021 | 螺纹锁固胶 | 50ml/支，蓝色液态，耐受温度-54°C 至 180°C，粘度2100CP，中粘度，可拆卸 | 乐泰、3M，得力 |  |  |
| 203 | 670200-000003 | 除锈剂 | 320g/罐 | WD-40，保赐利，固特威 |  |  |
| 204 | 670200-000006 | 防松标记清除剂 | 400ml/瓶，较高的溶解能力，环保，不含氟里昂CFC溶剂，透明无色，无腐蚀性，通用型，低粘度，适用于清除大多数油污，灰尘，金属切削液，润滑液等工业污垢，烷烃/二甲氧基甲烷乙醇混合物，干燥时间（20℃）≤60s | Loctite、乐泰、WD-40 |  |  |
| 205 | 670200-000007 | 防锈润滑剂 | 410g/罐，清洁、润滑、防锈于各种金属表面 | CRC、保赐利、固特威 |  |  |
| 206 | 670200-000010 | 精密电子清洗剂 | 300g/瓶，透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27 |  |  |  |
| 207 | 670200-000027 | 除胶剂 | 450ml/瓶 | 好顺、保赐利、固特威 |  |  |
| 208 | 670200-000037 | 磨砂洗手膏 | 1L/瓶 |  |  |  |
| 209 | 670200-000045 | 清洁剂 | 400ml/罐，用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟 | 乐泰、泰扬、三键 |  |  |
| 210 | 670200-000047 | 绝缘子防护剂 | 1kg/瓶，清澈透明状，无杂质，无腐蚀性，涂层与模拟污层的剥离强度小于3kPa（1级） |  |  |  |
| 211 | 670300-000007 | 自动喷漆 | 白色，≥400ml/瓶 | 保赐利，绿美一族，三和 |  |  |
| 212 | 670300-000008 | 自动喷漆 | 黑色，≥400ml/瓶 | 保赐利，绿美一族，三和 |  |  |
| 213 | 670300-000009 | 自动喷漆 | 红色，≥400ml/瓶 | 保赐利，绿美一族，三和 |  |  |
| 214 | 670300-000011 | 自动喷漆 | 绿色，≥400ml/瓶 | 保赐利，绿美一族，三和 |  |  |
| 215 | 670300-000012 | 自动喷漆 | 银灰色，≥400ml/瓶 | 保赐利，绿美一族，三和 |  |  |
| 216 | 670300-000038 | 自动喷漆 | 白色超亮反光，≥400ml/瓶 |  |  |  |
| 217 | 670400-000003 | 压缩空气 | 227g/罐，360度无死角清洁，倒置无液体喷出，可用在带电设备上 | CRC、保赐利、惠利得 |  |  |
| 218 | 670500-000005 | 干燥剂 | 5g/袋 | 环潮威，杜邦，绿驰 |  |  |
| 219 | 670500-000011 | 干燥剂 | 50g/袋 | 环潮威，杜邦，绿驰 |  |  |
| 220 | 670500-000028 | 干燥剂 | 100g/袋 | 环潮威，杜邦，绿驰 |  |  |
| 221 | 670500-000029 | 毒品检测试剂盒 | 卡型；吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/摇头丸/大麻 |  |  |  |
| 222 | 670600-000016 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 960ml/瓶 |  |  |  |
| 223 | 670600-000017 | 变色硅胶 | 吸湿干燥剂，颗粒大小≤5mm，蓝色 | 恒鑫电力，惠利得，卡夫特 |  |  |
| 224 | 680203-000043 | 黄铜密码锁 | 宽40mm，防水防腐，密码数量为3位 |  |  |  |
| 225 | 680203-000058 | 内六角铁路专用挂锁 | XTE-TLS38mm，标准钩20mm |  |  |  |
| 226 | 680203-000059 | 内六角铁路专用挂锁 | XTE-TLS38mm，加长钩40mm |  |  |  |
| 227 | 680203-000065 | 抽屉导轨 | 10寸25cm，三节黑钢静音 |  |  |  |
| 228 | 680203-000074 | 密码链条锁 | 0.9m，防锈 | 永久、中立、无畏惧 |  |  |
| 229 | 680204-000161 | 单孔面盆冷热龙头 | DN20，不锈钢，配套不小于60cm冷热水管 |  |  |  |
| 230 | 690303-000001 | 轮椅 | 可折叠，承重100kg，钢架黑色喷塑，黑色帆布，可折背，实心前后轮，20-24寸后轮，5-7寸前轮，前面带脚踏板，带腰带 |  |  |  |

\*注：

**1.参选时必须同时明确注明提报物资的品牌，未按要求注明视为无效响应。**

2.序号须与第五章“采购需求”需求清单序号一致。

**3.本项目中的参考品牌，是所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择参考品牌，也可以选择参考品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于参考品牌档次。所选品牌档次低于参照品牌档次的，将作无效响应处理。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。供应商拟在参考品牌外自行选择品牌的，须同时提交该品牌（产品）设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人参考品牌的相关证明材料（含技术白皮书、权威机构出具的品牌产品不低于参考品牌技术参数、档次的推荐报告、生产许可证等材料），经评审小组三分之二以上人员论证，确认该品牌产品（设备）符合本项目要求的，论证没有通过的品牌不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本采购文件作出实质性响应，将作无效响应处理。**

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

## 年　 月 日

### 3业绩材料

**企业业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目概况** | **合同金额（万元）** | **合同签订时间** | **业主名称及联系方式** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商须提供以上业绩的合同复印件并加盖公章，可附页。**

第三册 报价部分

正本/副本

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目**

**（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）**

响应文件

第三册 报价部分

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 目录

1 响应函

2 分项报价表

### 1响应函

**响应函**

南通轨道交通集团有限公司运营分公司：

我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写） （¥ 元）的总报价（其中，增值税税率 %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。

一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。

二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。

三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。

四、如我司成为成交供应商，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；

（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

所有有关报价响应文件、供货、合同履行、售后服务的函电，请按下列联系：

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

公司邮箱：

年 　月　 日

### 2分项报价表

**分项报价表**

项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购物资描述 | | | | | 响应物资描述 | | | | |
| 序号 | 物资名称 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 响应物资描述是否与“物资参数及品牌选用表”内一致 | 单价（含税） | 合价（含税） | 质保期（月） | 备注 |
| 1 | 投入式液位计 | 量程0-5m，精度0.50%，供电24VDC，输出4-20mA，304不锈钢外壳，防护等级IP68，引线不低于6m | 个 | 60 | 是/否 |  |  | 12个月 |  |
| 2 | 隔离开关承重平台 | 平台长度450cm±3cm；平台平面宽度 60cm±5cm；平台承重600kg±20kg，防锈铁铸件材质。整体包含三脚架部分（长度约80公分），三角支撑与墙体之间采用胀钉连接，平台面与三角支撑之间采用的连接方式不做要求，方便现场安装。含安装的胀钉等辅材。 | 套 | 29 |  |  |  |  |  |
| 3 | 转辙机防雨罩 | 适用于ZDJ9转辙机及杆件，SMC复合材料，灰色，耐腐蚀阻燃绝缘，抗压强度不低于10MPa，使用穿底连杆固定。转辙机罩子为正方形，杆件罩子为长方形，两个罩子使用铰链连接 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | A3立柱 | 不锈钢导向牌：牌面A3大可调整横板竖版；单面；配有机玻璃可换取宣传内容；柱子长88-130cm可调节高度；底盘直径33cm，底盘与柱子固定，背部没有插销 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |
| 5 | 木纹塑料桶 | 14升容量，长\*宽\*高：23.5cm\*23.5cm\*30cm(误差±0.5cm)；木纹；每面需喷涂红色“小心地滑”四个字 | 个 | 85 |  |  |  |  |  |
| 6 | 塑料花装饰物 | 仿真植物草皮装饰，25\*25cm，草高约3-5cm | 块 | 85 |  |  |  |  |  |
| 7 | 无障碍便携式轮椅坡道板 | 长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 塞尺 | 适用范围0.1-1.0mm，尺片长200mm，材质：合金弹簧钢，防锈处理 | 把 | 32 |  |  |  |  |  |
| 9 | 放大镜LED灯 | 放大倍数10倍；台式 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工具柜 | 材质：冷轧钢板，表面喷塑，板材厚度≥1.0mm；尺寸：长\*宽\*高，1000\*500\*1800mm；箱体结构：内置三层抽屉，单层抽屉承重≥50kg；底层隔板，承重≥80kg；顶部侧门设置方孔挂钩，并配置挂钩，挂钩数量不少于50个。 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 轨道平板车 | 需定制，需做防腐防锈措施，承重量不低于1.5吨，尺寸长度165cm\*150cm，轮毂绝缘并带手动刹车，直径12cm，左右两轮满足轨距1435mm要求 | 辆 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 两层重型零件工具小推车 | 车体不锈钢，层面防静电，承重100-200kg，便携式双把手，静音式万向轮，层间距630mm，含轮尺寸780\*555\*800mm | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 手持扩音喇叭 | ABS工程塑料；两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；尺寸:不小于350\*230mm；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电池 | 5号电池;碱性 | 节 | 120 |  |  |  |  |  |
| 15 | 中型货架主架 | 货架尺寸：长\*宽\*高：2000\*600\*2500mm；货架材质：Q235；货架颜色：RAL 7035 浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：65\*50\*1.5mm；横梁尺寸：60\*40\*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔） | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 安全警示带 | ≥100m，自带塑料圆盒 | 卷 | 104 |  |  |  |  |  |
| 17 | 锂基润滑脂 | 3#，15Kg/桶 | 桶 | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | 机油 | 4L/瓶，粘度5W-30 | 瓶 | 90 |  |  |  |  |  |
| 19 | 丝杆润滑黑油 | S700K转辙机滚珠丝杠专用黑油，温度要求至少满足-51至177摄氏度区间，16kg/桶 | 桶 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | 挡鼠板 | 铝合金材质，尺寸：长96cm，宽3cm，高50cm（含插槽） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 挡鼠板 | 铝合金材质，尺寸：长139.7cm，宽2.5cm，高49.7cm（含插槽） | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 安全别针 | 45mm，银色；50个/盒 | 盒 | 43 |  |  |  |  |  |
| 23 | 镀锌铁丝 | Φ1.2mm，10kg/卷 | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 接地铜箔 | 宽3cm，厚0.1mm | 米 | 300 |  |  |  |  |  |
| 25 | 针线盒 | PP材质，粉色，30件缝纫工具内含小剪刀，16色线 | 盒 | 86 |  |  |  |  |  |
| 26 | 工具包 | 380\*270\*300mm，面料加厚防水尼龙布，耐磨损，加厚内村 | 个 | 68 |  |  |  |  |  |
| 27 | 司机便携包 | 帆布材质，灰色，长\*宽\*厚约：27cm\*20cm\*10cm | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | 司机背包 | 15.6英寸，黑色双肩软箱包，涤纶材质；防水，拉链，软把，有夹层 | 个 | 280 |  |  |  |  |  |
| 29 | 继电器周转箱 | 箱体尺寸不小于400\*250\*250mm，可容纳不少于6台铁路安全继电器；EPE珍珠海绵材料内包装，自带减震功能，隔离每个继电器 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 30 | 捆钞纸 | 棉纸；银行专用；长\*宽：52cm\*2cm；400/扎；白色 | 卷 | 300 |  |  |  |  |  |
| 31 | 尼龙扎带 | 5\*250mm，250根/包 | 包 | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | 尼龙包扎绳 | 绳面展开2cm；聚丙烯；250g/卷 | 卷 | 43 |  |  |  |  |  |
| 33 | 橡皮筋 | 100个/包 | 包 | 770 |  |  |  |  |  |
| 34 | 尼龙扎带 | 5\*500mm，250根/包 | 包 | 30 |  |  |  |  |  |
| 35 | 尼龙扎带 | 4\*200mm，250根/包 | 包 | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | 密封塑料袋 | 全新LDPE材质；长\*宽：23cm\*17cm；8丝；100个/包 | 包 | 27 |  |  |  |  |  |
| 37 | opp束带 | 宽12mm\*长150m，0.1mm厚；OPP；透明 | 件 | 6 |  |  |  |  |  |
| 38 | 尼龙扎带 | 3\*100mm，100根/包 | 包 | 95 |  |  |  |  |  |
| 39 | 防静电袋 | PET镀半铝/CPP，60\*40cm，100个/包 | 包 | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | 绝缘不锈钢扎带 | 4.6\*200mm，100根/包 | 包 | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | 绝缘不锈钢扎带 | 7.9\*500mm，100根/包 | 包 | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | 尼龙扎带 | 5\*250mm，250根/包 | 包 | 137 |  |  |  |  |  |
| 43 | 尼龙扎带 | 8\*500mm，100根/包 | 包 | 224 |  |  |  |  |  |
| 44 | 尼龙扎带 | 3\*300mm，100根/包 | 包 | 52 |  |  |  |  |  |
| 45 | 羊毛刷 | 木柄，2寸 | 把 | 70 |  |  |  |  |  |
| 46 | 羊毛刷 | 木柄，3寸 | 把 | 20 |  |  |  |  |  |
| 47 | 猪毛刷 | 木柄，1寸 | 把 | 34 |  |  |  |  |  |
| 48 | 油漆笔 | 红色，线幅2.0mm | 支 | 820 |  |  |  |  |  |
| 49 | 无纺布 | 50cm\*60cm，240张/卷，米白色 | 卷 | 55 |  |  |  |  |  |
| 50 | 砂纸 | 耐水砂纸，1500号230\*280mm | 张 | 300 |  |  |  |  |  |
| 51 | 砂纸 | 耐水砂纸，220号230\*280mm，1包10片 | 包 | 20 |  |  |  |  |  |
| 52 | 砂纸 | 耐水砂纸，500号 230\*280mm，1包10片 | 包 | 82 |  |  |  |  |  |
| 53 | 酒精棉片 | 一次性独立包装，3cm\*6cm，50片/盒 | 盒 | 120 |  |  |  |  |  |
| 54 | 拭亮布 | 30cm\*32cm | 块 | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | 水磨砂纸 | 80目 | 张 | 200 |  |  |  |  |  |
| 56 | 粘鼠板 | 尺寸≥34\*22cm | 块 | 80 |  |  |  |  |  |
| 57 | 酒精棉片 | 一次性独立包装，12cm\*18cm，50片/盒 | 块 | 20 |  |  |  |  |  |
| 58 | 砂纸 | 800目，230mm\*280mm | 张 | 500 |  |  |  |  |  |
| 59 | 砂纸 | 1000目，230mm\*280mm | 张 | 300 |  |  |  |  |  |
| 60 | 警示胶带 | 宽48mm，20m/卷，黑黄相间，PVC材质，耐磨 | 卷 | 780 |  |  |  |  |  |
| 61 | 警示胶带 | 宽15cm，20m/卷，黑黄相间，PVC材质，耐磨 | 卷 | 340 |  |  |  |  |  |
| 62 | 警示胶带 | 宽48mm，33m/卷，黄色，PVC材质，耐磨 | 卷 | 50 |  |  |  |  |  |
| 63 | 缠绕膜 | 宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量） | 卷 | 12 |  |  |  |  |  |
| 64 | 桌面定位胶带 | 15mm\*66m；PET；蓝色 | 卷 | 385 |  |  |  |  |  |
| 65 | 大夯胶 | 50\*40mm，PET离型膜，耐温-40至200℃，防水防潮，工业级超强粘性 | 片 | 200 |  |  |  |  |  |
| 66 | 热缩管 | 截面积100mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 67 | 一次性伞套 | 长款;71\*14\*8.5cm;500个/包:厚度双面四丝 | 包 | 860 |  |  |  |  |  |
| 68 | 一次性伞套 | 短款:34\*14\*8.5cm;500个/包;厚度双面四丝 | 包 | 860 |  |  |  |  |  |
| 69 | 防火泥 | 20kg/箱 | 箱 | 26 |  |  |  |  |  |
| 70 | SVG过滤棉 | 80\*50cm，厚3mm/片 | 片 | 120 |  |  |  |  |  |
| 71 | 热缩管 | 截面积180mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 | 米 | 80 |  |  |  |  |  |
| 72 | 空调器风机皮带 | A型三角带，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃；内周长1107mm | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | 空调器风机皮带 | B型三角带，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃；内周长2200mm | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 74 | 空调器风机皮带 | B型三角带，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃；内周长2280mm | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 75 | 防火包 | 国标720型，320\*180\*35mm，3C认证 | 包 | 200 |  |  |  |  |  |
| 76 | 热缩管 | Φ10mm，黑色，100m/卷；聚烯烃材质热收缩套管，收缩比4:1，电压等级不低于400V，防火等级VW-1，工作温度覆盖-40至100℃ | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |
| 77 | 热缩管 | Φ10mm，白色，100m/卷；聚烯烃材质热收缩套管，收缩比4:1，电压等级不低于400V，防火等级VW-1，工作温度覆盖-40至100℃ | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |
| 78 | 塑料波纹管 | 黑色PVC防火阻燃塑料波纹管，100m/卷，外径4cm，壁厚2mm。 | 卷 | 4 |  |  |  |  |  |
| 79 | 热缩管 | 截面积400mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 | 米 | 100 |  |  |  |  |  |
| 80 | 皮带 | 参数相当于SPA860Lw | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 81 | 皮带 | 参数相当于SPA1082 | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 82 | 皮带 | 参数相当于SPB2030LW | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | 皮带 | 参数相当于SPA1632LW | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 84 | 皮带 | 参数相当于B-86 | 根 | 30 |  |  |  |  |  |
| 85 | 联轴器弹性体 | 参数相当于CJ42/55 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |
| 86 | 皮带 | 参数相当于SPB1250Lw | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 87 | 皮带 | 参数相当于SPA832Lw | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 88 | 皮带 | 参数相当于SPB3700Lw | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 89 | 皮带 | 参数相当于SPB2240Lw | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 90 | 皮带 | 参数相当于SPA1000Lw | 根 | 10 |  |  |  |  |  |
| 91 | 金属切割片 | 355\*3.0\*25.4mm | 片 | 10 |  |  |  |  |  |
| 92 | 锯条 | 12"，32齿，高速钢 | 根 | 20 |  |  |  |  |  |
| 93 | 手电钻钻头套装 | 2-6mm，5件 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 94 | 空心钻头 | 空心21\*35mm | 根 | 7 |  |  |  |  |  |
| 95 | 角磨片 | Φ100mm\*厚1.2mm\*内径16mm | 片 | 20 |  |  |  |  |  |
| 96 | 水刷 | 用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪 | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 97 | 角磨机砂轮片 | 孔径16mm，直径不小于100mm，厚度不小于6mm | 片 | 20 |  |  |  |  |  |
| 98 | 钢卷尺 | 3m，尺条宽度10-12mm，尺钩高度不大于4mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
| 99 | 皮卷尺 | 50m | 把 | 18 |  |  |  |  |  |
| 100 | 皮卷尺 | 30m | 把 | 26 |  |  |  |  |  |
| 101 | 现场记录仪磁铁夹 | 7\*7cm；强力磁铁卡扣夹；黑色；皮革，铁扣加皮革包边 | 个 | 86 |  |  |  |  |  |
| 102 | 电源线 | 用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪主机 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 103 | 车体连接线 | 用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪前后车体连接供电 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 104 | 钢直尺 | 150mm | 把 | 10 |  |  |  |  |  |
| 105 | 接点固定块 | 辅助清洁ZDJ9转辙机内部接点，静接点组擦拭块，长方体，尼龙材质 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 106 | 转辙机接点卡具 | 适用于天津ZDJ9转辙机动静接点组，用来测量动接点打入深度，9.5mm检查块，尼龙材质 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 107 | 钻头 | 方柄12mm\*200mm | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 108 | 钻头 | 方柄16mm\*200mm | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 109 | 钻头 | 方柄18mm\*200mm | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 110 | 钻头 | 方柄20mm\*200mm | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 111 | 切割锯片 | 外径：355mm，齿宽：3.0mm，齿数：120T，孔径：30mm | 片 | 10 |  |  |  |  |  |
| 112 | 角磨机植绒百洁布 | 规格：直径4寸植绒，厚度10mm，粗粒度180，材质：背绒拉丝布 | 片 | 800 |  |  |  |  |  |
| 113 | 钻头 | 适用于钢轨打孔的钻头，直径19mm，现场备件参考技术参数DRTX-40190SL2 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 114 | 望远镜 | 双筒，倍数大于8 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 115 | 冲击钻钻头 | 4/5/6/8/10mm，五支装 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 116 | 不锈钢专用麻花钻头 | 高硬度钢铁打孔含钴麻花钻钢钻铁304钻头，1.5-6.5mm，13件套 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 117 | 安全警示带 | 5cm\*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用 | 卷 | 34 |  |  |  |  |  |
| 118 | 一次性警戒带 | PVC材质；红白相间；宽\*长：65mm\*50m；文字为：注意安全 SAFE CAUTION | 卷 | 52 |  |  |  |  |  |
| 119 | 温度贴 | 40-70摄氏度；10格A；10条/盒 | 盒 | 20 |  |  |  |  |  |
| 120 | 票务信封 | 牛皮纸；黄色；  长\*宽：176mm\*125mm；印“票务专用信封”字样及彩色logo；150g原纸制作，单个重量大于5g | 个 | 36200 |  |  |  |  |  |
| 121 | 票务信封 | 牛皮纸；黄色；  长\*宽：229mm\*162mm；印“票务专用信封”字样及彩色logo；150g原纸制作，单个重量大于10g | 个 | 43000 |  |  |  |  |  |
| 122 | 牛皮信封 | 324mm\*229mm；黄色；100个/包；150g原纸制作，单个重量大于22g | 包 | 86 |  |  |  |  |  |
| 123 | 防转T型螺栓 | 材质：镀锌（全螺纹）；规格：M20\*40cm；配M20平垫4个、弹垫2个、螺母2个 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 124 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；公称长度：M12\*120 | 个 | 130 |  |  |  |  |  |
| 125 | 膨胀螺栓 | 规格：M8\*100；材质：304不锈钢 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 126 | 不锈钢螺丝螺母套装 | M16\*80(螺栓、螺母、垫片） | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 127 | 热镀锌螺栓 | M8 长度5公分 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 128 | 热镀锌螺栓 | M10 长度7公分 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 129 | 热镀锌螺栓 | M12 长度7公分 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 130 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M10\*60；强度：A2-70 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 131 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M12\*60；强度：A2-70 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 132 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M16\*60；强度：A2-70 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 133 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M20\*60；强度：A2-70 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 134 | 镀锌螺栓 | 材质：热镀锌（含平垫，弹垫，螺母）；标准：ISO4017；规格：M16\*50 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 135 | 镀锌螺栓 | 材质：热镀锌（含平垫，弹垫，螺母）；标准：ISO4017；规格：M20\*50 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 136 | T型螺栓 | 适用于刚性接触网槽钢；材质：Q235镀锌；规格：M20\*500 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 137 | 内六角螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M10\*60 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 138 | 膨胀螺丝 | 材质：不锈钢；规格：M10\*120 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 139 | 螺栓 | 规格：半牙M10\*55，材质：不锈钢 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 140 | 螺栓 | 规格：半牙M12\*55，材质：不锈钢 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 141 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M16\*120 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 142 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M18\*150 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 143 | 膨胀螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M20\*200 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 144 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M10\*100 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 145 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M12\*100 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 146 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M16\*100 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 147 | 螺栓 | 材质：不锈钢；规格：M18\*100 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 148 | 螺帽 | M10，不锈钢，GB A4 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 149 | 螺帽 | M12，不锈钢，GB A4 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 150 | 螺帽 | M16，不锈钢，GB A4 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 151 | 螺帽 | M20，不锈钢，GB A4 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 152 | 镀锌螺帽 | 材质：热镀锌；规格M16 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 153 | 镀锌螺帽 | 材质：热镀锌；规格M20 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 154 | 镀锌非标螺母 | M20，厚度5mm | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 155 | 镀锌非标螺母 | M16，厚度5mm | 个 | 80 |  |  |  |  |  |
| 156 | 弹簧垫片 | M10，不锈钢，GB A4 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 157 | 弹簧垫片 | M12，不锈钢，GB A4 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 158 | 弹簧垫片 | M16，不锈钢，GB A4 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 159 | 弹簧垫片 | M18，不锈钢，GB A4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 160 | 弹簧垫片 | M20，不锈钢，GB A4 | 个 | 250 |  |  |  |  |  |
| 161 | 平垫片 | M16，不锈钢，GB A4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 162 | 平垫片 | M18，不锈钢，GB A4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 163 | 平垫片 | M20，不锈钢，GB A4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 164 | 平垫片 | M24，不锈钢，GB A4 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 165 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M10\*16\*1 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 166 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M12\*18\*1 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 167 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M12\*24\*2 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 168 | 平垫片 | 材质：不锈钢；规格：M16\*28\*2.5 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 169 | 开口销 | M5\*40，GB91，不锈钢 | 根 | 100 |  |  |  |  |  |
| 170 | 开口销 | M3\*35，不锈钢，GB A2 | 个 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 171 | 开口销 | 标准：ISO1234 ；规格：M5-70 ；材质：蓝白锌 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 172 | 销钉 | 材质：不锈钢；公称长度：M16\*60；材质、强度：A2-70 | 个 | 50 |  |  |  |  |  |
| 173 | 开口销 | 标准：ISO1234；规格：M3\*35；材质：蓝白锌 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 174 | 开口销 | 标准：ISO1234；规格：M4\*45；材质：蓝白锌 | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 175 | 开口销 | 标准：GB91；规格：M2.5\*35；材质：不锈钢 | 根 | 400 |  |  |  |  |  |
| 176 | 骑马卡 | 用于电缆桥架支架固定，配卡钉，304不锈钢，长30cm（上沿，非全长），宽3.8cm，高3.8cm | 个 | 60 |  |  |  |  |  |
| 177 | 阻燃多股软线 | ZR-BVR，7\*0.52mm²，红色，100m/卷 | 卷 | 20 |  |  |  |  |  |
| 178 | 阻燃多股软线 | ZR-BVR，7\*0.52mm²，绿色，100m/卷 | 卷 | 20 |  |  |  |  |  |
| 179 | 阻燃多股软线 | ZR-BVR，7\*0.52mm²，蓝色，100m/卷 | 卷 | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | 低烟无卤阻燃软线 | WDZB-RY 0.75mm²（42\*0.15），蓝色，100m/卷 | 卷 | 18 |  |  |  |  |  |
| 181 | 低烟无卤阻燃软线 | WDZB-RY 0.75mm²（42\*0.15），黑色，100m/卷 | 卷 | 16 |  |  |  |  |  |
| 182 | 多股软线 | BVR，4mm²，黄绿色，100m/卷 | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |
| 183 | 光纤热缩管 | 100根/包；裸纤细管 | 包 | 24 |  |  |  |  |  |
| 184 | 电话分线器 | 一分二，RJ11通用 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |
| 185 | 尾纤适配器 | SC-SC，双工，单模通用型 | 只 | 24 |  |  |  |  |  |
| 186 | 光纤端面清洁笔 | 2.5mm | 支 | 4 |  |  |  |  |  |
| 187 | 光纤端面清洁笔 | 1.25mm | 支 | 4 |  |  |  |  |  |
| 188 | 纽扣电池 | LR44，10粒/盒 | 盒 | 51 |  |  |  |  |  |
| 189 | 电池 | 9V，6F22ND碳性电池 | 个 | 132 |  |  |  |  |  |
| 190 | 电池 | 7号，碱性 | 节 | 1120 |  |  |  |  |  |
| 191 | 电池 | 5号，碱性 | 节 | 950 |  |  |  |  |  |
| 192 | 水晶头 | RJ45屏蔽，100个/盒，超五类 | 盒 | 7 |  |  |  |  |  |
| 193 | 螺栓松动指示器 | 适用于GB/T6170标准的M10不锈钢螺母的松动监测 | 个 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 194 | 螺栓松动指示器 | 适用于GB/T6170标准的M12不锈钢螺母的松动监测 | 个 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 195 | 地插 | 五孔 10A | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 196 | 暗盒修复器 | 86型 | 个 | 100 |  |  |  |  |  |
| 197 | 水晶头 | 超六类，50个/包 | 包 | 3 |  |  |  |  |  |
| 198 | 配电箱挡片 | 配电箱1P补位片 | 片 | 200 |  |  |  |  |  |
| 199 | 插拔式接线端子插头 | 免焊式2EDGK-5.08mm间距接线端子，4P | 个 | 200 |  |  |  |  |  |
| 200 | 水晶头 | RJ11/6P4C，100个/盒 | 盒 | 2 |  |  |  |  |  |
| 201 | 502胶水 | 20g/支 | 支 | 86 |  |  |  |  |  |
| 202 | 螺纹锁固胶 | 50ml/支，蓝色液态，耐受温度-54°C 至 180°C，粘度2100CP，中粘度，可拆卸 | 支 | 95 |  |  |  |  |  |
| 203 | 除锈剂 | 320g/罐 | 罐 | 40 |  |  |  |  |  |
| 204 | 防松标记清除剂 | 400ml/瓶，较高的溶解能力，环保，不含氟里昂CFC溶剂，透明无色，无腐蚀性，通用型，低粘度，适用于清除大多数油污，灰尘，金属切削液，润滑液等工业污垢，烷烃/二甲氧基甲烷乙醇混合物，干燥时间（20℃）≤60s | 瓶 | 16 |  |  |  |  |  |
| 205 | 防锈润滑剂 | 410g/罐，清洁、润滑、防锈于各种金属表面 | 罐 | 8 |  |  |  |  |  |
| 206 | 精密电子清洗剂 | 300g/瓶，透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |  |
| 207 | 除胶剂 | 450ml/瓶 | 瓶 | 4 |  |  |  |  |  |
| 208 | 磨砂洗手膏 | 1L/瓶 | 瓶 | 16 |  |  |  |  |  |
| 209 | 清洁剂 | 400ml/罐，用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟 | 罐 | 80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 绝缘子防护剂 | 1kg/瓶，清澈透明状，无杂质，无腐蚀性，涂层与模拟污层的剥离强度小于3kPa（1级） | 瓶 | 40 |  |  |  |  |  |
| 211 | 自动喷漆 | 白色，≥400ml/瓶 | 瓶 | 108 |  |  |  |  |  |
| 212 | 自动喷漆 | 黑色，≥400ml/瓶 | 瓶 | 8 |  |  |  |  |  |
| 213 | 自动喷漆 | 红色，≥400ml/瓶 | 瓶 | 40 |  |  |  |  |  |
| 214 | 自动喷漆 | 绿色，≥400ml/瓶 | 瓶 | 6 |  |  |  |  |  |
| 215 | 自动喷漆 | 银灰色，≥400ml/瓶 | 瓶 | 56 |  |  |  |  |  |
| 216 | 自动喷漆 | 白色超亮反光，≥400ml/瓶 | 瓶 | 10 |  |  |  |  |  |
| 217 | 压缩空气 | 227g/罐，360度无死角清洁，倒置无液体喷出，可用在带电设备上 | 罐 | 1031 |  |  |  |  |  |
| 218 | 干燥剂 | 5g/袋 | 袋 | 2200 |  |  |  |  |  |
| 219 | 干燥剂 | 50g/袋 | 袋 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 220 | 干燥剂 | 100g/袋 | 包 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 221 | 毒品检测试剂盒 | 卡型；吗啡/甲基安非他明/氯胺酮/摇头丸/大麻 | 人份 | 606 |  |  |  |  |  |
| 222 | 聚氨酯泡沫填缝剂 | 960ml/瓶 | 瓶 | 20 |  |  |  |  |  |
| 223 | 变色硅胶 | 吸湿干燥剂，颗粒大小≤5mm，蓝色 | 千克 | 2 |  |  |  |  |  |
| 224 | 黄铜密码锁 | 宽40mm，防水防腐，密码数量为3位 | 个 | 150 |  |  |  |  |  |
| 225 | 内六角铁路专用挂锁 | XTE-TLS38mm，标准钩20mm | 把 | 300 |  |  |  |  |  |
| 226 | 内六角铁路专用挂锁 | XTE-TLS38mm，加长钩40mm | 把 | 300 |  |  |  |  |  |
| 227 | 抽屉导轨 | 10寸25cm，三节黑钢静音 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 228 | 密码链条锁 | 0.9m，防锈 | 条 | 30 |  |  |  |  |  |
| 229 | 单孔面盆冷热龙头 | DN20，不锈钢，配套不小于60cm冷热水管 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 230 | 轮椅 | 可折叠，承重100kg，钢架黑色喷塑，黑色帆布，可折背，实心前后轮，20-24寸后轮，5-7寸前轮，前面带脚踏板，带腰带 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 综合价含税人民币（大写） （¥ 元） 增值税税率 % | | | | | | | | | |

注：

1、序号须与第五章“采购需求”需求清单序号一致；

2、本项目采用固定单价方式，根据本项目中实际供货的数量进行结算。报价申请单位报价应包括但不限于：货物价格及出厂检验费、运输费、装卸费、各种税费、保险费、验收费、培训费、包装费、专利费、检验费、质保期所需相关的服务费用以及报价申请单位企业利润、税金和政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等一切费用；

3、本项目不接受负偏离。

供应商： （加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

年 　月　 日