响应文件封面
（粘贴于各封袋上）
                                                                     

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）


响应文件
资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本
（在响应文件递交截止时间前不得开启）





供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


第一册 资格审查部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）



响应文件
第一册 资格审查部分






供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、承诺函
2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
3、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
4、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件并加盖公章（如有授权）
[bookmark: _GoBack]5、供应商认为需要提交的其他资料
1承诺函


承诺函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）采购活动进行响应。承诺如下：
一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；
二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；
三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；
四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；
五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；
六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；
七、我方保证无“附件二 供应商负面清单”所列的不良行为；
上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日

附件二 
供应商负面清单
一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；
二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；
三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；
五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；
六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；
七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；
八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；
九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；


法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日







2企业营业执照或事业单位法人证书
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]提供复印件并加盖公章


3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

  （姓名）  先生/女士，系本单位   （单位名称）   法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                         

注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件
	


  
供应商：（加盖公章）
年    月  日    











4授权委托书原件
授权委托书

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
本授权委托书声明：本人          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）的采购活动。
该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。
该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件
	


供应商：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）

　　　年　  月 　 日
- 24 -


5供应商认为需要提交的其他资料


 第二册 商务技术部分
                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）

响应文件
第二册 商务技术部分







供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


目录
1、 商务和技术偏离表
2、物资参数表
3、业绩材料

















1商务和技术偏离表

商务和技术偏离表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）
	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。
2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。



供应商：（加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日













2物资参数表

物资参数表（此表放入商务技术文件中）
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）
	序号
	物资
编码
	物资名称
	物资描述
	响应物资描述
	响应品牌

	1
	040112-000011
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考k08330126（Φ32）CJ42/55-k08330126（Φ55）CJ42/55；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	2
	040112-000012
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考k08330125（Φ32）CJ42/55-k08330125（Φ32）CJ42/55；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	3
	040112-000013
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考k08390304（Φ42）CJ55/70-k08390304（Φ60）CJ55/70；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	4
	040112-000014
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考k08330135（Φ42）CJ42/55-k08330135（Φ55）CJ42/55；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	5
	040112-000015
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考k08330125（Φ32）CJ42/55-k08330125（Φ55）CJ42/55；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	6
	040112-000016
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考k08330124（Φ32）CJ38/45-k08330124（Φ42）CJ38/45；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	7
	040112-000017
	联轴器
	①材质：主体为铸铁；
②其它：参考K08330126（Φ32）CJ42/55-K08330126（Φ32）CJ42/55；自带弹性体，适用于赛莱默空调泵
	
	

	8
	040114-000006
	压力变送器
	①量程：0-2.5MPa；
②输出：4-20mA，直流24V；
③精度：0.5；
④连接方式：M20*1.5外螺纹
	
	

	9
	040114-000007
	压差旁通阀执行器
	①推力：40Nm；
②电源：AC/DC24V，50/60Hz；
③行程时间：150s；
④功耗：6VA/4.5W；
⑤控制信号：2~10VDC；
⑥防护等级：IP54；
⑦其它：参考搏力谋GR24A-SR-7执行器
	
	

	10
	040114-000008
	压差旁通阀执行器
	①工作电源：AC24V；
②控制信号：输入：0-10V，4-20mA；输出0-10V，4-20mA；
③控制模式：模拟量信号控制；
④其它：参考英格兰姆ML7421-AC24V型电动二通阀执行器
	
	

	11
	040114-000009
	动态平衡型电动调节阀执行器
	①推力：2500N；
②电源：AC/DC24V，50/60Hz；
③行程时间：不超过150s；
④功耗：6VA/4W；
⑤控制信号：2~10VDC；
⑥防护等级：IP54；
	
	

	12
	040114-000010
	动态平衡型电动调节阀执行器
	①推力：1800N；
②电源：AC24V，50/60Hz；
③行程时间：不超过114s；
④功耗：14VA；
⑤控制信号：2~10VDC；
⑥防护等级：IP54；
	
	

	13
	040114-000011
	动态平衡型电动调节阀执行器
	①参数：AC24V，2800N，输入0-10V，4-20mA，输出0-10V，4-20mA；口径DN100；
②其它：参考上海标一ML7421执行器，适用于空调水系统
	
	

	14
	040114-000012
	动态平衡型电动调节阀执行器
	①推力：4000N；
②电源：AC24V，50/60Hz；
③行程时间：每1mm耗时2.5s；
④功耗：16VA；
⑤控制信号：2~10VDC；
⑥防护等级：IP54；
⑦阀门口径DN125
⑦其它：参考凯茨姆阀门KEDRV执行器
	
	

	15
	040114-000013
	电动二通阀执行器
	①电机参数：40W/0.42A，
②电源：AC220V±10%，50Hz；
③扭矩：200N.m；
③防护等级：IP67；
④开关信号控制；
⑤其它：参考孚因EOM3-O-dA-K9.1-L/39Sec
	
	

	16
	040114-000014
	电动二通阀执行器
	①参数：电压220V，输出扭矩400N.m，功率40W，防护等级IP67；
②其它：参考拓尔普TOP-140B
	
	

	17
	040114-000015
	电动二通阀执行器
	①工作电源：AC220V，50Hz；
②扭矩：150N/m；
③防护等级：IP67；
④控制信号：输入：0-10V，4-20mA；输出0-10V，4-20mA；
⑤控制模式：模拟量信号控制；
⑥其它：参考Boliwell15型电动二通阀执行器；
⑦：直装、带手动操作手轮、带标准限位保护、阀门口径DN150。
	
	

	18
	040114-000016
	电动二通阀执行器
	①工作电源：AC220V，50Hz；
②扭矩：250N/m；
③防护等级：IP67；
④控制信号：输入：0-10V，4-20mA；输出0-10V，4-20mA；
⑤控制模式：模拟量信号控制；
⑥其它：参考Boliwell25型电动二通阀执行器；
⑦：直装、带手动操作手轮、带标准限位保护、阀门口径DN200。
	
	

	19
	040114-000017
	电动蝶阀执行器
	①电气参数：电源AC220V，频率50Hz，额定电流0.24A；
②输出力矩：50Nm；
③标准开关型：开关时间不超过24秒；
④防护等级：IP67；
	
	

	20
	040114-000018
	电动蝶阀执行器
	①电气参数：电源AC220V，功率10W，压力1.6MPa；
②标准开关型；
③防护等级：IP67；
	
	

	21
	050102-000020
	水泵PLC
	①电源：AC/DC/RLY；
②其它：参考CN-CPU224-AR/EAST-100，含配套水泵程序（需由供应商对接现有厂家复制旧程序并完成调试）。
	
	

	22
	050102-000017
	潜水泵
	①流量：Q=30m³/h；
②扬程：H=40m；
③功率：P=11kW；
④其它：参考赛莱默NP3153.182 SH273 11kW，水泵功率流量扬程耦合和保护线与NP3153.182 SH273 11kW相匹配，含配套耦合装置
	
	

	23
	050102-000019
	潜水泵
	①流量：Q=30m³/h；
②扬程：H=50m；
③功率：P=15kW；
④其它：参考赛莱默NP3153.182 SH272 15kW，水泵功率流量扬程耦合和保护线与NP3153.182 SH272 15kW相匹配，含配套耦合装置
	
	

	24
	050102-000021
	潜水泵
	①流量：Q=30m³/h；
②扬程：H=35m；
③功率：P=7.4kW；
④其它：参考赛莱默NP3127.161 SH245 7.4kW，水泵功率流量扬程耦合和保护线与NP3127.161 SH245 7.4kW相匹配，含配套耦合装置
	
	

	25
	050102-000022
	潜水泵
	①流量：Q=250m³/h；
②扬程：H=16m；
③功率：P=15kw；
④其它：参考赛莱默NP3171.181 MT433 15kW，水泵功率流量扬程耦合和保护线与NP3171.181 MT433 15kW相匹配，含配套耦合装置
	
	

	26
	050102-000023
	潜水泵
	①流量：Q=30m³/h；
②扬程：H=55m；
③功率：P=22kW；
④其它：参考赛莱默NP3171.181 SH274 22kW，水泵功率流量扬程耦合和保护线与NP3171.181 SH274 22kW相匹配，含配套耦合装置
	
	

	27
	050105-000047
	自动泄压阀
	①材质：QT450；
②通径：100mm；
③压力：1.6MPa；
④介质温度：≤80℃；
⑤阀门长度：285mm
⑥法兰盘孔数：8个；
⑦型号：500X-16Q
	
	

	28
	050105-000049
	倒流防止器
	①材质：QT450-10；
②通径：80mm；
③压力：1.6MPa；
④介质温度：≤80℃；
⑤阀门长度：370mm；
⑥法兰盘孔数：8；
⑦型号：HS42X16Q。
	
	

	29
	050108-000010
	污水泵控制器
	①电源：DC 24V 3W(Clock)；
②安装尺寸：长170mm，宽120mm
③其它：参考FCC100，含配套水泵程序（需由供应商对接现有厂家复制旧程序并完成调试）。
	
	

	30
	630103-000023
	安全阀接头
	①尺寸：DN25（1寸），直通；
②材质：黄铜；
③丝口：外丝；
④：工作压力不小于1.55MPa，温度满足冷水机组R-134a制冷剂泄放要求。
	
	

	31
	680204-000065
	浮球开关
	①类型：T80浮球液位开关；
②基本参数：15（8）A，250V，接点容量：AC220V/2A，输出信号：干接点，工作温度：-10℃-120℃；
③浮球材质：聚丙烯；
④控制精度：±0.05m，工作气压：1大气压，电缆长度3m
	
	

	32
	680204-000086
	球阀
	①材质：铜；
②口径：DN25；
③连接方式：螺纹
	
	

	33
	680204-000193
	止回阀
	①材质：球墨铸铁；
②尺寸：DN200，长度25cm；
③公称压力：10公斤；
④其它：法兰连接，8孔
	
	

	34
	680204-000195
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN40；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	35
	680204-000196
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN50；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	36
	680204-000197
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN65；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	37
	680204-000198
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN80；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	38
	680204-000199
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN100；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	39
	680204-000200
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN125；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	40
	680204-000201
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN150；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	41
	680204-000202
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN200；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	42
	680204-000203
	暗杆闸阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN250；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	43
	680204-000204
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN50；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	44
	680204-000205
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN65；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	45
	680204-000206
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN80；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：≤80℃
	
	

	46
	680204-000207
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN100；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	47
	680204-000208
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN125；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	48
	680204-000209
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN150；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	49
	680204-000210
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN200；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	50
	680204-000211
	蝶阀
	①材质：主体为铸铁；
②口径：DN250；
③压力：1.6Mpa；
④介质温度：-20℃~150℃
	
	

	51
	680204-000212
	安全阀
	①公称通径：DN10；
②全铜材质，外螺纹连接，3/8"；
③整定压力：1.55MPa；
④使用介质：冷媒（R22\R134）；
⑤额定排放率：≥0.6；
⑥适用温度：-40~100℃
	
	


*注：
1.参选时必须同时明确注明提报物资的品牌，未按要求注明品牌或品牌为国产或国产优质或定制等相应描述均视为无效响应。
2.序号须与第五章“采购需求”需求清单序号一致。

供应商：（加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
年  月  日 
3业绩材料
企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：供应商须提供以上业绩的合同复印件并加盖公章，可附页。

 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]第三册 报价部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）


响应文件
第三册 报价部分







供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


目录
1 响应函
2 分项报价表


1响应函
响应函
 南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写）          （¥         元）的总报价（其中，增值税税率  %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。
一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。
二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。
三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。
四、如我司成为成交供应商，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；
（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
所有有关报价响应文件、供货、合同履行、售后服务的函电，请按下列联系：

供应商： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
地址：             
电话：             
公司邮箱：             
    年  　月　  日

2分项报价表
[bookmark: _Toc28144]分项报价表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年水泵及阀门类物资采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-008）
	采购物资描述
	响应物资描述

	序号
	物资编码
	物资名称
	物资描述
	单位
	数量
	响应物资描述是否与“物资参数表”内一致
	单价（含税）
	合价（含税）
	质保期（月）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	是/否
	
	
	
	

	综合价含税人民币（大写）            （¥            元） 增值税税率     %


注：
1、采购物资描述内容须与本章节商务技术部分“物资参数表”保持一致；
2、本项目计价方式固定单价，采购人有权对采购标的的数量进行增加或减少；
3、本项目不接受负偏离。

