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第一章 采购公告
南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目已具备采购条件，现采用公开招标方式进行采购。
1 项目概况
1.1项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
1.2项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016 
1.3采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
1.4代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
1.5标段划分：不划分标段 
1.6项目限价：140万元人民币（含税）
2 采购范围及相关要求
2.1采购范围：见第五章《采购需求》
2.2项目工期：见第五章《采购需求》
2.3实施地点：采购人指定地点
2.4质量标准：符合国家规范、标准及《采购需求》要求
2.5合同履行期限：见第五章《采购需求》
2.6偏离情况：不允许负偏离
[bookmark: _Hlk135227657]3 供应商资格要求
3.1资格要求：注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格
3.2资质要求：/ 
3.3业绩要求：/ 
3.4信誉要求：投标人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含投标人经营过程中存在与主营业务相关行政处罚、司法裁判与执行等记录）
3.5人员要求：/
3.6联合体要求：不接受
3.7禁止情形：
3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一
标段或者未划分标段的同一项目的采购活动；
3.7.2与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，
不得参加采购活动。
3.8其他要求：  /  。 
4 采购文件获取：采购文件在本网页内下载
5 响应文件的递交
[bookmark: OLE_LINK177]5.1响应文件递交截止时间：2026年7月21日14:30
5.2响应文件递交地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开
标室
5.3递交方式：由供应商法定代表人或授权代理人现场递交纸质响应文件，
不接受邮寄等其他方式。
5.4逾期送达、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
6 评审时间、地点和评审方法
6.1评审时间：同响应文件递交截止时间
6.2评审地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1509评标室
6.3资格审查：资格后审
6.4评审方法：综合评分法
6.5本项目邀请所有供应商的法定代表人或其授权代理人参加评审会议。
7 采购公告媒介
本公告同时在以下媒体发布：
南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）
江苏招标采购服务平台（http://www.jszbcg.com/）
8 特别提醒
供应商参与采购活动必须严格履行诚信承诺，出现违反本采购文件第六章“承诺函”的行为或其他不良行为的，本公司将做出相应的处理。
9 联系方式
采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
联系人：宗先生
电话：0513-69888680
地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
联系人：吴小松 
电话：15301476960 
邮箱：1614454577@qq.com 
地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际大厦B座14楼

监督部门：南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部
联系电话：0513-69888665
地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼5楼
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供应商须知前附表
 
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	南通轨道交通集团有限公司运营分公司

	1.2
	代理人
	江苏建达全过程工程咨询有限公司

	1.2
	项目名称
	南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目

	1.2
	项目编号
	NTGY-2026-HW-BX-016 

	1.2
	项目工期
	见第五章《采购需求》

	1.2
	实施地点
	采购人指定地点

	1.2
	质量及验收标准
	符合国家规范、标准及第五章“采购需求”要求

	1.3
	供应商资格要求
	见第一章“采购公告”

	1.8
	踏勘现场
	不组织

	1.9
	分包
	不允许

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的时间和形式
	要求澄清截止时间：2026年7月8日 17:00采购人有权拒绝回复供应商在上述时间后提出的任何澄清要求。
形式：供应商将加盖公章的要求澄清文件以电子邮件形式发送至代理机构电子邮箱1614454577@qq.com

	3.2.3
	最高限价
	本项目最高限价：140万元人民币（含税）
供应商的报价超过最高限价的，其响应文件将被视为无效。





	3.3
	响应文件有效期
	90日

	3.4
	响应保证金
	不要求递交

	3.6
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.5
	响应文件份数
	响应文件正本 1份，副本4份，电子文本1份（存放U盘介质中，含响应文件正本扫描件PDF版本以及可编辑的word或excel版本）

	3.7.6
	装订
	需要，分册装订，响应文件第一册“ 资格审查”、第二册“商务技术部分”和第三册“报价部分”单独装订，并分开密封，《电子文本》单独密封。

	4.1.2
	封袋上应载明的信息
	见第六章“响应文件格式/1 响应文件封面”

	4.2
	递交响应文件的截止时间和地点
	见第一章“采购公告”

	4.2
	是否退还响应文件
	不退还

	5.1
	评审的时间和地点
	见第一章“采购公告”

	5.2
	开启顺序
	按供应商签到的先后顺序

	6.1
	评审小组的组建
	5人及以上单数

	6.2.3
	推荐候选成交供应商的排序及数量
	按照最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商

	7.4
	履约保证金
	不要求递交

	8.1
	监督部门
	见第一章“采购公告”





1 总则
1.1采购方式
本项目已具备条件，现对本项目采用公开招标方式进行采购。
1.2项目概况采购范围及相关要求
见第一章“采购公告”
1.3供应商资格要求
见第一章“采购公告”。
1.4费用承担
供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5 保密
供应商应对采购文件及采购活动中获知的采购人商业和技术等未公开信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6 语言文字
除专用术语外，语言均使用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。
1.7 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位（采购文件另有要求的，按照采购文件要求执行）。
1.8 踏勘现场
1.8.1采购人不组织踏勘现场，供应商自行踏勘现场。
1.8.2供应商踏勘现场发生的费用自理。
1.8.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等全部责任。
1.9 分包
不允许供应商在成交后将本项目的任何部分工作进行分包。
2 采购文件
2.1采购文件组成
本采购文件共六章，内容如下：
第一章 采购公告
第二章 供应商须知
第三章 评审方法
第四章 合同条款及格式
第五章 采购需求
第六章 响应文件格式
采购人根据本章规定对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式，要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。
2.2.3供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知采购人，确认已收到该补充文件，逾期未通知采购人的默认为充分认可采购人发出的补充文件。
2.2.4采购人有权拒绝回复供应商在供应商须知前附表规定的时间后提出的任何澄清要求。
3 响应文件
3.1 响应文件的组成
3.1.1响应文件应包含下列内容
第一册 资格审查部分
（1）承诺函
（2）企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
（3）法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
（4）授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）
（5）供应商认为需要提交的其他资料
第二册 商务技术部分
（1） 商务和技术偏离表
（2）物资参数表
（3）业绩材料
第三册 报价部分
（1）响应函
（2）分项报价表
供应商在评审过程中做出的符合采购文件要求的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。
3.2 报价
3.2.1供应商应按采购文件提供的格式（见第六章“响应文件格式”）在响应函和分项报价表中进行报价。响应函和分项报价表中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税率。
3.2.2供应商应充分了解采购项目的情况以及影响报价的其他要素。采购人在合同履行过程中，有权对项目实施的内容进行增加或减少。
3.2.3采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。
3.3 响应文件有效期
除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。
3.4 响应保证金
本项目免收保证金
3.5 资格审查
供应商应提供第三章“评审方法”规定的资格审查资料。
3.6 响应方案
3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款的，供应商应提供有关证据或证明材料。
3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的其响应文件将被视为无效。
3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应采购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。
3.7 响应文件的编制
3.7.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为响应文件的组成部分。
3.7.2 响应文件应用不褪色的材料书写或打印。
投标报价表应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。
投标报价表由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书，授权委托书应由供应商法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章。
3.7.3评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。
3.7.4响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。
3.7.5响应文件正本一份副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提交电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
3.7.6响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。
4 响应文件的递交
4.1 响应文件的包装与标记
4.1.1 响应文件应密封包装，未密封的响应文件，采购人将拒绝接收；
4.1.2 响应文件封面上应载明的内容见供应商须知前附表。
4.2 响应文件的递交
4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交至供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件采购人将拒绝接收。
4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。采购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。修改的内容为响应文件的组成部分，响应文件的修改文件应按照本章第3条第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开启响应文件
5.1 开启响应文件的时间和地点
采购人在供应商须知前附表规定的评审时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议。
5.2 开启程序
主持人按下列程序公开开启响应文件
（1）宣布开启会议纪律；
（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；
（3）纪检监督员检查确认响应文件的密封情况；
（4）按照供应商前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称；
（5）相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
（6）宣布有关注意事项；
（7）开启会议结束。
5.3 递交响应文件的供应商不足的情形
递交响应文件的供应商数量不足三家的本项目中止。
6 评审
6.1 评审小组
6.1.1评审由采购人组建的评审小组负责，评委的人数见供应商须知前附表。
6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；
（2）与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。
6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。
6.1.4在评审过程中评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
6.2 评审
6.2.1评审小组按照第三章“评审方法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。
6.2.2评审时发现供应商有串通报价、弄虚作假等违法行为的，其响应文件将被视为无效。
6.2.3评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐候选成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。
6.3 定标
按照须知前附表的规定，授权评审小组依法确定成交供应商。
7 合同授予
7.1确定成交供应商
采购人依据评审小组推荐的成交候选供应商根据相关规定确定成交供应商。
7.2成交结果公示
成交供应商选定后，采购人将在“南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）”发布成交公示。
7.3发出成交通知书
公示期结束后，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书。
7.4履约保证金（本项目无）
7.5签订合同
7.5.1采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。
7.5.2除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审方法”规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审方法”规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准。
8 监督与异议
8.1监督部门及联系方式见供应商须知前附表。
8.2供应商或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间以书面形式向监督部门提出，并递交异议函和必要的证明材料，异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话：
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
（3）异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖印章。
供应商或者其他利害关系人未按照本条要求提出的异议不予受理。
9 纪律要求
9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3对评审小组成员的纪律要求
[bookmark: _GoBack]评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求
与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及其他有关的情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。
10 需要补充的内容
见供应商须知前附表














[bookmark: _Toc30142]第三章 评审方法


评审方法
1 评审方法
本项目采用综合评分法，评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件按照本章规定的方法进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。
2 评审程序
2.1初步评审
2.1.1资格审查
供应商未按照附件一“评审标准”中要求的提供证明材料的，其响应文件视为无效。
2.1.2符合性审查
有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：
（1）响应文件未密封或者未按规定密封，或有明显拆封现象的；
（2）不符合供应商须知前附表中规定的响应文件装订要求的；
（3）响应文件未加盖供应商公章，未经法定代表人或其授权代理人签署；
（4）如需要授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；
（5）未按采购文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认的；
（6）响应文件未对采购文件中的实质性内容作出响应的或未提供采购文件关键条款的相关证据或证明材料的；
（7）存在负偏离的。
2.1.3如通过初步评审供应商不足三家的，评审小组应当终止评审，后续评审不再进行。
2.2商务技术评审
通过“商务和技术偏离表”及“物资参数表”符合性审查的响应文件进行商务技术评分评审。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足采购文件实质性要求。
2.2.1商务技术评分标准见附件一“评审标准”。
2.2.2本项目中的参考品牌，是所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择参考品牌，也可以选择参考品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于参考品牌档次。所选品牌档次低于参考品牌档次的，将作无效响应处理。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。供应商拟在参考品牌外自行选择品牌的，须同时提交该品牌（产品）设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人参考品牌的相关证明材料（含技术白皮书、权威机构出具的品牌产品不低于参考品牌技术参数、档次的推荐报告等材料），经评审小组三分之二以上人员论证，确认该品牌产品（设备）符合本项目要求的，论证没有通过的品牌不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本采购文件作出实质性响应，将作无效响应处理。
2.3报价评审
2.3.1评审价格为供应商在投标报价表中填写的大写含税价格。
2.3.2报价评分计算方法见附件一“评审标准”。
2.3.2有下列情形之一的其响应文件将被视为无效：
（1）评审总价超过最高限价的;
（2）响应文件有效期不满足采购文件要求的；
（3）响应文件未对采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价的;
（4）按照本章要求对报价进行修正，供应商拒不澄清确认的。
3 响应文件的澄清和补正
3.1响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明和补正。
3.2响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列原则对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认：
（1）报价出现不一致的，以响应函中填写的大写含税价格为准；
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表填写的大写含税价格为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应报价的算术错误修正不改变评审价格。当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。
4评分与汇总
[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]评审小组成员按照评分标准独立对每个有效的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商各项评分因素的得分。各项得分汇总后为该供应商的评分总分。
5 评审结果
5.1提交书面评审报告
评审小组完成评审后，向采购人提交书面评审报告。
5.2推荐候选成交供应商
5.2.1评审小组应在书面评审报告中按照供应商最终得分由高到低的顺序推荐1名候选成交供应商。
5.2.2如果供应商最终得分相同，以评审价格低的优先，评审价格也相同的，将通过抽签形式确定候选成交供应商。
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[bookmark: _Toc5079]附件一 评审标准
资格审查表
	[bookmark: _Hlk135650722]序号
	供应商资格要求
	响应文件对应章节
	证明材料

	1
	资格要求
	注册于中华人民共和国境内，具有独立法人资格。
	第一册“资格审查部分企业营业执照或事业单位法人证书”
	提供符合第六章“响应文件格式”要求的企业营业执照或事业单位法人证书

	2
	信誉要求
	①投标人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含投标人经营过程中存在与主营业务相关行政处罚、司法裁判与执行等记录）。
②与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目
	第一册“资格审查部分 承诺函”
	（1）提供符合第六章“响应文件格式”要求的承诺函
（2）网站信息以评审小组现场查询结果为准。

	3
	联合体要求
	本项目不接受联合体参与
	/
	/



商务技术部分评分表（5分）
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	企业业绩
	投标人自2023年1月1日至采购公告发布之日起每具有一个耗材或通用设备供货业绩得2.5分，满分5分。
须同时提供：①业绩合同复印件或扫描件。业绩时间以合同签订时间为准；同一项目分年度签订合同的，视为一个业绩，业绩时间按照首年度合同签订时间为准。若合同无法体现工作内容、合同签订时间，另须提供加盖业主单位公章的业主证明。②合同执行期任一发票（或银行回单）复印件或扫描件。发票（或银行回单）须能体现相应业绩合同的业主单位名称或项目名称；发票（或银行回单）须复印清楚，模糊不清的，不予认可。
	5分


注：通过“商务和技术偏离表”及“物资参数表”符合性审查的响应文件进行商务技术评分评审。未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足采购文件实质性要求。


报价部分评分表（95分）
	评审因素
	评分标准
	分值

	评标基准价计算方法
	取供应商有效报价中的最低价为评标基准价。除确认存在计算错误外，评标基准价不因投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。
	95分

	报价得分计算方法
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价报价得分计算公式示例：报价得分=95-偏差率×100×E1；其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E1=0.6，报价得分扣完为止。报价得分四舍五入后保留两位小数。
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[bookmark: _Toc22432]合同条款
甲方：           

乙方：                                                                                                               
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买卖双方遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经过协商按照下述条款，甲方同意购买、乙方同意出售本合同项下所有货物及伴随服务。

1. 合同标的 
货物的名称、规格、数量、单价、技术要求详见附件《货物清单》。
2. 合同价款
2.1 本合同价款是指乙方在指定地点交货并履行完合同项下的其他义务所需的全部费用，包含货物设计、制造、包装、仓储、运输、装卸、安装、保险、培训、售后服务、第三方法定计量检定机构检测费用等所发生的一切含税费用。
2.2 本合同暂定含税总价为人民币（大写）        元整，(小写）¥       元（不含税金额为¥        元，税额为¥      元，适用税率为    %）；
2.3 甲方有权在本项目实施期间增减货物清单中任何一种货物的数量，以及在货物交付前要求乙方延迟交货。本合同为固定单价合同，据实结算。
2.4 本合同约定的货物单价为固定价格，在合同执行期间不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等影响。但条款2.5的情形除外。
2.5 在合同执行期间，如国家对涉及税的相关税率进行调整的，则执行最新的规定，以原不含税合同价*（1+新税率），计算合同总价或未履行部分金额。其中原不含税合同价应以原合同价按旧税率换算得出（税率低于3%的合同不适用）。
3. 合同支付
3.1 本合同按照第②种方式付款。
①无质保金：当批合同货物到货并经甲方验收合格后，在甲方收到乙方提供的以下资料经审核无误后，60日内支付至当批货物结算价款的100%。
②暂扣质保金：当批合同货物到货并经甲方验收合格后，在甲方收到乙方提供的以下资料经审核无误后，60日内支付至当批货物结算价款的95%，其余5%作为售后服务质保金并于最后一批货物质保期满且无质量异议后60日内予以支付。
（1）乙方出具的本次支付申请；
（2）乙方出具的送货清单（签字、盖章）；
（3）甲方验收合格入库单或验收合格证明；
（4）该批次货物100%金额的增值税专用发票 
3.2 乙方开具的正式发票应标明品名、规格型号、单价、数量、金额等货物明细信息，若供货项目较多发票上无法全部列示可附带销售货物清单。
3.3 乙方应开具与合同义务相符的合规增值税专用发票，若发票内容、税率有误，发票认证超期等原因甲方有权拒收。
4. 履约担保（本项目无）
5. 预付款（本项目无）
6. 交货和验收
6.1 交货地点：甲方指定地点               联系电话：           （按实际）
交货方式：按甲方要求分批交货，落地交货。
6.2 交货时间：在合同有效期内乙方接到甲方订单后，1小时内响应，并能正常让更换后设备投入使用。
6.3 乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式，向甲方交付货物。如未遵循送货规定，由此引起的遗失或损坏等一切问题，由乙方承担全部责任。
6.4 乙方送货时应附有加盖乙方单位公章的详细的《送货清单》，内容应包括本合同编号、货物名称、规格/型号、品牌/生产厂、数量等。乙方须按甲方要求在交货时同时提供生产许可证、质量合格证书或者出具出厂合格证明或第三方出具的检验合格报告等文件，相关技术性能参数符合国家标准或者国际标准。
6.5 当乙方选择第三方物流/快递公司承担运输交货工作时，除需遵照包装、包装标志及环境保护在包装箱的适当位置做出相关标记外，另需在包装箱内附上详细的送货清单，具体内容参照交货和验收相应条款执行。甲方在清点货物时发现的问题，将由乙方承担全部责任。
6.6 乙方交付的货物，应当完全符合本合同所规定的货物名称、数量和规格型号等要求。否则，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和损失，由乙方承担。
6.7 甲方应当在到货后对货物进行验收，验收包括：货物名称、规格型号、数量、外观质量及货物包装是否完好，安装调试是否合格，性能是否满足要求，所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证、使用/安装说明、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。
6.8 货物验收按甲方的规定进行（政府有强制验收要求的按政府规定办理），如验收不合格，甲方有权要求乙方在15个工作日内无条件进行更换直至甲方满意为止。乙方在甲方要求的期限内完成换货的，不视为乙方逾期交货。
6.9 验收标准及验收方式。验收标准：验收标准包括但不限于外观验收、开箱检验、质量验收、技术资料验证、数量核对、上线测试等方式。验收方式：到货后甲方组织需求专业相关人员进行验收。
6.10 合同货物交货验收（合格）后，甲乙双方共同签署交货清单,货物发生灭失或损坏风险由乙方转移至甲方，但货物本身质量引起的除外。
7. 保密
乙方应对所有参与该项目的人员加强保密性教育，对在工作过程中接触到的甲方的任何资料，负有为甲方保密的责任，未经甲方书面同意不得外传甲方任何文件及规章制度。乙方必须严格保密甲方的生产信息，坚决杜绝无事生非，造谣生事现象的出现。由于乙方原因给甲方造成的损失由乙方赔偿，同时追究乙方相应责任。本保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
8. 知识产权
8.1 乙方保证其所提供的货物包括但不限于涉及的元素、字体等，均系自主研发、设计或者经过第三方合法授权，没有违反国家的有关出版管理的法律和侵犯第三方的权利。如因本合同项下的货物与第三人包括有关国家管理部门发生任何争议，争议的解决以及由此产生的后果均由乙方负责和承担，乙方除应更换新的设计方案、货物外，还应赔偿甲方由此产生的所有损失（含直接损失和间接损失及律师费、诉讼费、赔偿款等）。
8.2 乙方应保证甲方在使用本合同货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权的起诉。如本合同项下设计方案/货物或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用该货物或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权的，乙方应采取必要的措施为甲方免费更换所涉及的货物等，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。
9. 包装、包装标志及环境保护
9.1 乙方对所提供的货物应采用保护措施进行包装，乙方应对包装不妥造成的货物残损及其他损失承担责任。包装材料应采用可回收材料并确保不会造成环境污染。货物标识必须明确规范，标识种类包括但不限于特殊携带要求标识和危险品警示标识等。
9.2 乙方在交付货物时，需确定货物外包装上注明有：生产日期、质保期等信息。如果货物包装上没有该类信息，或信息会导致歧义，甲方有权要求乙方提供证明性文件加以说明。如果甲方有需要，还可要求乙方提供货物的货源证明。
9.3 如货物需要甲方协助装卸，装卸过程中所发生的损失由乙方承担。
10. 质量保证与质保期
10.1 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，非长期积压(注：到货验收合格后产品剩余有效期不得小于产品标识有效期的70%)的库存商品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。如有假冒伪劣产品，除换货外，还应给予甲方该货物合同价2倍的赔偿。
10.2 乙方所提供的货物若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。对于国家强制性产品认证（CCC认证）目录内的产品必须获得3C认证证书及标志，否则甲方将不接收相关货物。
10.3 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，乙方应对由于产品设计缺陷、质量缺陷、其它内在缺陷等原因造成的损失负责，所需费用由乙方承担。
10.4 [bookmark: _Hlk18494033]乙方出售的产品如因内在的缺陷，造成人身、他人财产损害的，乙方应当按照《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规的规定承担责任。
10.5 质保期
10.5.1损耗类物资为自验收合格之日起12个月，设备类物资为自验收合格之日起36个月（设备类物资已在清单中进行备注）。
10.5.2在免费质保期内，乙方在接到甲方通知后，必须在2小时内响应，24小时内上门维修服务并修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至甲方。退换货的相关费用由乙方承担，造成甲方的损失，由乙方负责。
10.5.3若处于质保期的备件损坏需要更换时，质保期从更换之日起重新计算；质保到期时需要对备件功能进行测试，备件功能完好才能出质保。
11. 伴随服务／售后服务（如有请适用）
11.1 乙方应在货物到达甲方指定交货地点之日起（从次日起算）15日内完成货物的安装、调试工作及对甲方人员进行培训的服务（如有）。
11.2 在安装调试期间对因质量问题引发的甲方换货需求，乙方应予以满足。
11.3 在安装调试期间，乙方应遵守甲方安全管理规定，做好自身工作人员安全管理；乙方工作人员自身的一切安全问题，由乙方承担全部责任。
12. 违约责任
12.1 除双方书面同意延迟到货的情况外，乙方逾期交货，每逾期一日,甲方可扣除未交付货物金额5‰作为违约金，但该违约金累计不超过签约合同价的10%；因不可抗力造成的延迟交付，到货时间可相应延长。逾期超过20日仍不能交货的或经甲方书面催告后，仍未在要求的时间内供货的，甲方有权单方解除合同。
12.2 交货检验过程中，如不合格率低于2%，则更换不合格品，且处以不合格品价值10%的违约金；如不合格率高于2%，则甲方有权拒绝接收该批货物，乙方按该批货物价款的10%向甲方支付违约金。
12.3 乙方所交付的货物品种、规格型号、技术参数等不符合合同的规定，甲方有权拒收。乙方应在甲方要求的合理时间内更换不符合品。
12.4 如乙方无法按合同约定的货物的型号规格、性能、交货时间等要求供货，要求变更，除非原生产厂家出具了型号规格已停产或替代的证明文件，且停产、替代时间是在报价截止时间之后，并获得甲方书面同意，否则，乙方应向甲方支付该合同项下货物价格150%的违约金。
12.5 在乙方承诺的质保期内，如经乙方2次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退还所退货物的全部货款，并向甲方支付所退货物货款总额5％的违约金。
12.6 乙方在质保期内不履行保修义务或拖延履行保修义务的，甲方有权扣除质保金或要求承担5%违约金。（如有质保金，违约金比例与质保金一致）
12.7 因乙方原因导致合同不能履行，造成甲方损失的，甲方有权按实际损失情况要求乙方承担赔偿责任。
12.8 乙方违反合同交货和验收条款的，甲方扣除签约合同价的20%作为违约金,如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方承担赔偿责任。
12.9 对于合同中所列的违约金和赔偿款，甲方有权从货款或质保金中扣除。所有违约金和赔偿款的支付，不免除乙方继续履行合同义务，也不减轻乙方合同项下的其他责任和义务。各个条款的违约金等违约责任，甲方有权并列适用。如违约金不能弥补乙方对甲方造成的损失，乙方还需另行承担相应的赔偿。
13. 不可抗力
13.1  本合同中不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。
13.2  任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。
13.3  受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。
13.4  如果不可抗力事件的影响已达30天或双方预计不可抗力事件的影响将延续30天以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。
14. 合同的变更、终止
14.1 除非甲乙双方签署书面变更协议，并成为本合同不可分割的一部分之情形外，本合同的条款不得有任何变化或修改。
14.2 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自中止或终止合同。
14.3 当乙方破产或无清偿、履约能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方解除（终止）合同，该解除（终止）合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件，亦不影响合同既有债权、债务的依法处理。
14.4  乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，如甲方发现乙方有甲方不能接受的转让行为，甲方有权中止或解除合同，由此所造成的损失由乙方承担。
14.5 本合同出现以下任一情况的自动终止：
（1）法律规定的终止情形；
（2）合同约定的期限届满；
（3）合同约定的总金额/权利义务履行完毕；
（4）本合同中约定的其他终止情形出现。
15. 适用法律与争议解决
15.1 本合同的效力、履行及任何争议仅适用中华人民共和国法律。
15.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应通过协商或调解解决，如果协商不成，提交南通仲裁委员会仲裁。
16.  合同生效条件及其他
16.1 本合同自甲乙双方盖章之日起生效，合同有效期为1年或以货物清单中产品数量额度用完止，以先到者为准。 
16.2 下列文件是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定，相互解释，互为说明。除合同另有规定外，其优先顺序如下：
1）合同谈判过程中的澄清文件、会议纪要、合同附件；
2）成交确认通知书；
3）采购文件；
4）响应文件；
5）其他协议文件（包括但不限于甲方的相关管理办法和规定）。
16.3  本合同（包括附件）一式拾份，正本贰份，买卖双方各执壹份；副本捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，具有同等效力。
下列附件作为本合同的组成部分对双方具有约束力：
附件1：货物清单  
附件2：廉政合同  


甲方（盖章）：南通轨道交通集团有限公司     乙方（盖章）：                     
运营分公司                                                       
法定代表人或                               法定代表人或
其授权委托人（签字或盖章）：               其授权委托人（签字或盖章）：        
日期：                                     日期：                              
地址：南通市通州区平潮镇                   地址：                              
南通轨道交通集团平东车辆段                                               
电话：                                     电话：                               

附件1
货 物 清 单
合同号：                                       乙方： 
*特别提醒：
乙方应保证供货物资与后续下达的订单一致，否则，甲方将拒收并可视为乙方不能按合同供货，甲方有权按合同追究乙方违约责任。
	序号
	物资名称
	物资描述
	单位
	数量
	含税
单价（元）
	含税
合价(元)
	制造商/品牌
	交货期
	质保期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑴“货物清单”所列的数量为预计数，具体需求数量以甲方当批交货通知的数量为准。甲方未发出交货通知，乙方进行备货/发货的，所产生的风险或损失由乙方自行承担。
⑵在合同执行期间，若国家税率调整则价格按不含税价与新税率进行重新核定（税率≤3%不适用）。 
附件2
廉政合同
甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司  
乙方：                                    
为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设规定，特订立本廉政合同。
第一条 双方的权利和义务
(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、采购工作、招标代理管理、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二) 严格执行本项目甲、乙双方签订的合同（协议）文件，自觉按合同（协议）办事。
(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。
(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一) 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。
(二) 不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四) 配偶、子女不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。
第三条  乙方责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：
(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品。
(二) 不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
(三) 不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
(四) 不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  双方约定：本合同由运营分公司纪检监督部负责监督，并对本合同履行情况进行检查。
第六条  本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：南通轨道交通集团有限公司    乙方（盖章）：                          
运营分公司 

 
















[bookmark: _Toc31910]第五章 采购需求


[bookmark: _Toc294600095][bookmark: _Toc294599934][bookmark: _Toc294860201][bookmark: _Toc294603089][bookmark: _Toc294599097][bookmark: _Toc294860242][bookmark: _Toc295822023][bookmark: _Toc294858427][bookmark: _Toc295821992][bookmark: _Toc294600410]一、项目概述
本次采购内容为运营分公司生产用耗材及设备类物资，主要为材料间货架、物流盒、紧固件、车站用A3立柱、轮椅、一米护栏、车站定制防滑毯、除湿机、空调等。
成交供应商须保证所提供的产品为全新、未使用过的原装合格正品，产品完全符合国家相关标准及规定。并有“合格证”或“产品质量证明书”等，严禁提供假冒伪劣产品，确保设备安全、稳定、可靠运行。且响应物资技术参数、性能须不低于“需求清单”内技术参数要求。合同签订前中标单位需先提供量产货品的一套样品供采购人作为收货检验依据。若产品存在质量低劣情况，采购人有权判定该批次货物为不合格，并根据供应商考核办法对供应商进行扣分处理。
二、项目及服务周期
项目周期：自合同签订之日起，一年内有效。
服务周期：完成本项目所有订单供货，且达到质保期限。
三、货物交期及送货地点
交货期限：按照采购人订单进行供货，成交供货商须在合同签订后15日内完成物资交货并通过现场测试验收。
交货地点：南通轨道交通集团有限公司运营分公司平东及幸福车辆段，1、2号线车站或南通市其他指定地点。
4、 需求清单
	[bookmark: _Toc30654]序号
	物资 
编码
	物资
名称
	物资描述
	单位
	数量
	参考品牌
	参考图片
	备注

	1
	040107-000009
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（袋式）；
②尺寸：带铝合金框，框厚20mm，袋长500mm；计量面积按安装正投影面积计算；
③材质：滤料采用超纤维滤材；
④效率：F7
	平方米
	180
	
	[image: IMG_256]
	

	2
	040107-000010
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（板式）；
②尺寸：带铝合金框，框厚46mm；计量面积按安装正投影面积计算；
③材质：滤料采用静电过滤棉；
④效率：F7
	平方米
	72
	
	[image: IMG_257]
	

	3
	040114-000005
	Y型过滤器滤网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：DN200，长22cm，网孔直径3mm，网厚1mmm
	个
	15
	
	[image: IMG_258]
	

	4
	060102-000124
	双孔铜接线端子
	①材质：T2铜；
②型号：DTS185型，双孔，两孔间距45mm，孔直径17mm；
③其它：图号GB14315-2008，用于隔离开关刀头开关电缆安装接线端子
	件
	12
	
	
	

	5
	060302-000019
	应急电源柜
	①总体要求：适用于敏华电工主机及应急灯具；
②电气参数：额定功率3000W，额定输入AC220V，额定输出DC216V，应急时间≥90分钟；
③接口配置：输出回路数为6；
④物理要求：安装方式立柜式，外形尺寸（长*宽*高）600*600*1800mm，箱体材质桔灰色镀锌钢板，防护等级IP33
	台
	1
	
	
	设备类

	6
	060308-000002
	LED灯罩膜
	①材质：亚克力透明材质；
②尺寸：长1300mm，宽700mm，厚1mm；
③其它：光面
	张
	250
	
	
	

	7
	080103-000007
	二级防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性； 
③尺寸：约12.9cm*4.5cm*5.3cm左右
	只
	18
	
	
	

	8
	080103-000008
	二级底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*4.5cm*1.6cm左右
	只
	16
	
	
	

	9
	080103-000009
	380V防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性
③尺寸：约12.9cm*5.2cm*5.3cm左右
	只
	18
	
	
	

	10
	080103-000010
	380V底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*5.2cm*1.6cm左右
	只
	16
	
	
	

	11
	080103-000011
	54线侧面端子支架含配套螺丝
	①类型：异形件
	件
	16
	
	
	

	12
	080107-000044
	动作杆螺栓销
	①适用范围：适用于ZDJ9转辙机与外部杆件连接螺栓；                                                       ②型号：X2101.71A.10；
	个
	5
	
	
	

	13
	090404-000001
	闸机扬声器
	①电气参数：8Ω，10W；
②尺寸：3寸
	个
	50
	
	
	

	14
	090404-000007
	顶棚导向控制板
	①类型：LED显示屏控制板；
②尺寸：8*6.4cm；
③电气参数：输入电压24V；
④接口配置：输入端子4个；
⑤其它：适用于南通轨道交通1号线导向设备
	块
	10
	
	
	

	15
	110116-000004
	光电转换器
	①接口参数：1个1.25Gbps SC光纤接口，发送端1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口，接收端4个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；
②电气特性：供电电压DC5V；
③传输距离3KM；
④工作波长：1550nm/1310nm；
⑤传输模式：单模单纤WDM双向传输；
⑥须A/B成对使用，适用于1号线视频监控系统
	对
	10
	
	
	

	16
	110116-000005
	PDU排插
	①工作电压：220V~250V；
②额定电流：MAX 10A；     
③承载功率：MAX 2500W；
④尺寸：约43CM*4.5CM
	个
	4
	
	
	

	17
	110206-000001
	音响
	①参数：接口类型USB，信噪比≥75dB，高≤15cm；
②尺寸：宽≤12cm，长≤12cm，无其它要求；
③其它：适用于台式电脑主机
	个
	4
	
	
	

	18
	150304-000003
	遮羞帘
	①材质：纯色布艺；
②尺寸：宽*长：1*1.7m；
③其它：半开式
	个
	5
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	19
	150305-000005
	防滑垫
	①材质：PVC材质；
②尺寸：15m*1.2m*0.5cm/卷，防滑垫边缘与内部均为0.5cm厚；
③其它：防水防滑，灰色，加密，实心不发泡工艺，提供阻燃、无甲醛、无毒检测报告
	卷
	8
	
	[image: IMG_260]
	

	20
	150305-000009
	防滑毯
	①材质：地垫为簇状圈状条纹毯面毯面，背底为pvc加强底
②尺寸：3m*1.2m/块，总高9mm，封边厚度3mm，总重：4200g/㎡；
③其它：丝圈强度高耐撕扯，不易断裂，四周封边防止绊倒人；定制logo图案，防紫外线防褪色背衬类型：抗紫外PVC加强底；毯面印染技术：原液染色；提供环保、无毒、防霉、阻燃、抗紫外线认证
	平方米
	600
	
	
	

	21
	150306-000001
	A3立柱
	①材质：柱体及底座为不锈钢，面板为亚克力；
②尺寸：可放置A3大小告示（竖式）；底座长*宽：40cm*27cm，整体高度约137cm，重量7.5±1kg；
③其它：银色超窄边框
	个
	112
	
	
	

	22
	150308-000005
	屏风
	①材质：2mm厚304#不锈钢，蓝色不透明尼龙布；
②尺寸：高1800mm*三节长1500mm*300mm；
③每节可拆卸，带刹车万向轮可推行，可单屏竖立并连接使用，(右下角印中英文"南通轨道交通"字样)
	组
	6
	
	
	

	23
	150308-000006
	无障碍便携式轮椅坡道板
	①材质：FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；
②尺寸：长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；
③其它：配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识
	个
	49
	
	
	

	24
	180101-000001
	塞尺
	①测量范围：0.05-1mm；
②尺片件数：14件
	把
	24
	
	
	供货时提供不低于总数量10%的抽检报告

	25
	180102-000002
	指针式温湿度计
	指针式,室内使用,温度范围：-30℃-60℃，温度误差：±1℃，湿度范围0%-100%RH，湿度误差：±5%RH
	个
	156
	
	
	供货时提供不低于总数量10%的抽检报告

	26
	180201-000331
	T型手柄扳手
	①材质：碳钢；
②尺寸：杆长110mm，手柄长95mm，8*8mm方头
	个
	45
	
	
	

	27
	180211-000022
	静音手推车
	①车板：全新料加密尼龙材质，长1100mm，宽700mm，载重≥600kg；
②脚轮：超级聚氨酯材质，6英寸；
③扶手：电镀顶针材质，高度930mm
	辆
	7
	
	
	

	28
	180212-000002
	电钻钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10mm，5件套；
②材质：钨钢；
③其它：直柄，麻花钻头
	套
	3
	
	
	

	29
	180212-000079
	电锤钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10/12/14mm，7件套；
②材质：硬质合金；
③其它：方柄，冲击钻头
	套
	3
	
	
	

	30
	180213-000011
	高压清洗机
	①电气参数：功率不小于3kw；额定电压220V；额定功率50Hz，感应电机，纯铜机芯；
②压力范围：10-30Mpa；
③结构与配件：推车式（带手扶杆），出水管≥10m，自带水管卷盘及喷头
	台
	1
	德力西、卡赫、亿力
	
	设备类

	31
	180214-000012
	除湿机
	①电气参数：额定电压220V，额定功率≥1000W；
②性能参数：除湿量≥1.5kg/h，适用面积≥100m²，日除湿量≥110L
	个
	14
	
	
	设备类

	32
	180214-000043
	高压水枪
	①电气参数：额定电压20V；                       ②性能参数：额定压力≥2.0MPa，电池续航超过60min；                                                                  ③其他：配2块电池；
	个
	5
	
	
	

	33
	180400-000010
	手持扩音喇叭
	①材质：ABS工程塑料；
②尺寸：不小于350*230mm；
③其它：两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能
	台
	104
	
	
	

	34
	410203-000002
	分体空调
	①空调功率：1.5匹；
②冷暖类型：冷暖；
③额定电压/频率：220V/50Hz；
④制冷功率≥700W，制热功率≥1200W；
⑤能效等级‌：一级能效；
⑥功能配置：上下/左右扫风，具有智能调节、独立除湿
	台
	5
	格力、美的、海尔
	
	设备类，另含设备安装调试，每台包不超过20米电缆、插座等供电线路（含墙壁开孔与恢复）、铜管安装

	35
	410312-000002
	扬声器
	①接口规格：3.5mm通用音频接口（含配套音频线）；
②供电方式：USB供电，工作电压5V；
③声学配置：全频喇叭*2，立体环绕音；
④性能指标：信噪比≥76dB；
⑤尺寸限制：长≤300mm，宽≤100mm，高≤100mm；
⑥材质要求：箱体材质无特殊要求；
⑦兼容设备：支持台式电脑、笔记本等数码产品
	个
	2
	
	
	

	36
	420103-000025
	个性化证卡打印机
	①打印方式：热升华再转印；
②模式：单面再转印；
③分辨率：不小于600dpi；
④打印速度：单面不小于120张/小时，双面不小于60张/小时；
⑤进卡容量：不小于200张标准卡；
⑥出卡容量：不小于100张标准卡；
⑦适用卡片类型：ABS、PVC、PET；
⑧接口：以太网、USB；
⑨编码模块：非接触式芯片、接触式芯片、磁条；
⑩其它：包含配套软件
	台
	1
	玛迪卡、斯科德、Evolis
	
	设备类

	37
	420107-000002
	内存条
	①容量：16GB；
②代次：DDR4；
③频率：3200MHz
	根
	15
	
	
	

	38
	420113-000002
	VGA线
	①接口类型：VGA公对公；
②线缆规格：3+9线芯，长2m；
③屏蔽性能：双屏蔽
	根
	8
	
	
	

	39
	610301-000003
	中型货架主架
	①材质：Q235；
②尺寸：长*宽*高：2000*600*2500mm；
③其它：货架颜色：RAL 7035 浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：65*50*1.5mm；横梁尺寸：60*40*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔）
	套
	77
	
	
	

	40
	610406-000001
	安全警示带
	①材质：涤纶，自带塑料圆盒；
②规格：长100m，宽4cm
③尺寸：直径17.5cm，宽4cm；
④厚度：12丝
⑤颜色：黄白警戒线
	卷
	38
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	41
	620204-000019
	凡士林润滑脂
	①规格：1kg/罐；
②其它：机械杂质不大于0.03%；非流质，软膏状
	罐
	1
	
	
	

	42
	630102-000036
	骑马卡
	①材质：不锈钢；
②尺寸：厚1-1.5mm，M20；
③其它：含适配螺栓、螺母、螺钉或其它安装辅材
	个
	30
	
	
	

	43
	630104-000003
	安全别针
	①材质：不锈钢；
②尺寸：长45mm，50个/盒；
③其它：银色
	盒
	86
	
	
	

	44
	630104-000009
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径2.2mm，10kg/卷
	卷
	1
	
	
	

	45
	630104-000010
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径1.2mm，10kg/卷
	卷
	2
	
	
	

	46
	630205-000015
	电线
	①材质：BVVB，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型固定布线电缆；
②尺寸：3*1.5mm²，三芯，标称截面积1.5mm²，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥0.9mm；
③其它：额定电压450/750V
	米
	20
	
	
	

	47
	630301-000003
	一米线隔离护栏
	①组成部分：由立杆、底盘、伸缩头及伸缩带组成；
②立杆：304不锈钢材质，高850mm，直径63mm，杆壁厚0.7-1mm；
③底盘：底盘面盖为304不锈钢材质，高50mm，直径320mm，底座为塑料注水泥；
④伸缩头：十字拉头，不锈钢弹簧，可自由拆卸
⑤伸缩带：长3m，宽50mm，红色，带南通地铁字样和LOGO；
⑥其它：总高900mm，重量约10-12kg
	个
	150
	
	
	

	48
	630302-000002
	框架式分类垃圾桶
	①材质：镀锌钢板；
②尺寸：长900mm，高875mm，宽330mm；
③其它：两边长方体一侧为可回收物框，另一侧其它垃圾回收框，两侧内胆尺寸均为435mm*300mm*280mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；连接处上方为烟蒂回收框并在上方印“灭烟处”，内胆尺寸85mm*230mm*125mm，下方为有害垃圾回收框，内胆尺寸150mm*230mm*125mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣
	个
	20
	
	[image: 111]
	

	49
	630302-000004
	垃圾桶内胆
	①材质：铝塑复合材料；
②尺寸：长28cm，宽31cm，高43cm；
③其它：加厚侧底边，侧边设计便携提手
	个
	130
	
	
	

	50
	630302-000005
	垃圾桶把手
	①材质：镀锌钢；
②尺寸：长66mm，宽23mm；
③其它：暗锁扣样式
	个
	80
	
	
	

	51
	640101-000002
	针线盒
	①材质：PP材质；
②尺寸：30件缝纫工具内含小剪刀，16色线；
③其它：粉色
	个
	92
	
	
	

	52
	640101-000008
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长800mm，宽600mm，高330mm；内径尺寸长770mm，宽565mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	10
	
	
	

	53
	640101-000009
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长600mm，宽400mm，高330mm；内径尺寸长565mm，宽365mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	423
	
	
	

	54
	640101-000010
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高175mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高170mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	3142
	
	
	

	55
	640101-000011
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长300mm，宽200mm，高120mm；内径尺寸长265mm，宽162mm，高113mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	1317
	
	
	

	56
	640101-000012
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高280mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高270mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	498
	
	
	

	57
	640101-000086
	高压水壶
	①材质：主体塑料；
②容量：5L、出水软管直径8mm；
③其它：用于三菱NZG-31型内燃钢轨钻孔机，水壶出水管需是直径8mm软管，和钻孔机两通水管阀门相接
	个
	1
	襄阳海特测控技术有限公司、市下控股有限公司、润拓矿山
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	58
	640102-000005
	绝缘不锈钢扎带
	①材质：包塑不锈钢；
②尺寸：宽12mm，长800mm，100根/包
	包
	5
	
	
	

	59
	640102-000020
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽8mm，长350mm，250根/包
	包
	5
	
	
	

	60
	640102-000025
	尼龙包扎绳
	①材质：聚丙烯；
②尺寸：绳面展开2cm；250g/卷
	卷
	90
	
	
	

	61
	640102-000043
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽5mm，长150mm，250根/包
	包
	5
	
	
	

	62
	640102-000103
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽4.8mm，长200mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	4
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	63
	640102-000104
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽9mm，长450mm，100根/包；
③其他：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	4
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	64
	640102-000105
	不锈钢扎带
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽4.6mm，长300mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	3
	
	
	

	65
	640103-000009
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝；
②尺寸：6行
	把
	24
	
	
	

	66
	640103-000014
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：2.5寸
	把
	20
	
	
	

	67
	640103-000018
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：5寸
	把
	60
	
	
	

	68
	640103-000025
	猪毛刷
	①材质：木柄，刷头为猪毛；
②尺寸：1寸
	把
	86
	
	
	

	69
	640103-000050
	油性记号笔
	①材质：墨水成分油性墨水，笔头纤维；
②尺寸：线幅2.0mm，笔身长约140mm，笔身直径约15mm；
③其它：红色，单头，防水防晒不褪色
	支
	628
	
	
	

	70
	640103-000066
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝，6列14行钢丝；
②尺寸：全长27cm、宽4cm、厚15mm，刷丝高15mm
	把
	160
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	71
	640104-000002
	无纺布
	①材质：无纺布；
②尺寸：每张长50cm，宽60cm，240张/卷；
③其它：米白色，强力吸油、吸水，无碎片掉落
	卷
	65
	
	
	

	72
	640104-000007
	耐水砂纸
	①目数：240目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	
	
	

	73
	640104-000008
	耐水砂纸
	①目数：800目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	
	
	

	74
	640104-000029
	拭亮布
	①材质：聚酯纤维和尼龙纤维；
②尺寸：长16cm，宽18cm；
③其它：扁形亲油性钎维，微细吸尘卷
	块
	25
	
	
	

	75
	640104-000038
	水磨砂纸
	①目数：120目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	120
	
	
	

	76
	640104-000039
	百洁布
	①材质：氧化铝；
②尺寸：长15cm，宽10cm；
③其它：主要应用于不锈钢、铝合金、铜等各种金属表面的除锈、电镀产品修饰纹
	片
	50
	
	
	

	77
	640104-000043
	酒精棉片
	①材质：无纺布，乙醇溶液；
②尺寸：长18cm，宽12cm，50片/盒；
③其它：75%酒精含量，一次性独立密封包装
	盒
	200
	
	
	

	78
	640104-000046
	耐水砂纸
	①目数：500目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	
	
	

	79
	640104-000051
	防尘膜
	①尺寸：2m*20m；
②厚度：0.8丝；
③材质：塑料
	卷
	2
	
	
	

	80
	640105-000007
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽48mm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	卷
	400
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	81
	640105-000008
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽15cm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	卷
	1180
	
	
	

	82
	640105-000031
	缠绕膜
	①材质：线性低密度聚乙烯；
②尺寸：宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量）
	卷
	12
	
	
	

	83
	640105-000034
	布基双面胶
	①材质：纱布纤维基材；
②尺寸：25mm*20m
	卷
	40
	
	
	

	84
	640105-000041
	桌面定位胶带
	①材质：PET；
②尺寸：宽15mm，长66m，厚0.06mm；
③其它：蓝色
	卷
	130
	
	
	

	85
	640105-000103
	铝箔胶带
	①材质：铝箔胶带；
②尺寸：宽60mm，50m/卷；
③其它：黑色
	卷
	5
	
	
	

	86
	640105-000111
	测温贴片
	①材质：不可逆测温贴片；
②尺寸：30mm*30mm；
③温度格：1格，圆形；
④其它：背面自带粘胶，当温度高于 40℃时，变色示温片即由原始白色变成黑色，且变色后颜色长久保持
	片
	840
	
	
	

	87
	640105-000112
	USB封口贴
	印有“已封请勿动”文字，8cm*2cm，100张每盒
	盒
	4
	
	
	

	88
	640105-000113
	冷封胶
	①适用范围：铁路电缆冷封胶；                 
②工作要求参数：防水绝缘，V0级阻燃（UL94)；      
③规格：400g/袋；
	袋
	8
	
	
	

	89
	640107-000070
	插座保护套
	①材质：环保ABS材质；
②尺寸：24枚/盒，两相、三相各12个；
③其它：插入式；灰色
	盒
	85
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	90
	640107-000111
	防尘帽
	①适用接口：ODF熔纤盘防尘帽；
②规格：100个/袋
	袋
	10
	
	
	

	91
	640107-000114
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：RJ45网口；
③规格：100个/袋
	袋
	13
	
	
	

	92
	640107-000117
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：光口帽；
③规格：100个/袋
	袋
	10
	
	
	

	93
	640107-000141
	防火泥
	①材质：柔性有机防火堵料；
②规格：2kg/包；
③其它：国标3C认证
	包
	20
	
	
	

	94
	640107-000152
	防静电手环
	①类型：有线；
②接地线阻抗系数：10^6Ω
③手腕带阻抗系数：≤10^5Ω
④手环材质：导电纤维
⑤接地线长度：不小于1.6m；
⑥手环尺寸：长度≥20cm，可调节；
⑦其它：具备警示功能，消除静电，防尘防水
	个
	15
	
	
	

	95
	640107-000175
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1700mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	三星、坂东、盖茨
	
	

	96
	640107-000184
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	三星、坂东、盖茨
	
	

	97
	640107-000185
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	15
	三星、坂东、盖茨
	
	

	98
	640107-000190
	冷却塔皮带
	①尺寸：内周长110英寸，B型V带，四联组皮带；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长；
③其它：适用于览讯冷却塔
	套
	7
	
	
	

	99
	640107-000206
	防撞角
	①材质：PVC；
②尺寸：3.2x3.2x3.2cm T型；
③其他：透明色，10个/包
	包
	260
	
	
	

	100
	640107-000229
	联轴器弹性体
	①尺寸：外径95mm，内孔46mm；
②形状：梅花形，8曲爪瓣，黄色；
③材质：92A聚氨酯；
④其它：适用于赛莱默空调泵
	个
	9
	
	
	

	101
	640107-000230
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1250mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	9
	三星、坂东、盖茨
	
	

	102
	640107-000238
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度850mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	三星、坂东、盖茨
	
	

	103
	640107-000242
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1320mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	三星、坂东、盖茨
	
	

	104
	640107-000243
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1600mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	三星、坂东、盖茨
	
	

	105
	640107-000245
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1057mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	106
	640107-000251
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	107
	640107-000252
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2640mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	三星、坂东、盖茨
	
	

	108
	640107-000253
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度4500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	109
	640107-000257
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	2
	三星、坂东、盖茨
	
	

	110
	640107-000258
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1007mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	2
	三星、坂东、盖茨
	
	

	111
	640107-000259
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度800mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	112
	640107-000264
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	113
	640107-000265
	皮带
	①尺寸：有效长度857mm，截面形状SPA型；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长
	根
	4
	
	
	

	114
	640107-000275
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	三星、坂东、盖茨
	
	

	115
	640107-000286
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	116
	640107-000289
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2020mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	117
	640107-000292
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度3675mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	三星、坂东、盖茨
	
	

	118
	640107-000296
	软连接
	①材质：防火阻燃材质，耐温-20℃-280℃；
②尺寸：厚1.5mm，宽1m，长2m/卷；
③其它：玫红色
	卷
	2
	
	
	

	119
	640107-000297
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径10cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
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	120
	640107-000298
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径6cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	
	
	

	121
	640107-000299
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径5cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	
	
	

	122
	640107-000300
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径4cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	
	
	

	123
	640107-000301
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径3cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	
	
	

	124
	640108-000018
	金属切割片
	①材质：树脂；
②尺寸：直径355mm，厚度3mm，孔径25.4mm；
③其它：适用于各种金属切割
	片
	5
	
	
	

	125
	640108-000028
	铲刀
	①材质：不锈钢刀片，木柄；
②尺寸：4吋
	个
	5
	
	
	

	126
	640108-000030
	母材探头
	①规格：37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	12
	
	
	

	127
	640108-000031
	母材探头
	①规格：70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	14
	
	
	

	128
	640108-000032
	母材探头
	①规格：0°+37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	6
	
	
	

	129
	640108-000033
	母材探头
	①规格：70°+70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	6
	
	
	

	130
	640108-000084
	切割锯片
	①尺寸：外径355mm，齿宽3.4mm，孔径30mm；
②齿数：100T
	片
	3
	
	
	

	131
	640108-000107
	水阀总成
	①尺寸：长宽高104*28*36mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	套
	9
	
	
	

	132
	640108-000108
	水刷总成
	①尺寸：长宽高150*57*50mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	个
	26
	
	
	

	133
	640108-000109
	探伤仪探头保护膜
	①材质：塑料；
②尺寸：长宽高60*33*23mm；
③其它：用于GCT-8C型探伤仪，自攻螺丝固定
	个
	440
	
	
	

	134
	640108-000111
	探头线
	①规格：Q9-Q9；
②其它：用于邢台先锋HT-9D型探伤仪
	根
	20
	
	
	

	135
	640108-000170
	标签机色带
	适用兄弟标签机P700；绿底黑字；标签宽度24mm，标签长度8m/卷；PET材质
	盒
	40
	
	
	

	136
	640108-000201
	覆膜树脂基
	110mm*300m
	卷
	60
	
	
	

	137
	640108-000202
	哑银标签
	86mm*54mm/张，每卷500张；带logo定制，柔性设计可安装于不规则平面或曲面，支持打印、写码、印刷等个性化定制服务
	卷
	500
	
	
	

	138
	640108-000204
	编码器转接线
	①规格：七芯航插公头母头；
②尺寸：1.5m；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	根
	2
	
	
	

	139
	640108-000212
	机头罩
	①尺寸：长宽高318*288*190mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	个
	2
	
	
	

	140
	640108-000287
	钢轨钻孔机钻头
	①材质：合金钢；
②尺寸：切割直径19mm*内孔切深35mm*钻头总长64mm，合金钢空心钻头，直角柄；
③用途：适用国产、进口品牌磁座钻机（泛音除外）
	个
	10
	
	
	

	141
	640108-000299
	特制两通
	①尺寸：孔径8mm，长度33mm；
②其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	个
	6
	
	
	

	142
	640108-000300
	一体机电源线
	①规格：LP-24三芯母头、两芯航插公头；
②尺寸：95cm；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪一体机电脑
	根
	2
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	143
	640108-000301
	钻头
	①尺寸：直径10mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	个
	4
	
	
	

	144
	640108-000302
	钻头
	①尺寸：直径8mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	个
	4
	
	
	

	145
	640202-000002
	安全警示带
	5cm*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用
	卷
	8
	
	
	

	146
	640202-000003
	红白警戒带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽65mm，长50m，厚6丝；
③其它：字样为“注意安全 SAFE CAUTION”
	卷
	86
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	147
	640204-000128
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A4，21*29.7cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	100
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	148
	640204-000129
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A3，29.7*42cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	20
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	149
	640204-000130
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A5，21*14.8cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	140
	
	
	

	150
	640204-000131
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：绿色，文字内容为“有效期≥6个月”
	个
	10
	
	
	

	151
	640204-000132
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：黄色，文字内容为“有效期3-6个月”
	个
	30
	
	
	

	152
	640204-000133
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：红色，文字内容为“有效期≤3个月”
	个
	30
	
	
	

	153
	640204-000134
	磁吸贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：20*20mm正方形，厚度0.5-1mm；
③其它：背景为白色，上面写红色“合”字，字体为宋体
	个
	3000
	
	
	

	154
	640302-000013
	色带
	①打印面数：250面/卷；
②其它：等效535700-001-R087，适用于Datacard CD800
	卷
	18
	
	
	

	155
	640400-000006
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长176mm，宽125mm，150g原纸制作，单个重量大于5g；
③其它：印“票务专用信封”字样及彩色logo
	个
	19000
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	156
	640400-000007
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长229mm，宽162mm，150g原纸制作，单个重量大于5g；
③其它：印“票务专用信封”字样及彩色logo
	个
	19000
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	157
	640400-000008
	牛皮信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长324mm，宽229mm，150g原纸制作，单个重量大于5g，100个/包；
③其它：黄色
	包
	38
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	158
	650101-000036
	膨胀螺栓
	①尺寸：M16*150；
②材质：304不锈钢
	个
	6
	
	
	

	159
	650101-000123
	冷却塔限位螺栓套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*130，头部厚度7.79mm，牙距1.75mm；
③其它：螺栓、螺母套装，含配套平垫、弹簧垫
	套
	328
	
	
	

	160
	650101-000130
	自攻螺丝
	①尺寸：M3*5mm；
②规格：300个/袋
	袋
	2
	
	
	

	161
	650101-000131
	铁轨牵引回流系统紧固套装
	①材质：铜套管，表面金属镀层保护
②规格：M12钢螺栓带空心六角头，扁平钢垫片，M12自锁螺母；
③用途：加固紧固作用；
④图号：ECR60/19
	套
	200
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	162
	650101-000132
	螺栓
	①材质：碳钢，表面镀锌；
②尺寸：M12*80，T型头，螺纹外露≥70mm；
③附件：配套1个平垫圈、2个螺母
	套
	40
	
	
	

	163
	650101-000133
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10*60，半牙，牙长26mm，螺纹直径10mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	套
	100
	楚卫、久沥、金超
	
	

	164
	650101-000134
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*60，半牙，牙长30mm，螺纹直径12mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	套
	50
	楚卫、久沥、金超
	
	

	165
	650101-000136
	螺杆
	①尺寸：M10，螺纹长60mm，全牙；
②材质：304不锈钢；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	100
	
	
	

	166
	650101-000137
	螺杆
	①尺寸：M12，螺纹长60mm，全牙；
②材质：304不锈钢；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	100
	
	
	

	167
	650101-000138
	螺杆
	①尺寸：M16，螺纹长60mm，全牙
②材质：304不锈钢，
③标准：国标
④附件：配套弹片垫片螺母各一个
⑤表面：不锈钢本色
	套
	20
	
	
	

	168
	650101-000139
	螺杆
	①尺寸：M20，螺纹长80mm，全牙
②材质：304不锈钢，
③标准：国标
④附件：配套弹片垫片螺母各一个
⑤表面：不锈钢本色
	个
	10
	
	
	

	169
	650101-000140
	内六角凹端无头紧定螺钉
	①材质：12.9级高强度碳钢；   
②尺寸：M10*14mm；
③牙距：1.5mm
	个
	10
	
	
	

	170
	650103-000022
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，彩锌；
③标准：ISO4032；
④规格：螺纹内径20mm，厚度15.3mm；
⑤强度：8级
	个
	50
	
	
	

	171
	650103-000030
	螺帽
	①尺寸：M8；
②材质：不锈钢；
③规格：螺纹内径8mm，厚度6.3mm
	个
	100
	
	
	

	172
	650103-000045
	螺母
	①材质：碳钢，表面热处理；
②尺寸：M20，螺纹直径20mm，厚6mm；
③标准：ISO4032；
④强度：8级
	个
	30
	
	
	

	173
	650103-000046
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，表面热镀锌
	个
	30
	
	
	

	174
	650104-000085
	斜垫片
	①材质：Q235B；
②图号：GXJL26-2007
	个
	10
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	175
	650105-000012
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径4mm，外径9mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	
	
	

	176
	650105-000013
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径5mm，外径10mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	
	
	

	177
	650105-000014
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径6mm，外径12mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	
	
	

	178
	650106-000001
	开口销
	①材质：不锈钢；
②尺寸：M4*50，头部直径7.4mm；
③标准：GB91
	个
	180
	
	
	

	179
	650106-000005
	开口销
	①尺寸：M5*60；
②材质：不锈钢
	个
	80
	
	
	

	180
	650106-000013
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M1*20
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	50
	
	
	

	181
	650106-000014
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M3*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	100
	
	
	

	182
	650106-000015
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M2*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	100
	
	
	

	183
	650108-000026
	防松片
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，长48mm，宽15mm；凸出部分长10mm，宽10mm；
③用途：适用于接触网吊线线夹；
④表面：不锈钢本色
	个
	50
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	184
	650108-000028
	岔芯胀钉
	①材质：不锈钢；
②尺寸：L形，长45mm宽42mm厚15mm；
③附件：配套M12平垫2个、防松螺母1个，配套M8平垫2个、防松螺母1个
	套
	10
	
	
	

	185
	660100-000058
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1线；
②型号：两端DP接头；
③尺寸：3m/根，接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm
	根
	8
	
	
	

	186
	660100-000104
	连接线
	①材质：双屏蔽HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	根
	4
	
	
	

	187
	660100-000106
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1转HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，DP接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm，HDMI接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	根
	4
	
	
	

	188
	660100-000119
	电源线
	①材质：纯铜线芯，阻燃PVC外层；
②型号：国标16A三插（直头）-C13品字尾；
③尺寸：长2m，横截面积1mm²；
④其它：3C认证
	根
	4
	
	
	

	189
	660200-000002
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：2*0.4mm²，线芯直径0.4mm，单股两芯，100米/卷；
③其它：颜色按需提供
	卷
	10
	
	
	

	190
	660200-000038
	USB转方口连接线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	191
	660200-000039
	USB转RS232串口线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	192
	660200-000040
	USB转RJ45数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	193
	660200-000041
	USB公对公数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	194
	660200-000042
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：线芯直径0.4mm，单股四芯，30米/卷；
③其它：米白色
	卷
	5
	
	
	

	195
	660200-000044
	电源电缆
	①材质：WDZA-YJY23-1KV-3*6，护套材质‌聚氯乙烯，绝缘材质‌交联聚乙烯；
‌②尺寸：3芯，截面‌6mm²
	米
	500
	
	
	

	196
	660200-000045
	通信控制缆
	①材质：WDZA-KYJYP2/23-5*2.5聚氯乙烯（PVC）护套材质聚氯乙烯（PVC）
②尺寸：5芯，截面2.5mm²
	米
	300
	
	
	

	197
	660200-000047
	Mini DP公转VGA母
	①材质：PVC外被；
②尺寸：15-20cm；
③屏蔽类型：双屏蔽；
④分辨率：1080P@60Hz
	根
	10
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	198
	660300-000001
	光纤跳线
	①接口：LC-LC；
②尺寸：3m；
③传输方式：多模单芯
	根
	50
	
	
	

	199
	660300-000013
	尾纤
	①接头类型：LC-SC；
②尺寸：3m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	200
	660300-000019
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	201
	660300-000021
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	202
	660300-000023
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	203
	660300-000024
	尾纤
	①接头类型：SC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	204
	660300-000037
	接地铜排
	①尺寸：长31.5cm，宽10cm，厚3mm，16孔；
②材质：镀镍纯铜材质；
③其它：配16个M8*30六角螺栓（六角对边13mm，含螺母、垫片等配件）
	个
	30
	
	
	

	205
	660300-000052
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-LC；
②通道类型：单工；通用型
	只
	20
	
	
	

	206
	660300-000053
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-FC；
②通道类型：单工；方型
	只
	20
	
	
	

	207
	660300-000054
	尾纤适配器
	①接头类型：SC-FC；
②通道类型：单工；通用型
	只
	20
	
	
	

	208
	660300-000055
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-LC；
②通道类型：双工卡扣
	只
	20
	
	
	

	209
	660300-000056
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-SC；
②通道类型：单工
	只
	20
	
	
	

	210
	660300-000061
	尾纤
	①接头类型：SC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	211
	660300-000062
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：15m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	212
	660300-000063
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：20m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	213
	660300-000064
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	
	
	

	214
	660300-000065
	光纤跳线
	①接口类型：LC-LC；
②尺寸：3m；
③其他：多模双芯
	根
	10
	
	
	

	215
	660300-000066
	光纤跳线
	①接口：SC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	216
	660300-000067
	光纤跳线
	①接口：FC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	217
	660300-000068
	光纤跳线
	①接口：LC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	218
	660300-000069
	光纤跳线
	①接口：ST-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：单模单芯
	套
	2
	
	
	

	219
	660400-000028
	86盒盖板
	①材质：金属盖板；
②尺寸：86型；
③其它：带螺丝
	个
	30
	
	
	

	220
	660500-000006
	纽扣电池
	①型号：LR44；
②规格：10粒/盒
	盒
	36
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	221
	660500-000025
	电池
	①型号：6F22，碳性，9V
	节
	120
	
	
	

	222
	660500-000030
	电池
	①型号：7号，碱性
	节
	2130
	
	
	

	223
	660500-000031
	电池
	①型号：5号，碱性
	节
	2130
	
	
	

	224
	660500-000047
	防护罩
	①类型：86型三联防护罩；
②内径：长＞270mm，宽＞900mm，高＞200mm；
③材质：白色透明塑料
	个
	10
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	225
	660500-000048
	电池
	①尺寸：直径14mm，长度33mm；
②电压：3.6V；
③其它：适用于诺帝菲尔高速NFN 网关NFN-GW-PC-HNSF
	块
	12
	
	
	

	226
	660500-000049
	纽扣电池
	①型号：CR2032；
②规格：5粒/板
	板
	6
	
	
	

	227
	660700-000082
	水晶头
	①型号：RJ11/6P2C；
②规格：100个/盒
	盒
	2
	
	
	

	228
	660700-000113
	水晶头
	①型号：RJ45非屏蔽，超五类；
②规格：100个/盒
	盒
	2
	
	
	

	229
	660700-000327
	保险丝
	6*30mm陶瓷保险丝R058 2A，100个/盒
	盒
	1
	
	
	

	230
	660700-000367
	保险丝
	①尺寸：5*25mm陶瓷保险丝；
②规格：100个/盒；
③型号：R055 250V 3A
	盒
	5
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	231
	660700-000369
	网线直通头
	①接口类型：标准RJ45水晶头接口；
②兼容线缆：5类、6类网线通用；
③速率支持：兼容千兆、百兆网络传输；
④防护特性：金属屏蔽抗干扰设计
	个
	20
	
	
	

	232
	660700-000370
	接线端子
	①类型：电线快速对接器；
②接线形式：一进一出；
③适配线径：1.5-6mm²
	个
	250
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	233
	660700-000371
	针型接线端子
	①尺寸：2.5平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	
	
	

	234
	660700-000372
	针型接线端子
	①尺寸：4平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	
	
	

	235
	660700-000373
	针型接线端子
	①尺寸：6平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	
	
	

	236
	660700-000374
	水晶头
	①型号：RJ11/4P4C；
②规格：100个/盒
	盒
	5
	
	
	

	237
	660700-000384
	保险丝
	①电气参数：3.15A，250V；
②尺寸：5*20mm（直径*长度）；
③主体材质：玻璃管；
④包装：100只/盒
	盒
	1
	
	
	

	238
	660700-000400
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率10W/m，光通量22-24Lm/LED，红光；
②尺寸：板宽8mm，灯珠数量120灯/m，10m/卷
	卷
	2
	
	
	

	239
	660700-000401
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率18W，白光6000k；
②尺寸：长1.18m，宽2.5cm，厚1mm
	条
	60
	
	
	

	240
	660700-000402
	筒灯
	①电气参数：额定电压220VAC，功率12W，白光5000K；
②尺寸：直径14cm，高6.5cm，白色壳
	个
	15
	
	
	

	241
	660700-000403
	接线端子排
	①尺寸：外形55.6*15.2*50.9mm，线径0.75-35平方；
②材质：导体为黄铜，外壳为阻燃尼龙；
③接线方式：螺栓式；
④电气参数：电流大于10A，电压220V
	片
	10
	
	
	

	242
	660700-000404
	螺口灯泡
	①电气参数：额定电压220VAC，功率9W，光通量810Lm，白光6000k；
②尺寸：外直径65mm*高度115mm，E27大螺口
	个
	25
	
	
	

	243
	660700-000405
	灯座螺口
	①接口规格：E27大螺口，铜芯七字；
②尺寸：高4.3cm，直径3.5cm
	个
	30
	
	
	

	244
	670100-000003
	502胶水
	①材质：氰基丙烯酸酯‌；
②规格：20g/支
	支
	85
	
	
	

	245
	670100-000051
	橡塑保温材料专用胶
	①规格：500g/瓶，自带毛刷
	瓶
	3
	
	
	

	246
	670100-000052
	灭焰贴片
	①尺寸：100*50*3mm；
②材质：内部融合有微胶囊高效灭火剂，会根据火情大小释放相应的灭焰介质，进而阻断燃烧链；
③感温启动：110℃±10℃；
④灭火时间：至明火消失3s~10s；
⑤使用火灾类型：ABCE
	片
	54
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	247
	670100-000053
	EPDM发泡密封条
	①材质：EPDM+粘胶；
②尺寸：宽10mm，厚6mm，6m/卷；
③其它：黑色
	卷
	460
	
	
	

	248
	670200-000007
	防锈润滑剂
	①规格：410g/罐；
②其它：清洁、润滑、防锈于各种金属表面
	罐
	60
	
	
	

	249
	670200-000010
	精密电子清洗剂
	①规格：300g/瓶；
②其它：透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27
	瓶
	174
	
	
	

	250
	670200-000022
	除湿盒
	①容量：230g；
②成分：活性炭、氯化钙；
③类型：平放式；
④功效：除湿、防霉
	盒
	2000
	
	
	

	251
	670200-000045
	清洁剂
	①规格：400ml/罐；
②其它：用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟
	罐
	180
	
	
	

	252
	670300-000007
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：白色
	瓶
	48
	保赐利、三和、迈克
	
	

	253
	670300-000009
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：红色
	瓶
	30
	保赐利、三和、迈克
	
	

	254
	670300-000010
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：黄色
	瓶
	2
	保赐利、三和、迈克
	
	

	255
	670300-000011
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：绿色
	瓶
	7
	保赐利、三和、迈克
	
	

	256
	670300-000039
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：350ml/瓶；
③其它：灰色，色号7040
	瓶
	11
	保赐利、三和、迈克
	
	

	257
	670300-000041
	脱漆剂
	①规格：250mL/瓶；
②其它：强力去漆，适用于油性漆，适用底材金属
	瓶
	16
	保赐利、三和、迈克
	
	

	258
	670500-000011
	干燥剂
	①规格：50g/袋
	袋
	700
	
	
	

	259
	670500-000016
	非氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	桶
	132
	
	
	

	260
	670500-000021
	氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	桶
	132
	
	
	

	261
	670500-000029
	毒品检测试剂盒
	①用途：用于体外定性检测人尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸；
②规格：1人1份；
③其它：每份需佩戴1个尿杯
	人份
	591
	
	
	

	262
	670500-000030
	钢轨焊缝超声波探伤耦合剂
	①规格：500g/瓶；
②其它：钢轨焊缝超声波探伤专用，防锈，可在最低-10℃的环境下适用，摩擦系数不低于0.13，凝点不高于-12℃，残留物不会影响车辆通过时车轮的黏着系数
	瓶
	220
	
	
	

	263
	680102-000010
	马赛克
	①尺寸：方形，2.4cm*2.4cm，厚度0.6cm，灰白色；
②其它：适用于南通1号线综合监控系统映飞星IBP盘
	个
	62
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	264
	680202-000010
	格栅网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：10目，孔2mm，丝粗0.5mm；宽1.2m，长20m/卷
	卷
	1
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	265
	680203-000073
	显示器支架
	①材质：铝、冷轧钢板、塑料；
②尺寸：拉伸长度285mm，支持17-27寸；
③其它：枪黑色，壁挂，7kg承重，俯仰调节±35度，左右调节±45度
	个
	3
	
	
	

	266
	680203-000078
	锁芯
	①尺寸：长30mm，直径23mm，锁芯截面螺纹处18mm，平处16mm，锁舌46mm，厚度2mm；
②其他：通开锁，1个锁配2把钥匙
	个
	30
	
	
	

	267
	680203-000079
	风机箱蝴蝶扣
	①组成：螺铆、弹簧、压块和蝴蝶扣螺杆；  
②蝴蝶扣螺杆：M6-30为螺栓直径6mm，螺栓长度30mm，旋钮直径30mm，蝴蝶扣材质为尼龙；
③压块：总长42mm，厚度12mm，圆头直径24mm，扁头直径12mm，扁头至圆头圆心处30mm；
④螺铆：螺铆外径9mm，含配套弹簧；
⑤其它：10个/套
	套
	2
	
	
	

	268
	680203-000080
	信号锁
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽38mm，厚16mm，锁梁高≥40mm，总体高度≥74mm，锁梁直径6mm；
③其它：通用内六角
	把
	32
	
	
	

	269
	690303-000001
	轮椅
	①材质：钢架黑色喷塑，黑色帆布；
②尺寸：承重100kg，20-24寸后轮，5-7寸前轮；
③其它：可折叠，可折背，实心前后轮，前面带脚踏板，带腰带
	个
	18
	
	
	

	270
	710301-000001
	公文包
	手提牛津布材质，纯黑色，提拎处：硬把，尺寸约：15英寸
	个
	4
	
	
	

	271
	720104-000006
	U盘
	①容量：16GB；
②接口：USB3.0
	个
	5
	
	
	

	272
	720104-000007
	固态硬盘
	①尺寸：2.5英寸；
②容量：1TB；
③接口类型：SATA3.0
	块
	10
	希捷、西部数据、三星
	
	

	273
	720104-000008
	固态硬盘
	①尺寸：2280；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2接口(NVMe协议)
	块
	10
	
	
	

	274
	720104-000009
	固态硬盘
	①尺寸：2242；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2(NVMe PCIe 4.0×4)
	块
	10
	
	
	

	275
	720104-000010
	固态硬盘托架
	①型号：适用于联想M920T M.2固态硬盘2242、2280
	个
	20
	
	
	

	276
	720104-000011
	移动固态硬盘
	①容量：4TB；
②读取速度：2000MB/s；
③接口：USB3.2Type-C
	个
	1
	
	
	

	277
	720104-000012
	机械硬盘
	①容量：2.4TB；
②转速：10000rpm；
③尺寸：2.5英寸
	个
	2
	
	
	

	278
	720106-000002
	有线鼠标
	①材质：塑料磨砂质感外壳，工程橡胶滚轮；
②尺寸：适合中大手型握持，线缆长度约1.4m；
③其它：分辨率1600DPI，传感器类型光电，USB2.0接口
	个
	10
	
	
	

	279
	720201-000007
	硒鼓
	①型号：适配佳能LBP841Cdn；
②颜色：四色套装（红、黄、蓝、黑）；
③容量：A4纸5%的覆盖率7300页
	套
	4
	
	
	

	280
	720201-000008
	硒鼓
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：黑色；
③容量：A4纸5%的覆盖率7000页
	个
	4
	
	
	

	281
	720201-000009
	墨盒
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：四色套装（黑色、蓝色、黄色、红色）；
③容量：A4纸5%的覆盖率25000页
	套
	4
	
	
	


说明：
1、 [bookmark: _Toc54874746]“需求清单”所列的数量为预计数，具体需求数量以采购人的当批交货通知的数量为准。采购人未发出交货通知，供应商进行备货/发货所产生的风险或损失自行承担。
2、 本项目采用固定单价方式，根据实际供货数量进行结算。投标单位报价应包括但不限于：货物价格及出厂检验费、运输费、装卸费、各种税费、保险费、验收费、调试费、培训费、包装费、专利费、质保期所需相关的服务费用以及报价申请单位企业利润、税金和政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等一切费用。
五、质量要求
[bookmark: _Toc54874747]本项目的质量保证期：损耗类物资为自验收合格之日起12个月，设备类物资为自验收合格之日起36个月（设备类物资已在清单中进行备注）。
所有产品实行国家“三包”规定。在质保期内出现质量问题，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商无条件给予全套更新或退货。在免费质保期内，供应商在接到采购人通知后，必须在2小时内响应，24小时内上门维修服务并修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在3个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至采购人。退换货的相关费用由乙方承担，造成甲方的损失，由乙方负责。
成交供货商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交供货商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
六、安装及调试要求
对于需提供现场安装服务的货物，应及时派技术人员到现场安装、调试，准备安装工具并检查安装质量。安装调试人员须遵守采购人现场相关管理规定，做好安全防护，因供应商原因造成的安全事故或设备损坏，由供应商承担全部责任。
成交供应商有义务对采购人提出的培训指导需求进行回应，并协调制造厂家对采购人进行技术、操作培训指导。
七、验收与交货
7.1验收依据
7.1.1采购文件、投标响应文件、双方签订的合同文件及其附件。
7.1.2国家颁布的相关国家标准和行业标准。
7.1.3按合同约定的验收方式执行
[bookmark: _Toc14421]
























第六章 响应文件格式


响应文件封面
（粘贴于各封袋上）
                                                                     

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）


响应文件
资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本
（在响应文件递交截止时间前不得开启）





供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


第一册 资格审查部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）



响应文件
第一册 资格审查部分






供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、承诺函
2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
3、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
4、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件并加盖公章（如有授权）
5、供应商认为需要提交的其他资料

1承诺函


承诺函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）采购活动进行响应。承诺如下：
一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；
二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；
三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；
四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；
五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；
六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；
七、我方保证无“附件二 供应商负面清单”所列的不良行为；
上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日

附件二 
供应商负面清单
一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；
二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；
三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；
五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；
六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；
七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；
八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；
九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；


法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日







2企业营业执照或事业单位法人证书
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]提供复印件并加盖公章


3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

  （姓名）  先生/女士，系本单位   （单位名称）   法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                         

注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件
	


  
供应商：（加盖公章）
年    月  日    











4授权委托书原件
授权委托书

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
本授权委托书声明：本人          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）的采购活动。
该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。
该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件
	


供应商：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）

　　　年　  月 　 日
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5供应商认为需要提交的其他资料



























 第二册 商务技术部分
                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）

响应文件
第二册 商务技术部分







供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


目录
1、 商务和技术偏离表
2、物资参数表
3、业绩材料

















1商务和技术偏离表

商务和技术偏离表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）
	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。
2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。



供应商：（加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日













2物资参数表

物资参数表（此表放入商务技术文件中）
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）
	序号
	物资
编码
	物资名称
	物资描述
	参考品牌
	响应物资描述
	响应品牌

	1
	040107-000009
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（袋式）；
②尺寸：带铝合金框，框厚20mm，袋长500mm；计量面积按安装正投影面积计算；
③材质：滤料采用超纤维滤材；
④效率：F7
	
	
	

	2
	040107-000010
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（板式）；
②尺寸：带铝合金框，框厚46mm；计量面积按安装正投影面积计算；
③材质：滤料采用静电过滤棉；
④效率：F7
	
	
	

	3
	040114-000005
	Y型过滤器滤网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：DN200，长22cm，网孔直径3mm，网厚1mmm
	
	
	

	4
	060102-000124
	双孔铜接线端子
	①材质：T2铜；
②型号：DTS185型，双孔，两孔间距45mm，孔直径17mm；
③其它：图号GB14315-2008，用于隔离开关刀头开关电缆安装接线端子
	
	
	

	5
	060302-000019
	应急电源柜
	①总体要求：适用于敏华电工主机及应急灯具；
②电气参数：额定功率3000W，额定输入AC220V，额定输出DC216V，应急时间≥90分钟；
③接口配置：输出回路数为6；
④物理要求：安装方式立柜式，外形尺寸（长*宽*高）600*600*1800mm，箱体材质桔灰色镀锌钢板，防护等级IP33
	
	
	

	6
	060308-000002
	LED灯罩膜
	①材质：亚克力透明材质；
②尺寸：长1300mm，宽700mm，厚1mm；
③其它：光面
	
	
	

	7
	080103-000007
	二级防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性； 
③尺寸：约12.9cm*4.5cm*5.3cm左右
	
	
	

	8
	080103-000008
	二级底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*4.5cm*1.6cm左右
	
	
	

	9
	080103-000009
	380V防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性
③尺寸：约12.9cm*5.2cm*5.3cm左右
	
	
	

	10
	080103-000010
	380V底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*5.2cm*1.6cm左右
	
	
	

	11
	080103-000011
	54线侧面端子支架含配套螺丝
	①类型：异形件
	
	
	

	12
	080107-000044
	动作杆螺栓销
	①适用范围：适用于ZDJ9转辙机与外部杆件连接螺栓；                                                       ②型号：X2101.71A.10；
	
	
	

	13
	090404-000001
	闸机扬声器
	①电气参数：8Ω，10W；
②尺寸：3寸
	
	
	

	14
	090404-000007
	顶棚导向控制板
	①类型：LED显示屏控制板；
②尺寸：8*6.4cm；
③电气参数：输入电压24V；
④接口配置：输入端子4个；
⑤其它：适用于南通轨道交通1号线导向设备
	
	
	

	15
	110116-000004
	光电转换器
	①接口参数：1个1.25Gbps SC光纤接口，发送端1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口，接收端4个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；
②电气特性：供电电压DC5V；
③传输距离3KM；
④工作波长：1550nm/1310nm；
⑤传输模式：单模单纤WDM双向传输；
⑥须A/B成对使用，适用于1号线视频监控系统
	
	
	

	16
	110116-000005
	PDU排插
	①工作电压：220V~250V；
②额定电流：MAX 10A；     
③承载功率：MAX 2500W；
④尺寸：约43CM*4.5CM
	
	
	

	17
	110206-000001
	音响
	①参数：接口类型USB，信噪比≥75dB，高≤15cm；
②尺寸：宽≤12cm，长≤12cm，无其它要求；
③其它：适用于台式电脑主机
	
	
	

	18
	150304-000003
	遮羞帘
	①材质：纯色布艺；
②尺寸：宽*长：1*1.7m；
③其它：半开式
	
	
	

	19
	150305-000005
	防滑垫
	①材质：PVC材质；
②尺寸：15m*1.2m*0.5cm/卷，防滑垫边缘与内部均为0.5cm厚；
③其它：防水防滑，灰色，加密，实心不发泡工艺，提供阻燃、无甲醛、无毒检测报告
	
	
	

	20
	150305-000009
	防滑毯
	①材质：地垫为簇状圈状条纹毯面毯面，背底为pvc加强底
②尺寸：3m*1.2m/块，总高9mm，封边厚度3mm，总重：4200g/㎡；
③其它：丝圈强度高耐撕扯，不易断裂，四周封边防止绊倒人；定制logo图案，防紫外线防褪色背衬类型：抗紫外PVC加强底；毯面印染技术：原液染色；提供环保、无毒、防霉、阻燃、抗紫外线认证
	
	
	

	21
	150306-000001
	A3立柱
	①材质：柱体及底座为不锈钢，面板为亚克力；
②尺寸：可放置A3大小告示（竖式）；底座长*宽：40cm*27cm，整体高度约137cm，重量7.5±1kg；
③其它：银色超窄边框
	
	
	

	22
	150308-000005
	屏风
	①材质：2mm厚304#不锈钢，蓝色不透明尼龙布；
②尺寸：高1800mm*三节长1500mm*300mm；
③每节可拆卸，带刹车万向轮可推行，可单屏竖立并连接使用，(右下角印中英文"南通轨道交通"字样)
	
	
	

	23
	150308-000006
	无障碍便携式轮椅坡道板
	①材质：FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；
②尺寸：长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；
③其它：配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识
	
	
	

	24
	180101-000001
	塞尺
	①测量范围：0.05-1mm；
②尺片件数：14件
	
	
	

	25
	180102-000002
	指针式温湿度计
	指针式,室内使用,温度范围：-30℃-60℃，温度误差：±1℃，湿度范围0%-100%RH，湿度误差：±5%RH
	
	
	

	26
	180201-000331
	T型手柄扳手
	①材质：碳钢；
②尺寸：杆长110mm，手柄长95mm，8*8mm方头
	
	
	

	27
	180211-000022
	静音手推车
	①车板：全新料加密尼龙材质，长1100mm，宽700mm，载重≥600kg；
②脚轮：超级聚氨酯材质，6英寸；
③扶手：电镀顶针材质，高度930mm
	
	
	

	28
	180212-000002
	电钻钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10mm，5件套；
②材质：钨钢；
③其它：直柄，麻花钻头
	
	
	

	29
	180212-000079
	电锤钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10/12/14mm，7件套；
②材质：硬质合金；
③其它：方柄，冲击钻头
	
	
	

	30
	180213-000011
	高压清洗机
	①电气参数：功率不小于3kw；额定电压220V；额定功率50Hz，感应电机，纯铜机芯；
②压力范围：10-30Mpa；
③结构与配件：推车式（带手扶杆），出水管≥10m，自带水管卷盘及喷头
	德力西、卡赫、亿力
	
	

	31
	180214-000012
	除湿机
	①电气参数：额定电压220V，额定功率≥1000W；
②性能参数：除湿量≥1.5kg/h，适用面积≥100m²，日除湿量≥110L
	
	
	

	32
	180214-000043
	高压水枪
	①电气参数：额定电压20V；                       ②性能参数：额定压力≥2.0MPa，电池续航超过60min；                                                                  ③其他：配2块电池；
	
	
	

	33
	180400-000010
	手持扩音喇叭
	①材质：ABS工程塑料；
②尺寸：不小于350*230mm；
③其它：两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能
	
	
	

	34
	410203-000002
	分体空调
	①空调功率：1.5匹；
②冷暖类型：冷暖；
③额定电压/频率：220V/50Hz；
④制冷功率≥700W，制热功率≥1200W；
⑤能效等级‌：一级能效；
⑥功能配置：上下/左右扫风，具有智能调节、独立除湿
	格力、美的、海尔
	
	

	35
	410312-000002
	扬声器
	①接口规格：3.5mm通用音频接口（含配套音频线）；
②供电方式：USB供电，工作电压5V；
③声学配置：全频喇叭*2，立体环绕音；
④性能指标：信噪比≥76dB；
⑤尺寸限制：长≤300mm，宽≤100mm，高≤100mm；
⑥材质要求：箱体材质无特殊要求；
⑦兼容设备：支持台式电脑、笔记本等数码产品
	
	
	

	36
	420103-000025
	个性化证卡打印机
	①打印方式：热升华再转印；
②模式：单面再转印；
③分辨率：不小于600dpi；
④打印速度：单面不小于120张/小时，双面不小于60张/小时；
⑤进卡容量：不小于200张标准卡；
⑥出卡容量：不小于100张标准卡；
⑦适用卡片类型：ABS、PVC、PET；
⑧接口：以太网、USB；
⑨编码模块：非接触式芯片、接触式芯片、磁条；
⑩其它：包含配套软件
	玛迪卡、斯科德、Evolis
	
	

	37
	420107-000002
	内存条
	①容量：16GB；
②代次：DDR4；
③频率：3200MHz
	
	
	

	38
	420113-000002
	VGA线
	①接口类型：VGA公对公；
②线缆规格：3+9线芯，长2m；
③屏蔽性能：双屏蔽
	
	
	

	39
	610301-000003
	中型货架主架
	①材质：Q235；
②尺寸：长*宽*高：2000*600*2500mm；
③其它：货架颜色：RAL 7035 浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：65*50*1.5mm；横梁尺寸：60*40*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔）
	
	
	

	40
	610406-000001
	安全警示带
	①材质：涤纶，自带塑料圆盒；
②规格：长100m，宽4cm
③尺寸：直径17.5cm，宽4cm；
④厚度：12丝
⑤颜色：黄白警戒线
	
	
	

	41
	620204-000019
	凡士林润滑脂
	①规格：1kg/罐；
②其它：机械杂质不大于0.03%；非流质，软膏状
	
	
	

	42
	630102-000036
	骑马卡
	①材质：不锈钢；
②尺寸：厚1-1.5mm，M20；
③其它：含适配螺栓、螺母、螺钉或其它安装辅材
	
	
	

	43
	630104-000003
	安全别针
	①材质：不锈钢；
②尺寸：长45mm，50个/盒；
③其它：银色
	
	
	

	44
	630104-000009
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径2.2mm，10kg/卷
	
	
	

	45
	630104-000010
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径1.2mm，10kg/卷
	
	
	

	46
	630205-000015
	电线
	①材质：BVVB，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型固定布线电缆；
②尺寸：3*1.5mm²，三芯，标称截面积1.5mm²，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥0.9mm；
③其它：额定电压450/750V
	
	
	

	47
	630301-000003
	一米线隔离护栏
	①组成部分：由立杆、底盘、伸缩头及伸缩带组成；
②立杆：304不锈钢材质，高850mm，直径63mm，杆壁厚0.7-1mm；
③底盘：底盘面盖为304不锈钢材质，高50mm，直径320mm，底座为塑料注水泥；
④伸缩头：十字拉头，不锈钢弹簧，可自由拆卸
⑤伸缩带：长3m，宽50mm，红色，带南通地铁字样和LOGO；
⑥其它：总高900mm，重量约10-12kg
	
	
	

	48
	630302-000002
	框架式分类垃圾桶
	①材质：镀锌钢板；
②尺寸：长900mm，高875mm，宽330mm；
③其它：两边长方体一侧为可回收物框，另一侧其它垃圾回收框，两侧内胆尺寸均为435mm*300mm*280mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；连接处上方为烟蒂回收框并在上方印“灭烟处”，内胆尺寸85mm*230mm*125mm，下方为有害垃圾回收框，内胆尺寸150mm*230mm*125mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣
	
	
	

	49
	630302-000004
	垃圾桶内胆
	①材质：铝塑复合材料；
②尺寸：长28cm，宽31cm，高43cm；
③其它：加厚侧底边，侧边设计便携提手
	
	
	

	50
	630302-000005
	垃圾桶把手
	①材质：镀锌钢；
②尺寸：长66mm，宽23mm；
③其它：暗锁扣样式
	
	
	

	51
	640101-000002
	针线盒
	①材质：PP材质；
②尺寸：30件缝纫工具内含小剪刀，16色线；
③其它：粉色
	
	
	

	52
	640101-000008
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长800mm，宽600mm，高330mm；内径尺寸长770mm，宽565mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	53
	640101-000009
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长600mm，宽400mm，高330mm；内径尺寸长565mm，宽365mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	54
	640101-000010
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高175mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高170mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	55
	640101-000011
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长300mm，宽200mm，高120mm；内径尺寸长265mm，宽162mm，高113mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	56
	640101-000012
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高280mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高270mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	57
	640101-000086
	高压水壶
	①材质：主体塑料；
②容量：5L、出水软管直径8mm；
③其它：用于三菱NZG-31型内燃钢轨钻孔机，水壶出水管需是直径8mm软管，和钻孔机两通水管阀门相接
	襄阳海特测控技术有限公司、市下控股有限公司、润拓矿山
	
	

	58
	640102-000005
	绝缘不锈钢扎带
	①材质：包塑不锈钢；
②尺寸：宽12mm，长800mm，100根/包
	
	
	

	59
	640102-000020
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽8mm，长350mm，250根/包
	
	
	

	60
	640102-000025
	尼龙包扎绳
	①材质：聚丙烯；
②尺寸：绳面展开2cm；250g/卷
	
	
	

	61
	640102-000043
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽5mm，长150mm，250根/包
	
	
	

	62
	640102-000103
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽4.8mm，长200mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	
	
	

	63
	640102-000104
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽9mm，长450mm，100根/包；
③其他：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	
	
	

	64
	640102-000105
	不锈钢扎带
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽4.6mm，长300mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	
	
	

	65
	640103-000009
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝；
②尺寸：6行
	
	
	

	66
	640103-000014
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：2.5寸
	
	
	

	67
	640103-000018
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：5寸
	
	
	

	68
	640103-000025
	猪毛刷
	①材质：木柄，刷头为猪毛；
②尺寸：1寸
	
	
	

	69
	640103-000050
	油性记号笔
	①材质：墨水成分油性墨水，笔头纤维；
②尺寸：线幅2.0mm，笔身长约140mm，笔身直径约15mm；
③其它：红色，单头，防水防晒不褪色
	
	
	

	70
	640103-000066
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝，6列14行钢丝；
②尺寸：全长27cm、宽4cm、厚15mm，刷丝高15mm
	
	
	

	71
	640104-000002
	无纺布
	①材质：无纺布；
②尺寸：每张长50cm，宽60cm，240张/卷；
③其它：米白色，强力吸油、吸水，无碎片掉落
	
	
	

	72
	640104-000007
	耐水砂纸
	①目数：240目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	73
	640104-000008
	耐水砂纸
	①目数：800目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	74
	640104-000029
	拭亮布
	①材质：聚酯纤维和尼龙纤维；
②尺寸：长16cm，宽18cm；
③其它：扁形亲油性钎维，微细吸尘卷
	
	
	

	75
	640104-000038
	水磨砂纸
	①目数：120目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	76
	640104-000039
	百洁布
	①材质：氧化铝；
②尺寸：长15cm，宽10cm；
③其它：主要应用于不锈钢、铝合金、铜等各种金属表面的除锈、电镀产品修饰纹
	
	
	

	77
	640104-000043
	酒精棉片
	①材质：无纺布，乙醇溶液；
②尺寸：长18cm，宽12cm，50片/盒；
③其它：75%酒精含量，一次性独立密封包装
	
	
	

	78
	640104-000046
	耐水砂纸
	①目数：500目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	79
	640104-000051
	防尘膜
	①尺寸：2m*20m；
②厚度：0.8丝；
③材质：塑料
	
	
	

	80
	640105-000007
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽48mm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	
	
	

	81
	640105-000008
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽15cm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	
	
	

	82
	640105-000031
	缠绕膜
	①材质：线性低密度聚乙烯；
②尺寸：宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量）
	
	
	

	83
	640105-000034
	布基双面胶
	①材质：纱布纤维基材；
②尺寸：25mm*20m
	
	
	

	84
	640105-000041
	桌面定位胶带
	①材质：PET；
②尺寸：宽15mm，长66m，厚0.06mm；
③其它：蓝色
	
	
	

	85
	640105-000103
	铝箔胶带
	①材质：铝箔胶带；
②尺寸：宽60mm，50m/卷；
③其它：黑色
	
	
	

	86
	640105-000111
	测温贴片
	①材质：不可逆测温贴片；
②尺寸：30mm*30mm；
③温度格：1格，圆形；
④其它：背面自带粘胶，当温度高于 40℃时，变色示温片即由原始白色变成黑色，且变色后颜色长久保持
	
	
	

	87
	640105-000112
	USB封口贴
	印有“已封请勿动”文字，8cm*2cm，100张每盒
	
	
	

	88
	640105-000113
	冷封胶
	①适用范围：铁路电缆冷封胶；                 
②工作要求参数：防水绝缘，V0级阻燃（UL94)；      
③规格：400g/袋；
	
	
	

	89
	640107-000070
	插座保护套
	①材质：环保ABS材质；
②尺寸：24枚/盒，两相、三相各12个；
③其它：插入式；灰色
	
	
	

	90
	640107-000111
	防尘帽
	①适用接口：ODF熔纤盘防尘帽；
②规格：100个/袋
	
	
	

	91
	640107-000114
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：RJ45网口；
③规格：100个/袋
	
	
	

	92
	640107-000117
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：光口帽；
③规格：100个/袋
	
	
	

	93
	640107-000141
	防火泥
	①材质：柔性有机防火堵料；
②规格：2kg/包；
③其它：国标3C认证
	
	
	

	94
	640107-000152
	防静电手环
	①类型：有线；
②接地线阻抗系数：10^6Ω
③手腕带阻抗系数：≤10^5Ω
④手环材质：导电纤维
⑤接地线长度：不小于1.6m；
⑥手环尺寸：长度≥20cm，可调节；
⑦其它：具备警示功能，消除静电，防尘防水
	
	
	

	95
	640107-000175
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1700mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	96
	640107-000184
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	97
	640107-000185
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	98
	640107-000190
	冷却塔皮带
	①尺寸：内周长110英寸，B型V带，四联组皮带；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长；
③其它：适用于览讯冷却塔
	
	
	

	99
	640107-000206
	防撞角
	①材质：PVC；
②尺寸：3.2x3.2x3.2cm T型；
③其他：透明色，10个/包
	
	
	

	100
	640107-000229
	联轴器弹性体
	①尺寸：外径95mm，内孔46mm；
②形状：梅花形，8曲爪瓣，黄色；
③材质：92A聚氨酯；
④其它：适用于赛莱默空调泵
	
	
	

	101
	640107-000230
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1250mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	102
	640107-000238
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度850mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	103
	640107-000242
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1320mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	104
	640107-000243
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1600mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	105
	640107-000245
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1057mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	106
	640107-000251
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	107
	640107-000252
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2640mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	108
	640107-000253
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度4500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	109
	640107-000257
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	110
	640107-000258
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1007mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	111
	640107-000259
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度800mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	112
	640107-000264
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	113
	640107-000265
	皮带
	①尺寸：有效长度857mm，截面形状SPA型；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长
	
	
	

	114
	640107-000275
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	115
	640107-000286
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	116
	640107-000289
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2020mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	117
	640107-000292
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度3675mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	118
	640107-000296
	软连接
	①材质：防火阻燃材质，耐温-20℃-280℃；
②尺寸：厚1.5mm，宽1m，长2m/卷；
③其它：玫红色
	
	
	

	119
	640107-000297
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径10cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	120
	640107-000298
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径6cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	121
	640107-000299
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径5cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	122
	640107-000300
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径4cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	123
	640107-000301
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径3cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	124
	640108-000018
	金属切割片
	①材质：树脂；
②尺寸：直径355mm，厚度3mm，孔径25.4mm；
③其它：适用于各种金属切割
	
	
	

	125
	640108-000028
	铲刀
	①材质：不锈钢刀片，木柄；
②尺寸：4吋
	
	
	

	126
	640108-000030
	母材探头
	①规格：37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	127
	640108-000031
	母材探头
	①规格：70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	128
	640108-000032
	母材探头
	①规格：0°+37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	129
	640108-000033
	母材探头
	①规格：70°+70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	130
	640108-000084
	切割锯片
	①尺寸：外径355mm，齿宽3.4mm，孔径30mm；
②齿数：100T
	
	
	

	131
	640108-000107
	水阀总成
	①尺寸：长宽高104*28*36mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	132
	640108-000108
	水刷总成
	①尺寸：长宽高150*57*50mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	133
	640108-000109
	探伤仪探头保护膜
	①材质：塑料；
②尺寸：长宽高60*33*23mm；
③其它：用于GCT-8C型探伤仪，自攻螺丝固定
	
	
	

	134
	640108-000111
	探头线
	①规格：Q9-Q9；
②其它：用于邢台先锋HT-9D型探伤仪
	
	
	

	135
	640108-000170
	标签机色带
	适用兄弟标签机P700；绿底黑字；标签宽度24mm，标签长度8m/卷；PET材质
	
	
	

	136
	640108-000201
	覆膜树脂基
	110mm*300m
	
	
	

	137
	640108-000202
	哑银标签
	86mm*54mm/张，每卷500张；带logo定制，柔性设计可安装于不规则平面或曲面，支持打印、写码、印刷等个性化定制服务
	
	
	

	138
	640108-000204
	编码器转接线
	①规格：七芯航插公头母头；
②尺寸：1.5m；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	
	
	

	139
	640108-000212
	机头罩
	①尺寸：长宽高318*288*190mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	140
	640108-000287
	钢轨钻孔机钻头
	①材质：合金钢；
②尺寸：切割直径19mm*内孔切深35mm*钻头总长64mm，合金钢空心钻头，直角柄；
③用途：适用国产、进口品牌磁座钻机（泛音除外）
	
	
	

	141
	640108-000299
	特制两通
	①尺寸：孔径8mm，长度33mm；
②其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	
	
	

	142
	640108-000300
	一体机电源线
	①规格：LP-24三芯母头、两芯航插公头；
②尺寸：95cm；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪一体机电脑
	
	
	

	143
	640108-000301
	钻头
	①尺寸：直径10mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	
	
	

	144
	640108-000302
	钻头
	①尺寸：直径8mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	
	
	

	145
	640202-000002
	安全警示带
	5cm*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用
	
	
	

	146
	640202-000003
	红白警戒带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽65mm，长50m，厚6丝；
③其它：字样为“注意安全 SAFE CAUTION”
	
	
	

	147
	640204-000128
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A4，21*29.7cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	
	
	

	148
	640204-000129
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A3，29.7*42cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	
	
	

	149
	640204-000130
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A5，21*14.8cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	
	
	

	150
	640204-000131
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：绿色，文字内容为“有效期≥6个月”
	
	
	

	151
	640204-000132
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：黄色，文字内容为“有效期3-6个月”
	
	
	

	152
	640204-000133
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：红色，文字内容为“有效期≤3个月”
	
	
	

	153
	640204-000134
	磁吸贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：20*20mm正方形，厚度0.5-1mm；
③其它：背景为白色，上面写红色“合”字，字体为宋体
	
	
	

	154
	640302-000013
	色带
	①打印面数：250面/卷；
②其它：等效535700-001-R087，适用于Datacard CD800
	
	
	

	155
	640400-000006
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长176mm，宽125mm，150g原纸制作，单个重量大于5g；
③其它：印“票务专用信封”字样及彩色logo
	
	
	

	156
	640400-000007
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长229mm，宽162mm，150g原纸制作，单个重量大于5g；
③其它：印“票务专用信封”字样及彩色logo
	
	
	

	157
	640400-000008
	牛皮信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长324mm，宽229mm，150g原纸制作，单个重量大于5g，100个/包；
③其它：黄色
	
	
	

	158
	650101-000036
	膨胀螺栓
	①尺寸：M16*150；
②材质：304不锈钢
	
	
	

	159
	650101-000123
	冷却塔限位螺栓套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*130，头部厚度7.79mm，牙距1.75mm；
③其它：螺栓、螺母套装，含配套平垫、弹簧垫
	
	
	

	160
	650101-000130
	自攻螺丝
	①尺寸：M3*5mm；
②规格：300个/袋
	
	
	

	161
	650101-000131
	铁轨牵引回流系统紧固套装
	①材质：铜套管，表面金属镀层保护
②规格：M12钢螺栓带空心六角头，扁平钢垫片，M12自锁螺母；
③用途：加固紧固作用；
④图号：ECR60/19
	
	
	

	162
	650101-000132
	螺栓
	①材质：碳钢，表面镀锌；
②尺寸：M12*80，T型头，螺纹外露≥70mm；
③附件：配套1个平垫圈、2个螺母
	
	
	

	163
	650101-000133
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10*60，半牙，牙长26mm，螺纹直径10mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	楚卫、久沥、金超
	
	

	164
	650101-000134
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*60，半牙，牙长30mm，螺纹直径12mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	楚卫、久沥、金超
	
	

	165
	650101-000136
	螺杆
	①尺寸：M10，螺纹长60mm，全牙；
②材质：304不锈钢；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	166
	650101-000137
	螺杆
	①尺寸：M12，螺纹长60mm，全牙；
②材质：304不锈钢；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	167
	650101-000138
	螺杆
	①尺寸：M16，螺纹长60mm，全牙
②材质：304不锈钢，
③标准：国标
④附件：配套弹片垫片螺母各一个
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	168
	650101-000139
	螺杆
	①尺寸：M20，螺纹长80mm，全牙
②材质：304不锈钢，
③标准：国标
④附件：配套弹片垫片螺母各一个
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	169
	650101-000140
	内六角凹端无头紧定螺钉
	①材质：12.9级高强度碳钢；   
②尺寸：M10*14mm；
③牙距：1.5mm
	
	
	

	170
	650103-000022
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，彩锌；
③标准：ISO4032；
④规格：螺纹内径20mm，厚度15.3mm；
⑤强度：8级
	
	
	

	171
	650103-000030
	螺帽
	①尺寸：M8；
②材质：不锈钢；
③规格：螺纹内径8mm，厚度6.3mm
	
	
	

	172
	650103-000045
	螺母
	①材质：碳钢，表面热处理；
②尺寸：M20，螺纹直径20mm，厚6mm；
③标准：ISO4032；
④强度：8级
	
	
	

	173
	650103-000046
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，表面热镀锌
	
	
	

	174
	650104-000085
	斜垫片
	①材质：Q235B；
②图号：GXJL26-2007
	
	
	

	175
	650105-000012
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径4mm，外径9mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	
	
	

	176
	650105-000013
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径5mm，外径10mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	
	
	

	177
	650105-000014
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径6mm，外径12mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	
	
	

	178
	650106-000001
	开口销
	①材质：不锈钢；
②尺寸：M4*50，头部直径7.4mm；
③标准：GB91
	
	
	

	179
	650106-000005
	开口销
	①尺寸：M5*60；
②材质：不锈钢
	
	
	

	180
	650106-000013
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M1*20
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	
	
	

	181
	650106-000014
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M3*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	
	
	

	182
	650106-000015
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M2*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	
	
	

	183
	650108-000026
	防松片
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，长48mm，宽15mm；凸出部分长10mm，宽10mm；
③用途：适用于接触网吊线线夹；
④表面：不锈钢本色
	
	
	

	184
	650108-000028
	岔芯胀钉
	①材质：不锈钢；
②尺寸：L形，长45mm宽42mm厚15mm；
③附件：配套M12平垫2个、防松螺母1个，配套M8平垫2个、防松螺母1个
	
	
	

	185
	660100-000058
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1线；
②型号：两端DP接头；
③尺寸：3m/根，接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm
	
	
	

	186
	660100-000104
	连接线
	①材质：双屏蔽HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	
	
	

	187
	660100-000106
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1转HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，DP接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm，HDMI接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	
	
	

	188
	660100-000119
	电源线
	①材质：纯铜线芯，阻燃PVC外层；
②型号：国标16A三插（直头）-C13品字尾；
③尺寸：长2m，横截面积1mm²；
④其它：3C认证
	
	
	

	189
	660200-000002
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：2*0.4mm²，线芯直径0.4mm，单股两芯，100米/卷；
③其它：颜色按需提供
	
	
	

	190
	660200-000038
	USB转方口连接线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	191
	660200-000039
	USB转RS232串口线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	192
	660200-000040
	USB转RJ45数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	193
	660200-000041
	USB公对公数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	194
	660200-000042
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：线芯直径0.4mm，单股四芯，30米/卷；
③其它：米白色
	
	
	

	195
	660200-000044
	电源电缆
	①材质：WDZA-YJY23-1KV-3*6，护套材质‌聚氯乙烯，绝缘材质‌交联聚乙烯；
‌②尺寸：3芯，截面‌6mm²
	
	
	

	196
	660200-000045
	通信控制缆
	①材质：WDZA-KYJYP2/23-5*2.5聚氯乙烯（PVC）护套材质聚氯乙烯（PVC）
②尺寸：5芯，截面2.5mm²
	
	
	

	197
	660200-000047
	Mini DP公转VGA母
	①材质：PVC外被；
②尺寸：15-20cm；
③屏蔽类型：双屏蔽；
④分辨率：1080P@60Hz
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	198
	660300-000001
	光纤跳线
	①接口：LC-LC；
②尺寸：3m；
③传输方式：多模单芯
	
	
	

	199
	660300-000013
	尾纤
	①接头类型：LC-SC；
②尺寸：3m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	200
	660300-000019
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	201
	660300-000021
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	202
	660300-000023
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	203
	660300-000024
	尾纤
	①接头类型：SC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	204
	660300-000037
	接地铜排
	①尺寸：长31.5cm，宽10cm，厚3mm，16孔；
②材质：镀镍纯铜材质；
③其它：配16个M8*30六角螺栓（六角对边13mm，含螺母、垫片等配件）
	
	
	

	205
	660300-000052
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-LC；
②通道类型：单工；通用型
	
	
	

	206
	660300-000053
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-FC；
②通道类型：单工；方型
	
	
	

	207
	660300-000054
	尾纤适配器
	①接头类型：SC-FC；
②通道类型：单工；通用型
	
	
	

	208
	660300-000055
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-LC；
②通道类型：双工卡扣
	
	
	

	209
	660300-000056
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-SC；
②通道类型：单工
	
	
	

	210
	660300-000061
	尾纤
	①接头类型：SC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	211
	660300-000062
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：15m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	212
	660300-000063
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：20m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	213
	660300-000064
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	214
	660300-000065
	光纤跳线
	①接口类型：LC-LC；
②尺寸：3m；
③其他：多模双芯
	
	
	

	215
	660300-000066
	光纤跳线
	①接口：SC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	216
	660300-000067
	光纤跳线
	①接口：FC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	217
	660300-000068
	光纤跳线
	①接口：LC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	218
	660300-000069
	光纤跳线
	①接口：ST-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：单模单芯
	
	
	

	219
	660400-000028
	86盒盖板
	①材质：金属盖板；
②尺寸：86型；
③其它：带螺丝
	
	
	

	220
	660500-000006
	纽扣电池
	①型号：LR44；
②规格：10粒/盒
	
	
	

	221
	660500-000025
	电池
	①型号：6F22，碳性，9V
	
	
	

	222
	660500-000030
	电池
	①型号：7号，碱性
	
	
	

	223
	660500-000031
	电池
	①型号：5号，碱性
	
	
	

	224
	660500-000047
	防护罩
	①类型：86型三联防护罩；
②内径：长＞270mm，宽＞900mm，高＞200mm；
③材质：白色透明塑料
	
	
	

	225
	660500-000048
	电池
	①尺寸：直径14mm，长度33mm；
②电压：3.6V；
③其它：适用于诺帝菲尔高速NFN 网关NFN-GW-PC-HNSF
	
	
	

	226
	660500-000049
	纽扣电池
	①型号：CR2032；
②规格：5粒/板
	
	
	

	227
	660700-000082
	水晶头
	①型号：RJ11/6P2C；
②规格：100个/盒
	
	
	

	228
	660700-000113
	水晶头
	①型号：RJ45非屏蔽，超五类；
②规格：100个/盒
	
	
	

	229
	660700-000327
	保险丝
	6*30mm陶瓷保险丝R058 2A，100个/盒
	
	
	

	230
	660700-000367
	保险丝
	①尺寸：5*25mm陶瓷保险丝；
②规格：100个/盒；
③型号：R055 250V 3A
	
	
	

	231
	660700-000369
	网线直通头
	①接口类型：标准RJ45水晶头接口；
②兼容线缆：5类、6类网线通用；
③速率支持：兼容千兆、百兆网络传输；
④防护特性：金属屏蔽抗干扰设计
	
	
	

	232
	660700-000370
	接线端子
	①类型：电线快速对接器；
②接线形式：一进一出；
③适配线径：1.5-6mm²
	
	
	

	233
	660700-000371
	针型接线端子
	①尺寸：2.5平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	
	
	

	234
	660700-000372
	针型接线端子
	①尺寸：4平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	
	
	

	235
	660700-000373
	针型接线端子
	①尺寸：6平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	
	
	

	236
	660700-000374
	水晶头
	①型号：RJ11/4P4C；
②规格：100个/盒
	
	
	

	237
	660700-000384
	保险丝
	①电气参数：3.15A，250V；
②尺寸：5*20mm（直径*长度）；
③主体材质：玻璃管；
④包装：100只/盒
	
	
	

	238
	660700-000400
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率10W/m，光通量22-24Lm/LED，红光；
②尺寸：板宽8mm，灯珠数量120灯/m，10m/卷
	
	
	

	239
	660700-000401
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率18W，白光6000k；
②尺寸：长1.18m，宽2.5cm，厚1mm
	
	
	

	240
	660700-000402
	筒灯
	①电气参数：额定电压220VAC，功率12W，白光5000K；
②尺寸：直径14cm，高6.5cm，白色壳
	
	
	

	241
	660700-000403
	接线端子排
	①尺寸：外形55.6*15.2*50.9mm，线径0.75-35平方；
②材质：导体为黄铜，外壳为阻燃尼龙；
③接线方式：螺栓式；
④电气参数：电流大于10A，电压220V
	
	
	

	242
	660700-000404
	螺口灯泡
	①电气参数：额定电压220VAC，功率9W，光通量810Lm，白光6000k；
②尺寸：外直径65mm*高度115mm，E27大螺口
	
	
	

	243
	660700-000405
	灯座螺口
	①接口规格：E27大螺口，铜芯七字；
②尺寸：高4.3cm，直径3.5cm
	
	
	

	244
	670100-000003
	502胶水
	①材质：氰基丙烯酸酯‌；
②规格：20g/支
	
	
	

	245
	670100-000051
	橡塑保温材料专用胶
	①规格：500g/瓶，自带毛刷
	
	
	

	246
	670100-000052
	灭焰贴片
	①尺寸：100*50*3mm；
②材质：内部融合有微胶囊高效灭火剂，会根据火情大小释放相应的灭焰介质，进而阻断燃烧链；
③感温启动：110℃±10℃；
④灭火时间：至明火消失3s~10s；
⑤使用火灾类型：ABCE
	
	
	

	247
	670100-000053
	EPDM发泡密封条
	①材质：EPDM+粘胶；
②尺寸：宽10mm，厚6mm，6m/卷；
③其它：黑色
	
	
	

	248
	670200-000007
	防锈润滑剂
	①规格：410g/罐；
②其它：清洁、润滑、防锈于各种金属表面
	
	
	

	249
	670200-000010
	精密电子清洗剂
	①规格：300g/瓶；
②其它：透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27
	
	
	

	250
	670200-000022
	除湿盒
	①容量：230g；
②成分：活性炭、氯化钙；
③类型：平放式；
④功效：除湿、防霉
	
	
	

	251
	670200-000045
	清洁剂
	①规格：400ml/罐；
②其它：用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟
	
	
	

	252
	670300-000007
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：白色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	253
	670300-000009
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：红色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	254
	670300-000010
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：黄色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	255
	670300-000011
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：绿色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	256
	670300-000039
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：350ml/瓶；
③其它：灰色，色号7040
	保赐利、三和、迈克
	
	

	257
	670300-000041
	脱漆剂
	①规格：250mL/瓶；
②其它：强力去漆，适用于油性漆，适用底材金属
	保赐利、三和、迈克
	
	

	258
	670500-000011
	干燥剂
	①规格：50g/袋
	
	
	

	259
	670500-000016
	非氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	
	
	

	260
	670500-000021
	氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	
	
	

	261
	670500-000029
	毒品检测试剂盒
	①用途：用于体外定性检测人尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸；
②规格：1人1份；
③其它：每份需佩戴1个尿杯
	
	
	

	262
	670500-000030
	钢轨焊缝超声波探伤耦合剂
	①规格：500g/瓶；
②其它：钢轨焊缝超声波探伤专用，防锈，可在最低-10℃的环境下适用，摩擦系数不低于0.13，凝点不高于-12℃，残留物不会影响车辆通过时车轮的黏着系数
	
	
	

	263
	680102-000010
	马赛克
	①尺寸：方形，2.4cm*2.4cm，厚度0.6cm，灰白色；
②其它：适用于南通1号线综合监控系统映飞星IBP盘
	
	
	

	264
	680202-000010
	格栅网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：10目，孔2mm，丝粗0.5mm；宽1.2m，长20m/卷
	
	
	

	265
	680203-000073
	显示器支架
	①材质：铝、冷轧钢板、塑料；
②尺寸：拉伸长度285mm，支持17-27寸；
③其它：枪黑色，壁挂，7kg承重，俯仰调节±35度，左右调节±45度
	
	
	

	266
	680203-000078
	锁芯
	①尺寸：长30mm，直径23mm，锁芯截面螺纹处18mm，平处16mm，锁舌46mm，厚度2mm；
②其他：通开锁，1个锁配2把钥匙
	
	
	

	267
	680203-000079
	风机箱蝴蝶扣
	①组成：螺铆、弹簧、压块和蝴蝶扣螺杆；  
②蝴蝶扣螺杆：M6-30为螺栓直径6mm，螺栓长度30mm，旋钮直径30mm，蝴蝶扣材质为尼龙；
③压块：总长42mm，厚度12mm，圆头直径24mm，扁头直径12mm，扁头至圆头圆心处30mm；
④螺铆：螺铆外径9mm，含配套弹簧；
⑤其它：10个/套
	
	
	

	268
	680203-000080
	信号锁
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽38mm，厚16mm，锁梁高≥40mm，总体高度≥74mm，锁梁直径6mm；
③其它：通用内六角
	
	
	

	269
	690303-000001
	轮椅
	①材质：钢架黑色喷塑，黑色帆布；
②尺寸：承重100kg，20-24寸后轮，5-7寸前轮；
③其它：可折叠，可折背，实心前后轮，前面带脚踏板，带腰带
	
	
	

	270
	710301-000001
	公文包
	手提牛津布材质，纯黑色，提拎处：硬把，尺寸约：15英寸
	
	
	

	271
	720104-000006
	U盘
	①容量：16GB；
②接口：USB3.0
	
	
	

	272
	720104-000007
	固态硬盘
	①尺寸：2.5英寸；
②容量：1TB；
③接口类型：SATA3.0
	希捷、西部数据、三星
	
	

	273
	720104-000008
	固态硬盘
	①尺寸：2280；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2接口(NVMe协议)
	
	
	

	274
	720104-000009
	固态硬盘
	①尺寸：2242；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2(NVMe PCIe 4.0×4)
	
	
	

	275
	720104-000010
	固态硬盘托架
	①型号：适用于联想M920T M.2固态硬盘2242、2280
	
	
	

	276
	720104-000011
	移动固态硬盘
	①容量：4TB；
②读取速度：2000MB/s；
③接口：USB3.2Type-C
	
	
	

	277
	720104-000012
	机械硬盘
	①容量：2.4TB；
②转速：10000rpm；
③尺寸：2.5英寸
	
	
	

	278
	720106-000002
	有线鼠标
	①材质：塑料磨砂质感外壳，工程橡胶滚轮；
②尺寸：适合中大手型握持，线缆长度约1.4m；
③其它：分辨率1600DPI，传感器类型光电，USB2.0接口
	
	
	

	279
	720201-000007
	硒鼓
	①型号：适配佳能LBP841Cdn；
②颜色：四色套装（红、黄、蓝、黑）；
③容量：A4纸5%的覆盖率7300页
	
	
	

	280
	720201-000008
	硒鼓
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：黑色；
③容量：A4纸5%的覆盖率7000页
	
	
	

	281
	720201-000009
	墨盒
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：四色套装（黑色、蓝色、黄色、红色）；
③容量：A4纸5%的覆盖率25000页
	
	
	


*注：
1.投标时必须同时明确注明提报物资的品牌，未按要求注明品牌或品牌为国产或国产优质或定制等相应描述均视为无效响应。
2.序号须与第五章“采购需求”需求清单序号一致。
3.本项目中的参考品牌（如有），是所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择参考品牌，也可以选择参考品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于参考品牌档次。所选品牌档次低于参照品牌档次的，将作无效响应处理。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。供应商拟在参考品牌外自行选择品牌的，须同时提交该品牌（产品）设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人参考品牌的相关证明材料（含技术白皮书、权威机构出具的品牌产品不低于参考品牌技术参数、档次的推荐报告、生产许可证等材料），经评审小组三分之二以上人员论证，确认该品牌产品（设备）符合本项目要求的，论证没有通过的品牌不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本采购文件作出实质性响应，将作无效响应处理。

供应商：（加盖公章）
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
年  月  日 
3业绩材料
企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：结合第三章评标办法，供应商须提供以上业绩的合同复印件和发票并加盖公章，可附页。
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南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）


响应文件
第三册 报价部分







供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


目录
1 响应函
2 分项报价表


1响应函
响应函
 南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写）          （¥         元）的总报价（其中，增值税税率  %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。
一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。
二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。
三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。
四、如我司成为成交供应商，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；
（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
所有有关报价响应文件、供货、合同履行、售后服务的函电，请按下列联系：

供应商： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
地址：             
电话：             
公司邮箱：             
    年  　月　  日

2分项报价表
[bookmark: _Toc28144]分项报价表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）
	采购物资描述
	响应物资描述

	序号
	物资编码
	物资名称
	物资描述
	单位
	数量
	单项限价(元)
	响应物资描述是否与“物资参数表”内一致
	下浮率（%）

	质保期（月）
	备注

	1
	040107-000009
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（袋式）；
②尺寸：带铝合金框，框厚20mm，袋长500mm；计量面积按安装正投影面积计算；
③材质：滤料采用超纤维滤材；
④效率：F7
	平方米
	180
	300
	是/否
	  %
	
	

	2
	040107-000010
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（板式）；
②尺寸：带铝合金框，框厚46mm；计量面积按安装正投影面积计算；
③材质：滤料采用静电过滤棉；
④效率：F7
	平方米
	72
	300
	
	
	
	

	3
	040114-000005
	Y型过滤器滤网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：DN200，长22cm，网孔直径3mm，网厚1mmm
	个
	15
	82
	
	
	
	

	4
	060102-000124
	双孔铜接线端子
	①材质：T2铜；
②型号：DTS185型，双孔，两孔间距45mm，孔直径17mm；
③其它：图号GB14315-2008，用于隔离开关刀头开关电缆安装接线端子
	件
	12
	70
	
	
	
	

	5
	060302-000019
	应急电源柜
	①总体要求：适用于敏华电工主机及应急灯具；
②电气参数：额定功率3000W，额定输入AC220V，额定输出DC216V，应急时间≥90分钟；
③接口配置：输出回路数为6；
④物理要求：安装方式立柜式，外形尺寸（长*宽*高）600*600*1800mm，箱体材质桔灰色镀锌钢板，防护等级IP33
	台
	1
	11900
	
	
	
	设备类

	6
	060308-000002
	LED灯罩膜
	①材质：亚克力透明材质；
②尺寸：长1300mm，宽700mm，厚1mm；
③其它：光面
	张
	250
	90
	
	
	
	

	7
	080103-000007
	二级防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性； 
③尺寸：约12.9cm*4.5cm*5.3cm左右
	只
	18
	31
	
	
	
	

	8
	080103-000008
	二级底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*4.5cm*1.6cm左右
	只
	16
	31
	
	
	
	

	9
	080103-000009
	380V防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性
③尺寸：约12.9cm*5.2cm*5.3cm左右
	只
	18
	31
	
	
	
	

	10
	080103-000010
	380V底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*5.2cm*1.6cm左右
	只
	16
	31
	
	
	
	

	11
	080103-000011
	54线侧面端子支架含配套螺丝
	①类型：异形件
	件
	16
	62
	
	
	
	

	12
	080107-000044
	动作杆螺栓销
	①适用范围：适用于ZDJ9转辙机与外部杆件连接螺栓；                                                       ②型号：X2101.71A.10；
	个
	5
	389
	
	
	
	

	13
	090404-000001
	闸机扬声器
	①电气参数：8Ω，10W；
②尺寸：3寸
	个
	50
	26
	
	
	
	

	14
	090404-000007
	顶棚导向控制板
	①类型：LED显示屏控制板；
②尺寸：8*6.4cm；
③电气参数：输入电压24V；
④接口配置：输入端子4个；
⑤其它：适用于南通轨道交通1号线导向设备
	块
	10
	450
	
	
	
	

	15
	110116-000004
	光电转换器
	①接口参数：1个1.25Gbps SC光纤接口，发送端1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口，接收端4个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；
②电气特性：供电电压DC5V；
③传输距离3KM；
④工作波长：1550nm/1310nm；
⑤传输模式：单模单纤WDM双向传输；
⑥须A/B成对使用，适用于1号线视频监控系统
	对
	10
	310
	
	
	
	

	16
	110116-000005
	PDU排插
	①工作电压：220V~250V；
②额定电流：MAX 10A；     
③承载功率：MAX 2500W；
④尺寸：约43CM*4.5CM
	个
	4
	190
	
	
	
	

	17
	110206-000001
	音响
	①参数：接口类型USB，信噪比≥75dB，高≤15cm；
②尺寸：宽≤12cm，长≤12cm，无其它要求；
③其它：适用于台式电脑主机
	个
	4
	20
	
	
	
	

	18
	150304-000003
	遮羞帘
	①材质：纯色布艺；
②尺寸：宽*长：1*1.7m；
③其它：半开式
	个
	5
	308
	
	
	
	

	19
	150305-000005
	防滑垫
	①材质：PVC材质；
②尺寸：15m*1.2m*0.5cm/卷，防滑垫边缘与内部均为0.5cm厚；
③其它：防水防滑，灰色，加密，实心不发泡工艺，提供阻燃、无甲醛、无毒检测报告
	卷
	8
	450
	
	
	
	

	20
	150305-000009
	防滑毯
	①材质：地垫为簇状圈状条纹毯面毯面，背底为pvc加强底
②尺寸：3m*1.2m/块，总高9mm，封边厚度3mm，总重：4200g/㎡；
③其它：丝圈强度高耐撕扯，不易断裂，四周封边防止绊倒人；定制logo图案，防紫外线防褪色背衬类型：抗紫外PVC加强底；毯面印染技术：原液染色；提供环保、无毒、防霉、阻燃、抗紫外线认证
	平方米
	600
	305
	
	
	
	

	21
	150306-000001
	A3立柱
	①材质：柱体及底座为不锈钢，面板为亚克力；
②尺寸：可放置A3大小告示（竖式）；底座长*宽：40cm*27cm，整体高度约137cm，重量7.5±1kg；
③其它：银色超窄边框
	个
	112
	345
	
	
	
	

	22
	150308-000005
	屏风
	①材质：2mm厚304#不锈钢，蓝色不透明尼龙布；
②尺寸：高1800mm*三节长1500mm*300mm；
③每节可拆卸，带刹车万向轮可推行，可单屏竖立并连接使用，(右下角印中英文"南通轨道交通"字样)
	组
	6
	600
	
	
	
	

	23
	150308-000006
	无障碍便携式轮椅坡道板
	①材质：FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；
②尺寸：长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；
③其它：配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识
	个
	49
	2100
	
	
	
	

	24
	180101-000001
	塞尺
	①测量范围：0.05-1mm；
②尺片件数：14件
	把
	24
	38
	
	
	
	供货时提供不低于总数量10%的抽检报告

	25
	180102-000002
	指针式温湿度计
	指针式,室内使用,温度范围：-30℃-60℃，温度误差：±1℃，湿度范围0%-100%RH，湿度误差：±5%RH
	个
	156
	136
	
	
	
	供货时提供不低于总数量10%的抽检报告

	26
	180201-000331
	T型手柄扳手
	①材质：碳钢；
②尺寸：杆长110mm，手柄长95mm，8*8mm方头
	个
	45
	34
	
	
	
	

	27
	180211-000022
	静音手推车
	①车板：全新料加密尼龙材质，长1100mm，宽700mm，载重≥600kg；
②脚轮：超级聚氨酯材质，6英寸；
③扶手：电镀顶针材质，高度930mm
	辆
	7
	437
	
	
	
	

	28
	180212-000002
	电钻钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10mm，5件套；
②材质：钨钢；
③其它：直柄，麻花钻头
	套
	3
	52
	
	
	
	

	29
	180212-000079
	电锤钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10/12/14mm，7件套；
②材质：硬质合金；
③其它：方柄，冲击钻头
	套
	3
	88
	
	
	
	

	30
	180213-000011
	高压清洗机
	①电气参数：功率不小于3kw；额定电压220V；额定功率50Hz，感应电机，纯铜机芯；
②压力范围：10-30Mpa；
③结构与配件：推车式（带手扶杆），出水管≥10m，自带水管卷盘及喷头
	台
	1
	1326
	
	
	
	设备类

	31
	180214-000012
	除湿机
	①电气参数：额定电压220V，额定功率≥1000W；
②性能参数：除湿量≥1.5kg/h，适用面积≥100m²，日除湿量≥110L
	个
	14
	2400
	
	
	
	设备类

	32
	180214-000043
	高压水枪
	①电气参数：额定电压20V；                       ②性能参数：额定压力≥2.0MPa，电池续航超过60min；                                                                  ③其他：配2块电池；
	个
	5
	490
	
	
	
	

	33
	180400-000010
	手持扩音喇叭
	①材质：ABS工程塑料；
②尺寸：不小于350*230mm；
③其它：两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能
	台
	104
	210
	
	
	
	

	34
	410203-000002
	分体空调
	①空调功率：1.5匹；
②冷暖类型：冷暖；
③额定电压/频率：220V/50Hz；
④制冷功率≥700W，制热功率≥1200W；
⑤能效等级‌：一级能效；
⑥功能配置：上下/左右扫风，具有智能调节、独立除湿
	台
	5
	4028
	
	
	
	设备类，另含设备安装调试，每台包不超过20米电缆、插座等供电线路（含墙壁开孔与恢复）、铜管安装

	35
	410312-000002
	扬声器
	①接口规格：3.5mm通用音频接口（含配套音频线）；
②供电方式：USB供电，工作电压5V；
③声学配置：全频喇叭*2，立体环绕音；
④性能指标：信噪比≥76dB；
⑤尺寸限制：长≤300mm，宽≤100mm，高≤100mm；
⑥材质要求：箱体材质无特殊要求；
⑦兼容设备：支持台式电脑、笔记本等数码产品
	个
	2
	52
	
	
	
	

	36
	420103-000025
	个性化证卡打印机
	①打印方式：热升华再转印；
②模式：单面再转印；
③分辨率：不小于600dpi；
④打印速度：单面不小于120张/小时，双面不小于60张/小时；
⑤进卡容量：不小于200张标准卡；
⑥出卡容量：不小于100张标准卡；
⑦适用卡片类型：ABS、PVC、PET；
⑧接口：以太网、USB；
⑨编码模块：非接触式芯片、接触式芯片、磁条；
⑩其它：包含配套软件
	台
	1
	41277
	
	
	
	设备类

	37
	420107-000002
	内存条
	①容量：16GB；
②代次：DDR4；
③频率：3200MHz
	根
	15
	500
	
	
	
	

	38
	420113-000002
	VGA线
	①接口类型：VGA公对公；
②线缆规格：3+9线芯，长2m；
③屏蔽性能：双屏蔽
	根
	8
	31
	
	
	
	

	39
	610301-000003
	中型货架主架
	①材质：Q235；
②尺寸：长*宽*高：2000*600*2500mm；
③其它：货架颜色：RAL 7035 浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：65*50*1.5mm；横梁尺寸：60*40*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔）
	套
	77
	800
	
	
	
	

	40
	610406-000001
	安全警示带
	①材质：涤纶，自带塑料圆盒；
②规格：长100m，宽4cm
③尺寸：直径17.5cm，宽4cm；
④厚度：12丝
⑤颜色：黄白警戒线
	卷
	38
	14
	
	
	
	

	41
	620204-000019
	凡士林润滑脂
	①规格：1kg/罐；
②其它：机械杂质不大于0.03%；非流质，软膏状
	罐
	1
	48
	
	
	
	

	42
	630102-000036
	骑马卡
	①材质：不锈钢；
②尺寸：厚1-1.5mm，M20；
③其它：含适配螺栓、螺母、螺钉或其它安装辅材
	个
	30
	1
	
	
	
	

	43
	630104-000003
	安全别针
	①材质：不锈钢；
②尺寸：长45mm，50个/盒；
③其它：银色
	盒
	86
	3
	
	
	
	

	44
	630104-000009
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径2.2mm，10kg/卷
	卷
	1
	182
	
	
	
	

	45
	630104-000010
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径1.2mm，10kg/卷
	卷
	2
	80
	
	
	
	

	46
	630205-000015
	电线
	①材质：BVVB，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型固定布线电缆；
②尺寸：3*1.5mm²，三芯，标称截面积1.5mm²，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥0.9mm；
③其它：额定电压450/750V
	米
	20
	12
	
	
	
	

	47
	630301-000003
	一米线隔离护栏
	①组成部分：由立杆、底盘、伸缩头及伸缩带组成；
②立杆：304不锈钢材质，高850mm，直径63mm，杆壁厚0.7-1mm；
③底盘：底盘面盖为304不锈钢材质，高50mm，直径320mm，底座为塑料注水泥；
④伸缩头：十字拉头，不锈钢弹簧，可自由拆卸
⑤伸缩带：长3m，宽50mm，红色，带南通地铁字样和LOGO；
⑥其它：总高900mm，重量约10-12kg
	个
	150
	165
	
	
	
	

	48
	630302-000002
	框架式分类垃圾桶
	①材质：镀锌钢板；
②尺寸：长900mm，高875mm，宽330mm；
③其它：两边长方体一侧为可回收物框，另一侧其它垃圾回收框，两侧内胆尺寸均为435mm*300mm*280mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；连接处上方为烟蒂回收框并在上方印“灭烟处”，内胆尺寸85mm*230mm*125mm，下方为有害垃圾回收框，内胆尺寸150mm*230mm*125mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣
	个
	20
	630
	
	
	
	

	49
	630302-000004
	垃圾桶内胆
	①材质：铝塑复合材料；
②尺寸：长28cm，宽31cm，高43cm；
③其它：加厚侧底边，侧边设计便携提手
	个
	130
	30
	
	
	
	

	50
	630302-000005
	垃圾桶把手
	①材质：镀锌钢；
②尺寸：长66mm，宽23mm；
③其它：暗锁扣样式
	个
	80
	10
	
	
	
	

	51
	640101-000002
	针线盒
	①材质：PP材质；
②尺寸：30件缝纫工具内含小剪刀，16色线；
③其它：粉色
	个
	92
	10
	
	
	
	

	52
	640101-000008
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长800mm，宽600mm，高330mm；内径尺寸长770mm，宽565mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	10
	68
	
	
	
	

	53
	640101-000009
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长600mm，宽400mm，高330mm；内径尺寸长565mm，宽365mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	423
	40
	
	
	
	

	54
	640101-000010
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高175mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高170mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	3142
	35
	
	
	
	

	55
	640101-000011
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长300mm，宽200mm，高120mm；内径尺寸长265mm，宽162mm，高113mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	1317
	18
	
	
	
	

	56
	640101-000012
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高280mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高270mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	498
	22
	
	
	
	

	57
	640101-000086
	高压水壶
	①材质：主体塑料；
②容量：5L、出水软管直径8mm；
③其它：用于三菱NZG-31型内燃钢轨钻孔机，水壶出水管需是直径8mm软管，和钻孔机两通水管阀门相接
	个
	1
	120
	
	
	
	

	58
	640102-000005
	绝缘不锈钢扎带
	①材质：包塑不锈钢；
②尺寸：宽12mm，长800mm，100根/包
	包
	5
	240
	
	
	
	

	59
	640102-000020
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽8mm，长350mm，250根/包
	包
	5
	73
	
	
	
	

	60
	640102-000025
	尼龙包扎绳
	①材质：聚丙烯；
②尺寸：绳面展开2cm；250g/卷
	卷
	90
	12
	
	
	
	

	61
	640102-000043
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽5mm，长150mm，250根/包
	包
	5
	15
	
	
	
	

	62
	640102-000103
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽4.8mm，长200mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	4
	84
	
	
	
	

	63
	640102-000104
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽9mm，长450mm，100根/包；
③其他：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	4
	106
	
	
	
	

	64
	640102-000105
	不锈钢扎带
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽4.6mm，长300mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	3
	27
	
	
	
	

	65
	640103-000009
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝；
②尺寸：6行
	把
	24
	5
	
	
	
	

	66
	640103-000014
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：2.5寸
	把
	20
	3
	
	
	
	

	67
	640103-000018
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：5寸
	把
	60
	4
	
	
	
	

	68
	640103-000025
	猪毛刷
	①材质：木柄，刷头为猪毛；
②尺寸：1寸
	把
	86
	3
	
	
	
	

	69
	640103-000050
	油性记号笔
	①材质：墨水成分油性墨水，笔头纤维；
②尺寸：线幅2.0mm，笔身长约140mm，笔身直径约15mm；
③其它：红色，单头，防水防晒不褪色
	支
	628
	5
	
	
	
	

	70
	640103-000066
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝，6列14行钢丝；
②尺寸：全长27cm、宽4cm、厚15mm，刷丝高15mm
	把
	160
	10
	
	
	
	

	71
	640104-000002
	无纺布
	①材质：无纺布；
②尺寸：每张长50cm，宽60cm，240张/卷；
③其它：米白色，强力吸油、吸水，无碎片掉落
	卷
	65
	150
	
	
	
	

	72
	640104-000007
	耐水砂纸
	①目数：240目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	2
	
	
	
	

	73
	640104-000008
	耐水砂纸
	①目数：800目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	1
	
	
	
	

	74
	640104-000029
	拭亮布
	①材质：聚酯纤维和尼龙纤维；
②尺寸：长16cm，宽18cm；
③其它：扁形亲油性钎维，微细吸尘卷
	块
	25
	10
	
	
	
	

	75
	640104-000038
	水磨砂纸
	①目数：120目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	120
	3
	
	
	
	

	76
	640104-000039
	百洁布
	①材质：氧化铝；
②尺寸：长15cm，宽10cm；
③其它：主要应用于不锈钢、铝合金、铜等各种金属表面的除锈、电镀产品修饰纹
	片
	50
	3
	
	
	
	

	77
	640104-000043
	酒精棉片
	①材质：无纺布，乙醇溶液；
②尺寸：长18cm，宽12cm，50片/盒；
③其它：75%酒精含量，一次性独立密封包装
	盒
	200
	27
	
	
	
	

	78
	640104-000046
	耐水砂纸
	①目数：500目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	2
	
	
	
	

	79
	640104-000051
	防尘膜
	①尺寸：2m*20m；
②厚度：0.8丝；
③材质：塑料
	卷
	2
	18
	
	
	
	

	80
	640105-000007
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽48mm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	卷
	400
	6
	
	
	
	

	81
	640105-000008
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽15cm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	卷
	1180
	12
	
	
	
	

	82
	640105-000031
	缠绕膜
	①材质：线性低密度聚乙烯；
②尺寸：宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量）
	卷
	12
	50
	
	
	
	

	83
	640105-000034
	布基双面胶
	①材质：纱布纤维基材；
②尺寸：25mm*20m
	卷
	40
	24
	
	
	
	

	84
	640105-000041
	桌面定位胶带
	①材质：PET；
②尺寸：宽15mm，长66m，厚0.06mm；
③其它：蓝色
	卷
	130
	7
	
	
	
	

	85
	640105-000103
	铝箔胶带
	①材质：铝箔胶带；
②尺寸：宽60mm，50m/卷；
③其它：黑色
	卷
	5
	40
	
	
	
	

	86
	640105-000111
	测温贴片
	①材质：不可逆测温贴片；
②尺寸：30mm*30mm；
③温度格：1格，圆形；
④其它：背面自带粘胶，当温度高于 40℃时，变色示温片即由原始白色变成黑色，且变色后颜色长久保持
	片
	840
	50
	
	
	
	

	87
	640105-000112
	USB封口贴
	印有“已封请勿动”文字，8cm*2cm，100张每盒
	盒
	4
	20
	
	
	
	

	88
	640105-000113
	冷封胶
	①适用范围：铁路电缆冷封胶；                 
②工作要求参数：防水绝缘，V0级阻燃（UL94)；      
③规格：400g/袋；
	袋
	8
	40
	
	
	
	

	89
	640107-000070
	插座保护套
	①材质：环保ABS材质；
②尺寸：24枚/盒，两相、三相各12个；
③其它：插入式；灰色
	盒
	85
	30
	
	
	
	

	90
	640107-000111
	防尘帽
	①适用接口：ODF熔纤盘防尘帽；
②规格：100个/袋
	袋
	10
	15
	
	
	
	

	91
	640107-000114
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：RJ45网口；
③规格：100个/袋
	袋
	13
	40
	
	
	
	

	92
	640107-000117
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：光口帽；
③规格：100个/袋
	袋
	10
	40
	
	
	
	

	93
	640107-000141
	防火泥
	①材质：柔性有机防火堵料；
②规格：2kg/包；
③其它：国标3C认证
	包
	20
	15
	
	
	
	

	94
	640107-000152
	防静电手环
	①类型：有线；
②接地线阻抗系数：10^6Ω
③手腕带阻抗系数：≤10^5Ω
④手环材质：导电纤维
⑤接地线长度：不小于1.6m；
⑥手环尺寸：长度≥20cm，可调节；
⑦其它：具备警示功能，消除静电，防尘防水
	个
	15
	40
	
	
	
	

	95
	640107-000175
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1700mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	89
	
	
	
	

	96
	640107-000184
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	115
	
	
	
	

	97
	640107-000185
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	15
	115
	
	
	
	

	98
	640107-000190
	冷却塔皮带
	①尺寸：内周长110英寸，B型V带，四联组皮带；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长；
③其它：适用于览讯冷却塔
	套
	7
	1200
	
	
	
	

	99
	640107-000206
	防撞角
	①材质：PVC；
②尺寸：3.2x3.2x3.2cm T型；
③其他：透明色，10个/包
	包
	260
	8
	
	
	
	

	100
	640107-000229
	联轴器弹性体
	①尺寸：外径95mm，内孔46mm；
②形状：梅花形，8曲爪瓣，黄色；
③材质：92A聚氨酯；
④其它：适用于赛莱默空调泵
	个
	9
	180
	
	
	
	

	101
	640107-000230
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1250mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	9
	30
	
	
	
	

	102
	640107-000238
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度850mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	23
	
	
	
	

	103
	640107-000242
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1320mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	49
	
	
	
	

	104
	640107-000243
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1600mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	62
	
	
	
	

	105
	640107-000245
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1057mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	28
	
	
	
	

	106
	640107-000251
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	136
	
	
	
	

	107
	640107-000252
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2640mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	162
	
	
	
	

	108
	640107-000253
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度4500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	245
	
	
	
	

	109
	640107-000257
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	2
	90
	
	
	
	

	110
	640107-000258
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1007mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	2
	43
	
	
	
	

	111
	640107-000259
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度800mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	36
	
	
	
	

	112
	640107-000264
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	114
	
	
	
	

	113
	640107-000265
	皮带
	①尺寸：有效长度857mm，截面形状SPA型；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长
	根
	4
	15
	
	
	
	

	114
	640107-000275
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	46
	
	
	
	

	115
	640107-000286
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	39
	
	
	
	

	116
	640107-000289
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2020mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	115
	
	
	
	

	117
	640107-000292
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度3675mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	202
	
	
	
	

	118
	640107-000296
	软连接
	①材质：防火阻燃材质，耐温-20℃-280℃；
②尺寸：厚1.5mm，宽1m，长2m/卷；
③其它：玫红色
	卷
	2
	143
	
	
	
	

	119
	640107-000297
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径10cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	175
	
	
	
	

	120
	640107-000298
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径6cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	78
	
	
	
	

	121
	640107-000299
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径5cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	38
	
	
	
	

	122
	640107-000300
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径4cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	24
	
	
	
	

	123
	640107-000301
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径3cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	18
	
	
	
	

	124
	640108-000018
	金属切割片
	①材质：树脂；
②尺寸：直径355mm，厚度3mm，孔径25.4mm；
③其它：适用于各种金属切割
	片
	5
	18
	
	
	
	

	125
	640108-000028
	铲刀
	①材质：不锈钢刀片，木柄；
②尺寸：4吋
	个
	5
	20
	
	
	
	

	126
	640108-000030
	母材探头
	①规格：37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	12
	202
	
	
	
	

	127
	640108-000031
	母材探头
	①规格：70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	14
	202
	
	
	
	

	128
	640108-000032
	母材探头
	①规格：0°+37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	6
	214
	
	
	
	

	129
	640108-000033
	母材探头
	①规格：70°+70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	6
	214
	
	
	
	

	130
	640108-000084
	切割锯片
	①尺寸：外径355mm，齿宽3.4mm，孔径30mm；
②齿数：100T
	片
	3
	314
	
	
	
	

	131
	640108-000107
	水阀总成
	①尺寸：长宽高104*28*36mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	套
	9
	141
	
	
	
	

	132
	640108-000108
	水刷总成
	①尺寸：长宽高150*57*50mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	个
	26
	80
	
	
	
	

	133
	640108-000109
	探伤仪探头保护膜
	①材质：塑料；
②尺寸：长宽高60*33*23mm；
③其它：用于GCT-8C型探伤仪，自攻螺丝固定
	个
	440
	9
	
	
	
	

	134
	640108-000111
	探头线
	①规格：Q9-Q9；
②其它：用于邢台先锋HT-9D型探伤仪
	根
	20
	50
	
	
	
	

	135
	640108-000170
	标签机色带
	适用兄弟标签机P700；绿底黑字；标签宽度24mm，标签长度8m/卷；PET材质
	盒
	40
	50
	
	
	
	

	136
	640108-000201
	覆膜树脂基
	110mm*300m
	卷
	60
	150
	
	
	
	

	137
	640108-000202
	哑银标签
	86mm*54mm/张，每卷500张；带logo定制，柔性设计可安装于不规则平面或曲面，支持打印、写码、印刷等个性化定制服务
	卷
	500
	80
	
	
	
	

	138
	640108-000204
	编码器转接线
	①规格：七芯航插公头母头；
②尺寸：1.5m；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	根
	2
	1575
	
	
	
	

	139
	640108-000212
	机头罩
	①尺寸：长宽高318*288*190mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	个
	2
	169
	
	
	
	

	140
	640108-000287
	钢轨钻孔机钻头
	①材质：合金钢；
②尺寸：切割直径19mm*内孔切深35mm*钻头总长64mm，合金钢空心钻头，直角柄；
③用途：适用国产、进口品牌磁座钻机（泛音除外）
	个
	10
	110
	
	
	
	

	141
	640108-000299
	特制两通
	①尺寸：孔径8mm，长度33mm；
②其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	个
	6
	62
	
	
	
	

	142
	640108-000300
	一体机电源线
	①规格：LP-24三芯母头、两芯航插公头；
②尺寸：95cm；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪一体机电脑
	根
	2
	565
	
	
	
	

	143
	640108-000301
	钻头
	①尺寸：直径10mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	个
	4
	60
	
	
	
	

	144
	640108-000302
	钻头
	①尺寸：直径8mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	个
	4
	60
	
	
	
	

	145
	640202-000002
	安全警示带
	5cm*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用
	卷
	8
	25
	
	
	
	

	146
	640202-000003
	红白警戒带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽65mm，长50m，厚6丝；
③其它：字样为“注意安全 SAFE CAUTION”
	卷
	86
	25
	
	
	
	

	147
	640204-000128
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A4，21*29.7cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	100
	5
	
	
	
	

	148
	640204-000129
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A3，29.7*42cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	20
	7
	
	
	
	

	149
	640204-000130
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A5，21*14.8cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	140
	4
	
	
	
	

	150
	640204-000131
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：绿色，文字内容为“有效期≥6个月”
	个
	10
	10
	
	
	
	

	151
	640204-000132
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：黄色，文字内容为“有效期3-6个月”
	个
	30
	10
	
	
	
	

	152
	640204-000133
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：红色，文字内容为“有效期≤3个月”
	个
	30
	10
	
	
	
	

	153
	640204-000134
	磁吸贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：20*20mm正方形，厚度0.5-1mm；
③其它：背景为白色，上面写红色“合”字，字体为宋体
	个
	3000
	8
	
	
	
	

	154
	640302-000013
	色带
	①打印面数：250面/卷；
②其它：等效535700-001-R087，适用于Datacard CD800
	卷
	18
	500
	
	
	
	

	155
	640400-000006
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长176mm，宽125mm，150g原纸制作，单个重量大于5g；
③其它：印“票务专用信封”字样及彩色logo
	个
	19000
	0.1
	
	
	
	

	156
	640400-000007
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长229mm，宽162mm，150g原纸制作，单个重量大于5g；
③其它：印“票务专用信封”字样及彩色logo
	个
	19000
	0.15
	
	
	
	

	157
	640400-000008
	牛皮信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长324mm，宽229mm，150g原纸制作，单个重量大于5g，100个/包；
③其它：黄色
	包
	38
	32
	
	
	
	

	158
	650101-000036
	膨胀螺栓
	①尺寸：M16*150；
②材质：304不锈钢
	个
	6
	20
	
	
	
	

	159
	650101-000123
	冷却塔限位螺栓套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*130，头部厚度7.79mm，牙距1.75mm；
③其它：螺栓、螺母套装，含配套平垫、弹簧垫
	套
	328
	7
	
	
	
	

	160
	650101-000130
	自攻螺丝
	①尺寸：M3*5mm；
②规格：300个/袋
	袋
	2
	25
	
	
	
	

	161
	650101-000131
	铁轨牵引回流系统紧固套装
	①材质：铜套管，表面金属镀层保护
②规格：M12钢螺栓带空心六角头，扁平钢垫片，M12自锁螺母；
③用途：加固紧固作用；
④图号：ECR60/19
	套
	200
	39
	
	
	
	

	162
	650101-000132
	螺栓
	①材质：碳钢，表面镀锌；
②尺寸：M12*80，T型头，螺纹外露≥70mm；
③附件：配套1个平垫圈、2个螺母
	套
	40
	3
	
	
	
	

	163
	650101-000133
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10*60，半牙，牙长26mm，螺纹直径10mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	套
	100
	5
	
	
	
	

	164
	650101-000134
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*60，半牙，牙长30mm，螺纹直径12mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	套
	50
	3
	
	
	
	

	165
	650101-000136
	螺杆
	①尺寸：M10，螺纹长60mm，全牙；
②材质：304不锈钢；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	100
	3
	
	
	
	

	166
	650101-000137
	螺杆
	①尺寸：M12，螺纹长60mm，全牙；
②材质：304不锈钢；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	100
	3
	
	
	
	

	167
	650101-000138
	螺杆
	①尺寸：M16，螺纹长60mm，全牙
②材质：304不锈钢，
③标准：国标
④附件：配套弹片垫片螺母各一个
⑤表面：不锈钢本色
	套
	20
	5
	
	
	
	

	168
	650101-000139
	螺杆
	①尺寸：M20，螺纹长80mm，全牙
②材质：304不锈钢，
③标准：国标
④附件：配套弹片垫片螺母各一个
⑤表面：不锈钢本色
	个
	10
	10
	
	
	
	

	169
	650101-000140
	内六角凹端无头紧定螺钉
	①材质：12.9级高强度碳钢；   
②尺寸：M10*14mm；
③牙距：1.5mm
	个
	10
	3
	
	
	
	

	170
	650103-000022
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，彩锌；
③标准：ISO4032；
④规格：螺纹内径20mm，厚度15.3mm；
⑤强度：8级
	个
	50
	7
	
	
	
	

	171
	650103-000030
	螺帽
	①尺寸：M8；
②材质：不锈钢；
③规格：螺纹内径8mm，厚度6.3mm
	个
	100
	0.3
	
	
	
	

	172
	650103-000045
	螺母
	①材质：碳钢，表面热处理；
②尺寸：M20，螺纹直径20mm，厚6mm；
③标准：ISO4032；
④强度：8级
	个
	30
	2
	
	
	
	

	173
	650103-000046
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，表面热镀锌
	个
	30
	2
	
	
	
	

	174
	650104-000085
	斜垫片
	①材质：Q235B；
②图号：GXJL26-2007
	个
	10
	10
	
	
	
	

	175
	650105-000012
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径4mm，外径9mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	13
	
	
	
	

	176
	650105-000013
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径5mm，外径10mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	15
	
	
	
	

	177
	650105-000014
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径6mm，外径12mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	18
	
	
	
	

	178
	650106-000001
	开口销
	①材质：不锈钢；
②尺寸：M4*50，头部直径7.4mm；
③标准：GB91
	个
	180
	2
	
	
	
	

	179
	650106-000005
	开口销
	①尺寸：M5*60；
②材质：不锈钢
	个
	80
	1
	
	
	
	

	180
	650106-000013
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M1*20
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	50
	1
	
	
	
	

	181
	650106-000014
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M3*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	100
	1
	
	
	
	

	182
	650106-000015
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M2*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	100
	1
	
	
	
	

	183
	650108-000026
	防松片
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，长48mm，宽15mm；凸出部分长10mm，宽10mm；
③用途：适用于接触网吊线线夹；
④表面：不锈钢本色
	个
	50
	5
	
	
	
	

	184
	650108-000028
	岔芯胀钉
	①材质：不锈钢；
②尺寸：L形，长45mm宽42mm厚15mm；
③附件：配套M12平垫2个、防松螺母1个，配套M8平垫2个、防松螺母1个
	套
	10
	7
	
	
	
	

	185
	660100-000058
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1线；
②型号：两端DP接头；
③尺寸：3m/根，接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm
	根
	8
	25
	
	
	
	

	186
	660100-000104
	连接线
	①材质：双屏蔽HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	根
	4
	20
	
	
	
	

	187
	660100-000106
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1转HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，DP接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm，HDMI接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	根
	4
	25
	
	
	
	

	188
	660100-000119
	电源线
	①材质：纯铜线芯，阻燃PVC外层；
②型号：国标16A三插（直头）-C13品字尾；
③尺寸：长2m，横截面积1mm²；
④其它：3C认证
	根
	4
	40
	
	
	
	

	189
	660200-000002
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：2*0.4mm²，线芯直径0.4mm，单股两芯，100米/卷；
③其它：颜色按需提供
	卷
	10
	81
	
	
	
	

	190
	660200-000038
	USB转方口连接线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	27
	
	
	
	

	191
	660200-000039
	USB转RS232串口线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	61
	
	
	
	

	192
	660200-000040
	USB转RJ45数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	85
	
	
	
	

	193
	660200-000041
	USB公对公数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	30
	
	
	
	

	194
	660200-000042
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：线芯直径0.4mm，单股四芯，30米/卷；
③其它：米白色
	卷
	5
	80
	
	
	
	

	195
	660200-000044
	电源电缆
	①材质：WDZA-YJY23-1KV-3*6，护套材质‌聚氯乙烯，绝缘材质‌交联聚乙烯；
‌②尺寸：3芯，截面‌6mm²
	米
	500
	49
	
	
	
	

	196
	660200-000045
	通信控制缆
	①材质：WDZA-KYJYP2/23-5*2.5聚氯乙烯（PVC）护套材质聚氯乙烯（PVC）
②尺寸：5芯，截面2.5mm²
	米
	300
	44
	
	
	
	

	197
	660200-000047
	Mini DP公转VGA母
	①材质：PVC外被；
②尺寸：15-20cm；
③屏蔽类型：双屏蔽；
④分辨率：1080P@60Hz
	根
	10
	66
	
	
	
	

	198
	660300-000001
	光纤跳线
	①接口：LC-LC；
②尺寸：3m；
③传输方式：多模单芯
	根
	50
	8
	
	
	
	

	199
	660300-000013
	尾纤
	①接头类型：LC-SC；
②尺寸：3m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	11
	
	
	
	

	200
	660300-000019
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	201
	660300-000021
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	202
	660300-000023
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	203
	660300-000024
	尾纤
	①接头类型：SC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	204
	660300-000037
	接地铜排
	①尺寸：长31.5cm，宽10cm，厚3mm，16孔；
②材质：镀镍纯铜材质；
③其它：配16个M8*30六角螺栓（六角对边13mm，含螺母、垫片等配件）
	个
	30
	100
	
	
	
	

	205
	660300-000052
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-LC；
②通道类型：单工；通用型
	只
	20
	35
	
	
	
	

	206
	660300-000053
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-FC；
②通道类型：单工；方型
	只
	20
	30
	
	
	
	

	207
	660300-000054
	尾纤适配器
	①接头类型：SC-FC；
②通道类型：单工；通用型
	只
	20
	30
	
	
	
	

	208
	660300-000055
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-LC；
②通道类型：双工卡扣
	只
	20
	30
	
	
	
	

	209
	660300-000056
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-SC；
②通道类型：单工
	只
	20
	35
	
	
	
	

	210
	660300-000061
	尾纤
	①接头类型：SC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	23
	
	
	
	

	211
	660300-000062
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：15m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	25
	
	
	
	

	212
	660300-000063
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：20m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	25
	
	
	
	

	213
	660300-000064
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	23
	
	
	
	

	214
	660300-000065
	光纤跳线
	①接口类型：LC-LC；
②尺寸：3m；
③其他：多模双芯
	根
	10
	27
	
	
	
	

	215
	660300-000066
	光纤跳线
	①接口：SC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	27
	
	
	
	

	216
	660300-000067
	光纤跳线
	①接口：FC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	27
	
	
	
	

	217
	660300-000068
	光纤跳线
	①接口：LC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	27
	
	
	
	

	218
	660300-000069
	光纤跳线
	①接口：ST-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：单模单芯
	套
	2
	23
	
	
	
	

	219
	660400-000028
	86盒盖板
	①材质：金属盖板；
②尺寸：86型；
③其它：带螺丝
	个
	30
	10
	
	
	
	

	220
	660500-000006
	纽扣电池
	①型号：LR44；
②规格：10粒/盒
	盒
	36
	8
	
	
	
	

	221
	660500-000025
	电池
	①型号：6F22，碳性，9V
	节
	120
	3
	
	
	
	

	222
	660500-000030
	电池
	①型号：7号，碱性
	节
	2130
	1
	
	
	
	

	223
	660500-000031
	电池
	①型号：5号，碱性
	节
	2130
	1
	
	
	
	

	224
	660500-000047
	防护罩
	①类型：86型三联防护罩；
②内径：长＞270mm，宽＞900mm，高＞200mm；
③材质：白色透明塑料
	个
	10
	29
	
	
	
	

	225
	660500-000048
	电池
	①尺寸：直径14mm，长度33mm；
②电压：3.6V；
③其它：适用于诺帝菲尔高速NFN 网关NFN-GW-PC-HNSF
	块
	12
	31
	
	
	
	

	226
	660500-000049
	纽扣电池
	①型号：CR2032；
②规格：5粒/板
	板
	6
	12
	
	
	
	

	227
	660700-000082
	水晶头
	①型号：RJ11/6P2C；
②规格：100个/盒
	盒
	2
	11
	
	
	
	

	228
	660700-000113
	水晶头
	①型号：RJ45非屏蔽，超五类；
②规格：100个/盒
	盒
	2
	28
	
	
	
	

	229
	660700-000327
	保险丝
	6*30mm陶瓷保险丝R058 2A，100个/盒
	盒
	1
	15
	
	
	
	

	230
	660700-000367
	保险丝
	①尺寸：5*25mm陶瓷保险丝；
②规格：100个/盒；
③型号：R055 250V 3A
	盒
	5
	26
	
	
	
	

	231
	660700-000369
	网线直通头
	①接口类型：标准RJ45水晶头接口；
②兼容线缆：5类、6类网线通用；
③速率支持：兼容千兆、百兆网络传输；
④防护特性：金属屏蔽抗干扰设计
	个
	20
	24
	
	
	
	

	232
	660700-000370
	接线端子
	①类型：电线快速对接器；
②接线形式：一进一出；
③适配线径：1.5-6mm²
	个
	250
	2
	
	
	
	

	233
	660700-000371
	针型接线端子
	①尺寸：2.5平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	10
	
	
	
	

	234
	660700-000372
	针型接线端子
	①尺寸：4平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	12
	
	
	
	

	235
	660700-000373
	针型接线端子
	①尺寸：6平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	13
	
	
	
	

	236
	660700-000374
	水晶头
	①型号：RJ11/4P4C；
②规格：100个/盒
	盒
	5
	30
	
	
	
	

	237
	660700-000384
	保险丝
	①电气参数：3.15A，250V；
②尺寸：5*20mm（直径*长度）；
③主体材质：玻璃管；
④包装：100只/盒
	盒
	1
	55
	
	
	
	

	238
	660700-000400
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率10W/m，光通量22-24Lm/LED，红光；
②尺寸：板宽8mm，灯珠数量120灯/m，10m/卷
	卷
	2
	8
	
	
	
	

	239
	660700-000401
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率18W，白光6000k；
②尺寸：长1.18m，宽2.5cm，厚1mm
	条
	60
	15
	
	
	
	

	240
	660700-000402
	筒灯
	①电气参数：额定电压220VAC，功率12W，白光5000K；
②尺寸：直径14cm，高6.5cm，白色壳
	个
	15
	15
	
	
	
	

	241
	660700-000403
	接线端子排
	①尺寸：外形55.6*15.2*50.9mm，线径0.75-35平方；
②材质：导体为黄铜，外壳为阻燃尼龙；
③接线方式：螺栓式；
④电气参数：电流大于10A，电压220V
	片
	10
	50
	
	
	
	

	242
	660700-000404
	螺口灯泡
	①电气参数：额定电压220VAC，功率9W，光通量810Lm，白光6000k；
②尺寸：外直径65mm*高度115mm，E27大螺口
	个
	25
	12
	
	
	
	

	243
	660700-000405
	灯座螺口
	①接口规格：E27大螺口，铜芯七字；
②尺寸：高4.3cm，直径3.5cm
	个
	30
	10
	
	
	
	

	244
	670100-000003
	502胶水
	①材质：氰基丙烯酸酯‌；
②规格：20g/支
	支
	85
	3
	
	
	
	

	245
	670100-000051
	橡塑保温材料专用胶
	①规格：500g/瓶，自带毛刷
	瓶
	3
	19
	
	
	
	

	246
	670100-000052
	灭焰贴片
	①尺寸：100*50*3mm；
②材质：内部融合有微胶囊高效灭火剂，会根据火情大小释放相应的灭焰介质，进而阻断燃烧链；
③感温启动：110℃±10℃；
④灭火时间：至明火消失3s~10s；
⑤使用火灾类型：ABCE
	片
	54
	147
	
	
	
	

	247
	670100-000053
	EPDM发泡密封条
	①材质：EPDM+粘胶；
②尺寸：宽10mm，厚6mm，6m/卷；
③其它：黑色
	卷
	460
	20
	
	
	
	

	248
	670200-000007
	防锈润滑剂
	①规格：410g/罐；
②其它：清洁、润滑、防锈于各种金属表面
	罐
	60
	60
	
	
	
	

	249
	670200-000010
	精密电子清洗剂
	①规格：300g/瓶；
②其它：透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27
	瓶
	174
	35
	
	
	
	

	250
	670200-000022
	除湿盒
	①容量：230g；
②成分：活性炭、氯化钙；
③类型：平放式；
④功效：除湿、防霉
	盒
	2000
	5
	
	
	
	

	251
	670200-000045
	清洁剂
	①规格：400ml/罐；
②其它：用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟
	罐
	180
	105
	
	
	
	

	252
	670300-000007
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：白色
	瓶
	48
	10
	
	
	
	

	253
	670300-000009
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：红色
	瓶
	30
	10
	
	
	
	

	254
	670300-000010
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：黄色
	瓶
	2
	10
	
	
	
	

	255
	670300-000011
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：绿色
	瓶
	7
	10
	
	
	
	

	256
	670300-000039
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：350ml/瓶；
③其它：灰色，色号7040
	瓶
	11
	10
	
	
	
	

	257
	670300-000041
	脱漆剂
	①规格：250mL/瓶；
②其它：强力去漆，适用于油性漆，适用底材金属
	瓶
	16
	16
	
	
	
	

	258
	670500-000011
	干燥剂
	①规格：50g/袋
	袋
	700
	0.65
	
	
	
	

	259
	670500-000016
	非氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	桶
	132
	180
	
	
	
	

	260
	670500-000021
	氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	桶
	132
	180
	
	
	
	

	261
	670500-000029
	毒品检测试剂盒
	①用途：用于体外定性检测人尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸；
②规格：1人1份；
③其它：每份需佩戴1个尿杯
	人份
	591
	19
	
	
	
	

	262
	670500-000030
	钢轨焊缝超声波探伤耦合剂
	①规格：500g/瓶；
②其它：钢轨焊缝超声波探伤专用，防锈，可在最低-10℃的环境下适用，摩擦系数不低于0.13，凝点不高于-12℃，残留物不会影响车辆通过时车轮的黏着系数
	瓶
	220
	27
	
	
	
	

	263
	680102-000010
	马赛克
	①尺寸：方形，2.4cm*2.4cm，厚度0.6cm，灰白色；
②其它：适用于南通1号线综合监控系统映飞星IBP盘
	个
	62
	9
	
	
	
	

	264
	680202-000010
	格栅网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：10目，孔2mm，丝粗0.5mm；宽1.2m，长20m/卷
	卷
	1
	638
	
	
	
	

	265
	680203-000073
	显示器支架
	①材质：铝、冷轧钢板、塑料；
②尺寸：拉伸长度285mm，支持17-27寸；
③其它：枪黑色，壁挂，7kg承重，俯仰调节±35度，左右调节±45度
	个
	3
	115
	
	
	
	

	266
	680203-000078
	锁芯
	①尺寸：长30mm，直径23mm，锁芯截面螺纹处18mm，平处16mm，锁舌46mm，厚度2mm；
②其他：通开锁，1个锁配2把钥匙
	个
	30
	25
	
	
	
	

	267
	680203-000079
	风机箱蝴蝶扣
	①组成：螺铆、弹簧、压块和蝴蝶扣螺杆；  
②蝴蝶扣螺杆：M6-30为螺栓直径6mm，螺栓长度30mm，旋钮直径30mm，蝴蝶扣材质为尼龙；
③压块：总长42mm，厚度12mm，圆头直径24mm，扁头直径12mm，扁头至圆头圆心处30mm；
④螺铆：螺铆外径9mm，含配套弹簧；
⑤其它：10个/套
	套
	2
	10
	
	
	
	

	268
	680203-000080
	信号锁
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽38mm，厚16mm，锁梁高≥40mm，总体高度≥74mm，锁梁直径6mm；
③其它：通用内六角
	把
	32
	46
	
	
	
	

	269
	690303-000001
	轮椅
	①材质：钢架黑色喷塑，黑色帆布；
②尺寸：承重100kg，20-24寸后轮，5-7寸前轮；
③其它：可折叠，可折背，实心前后轮，前面带脚踏板，带腰带
	个
	18
	420
	
	
	
	

	270
	710301-000001
	公文包
	手提牛津布材质，纯黑色，提拎处：硬把，尺寸约：15英寸
	个
	4
	278
	
	
	
	

	271
	720104-000006
	U盘
	①容量：16GB；
②接口：USB3.0
	个
	5
	40
	
	
	
	

	272
	720104-000007
	固态硬盘
	①尺寸：2.5英寸；
②容量：1TB；
③接口类型：SATA3.0；
	块
	10
	1500
	
	
	
	

	273
	720104-000008
	固态硬盘
	①尺寸：2280；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2接口(NVMe协议)
	块
	10
	1200
	
	
	
	

	274
	720104-000009
	固态硬盘
	①尺寸：2242；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2(NVMe PCIe 4.0×4)
	块
	10
	1200
	
	
	
	

	275
	720104-000010
	固态硬盘托架
	①型号：适用于联想M920T M.2固态硬盘2242、2280
	个
	20
	15
	
	
	
	

	276
	720104-000011
	移动固态硬盘
	①容量：4TB；
②读取速度：2000MB/s；
③接口：USB3.2Type-C
	个
	1
	4000
	
	
	
	

	277
	720104-000012
	机械硬盘
	①容量：2.4TB；
②转速：10000rpm；
③尺寸：2.5英寸
	个
	2
	3078
	
	
	
	

	278
	720106-000002
	有线鼠标
	①材质：塑料磨砂质感外壳，工程橡胶滚轮；
②尺寸：适合中大手型握持，线缆长度约1.4m；
③其它：分辨率1600DPI，传感器类型光电，USB2.0接口
	个
	10
	37
	
	
	
	

	279
	720201-000007
	硒鼓
	①型号：适配佳能LBP841Cdn；
②颜色：四色套装（红、黄、蓝、黑）；
③容量：A4纸5%的覆盖率7300页
	套
	4
	1030
	
	
	
	

	280
	720201-000008
	硒鼓
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：黑色；
③容量：A4纸5%的覆盖率7000页
	个
	4
	1000
	
	
	
	

	281
	720201-000009
	墨盒
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：四色套装（黑色、蓝色、黄色、红色）；
③容量：A4纸5%的覆盖率25000页
	套
	4
	3350
	
	
	
	


注：1 报价方式约定
本项目采用综合统一下浮率报价模式，不再要求供应商逐一填报各单项耗材及设备的具体单价。供应商需以分项报价表中所有物资的“单项限价”为基准，报出唯一的整体下浮率。 下浮率不得为负数，供应商报价总价为下浮后的总体价格。
2.下浮率计算规则
下浮率计算公式如下：下浮率（%）=（1 - 供应商单项报价 / 单项限价）× 100%。
3.结算规则约定
本项目合同执行期内，所有物资的实际结算单价统一按以下公式核算： 单类物资实际结算单价 = 该物资对应单项限价 ×（1 - 中标下浮率），本项目计价方式固定单价，采购人有权对采购标的的数量进行增加或减少。
4.报价费用覆盖说明
供应商所报出的下浮率，已自动包含货物生产制造、运输装卸、现场验收、售后服务、税费、保险等全部相关费用，合同执行期内下浮率为固定值，不得以原材料价格波动、市场行情变化等任何理由进行调整。
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