响应文件封面
（粘贴于各封袋上）
                                                                     

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）


响应文件
资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本
（在响应文件递交截止时间前不得开启）





供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


第一册 资格审查部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）



响应文件
第一册 资格审查部分






供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、承诺函
2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
3、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
4、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件并加盖公章（如有授权）
5、供应商认为需要提交的其他资料

1承诺函


承诺函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）采购活动进行响应。承诺如下：
一、我司所提交的响应文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；
二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；
三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；
四、我司未与采购人存在利害关系；与参与本项目的其他供应商负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；
五、我司未以他人名义参与本项目；未与采购人及参与本项目的其他供应商串通；
六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；
七、我方保证无“附件二 供应商负面清单”所列的不良行为；
上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日

附件二 
供应商负面清单
一、与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的，暂停12个月；
二、向采购人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；
三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因供应商自身原因弃标的，暂停12个月；
五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；
六、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同，暂停12个月；
七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；
八、年度评价被列为不及格供应商的，暂停12个月；
九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；


法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
供应商：（加盖公章）
年   月    日







2企业营业执照或事业单位法人证书
[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK130]提供复印件并加盖公章


3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

  （姓名）  先生/女士，系本单位   （单位名称）   法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                         

注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件
	


  
供应商：（加盖公章）
年    月  日    











4授权委托书原件
授权委托书

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
本授权委托书声明：本人          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）的采购活动。
该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。
该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自响应文件开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。

注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件
	


供应商：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）

　　　年　  月 　 日
- 24 -


5供应商认为需要提交的其他资料



























 第二册 商务技术部分
                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目
（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）

响应文件
第二册 商务技术部分







供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日


目录
1、 商务和技术偏离表
2、物资参数表
3、业绩材料

















1商务和技术偏离表

商务和技术偏离表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）
	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其响应文件将被视为无效，没有偏离的则填“无”。
2.供应商承诺：除本表列出的偏差以外，供应商响应采购文件的全部内容。



供应商：（加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日













2物资参数表

物资参数表（此表放入商务技术文件中）
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）
	序号
	物资
编码
	物资名称
	物资描述
	参考品牌
	响应物资描述
	响应品牌

	1
	040107-000009
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（袋式）；
②尺寸：长490mm，宽592mm，框厚20mm，袋长500mm，袋数5个；
③材质：框架材质铝合金，滤网材质超纤维滤材；
④效率：F7
	
	
	

	2
	040107-000010
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（板式）；
②尺寸：长592mm，宽490mm，框厚46mm；
③材质：框架材质铝合金，滤料材质静电过滤棉；
④效率：F7
	
	
	

	3
	040114-000005
	Y型过滤器滤网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：直径200mm，长22cm，网孔直径3mm，网厚1mm；
③其它：适用于口径为DN200的Y型过滤器
	
	
	

	4
	060102-000124
	双孔铜接线端子
	①材质：T2铜；
②型号：DTS185型，双孔，两孔间距45mm，孔直径17mm；
③其它：图号GB14315-2008，用于隔离开关刀头开关电缆安装接线端子
	
	
	

	5
	060302-000019
	应急电源柜
	①总体要求：适用于敏华电工主机及应急灯具；
②电气参数：额定功率3000W，额定输入AC220V，额定输出DC216V，应急时间≥90分钟；
③接口配置：输出回路数为6；
④物理要求：安装方式立柜式，外形尺寸（长*宽*高）600*600*1800mm，箱体材质桔灰色镀锌钢板，防护等级IP33
	
	
	

	6
	060308-000002
	LED灯罩膜
	①材质：亚克力透明材质；
②尺寸：长1300mm，宽700mm，厚1mm；
③其它：光面
	
	
	

	7
	080103-000007
	二级防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性； 
③尺寸：约12.9cm*4.5cm*5.3cm左右
	
	
	

	8
	080103-000008
	二级底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*4.5cm*1.6cm左右
	
	
	

	9
	080103-000009
	380V防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性
③尺寸：约12.9cm*5.2cm*5.3cm左右
	
	
	

	10
	080103-000010
	380V底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*5.2cm*1.6cm左右
	
	
	

	11
	080103-000011
	54线侧面端子支架含配套螺丝
	①总体要求：适用于信号组合柜侧面端子固定使用；
②材质：异形件，不锈钢材质；
③尺寸：定制，每套含L型不锈钢支架2片，开角约100~130度，厚约1.5mm，外边约6.6mm，宽度约2mm，两端带折弯开孔，孔径约5.2mm；
④其它：每套含有上下2处固定组件
	
	
	

	12
	080107-000044
	动作杆螺栓销
	①适用范围：适用于ZDJ9转辙机与外部杆件连接螺栓；                                                       ②型号：X2101.71A.10；
	
	
	

	13
	090404-000001
	闸机扬声器
	①电气参数：8Ω，10W；
②尺寸：3寸
	
	
	

	14
	090404-000007
	顶棚导向控制板
	①类型：LED显示屏控制板；
②尺寸：8*6.4cm；
③电气参数：输入电压24V；
④接口配置：输入端子4个；
⑤其它：适用于南通轨道交通1号线导向设备
	
	
	

	15
	110116-000004
	光电转换器
	①接口参数：1个1.25GbpsSC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；
②电气特性：供电电压DC5V；
③传输距离：3km；
④工作波长：1550nm/1310nm；
⑤传输模式：单模单纤WDM双向传输；
⑥其它：须A/B成对使用，适用于1号线视频监控系统
	
	
	

	16
	110116-000005
	PDU排插
	①工作电压：220V~250V；
②额定电流：MAX 10A；     
③承载功率：MAX 2500W；
④尺寸：约43CM*4.5CM
	
	
	

	17
	110206-000001
	音响
	①参数：接口类型USB，信噪比≥75dB，高≤15cm；
②尺寸：宽≤12cm，长≤12cm，无其它要求；
③其它：适用于台式电脑主机
	
	
	

	18
	150304-000003
	遮羞帘
	①材质：纯色布艺；
②尺寸：宽*长：1*1.7m；
③其它：半开式
	
	
	

	19
	150305-000005
	防滑垫
	①材质：PVC材质；
②尺寸：15m*1.2m*0.5cm/卷，防滑垫边缘与内部均为0.5cm厚；
③其它：防水防滑，灰色，加密，实心不发泡工艺，提供阻燃、无甲醛、无毒检测报告
	
	
	

	20
	150305-000009
	防滑毯
	①材质：地垫为簇状圈状条纹毯面毯面，背底为pvc加强底
②尺寸：3m*1.2m/块，总高9mm，封边厚度3mm，总重：4200g/㎡；
③其它：丝圈强度高耐撕扯，不易断裂，四周封边防止绊倒人；定制logo图案，防紫外线防褪色背衬类型：抗紫外PVC加强底；毯面印染技术：原液染色；提供环保、无毒、防霉、阻燃、抗紫外线认证
	
	
	

	21
	630301-000017
	A3立柱
	①材质：柱体及底座为不锈钢，面板为亚克力；
②尺寸：可放置A3大小告示（竖式）；底座直径约31cm，整体高度约116cm，重量6.5±1kg；银色不锈钢边框宽约3cm
	
	
	

	22
	630301-000016
	屏风
	①材质：2mm厚304#不锈钢，蓝色不透明尼龙布；
②尺寸：高1800mm*三节长1500mm*300mm；
③其它：带刹车万向轮可推行，可单屏竖立并连接使用，右下角印中英文"南通轨道交通"字样
	
	
	

	23
	150308-000006
	无障碍便携式轮椅坡道板
	①材质：FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；
②尺寸：长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；
③其它：配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识
	
	
	

	24
	180101-000001
	塞尺
	①测量范围：0.05-1mm；
②尺片件数：14件
	
	
	

	25
	180102-000002
	指针式温湿度计
	指针式,室内使用,温度范围：-30℃-60℃，温度误差：±1℃，湿度范围0%-100%RH，湿度误差：±5%RH
	
	
	

	26
	180201-000331
	T型手柄扳手
	①材质：碳钢；
②尺寸：杆长110mm，手柄长95mm，8*8mm内六角方头
	
	
	

	27
	180211-000022
	静音手推车
	①车板：全新料加密尼龙材质，长1100mm，宽700mm，载重≥600kg；
②脚轮：超级聚氨酯材质，6英寸；
③扶手：电镀顶针材质，高度930mm
	
	
	

	28
	180212-000002
	电钻钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10mm，5件套；
②材质：钨钢；
③其它：直柄，麻花钻头
	
	
	

	29
	180212-000079
	电锤钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10/12/14mm，7件套；
②材质：硬质合金；
③其它：方柄，冲击钻头
	
	
	

	30
	180213-000011
	高压清洗机
	①电气参数：功率不小于3kw；额定电压220V；额定功率50Hz，感应电机，纯铜机芯；
②压力范围：10-30Mpa；
③结构与配件：推车式（带手扶杆），出水管≥10m，自带水管卷盘及喷头
	德力西、卡赫、亿力
	
	

	31
	180214-000012
	除湿机
	①电气参数：额定电压220V，额定功率≥1000W；
②性能参数：除湿量≥1.5kg/h，适用面积≥100m²，日除湿量≥110L
	
	
	

	32
	180214-000043
	高压水枪
	①电气参数：额定电压20V；                       ②性能参数：额定压力≥2.0MPa，电池续航超过60min；                                                                  ③其他：配2块电池；
	
	
	

	33
	180400-000010
	手持扩音喇叭
	①材质：ABS工程塑料；
②尺寸：不小于350*230mm；
③其它：两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能
	
	
	

	34
	410203-000002
	分体空调
	①空调功率：1.5匹；
②冷暖类型：冷暖；
③额定电压/频率：220V/50Hz；
④制冷功率≥700W，制热功率≥1200W；
⑤能效等级‌：一级能效；
⑥功能配置：上下/左右扫风，具有智能调节、独立除湿
	格力、美的、海尔
	
	

	35
	410312-000002
	扬声器
	①接口规格：3.5mm通用音频接口（含配套音频线）；
②供电方式：USB供电，工作电压5V；
③声学配置：全频喇叭*2，立体环绕音；
④性能指标：信噪比≥76dB；
⑤尺寸限制：长≤300mm，宽≤100mm，高≤100mm；
⑥材质要求：箱体材质无特殊要求；
⑦兼容设备：支持台式电脑、笔记本等数码产品
	
	
	

	36
	420103-000025
	个性化证卡打印机
	①打印方式：热升华再转印； 
②模式：单面再转印； 
③分辨率：不小于600dpi； 
④打印速度：单面不小于120张/小时，双面不小于60张/小时； 
⑤进卡容量：不小于200张标准卡； 
⑥出卡容量：不小于100张标准卡；
⑦适用卡片类型：ABS、PVC、PET；
⑧接口：以太网、USB；
⑨其它：包含配套软件；
⑩支持多种编码模块选配，可选类型：非接触式 IC 芯片、接触式芯片、磁条
	玛迪卡、Evolis、飒瑞
	
	

	37
	420107-000002
	内存条
	①容量：16GB；
②代次：DDR4；
③频率：3200MHz
	
	
	

	38
	420113-000002
	VGA线
	①接口类型：VGA公对公；
②线缆规格：3+9线芯，长2m；
③屏蔽性能：双屏蔽
	
	
	

	39
	610301-000016
	中型货架主架
	①材质：Q235；
②尺寸：长*宽*高：2000*600*2500mm；
③其它：货架颜色：RAL7035浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：80*40*1.5mm；横梁尺寸：60*40*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔）
	
	
	

	40
	610406-000001
	安全警示带
	①材质：涤纶，自带塑料圆盒；
②规格：长100m，宽4cm
③尺寸：直径17.5cm，宽4cm；
④厚度：12丝
⑤颜色：黄白警戒线
	
	
	

	41
	620204-000019
	凡士林润滑脂
	①规格：1kg/罐；
②其它：机械杂质不大于0.03%；非流质，软膏状
	
	
	

	42
	630102-000036
	骑马卡
	①材质：不锈钢；
②尺寸：厚1-1.5mm，M20；
③其它：含适配螺栓、螺母、螺钉或其它安装辅材
	
	
	

	43
	630104-000003
	安全别针
	①材质：不锈钢；
②尺寸：长45mm，50个/盒；
③其它：银色
	
	
	

	44
	630104-000009
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径2.2mm，10kg/卷
	
	
	

	45
	630104-000010
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径1.2mm，10kg/卷
	
	
	

	46
	630205-000015
	电线
	①材质：BVVB，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型固定布线电缆；
②尺寸：3*1.5mm²，三芯，标称截面积1.5mm²，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥0.9mm；
③其它：额定电压450/750V
	
	
	

	47
	630301-000003
	一米线隔离护栏
	①组成部分：由立杆、底盘、伸缩头及伸缩带组成；
②立杆：304不锈钢材质，高850mm，直径63mm，杆壁厚0.7-1mm；
③底盘：底盘面盖为304不锈钢材质，高50mm，直径320mm，底座为塑料注水泥；
④伸缩头：十字拉头，不锈钢弹簧，可自由拆卸
⑤伸缩带：长3m，宽50mm，红色，带南通地铁字样和LOGO；
⑥其它：总高900mm，重量约10-12kg
	
	
	

	48
	630302-000006
	框架式分类垃圾桶
	①整体材质与尺寸：镀锌钢板，整体尺寸900mm*875mm*330mm；
②两侧分类回收框：一侧为可回收物框，另一侧为其它垃圾回收框，两侧内胆均为铝塑复合材料，内胆尺寸均为430mm*310mm*280mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；
③连接处上下分层：上方为烟蒂回收框，内胆尺寸85mm*230mm*125mm，上方印“灭烟处”；下方为有害垃圾回收框，内胆尺寸150mm*230mm*125mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；
④安装要求：包含安装，在地面与垃圾桶之间固定四个膨胀螺栓，安装至指定站点
	
	
	

	49
	630302-000004
	垃圾桶内胆
	①材质：铝塑复合材料；
②尺寸：长28cm，宽31cm，高43cm；
③其它：加厚侧底边，侧边设计便携提手
	
	
	

	50
	630302-000005
	垃圾桶把手
	①材质：镀锌钢；
②尺寸：长66mm，宽23mm；
③其它：暗锁扣样式
	
	
	

	51
	640101-000002
	针线盒
	①材质：PP材质；
②尺寸：30件缝纫工具内含小剪刀，16色线；
③其它：粉色
	
	
	

	52
	640101-000008
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长800mm，宽600mm，高330mm；内径尺寸长770mm，宽565mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	53
	640101-000009
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长600mm，宽400mm，高330mm；内径尺寸长565mm，宽365mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	54
	640101-000010
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高175mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高170mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	55
	640101-000011
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长300mm，宽200mm，高120mm；内径尺寸长265mm，宽162mm，高113mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	56
	640101-000012
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高280mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高270mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	
	
	

	57
	640101-000086
	高压水壶
	①材质：主体塑料；
②容量：5L、出水软管直径8mm；
③其它：用于三菱NZG-31型内燃钢轨钻孔机，水壶出水管需是直径8mm软管，和钻孔机两通水管阀门相接
	襄阳海特测控技术有限公司、市下控股有限公司、润拓矿山
	
	

	58
	640102-000005
	绝缘不锈钢扎带
	①材质：包塑不锈钢；
②尺寸：宽12mm，长800mm，100根/包
	
	
	

	59
	640102-000020
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽8mm，长350mm，250根/包
	
	
	

	60
	640102-000025
	尼龙包扎绳
	①材质：聚丙烯；
②尺寸：绳面展开2cm；250g/卷
	
	
	

	61
	640102-000043
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽5mm，长150mm，250根/包
	
	
	

	62
	640102-000103
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽4.8mm，长200mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	
	
	

	63
	640102-000104
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽9mm，长450mm，100根/包；
③其他：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	
	
	

	64
	640102-000105
	不锈钢扎带
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽4.6mm，长300mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	
	
	

	65
	640103-000009
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝；
②尺寸：6行
	
	
	

	66
	640103-000014
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：2.5寸
	
	
	

	67
	640103-000018
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：5寸
	
	
	

	68
	640103-000025
	猪毛刷
	①材质：木柄，刷头为猪毛；
②尺寸：1寸
	
	
	

	69
	640103-000050
	油性记号笔
	①材质：墨水成分油性墨水，笔头纤维；
②尺寸：线幅2.0mm，笔身长约140mm，笔身直径约15mm；
③其它：红色，单头，防水防晒不褪色
	
	
	

	70
	640103-000066
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝，6列14行钢丝；
②尺寸：全长27cm、宽4cm、厚15mm，刷丝高15mm
	
	
	

	71
	640104-000002
	无纺布
	①材质：无纺布；
②尺寸：每张长50cm，宽60cm，240张/卷；
③其它：米白色，强力吸油、吸水，无碎片掉落
	
	
	

	72
	640104-000007
	耐水砂纸
	①目数：240目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	73
	640104-000008
	耐水砂纸
	①目数：800目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	74
	640104-000029
	拭亮布
	①材质：聚酯纤维和尼龙纤维；
②尺寸：长16cm，宽18cm；
③其它：扁形亲油性钎维，微细吸尘卷
	
	
	

	75
	640104-000038
	水磨砂纸
	①目数：120目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	76
	640104-000039
	百洁布
	①材质：氧化铝；
②尺寸：长15cm，宽10cm；
③其它：主要应用于不锈钢、铝合金、铜等各种金属表面的除锈、电镀产品修饰纹
	
	
	

	77
	640104-000043
	酒精棉片
	①材质：无纺布，乙醇溶液；
②尺寸：长18cm，宽12cm，50片/盒；
③其它：75%酒精含量，一次性独立密封包装
	
	
	

	78
	640104-000046
	耐水砂纸
	①目数：500目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	
	
	

	79
	640104-000051
	防尘膜
	①尺寸：2m*20m；
②厚度：0.8丝；
③材质：塑料
	
	
	

	80
	640105-000007
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽48mm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	
	
	

	81
	640105-000008
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽15cm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	
	
	

	82
	640105-000031
	缠绕膜
	①材质：线性低密度聚乙烯；
②尺寸：宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量）
	
	
	

	83
	640105-000034
	布基双面胶
	①材质：纱布纤维基材；
②尺寸：25mm*20m
	
	
	

	84
	640105-000041
	桌面定位胶带
	①材质：PET；
②尺寸：宽15mm，长66m，厚0.06mm；
③其它：蓝色
	
	
	

	85
	640105-000103
	铝箔胶带
	①材质：铝箔胶带；
②尺寸：宽60mm，50m/卷；
③其它：黑色
	
	
	

	86
	640105-000111
	测温贴片
	①材质：不可逆测温贴片；
②尺寸：30mm*30mm；
③温度格：1格，圆形；
④其它：背面自带粘胶，当温度高于 40℃时，变色示温片即由原始白色变成黑色，且变色后颜色长久保持
	
	
	

	87
	640105-000112
	USB封口贴
	印有“已封请勿动”文字，8cm*2cm，100张每盒
	
	
	

	88
	640105-000113
	冷封胶
	①适用范围：铁路电缆冷封胶；                 
②工作要求参数：防水绝缘，V0级阻燃（UL94)；      
③规格：400g/袋；
	
	
	

	89
	640107-000070
	插座保护套
	①材质：环保ABS材质；
②尺寸：24枚/盒，两相、三相各12个；
③其它：插入式；灰色
	
	
	

	90
	640107-000111
	防尘帽
	①类型：ODF熔纤盘防尘帽；
②规格：100个/袋；
③接口：FC
	
	
	

	91
	640107-000114
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：RJ45网口；
③规格：100个/袋
	
	
	

	92
	640107-000117
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：光口帽；
③规格：100个/袋
	
	
	

	93
	640107-000141
	防火泥
	①材质：柔性有机防火堵料；
②规格：2kg/包；
③其它：国标3C认证
	
	
	

	94
	640107-000152
	防静电手环
	①类型：有线；
②接地线阻抗系数：10^6Ω
③手腕带阻抗系数：≤10^5Ω
④手环材质：导电纤维
⑤接地线长度：不小于1.6m；
⑥手环尺寸：长度≥20cm，可调节；
⑦其它：具备警示功能，消除静电，防尘防水
	
	
	

	95
	640107-000175
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1700mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	96
	640107-000184
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	97
	640107-000185
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	98
	640107-000190
	冷却塔皮带
	①尺寸：内周长110英寸，B型V带，四联组皮带；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长；
③其它：适用于览讯冷却塔
	
	
	

	99
	640107-000206
	防撞角
	①材质：PVC；
②尺寸：3.2x3.2x3.2cm T型；
③其他：透明色，10个/包
	
	
	

	100
	640107-000229
	联轴器弹性体
	①尺寸：外径95mm，内孔46mm；
②形状：梅花形，8曲爪瓣，黄色；
③材质：92A聚氨酯；
④其它：适用于赛莱默空调泵
	
	
	

	101
	640107-000230
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1250mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	102
	640107-000238
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度850mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	103
	640107-000242
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1320mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	104
	640107-000243
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1600mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	105
	640107-000245
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1057mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	106
	640107-000251
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	107
	640107-000252
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2640mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	108
	640107-000253
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度4500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	109
	640107-000257
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	110
	640107-000258
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1007mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	111
	640107-000259
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度800mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	112
	640107-000264
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	113
	640107-000265
	皮带
	①尺寸：有效长度857mm，截面形状SPA型；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长
	
	
	

	114
	640107-000275
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	115
	640107-000286
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	116
	640107-000289
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2020mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	117
	640107-000292
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度3675mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	三星、坂东、盖茨
	
	

	118
	640107-000296
	软连接
	①材质：防火阻燃材质，耐温-20℃-280℃；
②尺寸：厚1.5mm，宽1m，长2m/卷；
③其它：玫红色
	
	
	

	119
	640107-000297
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径10cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	120
	640107-000298
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径6cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	121
	640107-000299
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径5cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	122
	640107-000300
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径4cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	123
	640107-000301
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径3cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	
	
	

	124
	640108-000018
	金属切割片
	①材质：树脂；
②尺寸：直径355mm，厚度3mm，孔径25.4mm；
③其它：适用于各种金属切割
	
	
	

	125
	640108-000028
	铲刀
	①材质：不锈钢刀片，木柄；
②尺寸：4吋
	
	
	

	126
	640108-000030
	母材探头
	①规格：37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	127
	640108-000031
	母材探头
	①规格：70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	128
	640108-000032
	母材探头
	①规格：0°+37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	129
	640108-000033
	母材探头
	①规格：70°+70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	130
	640108-000084
	切割锯片
	①尺寸：外径355mm，齿宽3.4mm，孔径30mm；
②齿数：100T
	
	
	

	131
	640108-000107
	水阀总成
	①尺寸：长宽高104*28*36mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	132
	640108-000108
	水刷总成
	①尺寸：长宽高150*57*50mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	133
	640108-000109
	探伤仪探头保护膜
	①材质：塑料；
②尺寸：长宽高60*33*23mm；
③其它：用于GCT-8C型探伤仪，自攻螺丝固定
	
	
	

	134
	640108-000111
	探头线
	①规格：Q9-Q9；
②其它：用于邢台先锋HT-9D型探伤仪
	
	
	

	135
	640108-000170
	标签机色带
	适用兄弟标签机P700；绿底黑字；标签宽度24mm，标签长度8m/卷；PET材质
	
	
	

	136
	640108-000201
	覆膜树脂基
	110mm*300m
	
	
	

	137
	640108-000202
	哑银标签
	86mm*54mm/张，每卷500张；带logo定制，柔性设计可安装于不规则平面或曲面，支持打印、写码、印刷等个性化定制服务
	
	
	

	138
	640108-000204
	编码器转接线
	①规格：七芯航插公头母头；
②尺寸：1.5m；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	
	
	

	139
	640108-000212
	机头罩
	①尺寸：长宽高318*288*190mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	
	
	

	140
	640108-000287
	钢轨钻孔机钻头
	①材质：合金钢；
②尺寸：切割直径19mm*内孔切深35mm*钻头总长64mm，合金钢空心钻头，直角柄；
③用途：适用国产、进口品牌磁座钻机（泛音除外）
	
	
	

	141
	640108-000299
	特制两通
	①尺寸：孔径8mm，长度33mm；
②其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	
	
	

	142
	640108-000300
	一体机电源线
	①规格：LP-24三芯母头、两芯航插公头；
②尺寸：95cm；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪一体机电脑
	
	
	

	143
	640108-000301
	钻头
	①尺寸：直径10mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	
	
	

	144
	640108-000302
	钻头
	①尺寸：直径8mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	
	
	

	145
	640202-000002
	安全警示带
	5cm*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用
	
	
	

	146
	640202-000003
	红白警戒带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽65mm，长50m，厚6丝；
③其它：字样为“注意安全 SAFE CAUTION”
	
	
	

	147
	640204-000128
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A4，21*29.7cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	
	
	

	148
	640204-000129
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A3，29.7*42cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	
	
	

	149
	640204-000130
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A5，21*14.8cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	
	
	

	150
	640204-000131
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：绿色，文字内容为“有效期≥6个月”
	
	
	

	151
	640204-000132
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：黄色，文字内容为“有效期3-6个月”
	
	
	

	152
	640204-000133
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：红色，文字内容为“有效期≤3个月”
	
	
	

	153
	640204-000134
	磁吸贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：20*20mm正方形，厚度0.5-1mm；
③其它：背景为白色，上面写红色“合”字，字体为宋体
	
	
	

	154
	640302-000013
	色带
	①打印面数：250面/卷；
②其它：等效535700-001-R087，适用于Datacard CD800
	
	
	

	155
	640400-000006
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长176mm，宽125mm，克重不小于150g/m²；
③其它：黄色，印“票务专用信封”字样及彩色logo
	
	
	

	156
	640400-000007
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长229mm，宽162mm，克重不小于150g/m²；
③其它：黄色，印“票务专用信封”字样及彩色logo
	
	
	

	157
	640400-000008
	牛皮信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长324mm，宽229mm，克重不小于150g/m²，100个/包；
③其它：黄色
	
	
	

	158
	650101-000036
	膨胀螺栓
	①尺寸：M16*150；
②材质：304不锈钢
	
	
	

	159
	650101-000123
	冷却塔限位螺栓套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*130，头部厚度7.79mm，牙距1.75mm；
③其它：螺栓、螺母套装，含配套平垫、弹簧垫
	
	
	

	160
	650101-000130
	自攻螺丝
	①尺寸：M3*5mm；
②规格：300个/袋
	
	
	

	161
	650101-000131
	铁轨牵引回流系统紧固套装
	①材质：铜套管，表面金属镀层保护
②规格：M12钢螺栓带空心六角头，扁平钢垫片，M12自锁螺母；
③用途：加固紧固作用；
④图号：ECR60/19
	
	
	

	162
	650101-000132
	螺栓
	①材质：碳钢，表面镀锌；
②尺寸：M12*80，T型头，螺纹外露≥70mm；
③附件：配套1个平垫圈、2个螺母
	
	
	

	163
	650101-000133
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10*60，半牙，牙长26mm，螺纹直径10mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	楚卫、久沥、金超
	
	

	164
	650101-000134
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*60，半牙，牙长30mm，螺纹直径12mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	楚卫、久沥、金超
	
	

	165
	650101-000136
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，螺纹长60mm，全牙；螺纹大径10mm，粗牙螺距1.5mm，对边宽度16mm，六角头部厚度6.4mm，六角对角距离17.77mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	166
	650101-000137
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12，螺纹长60mm，全牙；螺纹大径12mm，粗牙螺距1.75mm，对边宽度18mm，六角头厚度7.5mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	167
	650101-000138
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M16，螺纹长60mm，全牙；螺纹大径12mm，粗牙螺距1.75mm；对边宽度18mm，六角头厚度7.5mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	168
	650101-000139
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M20，螺纹长80mm，全牙；粗牙螺距2.5mm，六角对边宽度30mm，六角头部厚度12.5mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	
	
	

	169
	650101-000140
	内六角凹端无头紧定螺钉
	①材质： 12.9 级高强度碳钢；②尺寸：M10*16mm；③牙距： 1.5mm
	
	
	

	170
	650103-000022
	螺帽
	①材质：碳钢，表面处理彩锌；
②尺寸：M20，螺纹内径20mm，厚度15.3mm；
③标准：属于非标定制件；
④强度：8级
	
	
	

	171
	650103-000030
	螺帽
	①尺寸：M8；
②材质：不锈钢；
③规格：螺纹内径8mm，厚度6.3mm
	
	
	

	172
	650103-000045
	螺母
	①材质：碳钢，表面热处理；
②尺寸：M20，螺纹直径20mm，厚6mm；
③标准：属于非标定制件；
④强度：8级
	
	
	

	173
	650103-000046
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，表面热镀锌
	
	
	

	174
	650104-000085
	斜垫片
	①材质：Q235B；
②图号：GXJL26-2007
③用途：Ⅰ型斜垫片，适用于外轨超高小于60mm，倾斜角度3度，适配M20螺栓孔位。
	
	
	

	175
	650105-000012
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径4mm，外径9mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	
	
	

	176
	650105-000013
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径5mm，外径10mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	
	
	

	177
	650105-000014
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径6mm，外径12mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	
	
	

	178
	650106-000001
	开口销
	①材质：不锈钢；
②尺寸：M4*50，头部直径7.4mm；
③标准：GB91
	
	
	

	179
	650106-000005
	开口销
	①尺寸：M5*60；
②材质：不锈钢
	
	
	

	180
	650106-000013
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M1*20
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	
	
	

	181
	650106-000014
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M3*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	
	
	

	182
	650106-000015
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M2*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	
	
	

	183
	650108-000026
	防松片
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，长48mm，宽15mm；凸出部分长10mm，宽10mm；
③用途：适用于接触网吊线线夹螺栓防松使用；
④表面：不锈钢本色
	
	
	

	184
	650108-000028
	岔芯胀钉
	①材质：不锈钢；
②尺寸：L形，长45mm宽42mm厚15mm；
③附件：配套M12平垫2个、防松螺母1个，配套M8平垫2个、防松螺母1个
	
	
	

	185
	660100-000058
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1线；
②型号：两端DP接头；
③尺寸：3m/根，接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm
	
	
	

	186
	660100-000104
	连接线
	①材质：双屏蔽HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	
	
	

	187
	660100-000106
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1转HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，DP接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm，HDMI接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	
	
	

	188
	660100-000119
	电源线
	①材质：纯铜线芯，阻燃PVC外层；
②型号：国标16A三插（直头）-C13品字尾；
③尺寸：长2m，横截面积1mm²；
④其它：3C认证
	
	
	

	189
	660200-000002
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：2*0.4mm²，线芯直径0.4mm，单股两芯，100米/卷；
③其它：颜色按需提供
	
	
	

	190
	660200-000038
	USB转方口连接线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	191
	660200-000039
	USB转RS232串口线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	192
	660200-000040
	USB转RJ45数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	193
	660200-000041
	USB公对公数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	194
	660200-000042
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：线芯直径0.4mm，单股四芯，30米/卷；
③其它：米白色
	
	
	

	195
	660200-000044
	电源电缆
	①材质：WDZA-YJY23-1KV-3*6，护套材质‌聚氯乙烯，绝缘材质‌交联聚乙烯；
‌②尺寸：3芯，截面‌6mm²
	
	
	

	196
	660200-000045
	通信控制缆
	①材质：WDZA-KYJYP2/23-5*2.5聚氯乙烯（PVC）护套材质聚氯乙烯（PVC）
②尺寸：5芯，截面2.5mm²
	
	
	

	197
	660200-000047
	Mini DP公转VGA母
	①材质：PVC外被；
②尺寸：15-20cm；
③屏蔽类型：双屏蔽；
④分辨率：1080P@60Hz
	绿联、山泽、秋叶原
	
	

	198
	660300-000001
	光纤跳线
	①接口：LC-LC；
②尺寸：3m；
③传输方式：多模单芯
	
	
	

	199
	660300-000013
	尾纤
	①接头类型：LC-SC；
②尺寸：3m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	200
	660300-000019
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	201
	660300-000021
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	202
	660300-000023
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	203
	660300-000024
	尾纤
	①接头类型：SC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	204
	660300-000037
	接地铜排
	①尺寸：长31.5cm，宽10cm，厚3mm，16孔；
②材质：镀镍纯铜材质；
③其它：配16个M8*30六角螺栓（六角对边13mm，含螺母、垫片等配件）
	
	
	

	205
	660300-000052
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-LC；
②通道类型：单工；通用型
	
	
	

	206
	660300-000053
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-FC；
②通道类型：单工；方型
	
	
	

	207
	660300-000054
	尾纤适配器
	①接头类型：SC-FC；
②通道类型：单工；通用型
	
	
	

	208
	660300-000055
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-LC；
②通道类型：双工卡扣
	
	
	

	209
	660300-000056
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-SC；
②通道类型：单工
	
	
	

	210
	660300-000061
	尾纤
	①接头类型：SC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	211
	660300-000062
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：15m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	212
	660300-000063
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：20m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	213
	660300-000064
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	
	
	

	214
	660300-000065
	光纤跳线
	①接口类型：LC-LC；
②尺寸：3m；
③其他：多模双芯
	
	
	

	215
	660300-000066
	光纤跳线
	①接口：SC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	216
	660300-000067
	光纤跳线
	①接口：FC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	217
	660300-000068
	光纤跳线
	①接口：LC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	胜为、绿联、中科光电
	
	

	218
	660300-000069
	光纤跳线
	①接口：ST-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：单模单芯
	
	
	

	219
	660400-000028
	86盒盖板
	①材质：金属盖板；
②尺寸：86型；
③其它：带螺丝
	
	
	

	220
	660500-000006
	纽扣电池
	①型号：LR44；
②规格：10粒/盒
	
	
	

	221
	660500-000025
	电池
	①型号：6F22，碳性，9V
	
	
	

	222
	660500-000030
	电池
	①型号：7号，碱性
	
	
	

	223
	660500-000031
	电池
	①型号：5号，碱性
	
	
	

	224
	660500-000047
	防护罩
	①类型：86型三联防护罩；
②内径：长＞270mm，宽＞900mm，高＞200mm；
③材质：白色透明塑料
	
	
	

	225
	660500-000048
	电池
	①尺寸：直径14mm，长度33mm；
②电压：3.6V；
③其它：适用于诺帝菲尔高速NFN 网关NFN-GW-PC-HNSF
	
	
	

	226
	660500-000049
	纽扣电池
	①型号：CR2032；
②规格：5粒/板
	
	
	

	227
	660700-000082
	水晶头
	①型号：RJ11/6P2C；
②规格：100个/盒
	
	
	

	228
	660700-000113
	水晶头
	①型号：RJ45非屏蔽，超五类；
②规格：100个/盒
	
	
	

	229
	660700-000327
	保险丝
	6*30mm陶瓷保险丝R058 2A，100个/盒
	
	
	

	230
	660700-000367
	保险丝
	①尺寸：5*25mm陶瓷保险丝；
②规格：100个/盒；
③型号：R055 250V 3A
	
	
	

	231
	660700-000369
	网线直通头
	①接口类型：标准RJ45水晶头接口；
②兼容线缆：5类、6类网线通用；
③速率支持：兼容千兆、百兆网络传输；
④防护特性：金属屏蔽抗干扰设计
	
	
	

	232
	660700-000370
	接线端子
	①类型：电线快速对接器；
②接线形式：一进一出；
③适配线径：1.5-6mm²
	
	
	

	233
	660700-000371
	针型接线端子
	①尺寸：2.5平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	
	
	

	234
	660700-000372
	针型接线端子
	①尺寸：4平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	
	
	

	235
	660700-000373
	针型接线端子
	①尺寸：6平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	
	
	

	236
	660700-000374
	水晶头
	①型号：RJ11/4P4C；
②规格：100个/盒
	
	
	

	237
	660700-000384
	保险丝
	①电气参数：3.15A，250V；
②尺寸：5*20mm（直径*长度）；
③主体材质：玻璃管；
④包装：100只/盒
	
	
	

	238
	660700-000400
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率10W/m，光通量22-24Lm/LED，红光；
②尺寸：板宽8mm，灯珠数量120灯/m，10m/卷
	
	
	

	239
	660700-000401
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率18W，白光6000k；
②尺寸：长1.18m，宽2.5cm，厚1mm
	
	
	

	240
	660700-000402
	筒灯
	①电气参数：额定电压220VAC，功率12W，白光5000K；
②尺寸：直径14cm，高6.5cm，白色壳
	
	
	

	241
	660700-000403
	接线端子排
	①尺寸：外形55.6*15.2*50.9mm，线径0.75-35平方；
②材质：导体为黄铜，外壳为阻燃尼龙；
③接线方式：螺栓式；
④电气参数：电流大于10A，电压220V
	
	
	

	242
	660700-000404
	螺口灯泡
	①电气参数：额定电压220VAC，功率9W，光通量810Lm，白光6000k；
②尺寸：外直径65mm*高度115mm，E27大螺口
	
	
	

	243
	660700-000405
	灯座螺口
	①接口规格：E27大螺口，铜芯七字；
②尺寸：高4.3cm，直径3.5cm
	
	
	

	244
	670100-000003
	502胶水
	①材质：氰基丙烯酸酯‌；
②规格：20g/支
	
	
	

	245
	670100-000051
	橡塑保温材料专用胶
	①规格：500g/瓶，自带毛刷
	
	
	

	246
	670100-000052
	灭焰贴片
	①尺寸：100*50*3mm；
②材质：内部融合有微胶囊高效灭火剂，会根据火情大小释放相应的灭焰介质，进而阻断燃烧链；
③感温启动：110℃±10℃；
④灭火时间：至明火消失3s~10s；
⑤使用火灾类型：ABCE
	
	
	

	247
	670100-000053
	EPDM发泡密封条
	①材质：EPDM+粘胶；
②尺寸：宽10mm，厚6mm，6m/卷；
③其它：黑色
	
	
	

	248
	670200-000007
	防锈润滑剂
	①规格：410g/罐；
②其它：清洁、润滑、防锈于各种金属表面
	
	
	

	249
	670200-000010
	精密电子清洗剂
	①规格：300g/瓶；
②其它：透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27
	
	
	

	250
	670200-000022
	除湿盒
	①容量：230g；
②成分：活性炭、氯化钙；
③类型：平放式；
④功效：除湿、防霉
	
	
	

	251
	670200-000045
	清洁剂
	①规格：400ml/罐；
②其它：用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟
	
	
	

	252
	670300-000007
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：白色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	253
	670300-000009
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：红色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	254
	670300-000010
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：黄色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	255
	670300-000011
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：绿色
	保赐利、三和、迈克
	
	

	256
	670300-000039
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：350ml/瓶；
③其它：灰色，色号7040
	保赐利、三和、迈克
	
	

	257
	670300-000041
	脱漆剂
	①规格：250mL/瓶；
②其它：强力去漆，适用于油性漆，适用底材金属
	保赐利、三和、迈克
	
	

	258
	670500-000011
	干燥剂
	①规格：50g/袋
	
	
	

	259
	670500-000016
	非氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	
	
	

	260
	670500-000021
	氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	
	
	

	261
	670500-000029
	毒品检测试剂盒
	①用途：用于体外定性检测人尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸；
②规格：1人1份；
③其它：每份需佩戴1个尿杯
	
	
	

	262
	670500-000030
	钢轨焊缝超声波探伤耦合剂
	①规格：500g/瓶；
②其它：钢轨焊缝超声波探伤专用，防锈，可在最低-10℃的环境下适用，摩擦系数不低于0.13，凝点不高于-12℃，残留物不会影响车辆通过时车轮的黏着系数
	
	
	

	263
	680102-000010
	马赛克
	①尺寸：方形，2.4cm*2.4cm，厚度0.6cm，灰白色；
②其它：适用于南通1号线综合监控系统映飞星IBP盘
	
	
	

	264
	680202-000010
	格栅网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：10目，孔2mm，丝粗0.5mm；宽1.2m，长20m/卷
	
	
	

	265
	680203-000073
	显示器支架
	①材质：铝、冷轧钢板、塑料；
②尺寸：拉伸长度285mm，支持17-27寸；
③其它：枪黑色，壁挂，7kg承重，俯仰调节±35度，左右调节±45度
	
	
	

	266
	680203-000078
	锁芯
	①尺寸：长30mm，直径23mm，锁芯截面螺纹处18mm，平处16mm，锁舌46mm，厚度2mm；
②其他：通开锁，1个锁配2把钥匙
	
	
	

	267
	680203-000079
	风机箱蝴蝶扣
	①组成：螺铆、弹簧、压块和蝴蝶扣螺杆；  
②蝴蝶扣螺杆：M6-30为螺栓直径6mm，螺栓长度30mm，旋钮直径30mm，蝴蝶扣材质为尼龙；
③压块：总长42mm，厚度12mm，圆头直径24mm，扁头直径12mm，扁头至圆头圆心处30mm；
④螺铆：螺铆外径9mm，含配套弹簧；
⑤其它：10个/套
	
	
	

	268
	680203-000080
	信号锁
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽38mm，厚16mm，锁梁高≥40mm，总体高度≥74mm，锁梁直径6mm；
③其它：通用内六角
	
	
	

	269
	690303-000001
	轮椅
	①材质：钢架黑色喷塑，黑色帆布；
②尺寸：承重100kg，20-24寸后轮，5-7寸前轮；
③其它：可折叠，可折背，实心前后轮，前面带脚踏板，带腰带
	
	
	

	270
	710301-000001
	公文包
	手提牛津布材质，纯黑色，提拎处：硬把，尺寸约：15英寸
	
	
	

	271
	720104-000006
	U盘
	①容量：16GB；
②接口：USB3.0
	
	
	

	272
	720104-000007
	固态硬盘
	①尺寸：2.5英寸；
②容量：1TB；
③接口类型：SATA3.0
	希捷、西部数据、三星
	
	

	273
	720104-000008
	固态硬盘
	①尺寸：2280；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2接口(NVMe协议)
	
	
	

	274
	720104-000009
	固态硬盘
	①尺寸：2242；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2(NVMe PCIe 4.0×4)
	
	
	

	275
	720104-000010
	固态硬盘托架
	①型号：适用于联想M920T M.2固态硬盘2242、2280
	
	
	

	276
	720104-000011
	移动固态硬盘
	①容量：4TB；
②读取速度：2000MB/s；
③接口：USB3.2Type-C
	
	
	

	277
	720104-000012
	机械硬盘
	①容量：2.4TB；
②转速：10000rpm；
③尺寸：2.5英寸
	
	
	

	278
	720106-000002
	有线鼠标
	①材质：塑料磨砂质感外壳，工程橡胶滚轮；
②尺寸：适合中大手型握持，线缆长度约1.4m；
③其它：分辨率1600DPI，传感器类型光电，USB2.0接口
	
	
	

	279
	720201-000007
	硒鼓
	①型号：适配佳能LBP841Cdn；
②颜色：四色套装（红、黄、蓝、黑）；
③容量：A4纸5%的覆盖率7300页
	
	
	

	280
	720201-000008
	硒鼓
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：黑色；
③容量：A4纸5%的覆盖率7000页
	
	
	

	281
	720201-000009
	墨盒
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：四色套装（黑色、蓝色、黄色、红色）；
③容量：A4纸5%的覆盖率25000页
	
	
	


*注：
1.投标时必须同时明确注明提报物资的品牌，未按要求注明品牌或品牌为国产或国产优质或定制等相应描述均视为无效响应。
2.序号须与第五章“采购需求”需求清单序号一致。
3.本项目中的参考品牌（如有），是所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择参考品牌，也可以选择参考品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于参考品牌档次。所选品牌档次低于参照品牌档次的，将作无效响应处理。供应商的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。供应商拟在参考品牌外自行选择品牌的，须同时提交该品牌（产品）设备在品牌、技术指标等方面不低于采购人参考品牌的相关证明材料（含技术白皮书、权威机构出具的品牌产品不低于参考品牌技术参数、档次的推荐报告、生产许可证等材料），经评审小组三分之二以上人员论证，确认该品牌产品（设备）符合本项目要求的，论证没有通过的品牌不予接受，其相应的响应文件将视为未能对本采购文件作出实质性响应，将作无效响应处理。
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注：结合第三章评标办法，供应商须提供以上业绩的合同复印件和发票并加盖公章，可附页。
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供应商：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
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1响应函
响应函
 南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）采购文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写）          （¥         元）的总报价（其中，增值税税率  %），提供本项目采购文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。
一、本响应文件自递交响应文件的截止时间起90日内有效。
二、我司认为贵司有权决定成交供应商，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应供应商。
三、我司愿提供采购文件中要求的全部资料，并配合采购人对资料的真实性进行验证。
四、如我司成为成交供应商，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；
（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；
（3）按照采购文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
所有有关报价响应文件、供货、合同履行、售后服务的函电，请按下列联系：

供应商： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
地址：             
电话：             
公司邮箱：             
    年  　月　  日

2分项报价表
[bookmark: _Toc28144]分项报价表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026年耗材及通用设备采购项目（项目编号：NTGY-2026-HW-BX-016）
	采购物资描述
	响应物资描述

	序号
	物资编码
	物资名称
	物资描述
	单位
	数量
	单项限价(元)
	响应物资描述是否与“物资参数表”内一致
	下浮率（%）

	质保期（月）
	备注

	1
	040107-000009
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（袋式）；
②尺寸：长490mm，宽592mm，框厚20mm，袋长500mm，袋数5个；
③材质：框架材质铝合金，滤网材质超纤维滤材；
④效率：F7
	块
	180
	300
	是/否
	  %
	
	

	2
	040107-000010
	空调器过滤网
	①样式：空调机组过滤器（板式）；
②尺寸：长592mm，宽490mm，框厚46mm；
③材质：框架材质铝合金，滤料材质静电过滤棉；
④效率：F7
	块
	72
	300
	
	
	
	

	3
	040114-000005
	Y型过滤器滤网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：直径200mm，长22cm，网孔直径3mm，网厚1mm；
③其它：适用于口径为DN200的Y型过滤器
	个
	15
	82
	
	
	
	

	4
	060102-000124
	双孔铜接线端子
	①材质：T2铜；
②型号：DTS185型，双孔，两孔间距45mm，孔直径17mm；
③其它：图号GB14315-2008，用于隔离开关刀头开关电缆安装接线端子
	件
	12
	70
	
	
	
	

	5
	060302-000019
	应急电源柜
	①总体要求：适用于敏华电工主机及应急灯具；
②电气参数：额定功率3000W，额定输入AC220V，额定输出DC216V，应急时间≥90分钟；
③接口配置：输出回路数为6；
④物理要求：安装方式立柜式，外形尺寸（长*宽*高）600*600*1800mm，箱体材质桔灰色镀锌钢板，防护等级IP33
	台
	1
	11900
	
	
	
	设备类

	6
	060308-000002
	LED灯罩膜
	①材质：亚克力透明材质；
②尺寸：长1300mm，宽700mm，厚1mm；
③其它：光面
	张
	250
	90
	
	
	
	

	7
	080103-000007
	二级防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性； 
③尺寸：约12.9cm*4.5cm*5.3cm左右
	只
	18
	31
	
	
	
	

	8
	080103-000008
	二级底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*4.5cm*1.6cm左右
	只
	16
	31
	
	
	
	

	9
	080103-000009
	380V防尘罩
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其他：具有阻燃性
③尺寸：约12.9cm*5.2cm*5.3cm左右
	只
	18
	31
	
	
	
	

	10
	080103-000010
	380V底板
	①适用范围：适用于道岔组合表示空开防护；
②其它：背面有六个接线柱，正面有接线线缆
③尺寸：约17cm*5.2cm*1.6cm左右
	只
	16
	31
	
	
	
	

	11
	080103-000011
	54线侧面端子支架含配套螺丝
	①总体要求：适用于信号组合柜侧面端子固定使用；
②材质：异形件，不锈钢材质；
③尺寸：定制，每套含L型不锈钢支架2片，开角约100~130度，厚约1.5mm，外边约6.6mm，宽度约2mm，两端带折弯开孔，孔径约5.2mm；
④其它：每套含有上下2处固定组件
	件
	16
	62
	
	
	
	

	12
	080107-000044
	动作杆螺栓销
	①适用范围：适用于ZDJ9转辙机与外部杆件连接螺栓；                                                       ②型号：X2101.71A.10；
	个
	5
	389
	
	
	
	

	13
	090404-000001
	闸机扬声器
	①电气参数：8Ω，10W；
②尺寸：3寸
	个
	50
	26
	
	
	
	

	14
	090404-000007
	顶棚导向控制板
	①类型：LED显示屏控制板；
②尺寸：8*6.4cm；
③电气参数：输入电压24V；
④接口配置：输入端子4个；
⑤其它：适用于南通轨道交通1号线导向设备
	块
	10
	450
	
	
	
	

	15
	110116-000004
	光电转换器
	①接口参数：1个1.25GbpsSC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口；
②电气特性：供电电压DC5V；
③传输距离：3km；
④工作波长：1550nm/1310nm；
⑤传输模式：单模单纤WDM双向传输；
⑥其它：须A/B成对使用，适用于1号线视频监控系统
	对
	10
	310
	
	
	
	

	16
	110116-000005
	PDU排插
	①工作电压：220V~250V；
②额定电流：MAX 10A；     
③承载功率：MAX 2500W；
④尺寸：约43CM*4.5CM
	个
	4
	190
	
	
	
	

	17
	110206-000001
	音响
	①参数：接口类型USB，信噪比≥75dB，高≤15cm；
②尺寸：宽≤12cm，长≤12cm，无其它要求；
③其它：适用于台式电脑主机
	个
	4
	20
	
	
	
	

	18
	150304-000003
	遮羞帘
	①材质：纯色布艺；
②尺寸：宽*长：1*1.7m；
③其它：半开式
	个
	5
	308
	
	
	
	

	19
	150305-000005
	防滑垫
	①材质：PVC材质；
②尺寸：15m*1.2m*0.5cm/卷，防滑垫边缘与内部均为0.5cm厚；
③其它：防水防滑，灰色，加密，实心不发泡工艺，提供阻燃、无甲醛、无毒检测报告
	卷
	8
	450
	
	
	
	

	20
	150305-000009
	防滑毯
	①材质：地垫为簇状圈状条纹毯面毯面，背底为pvc加强底
②尺寸：3m*1.2m/块，总高9mm，封边厚度3mm，总重：4200g/㎡；
③其它：丝圈强度高耐撕扯，不易断裂，四周封边防止绊倒人；定制logo图案，防紫外线防褪色背衬类型：抗紫外PVC加强底；毯面印染技术：原液染色；提供环保、无毒、防霉、阻燃、抗紫外线认证
	平方米
	600
	305
	
	
	
	

	21
	630301-000017
	A3立柱
	①材质：柱体及底座为不锈钢，面板为亚克力；
②尺寸：可放置A3大小告示（竖式）；底座直径约31cm，整体高度约116cm，重量6.5±1kg；银色不锈钢边框宽约3cm
	个
	112
	345
	
	
	
	

	22
	630301-000016
	屏风
	①材质：2mm厚304#不锈钢，蓝色不透明尼龙布；
②尺寸：高1800mm*三节长1500mm*300mm；
③其它：带刹车万向轮可推行，可单屏竖立并连接使用，右下角印中英文"南通轨道交通"字样
	组
	6
	600
	
	
	
	

	23
	150308-000006
	无障碍便携式轮椅坡道板
	①材质：FRP增强纤维复合（绝缘）材质，底部必须有一层全包的绝缘胶垫，厚度5mm；
②尺寸：长70cm宽81cm厚20mm，两侧挡边高度5cm，一步三折叠，左右折叠，最大载荷300kg；
③其它：配有南通轨道交通贴纸logo及与上下坡道箭头标识
	个
	49
	2100
	
	
	
	

	24
	180101-000001
	塞尺
	①测量范围：0.05-1mm；
②尺片件数：14件
	把
	24
	38
	
	
	
	供货时提供不低于总数量10%的抽检报告

	25
	180102-000002
	指针式温湿度计
	指针式,室内使用,温度范围：-30℃-60℃，温度误差：±1℃，湿度范围0%-100%RH，湿度误差：±5%RH
	个
	156
	136
	
	
	
	供货时提供不低于总数量10%的抽检报告

	26
	180201-000331
	T型手柄扳手
	①材质：碳钢；
②尺寸：杆长110mm，手柄长95mm，8*8mm内六角方头
	个
	45
	34
	
	
	
	

	27
	180211-000022
	静音手推车
	①车板：全新料加密尼龙材质，长1100mm，宽700mm，载重≥600kg；
②脚轮：超级聚氨酯材质，6英寸；
③扶手：电镀顶针材质，高度930mm
	辆
	7
	437
	
	
	
	

	28
	180212-000002
	电钻钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10mm，5件套；
②材质：钨钢；
③其它：直柄，麻花钻头
	套
	3
	52
	
	
	
	

	29
	180212-000079
	电锤钻头
	①尺寸：直径4/5/6/8/10/12/14mm，7件套；
②材质：硬质合金；
③其它：方柄，冲击钻头
	套
	3
	88
	
	
	
	

	30
	180213-000011
	高压清洗机
	①电气参数：功率不小于3kw；额定电压220V；额定功率50Hz，感应电机，纯铜机芯；
②压力范围：10-30Mpa；
③结构与配件：推车式（带手扶杆），出水管≥10m，自带水管卷盘及喷头
	台
	1
	1326
	
	
	
	设备类

	31
	180214-000012
	除湿机
	①电气参数：额定电压220V，额定功率≥1000W；
②性能参数：除湿量≥1.5kg/h，适用面积≥100m²，日除湿量≥110L
	个
	14
	2400
	
	
	
	设备类

	32
	180214-000043
	高压水枪
	①电气参数：额定电压20V；                       ②性能参数：额定压力≥2.0MPa，电池续航超过60min；                                                                  ③其他：配2块电池；
	个
	5
	490
	
	
	
	

	33
	180400-000010
	手持扩音喇叭
	①材质：ABS工程塑料；
②尺寸：不小于350*230mm；
③其它：两块2600毫安锂电池；峰值功率：50W；传输距离：1000米，输出阻抗：4Ω；具有多功能USB、扩音、240秒录音、警报功能
	台
	104
	210
	
	
	
	

	34
	410203-000002
	分体空调
	①空调功率：1.5匹；
②冷暖类型：冷暖；
③额定电压/频率：220V/50Hz；
④制冷功率≥700W，制热功率≥1200W；
⑤能效等级‌：一级能效；
⑥功能配置：上下/左右扫风，具有智能调节、独立除湿
	台
	5
	4028
	
	
	
	设备类，另含设备安装调试，每台包不超过20米电缆、插座等供电线路（含墙壁开孔与恢复）、铜管安装

	35
	410312-000002
	扬声器
	①接口规格：3.5mm通用音频接口（含配套音频线）；
②供电方式：USB供电，工作电压5V；
③声学配置：全频喇叭*2，立体环绕音；
④性能指标：信噪比≥76dB；
⑤尺寸限制：长≤300mm，宽≤100mm，高≤100mm；
⑥材质要求：箱体材质无特殊要求；
⑦兼容设备：支持台式电脑、笔记本等数码产品
	个
	2
	52
	
	
	
	

	36
	420103-000025
	个性化证卡打印机
	①打印方式：热升华再转印； 
②模式：单面再转印； 
③分辨率：不小于600dpi； 
④打印速度：单面不小于120张/小时，双面不小于60张/小时； 
⑤进卡容量：不小于200张标准卡； 
⑥出卡容量：不小于100张标准卡；
⑦适用卡片类型：ABS、PVC、PET；
⑧接口：以太网、USB；
⑨其它：包含配套软件；
⑩支持多种编码模块选配，可选类型：非接触式 IC 芯片、接触式芯片、磁条
	台
	1
	41277
	
	
	
	设备类

	37
	420107-000002
	内存条
	①容量：16GB；
②代次：DDR4；
③频率：3200MHz
	根
	15
	500
	
	
	
	

	38
	420113-000002
	VGA线
	①接口类型：VGA公对公；
②线缆规格：3+9线芯，长2m；
③屏蔽性能：双屏蔽
	根
	8
	31
	
	
	
	

	39
	610301-000016
	中型货架主架
	①材质：Q235；
②尺寸：长*宽*高：2000*600*2500mm；
③其它：货架颜色：RAL7035浅灰色；货架层板数：5层；单层承重：不小于300kg；层板要求：板材厚0.6mm，双板三筋；立柱尺寸：80*40*1.5mm；横梁尺寸：60*40*1.5mm；立柱结构：横撑斜撑，两套立柱；立柱卡扣形状：蝴蝶孔（燕尾孔）
	套
	77
	800
	
	
	
	

	40
	610406-000001
	安全警示带
	①材质：涤纶，自带塑料圆盒；
②规格：长100m，宽4cm
③尺寸：直径17.5cm，宽4cm；
④厚度：12丝
⑤颜色：黄白警戒线
	卷
	38
	14
	
	
	
	

	41
	620204-000019
	凡士林润滑脂
	①规格：1kg/罐；
②其它：机械杂质不大于0.03%；非流质，软膏状
	罐
	1
	48
	
	
	
	

	42
	630102-000036
	骑马卡
	①材质：不锈钢；
②尺寸：厚1-1.5mm，M20；
③其它：含适配螺栓、螺母、螺钉或其它安装辅材
	个
	30
	1
	
	
	
	

	43
	630104-000003
	安全别针
	①材质：不锈钢；
②尺寸：长45mm，50个/盒；
③其它：银色
	盒
	86
	3
	
	
	
	

	44
	630104-000009
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径2.2mm，10kg/卷
	卷
	1
	182
	
	
	
	

	45
	630104-000010
	铁丝
	①材质：镀锌铁丝；
②尺寸：直径1.2mm，10kg/卷
	卷
	2
	80
	
	
	
	

	46
	630205-000015
	电线
	①材质：BVVB，铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型固定布线电缆；
②尺寸：3*1.5mm²，三芯，标称截面积1.5mm²，绝缘厚度≥0.7mm，护套厚度≥0.9mm；
③其它：额定电压450/750V
	米
	20
	12
	
	
	
	

	47
	630301-000003
	一米线隔离护栏
	①组成部分：由立杆、底盘、伸缩头及伸缩带组成；
②立杆：304不锈钢材质，高850mm，直径63mm，杆壁厚0.7-1mm；
③底盘：底盘面盖为304不锈钢材质，高50mm，直径320mm，底座为塑料注水泥；
④伸缩头：十字拉头，不锈钢弹簧，可自由拆卸
⑤伸缩带：长3m，宽50mm，红色，带南通地铁字样和LOGO；
⑥其它：总高900mm，重量约10-12kg
	个
	150
	165
	
	
	
	

	48
	630302-000006
	框架式分类垃圾桶
	①整体材质与尺寸：镀锌钢板，整体尺寸900mm*875mm*330mm；
②两侧分类回收框：一侧为可回收物框，另一侧为其它垃圾回收框，两侧内胆均为铝塑复合材料，内胆尺寸均为430mm*310mm*280mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；
③连接处上下分层：上方为烟蒂回收框，内胆尺寸85mm*230mm*125mm，上方印“灭烟处”；下方为有害垃圾回收框，内胆尺寸150mm*230mm*125mm，镀锌钢板压制门配暗锁扣；
④安装要求：包含安装，在地面与垃圾桶之间固定四个膨胀螺栓，安装至指定站点
	个
	20
	630
	
	
	
	

	49
	630302-000004
	垃圾桶内胆
	①材质：铝塑复合材料；
②尺寸：长28cm，宽31cm，高43cm；
③其它：加厚侧底边，侧边设计便携提手
	个
	130
	30
	
	
	
	

	50
	630302-000005
	垃圾桶把手
	①材质：镀锌钢；
②尺寸：长66mm，宽23mm；
③其它：暗锁扣样式
	个
	80
	10
	
	
	
	

	51
	640101-000002
	针线盒
	①材质：PP材质；
②尺寸：30件缝纫工具内含小剪刀，16色线；
③其它：粉色
	个
	92
	10
	
	
	
	

	52
	640101-000008
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长800mm，宽600mm，高330mm；内径尺寸长770mm，宽565mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	10
	68
	
	
	
	

	53
	640101-000009
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长600mm，宽400mm，高330mm；内径尺寸长565mm，宽365mm，高320mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	423
	40
	
	
	
	

	54
	640101-000010
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高175mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高170mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	3142
	35
	
	
	
	

	55
	640101-000011
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长300mm，宽200mm，高120mm；内径尺寸长265mm，宽162mm，高113mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	1317
	18
	
	
	
	

	56
	640101-000012
	物流盒
	①材质：HDPE高密度聚乙烯；
②尺寸：外径尺寸长400mm，宽300mm，高280mm；内径尺寸长365mm，宽262mm，高270mm；
③其它：黑色配盖，抗压耐摔
	个
	498
	22
	
	
	
	

	57
	640101-000086
	高压水壶
	①材质：主体塑料；
②容量：5L、出水软管直径8mm；
③其它：用于三菱NZG-31型内燃钢轨钻孔机，水壶出水管需是直径8mm软管，和钻孔机两通水管阀门相接
	个
	1
	120
	
	
	
	

	58
	640102-000005
	绝缘不锈钢扎带
	①材质：包塑不锈钢；
②尺寸：宽12mm，长800mm，100根/包
	包
	5
	240
	
	
	
	

	59
	640102-000020
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽8mm，长350mm，250根/包
	包
	5
	73
	
	
	
	

	60
	640102-000025
	尼龙包扎绳
	①材质：聚丙烯；
②尺寸：绳面展开2cm；250g/卷
	卷
	90
	12
	
	
	
	

	61
	640102-000043
	尼龙扎带
	①材质：尼龙；
②尺寸：宽5mm，长150mm，250根/包
	包
	5
	15
	
	
	
	

	62
	640102-000103
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽4.8mm，长200mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	4
	84
	
	
	
	

	63
	640102-000104
	塑包钢扎带
	①材质：喷塑304不锈钢；
②尺寸：宽9mm，长450mm，100根/包；
③其他：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	4
	106
	
	
	
	

	64
	640102-000105
	不锈钢扎带
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽4.6mm，长300mm，100根/包；
③其它：采用自锁方式钢珠止退设计，卡紧后不脱落
	包
	3
	27
	
	
	
	

	65
	640103-000009
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝；
②尺寸：6行
	把
	24
	5
	
	
	
	

	66
	640103-000014
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：2.5寸
	把
	20
	3
	
	
	
	

	67
	640103-000018
	羊毛刷
	①材质：木柄，刷头为羊毛；
②尺寸：5寸
	把
	60
	4
	
	
	
	

	68
	640103-000025
	猪毛刷
	①材质：木柄，刷头为猪毛；
②尺寸：1寸
	把
	86
	3
	
	
	
	

	69
	640103-000050
	油性记号笔
	①材质：墨水成分油性墨水，笔头纤维；
②尺寸：线幅2.0mm，笔身长约140mm，笔身直径约15mm；
③其它：红色，单头，防水防晒不褪色
	支
	628
	5
	
	
	
	

	70
	640103-000066
	钢丝刷
	①材质：木柄，刷头为钢丝，6列14行钢丝；
②尺寸：全长27cm、宽4cm、厚15mm，刷丝高15mm
	把
	160
	10
	
	
	
	

	71
	640104-000002
	无纺布
	①材质：无纺布；
②尺寸：每张长50cm，宽60cm，240张/卷；
③其它：米白色，强力吸油、吸水，无碎片掉落
	卷
	65
	150
	
	
	
	

	72
	640104-000007
	耐水砂纸
	①目数：240目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	2
	
	
	
	

	73
	640104-000008
	耐水砂纸
	①目数：800目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	1
	
	
	
	

	74
	640104-000029
	拭亮布
	①材质：聚酯纤维和尼龙纤维；
②尺寸：长16cm，宽18cm；
③其它：扁形亲油性钎维，微细吸尘卷
	块
	25
	10
	
	
	
	

	75
	640104-000038
	水磨砂纸
	①目数：120目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	120
	3
	
	
	
	

	76
	640104-000039
	百洁布
	①材质：氧化铝；
②尺寸：长15cm，宽10cm；
③其它：主要应用于不锈钢、铝合金、铜等各种金属表面的除锈、电镀产品修饰纹
	片
	50
	3
	
	
	
	

	77
	640104-000043
	酒精棉片
	①材质：无纺布，乙醇溶液；
②尺寸：长18cm，宽12cm，50片/盒；
③其它：75%酒精含量，一次性独立密封包装
	盒
	200
	27
	
	
	
	

	78
	640104-000046
	耐水砂纸
	①目数：500目；
②尺寸：长230mm，宽280mm
	张
	50
	2
	
	
	
	

	79
	640104-000051
	防尘膜
	①尺寸：2m*20m；
②厚度：0.8丝；
③材质：塑料
	卷
	2
	18
	
	
	
	

	80
	640105-000007
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽48mm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	卷
	400
	6
	
	
	
	

	81
	640105-000008
	警示胶带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽15cm，长20m，厚0.15mm；
③其它：黑黄相间，耐磨
	卷
	1180
	12
	
	
	
	

	82
	640105-000031
	缠绕膜
	①材质：线性低密度聚乙烯；
②尺寸：宽45cm，净重1.5KG（不含纸芯重量）
	卷
	12
	50
	
	
	
	

	83
	640105-000034
	布基双面胶
	①材质：纱布纤维基材；
②尺寸：25mm*20m
	卷
	40
	24
	
	
	
	

	84
	640105-000041
	桌面定位胶带
	①材质：PET；
②尺寸：宽15mm，长66m，厚0.06mm；
③其它：蓝色
	卷
	130
	7
	
	
	
	

	85
	640105-000103
	铝箔胶带
	①材质：铝箔胶带；
②尺寸：宽60mm，50m/卷；
③其它：黑色
	卷
	5
	40
	
	
	
	

	86
	640105-000111
	测温贴片
	①材质：不可逆测温贴片；
②尺寸：30mm*30mm；
③温度格：1格，圆形；
④其它：背面自带粘胶，当温度高于 40℃时，变色示温片即由原始白色变成黑色，且变色后颜色长久保持
	片
	840
	5
	
	
	
	

	87
	640105-000112
	USB封口贴
	印有“已封请勿动”文字，8cm*2cm，100张每盒
	盒
	4
	20
	
	
	
	

	88
	640105-000113
	冷封胶
	①适用范围：铁路电缆冷封胶；                 
②工作要求参数：防水绝缘，V0级阻燃（UL94)；      
③规格：400g/袋；
	袋
	8
	40
	
	
	
	

	89
	640107-000070
	插座保护套
	①材质：环保ABS材质；
②尺寸：24枚/盒，两相、三相各12个；
③其它：插入式；灰色
	盒
	85
	30
	
	
	
	

	90
	640107-000111
	防尘帽
	①类型：ODF熔纤盘防尘帽；
②规格：100个/袋；
③接口：FC
	袋
	10
	15
	
	
	
	

	91
	640107-000114
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：RJ45网口；
③规格：100个/袋
	袋
	13
	40
	
	
	
	

	92
	640107-000117
	防尘塞
	①材质：硅胶；
②适用接口：光口帽；
③规格：100个/袋
	袋
	10
	40
	
	
	
	

	93
	640107-000141
	防火泥
	①材质：柔性有机防火堵料；
②规格：2kg/包；
③其它：国标3C认证
	包
	20
	15
	
	
	
	

	94
	640107-000152
	防静电手环
	①类型：有线；
②接地线阻抗系数：10^6Ω
③手腕带阻抗系数：≤10^5Ω
④手环材质：导电纤维
⑤接地线长度：不小于1.6m；
⑥手环尺寸：长度≥20cm，可调节；
⑦其它：具备警示功能，消除静电，防尘防水
	个
	15
	40
	
	
	
	

	95
	640107-000175
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1700mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	89
	
	
	
	

	96
	640107-000184
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	115
	
	
	
	

	97
	640107-000185
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	15
	115
	
	
	
	

	98
	640107-000190
	冷却塔皮带
	①尺寸：内周长110英寸，B型V带，四联组皮带；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长；
③其它：适用于览讯冷却塔
	套
	7
	1200
	
	
	
	

	99
	640107-000206
	防撞角
	①材质：PVC；
②尺寸：3.2x3.2x3.2cm T型；
③其他：透明色，10个/包
	包
	260
	8
	
	
	
	

	100
	640107-000229
	联轴器弹性体
	①尺寸：外径95mm，内孔46mm；
②形状：梅花形，8曲爪瓣，黄色；
③材质：92A聚氨酯；
④其它：适用于赛莱默空调泵
	个
	9
	180
	
	
	
	

	101
	640107-000230
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1250mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	9
	30
	
	
	
	

	102
	640107-000238
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度850mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	8
	23
	
	
	
	

	103
	640107-000242
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1320mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	49
	
	
	
	

	104
	640107-000243
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1600mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	62
	
	
	
	

	105
	640107-000245
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1057mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	28
	
	
	
	

	106
	640107-000251
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	136
	
	
	
	

	107
	640107-000252
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2640mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	162
	
	
	
	

	108
	640107-000253
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度4500mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	245
	
	
	
	

	109
	640107-000257
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1400mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	2
	90
	
	
	
	

	110
	640107-000258
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1007mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	2
	43
	
	
	
	

	111
	640107-000259
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度800mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	36
	
	
	
	

	112
	640107-000264
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度1900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	114
	
	
	
	

	113
	640107-000265
	皮带
	①尺寸：有效长度857mm，截面形状SPA型；
②性能：耐磨、抗静电、耐机油、低伸长
	根
	4
	15
	
	
	
	

	114
	640107-000275
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度1120mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	6
	46
	
	
	
	

	115
	640107-000286
	皮带
	①尺寸：截面型号SPA，基准长度900mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	39
	
	
	
	

	116
	640107-000289
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度2020mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	115
	
	
	
	

	117
	640107-000292
	皮带
	①尺寸：截面型号SPB，基准长度3675mm；
②其它：耐磨，防油抗静电，工作温度-18℃-70℃
	根
	4
	202
	
	
	
	

	118
	640107-000296
	软连接
	①材质：防火阻燃材质，耐温-20℃-280℃；
②尺寸：厚1.5mm，宽1m，长2m/卷；
③其它：玫红色
	卷
	2
	143
	
	
	
	

	119
	640107-000297
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径10cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	175
	
	
	
	

	120
	640107-000298
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径6cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	78
	
	
	
	

	121
	640107-000299
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径5cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	38
	
	
	
	

	122
	640107-000300
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径4cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	24
	
	
	
	

	123
	640107-000301
	单面橡胶护线圈
	①材质：橡胶；
②尺寸：开孔直径3cm，厚度≥8mm，外圈宽度-开孔直径≥10mm，100个/袋
	袋
	6
	18
	
	
	
	

	124
	640108-000018
	金属切割片
	①材质：树脂；
②尺寸：直径355mm，厚度3mm，孔径25.4mm；
③其它：适用于各种金属切割
	片
	5
	18
	
	
	
	

	125
	640108-000028
	铲刀
	①材质：不锈钢刀片，木柄；
②尺寸：4吋
	个
	5
	20
	
	
	
	

	126
	640108-000030
	母材探头
	①规格：37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	12
	336
	
	
	
	

	127
	640108-000031
	母材探头
	①规格：70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	14
	335
	
	
	
	

	128
	640108-000032
	母材探头
	①规格：0°+37°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	6
	390
	
	
	
	

	129
	640108-000033
	母材探头
	①规格：70°+70°探头；
②其它：用于邢台先锋GCT-8C型探伤仪
	个
	6
	430
	
	
	
	

	130
	640108-000084
	切割锯片
	①尺寸：外径355mm，齿宽3.4mm，孔径30mm；
②齿数：100T
	片
	3
	314
	
	
	
	

	131
	640108-000107
	水阀总成
	①尺寸：长宽高104*28*36mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	套
	9
	141
	
	
	
	

	132
	640108-000108
	水刷总成
	①尺寸：长宽高150*57*50mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	个
	26
	80
	
	
	
	

	133
	640108-000109
	探伤仪探头保护膜
	①材质：塑料；
②尺寸：长宽高60*33*23mm；
③其它：用于GCT-8C型探伤仪，自攻螺丝固定
	个
	440
	9
	
	
	
	

	134
	640108-000111
	探头线
	①规格：Q9-Q9；
②其它：用于邢台先锋HT-9D型探伤仪
	根
	20
	110
	
	
	
	

	135
	640108-000170
	标签机色带
	适用兄弟标签机P700；绿底黑字；标签宽度24mm，标签长度8m/卷；PET材质
	盒
	40
	50
	
	
	
	

	136
	640108-000201
	覆膜树脂基
	110mm*300m
	卷
	60
	150
	
	
	
	

	137
	640108-000202
	哑银标签
	86mm*54mm/张，每卷500张；带logo定制，柔性设计可安装于不规则平面或曲面，支持打印、写码、印刷等个性化定制服务
	卷
	500
	80
	
	
	
	

	138
	640108-000204
	编码器转接线
	①规格：七芯航插公头母头；
②尺寸：1.5m；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	根
	2
	1575
	
	
	
	

	139
	640108-000212
	机头罩
	①尺寸：长宽高318*288*190mm；
②其它：用于GCT-8C型探伤仪
	个
	2
	169
	
	
	
	

	140
	640108-000287
	钢轨钻孔机钻头
	①材质：合金钢；
②尺寸：切割直径19mm*内孔切深35mm*钻头总长64mm，合金钢空心钻头，直角柄；
③用途：适用国产、进口品牌磁座钻机（泛音除外）
	个
	10
	110
	
	
	
	

	141
	640108-000299
	特制两通
	①尺寸：孔径8mm，长度33mm；
②其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪
	个
	6
	62
	
	
	
	

	142
	640108-000300
	一体机电源线
	①规格：LP-24三芯母头、两芯航插公头；
②尺寸：95cm；
③其它：用于合肥超科RT18-D双轨式探伤仪一体机电脑
	根
	2
	565
	
	
	
	

	143
	640108-000301
	钻头
	①尺寸：直径10mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	个
	4
	60
	
	
	
	

	144
	640108-000302
	钻头
	①尺寸：直径8mm，总长200mm，刃长140mm；
②材质：含钴高速钢；
③其它：直柄，麻花钻头，不锈钢专用
	个
	4
	60
	
	
	
	

	145
	640202-000002
	安全警示带
	5cm*50m，涤纶布，红色“注意安全”字样，盘卷式，可重复利用
	卷
	8
	25
	
	
	
	

	146
	640202-000003
	红白警戒带
	①材质：PVC；
②尺寸：宽65mm，长50m，厚6丝；
③其它：字样为“注意安全 SAFE CAUTION”
	卷
	86
	25
	
	
	
	

	147
	640204-000128
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A4，21*29.7cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	100
	5
	
	
	
	

	148
	640204-000129
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A3，29.7*42cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	20
	7
	
	
	
	

	149
	640204-000130
	磁吸展示贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：A5，21*14.8cm；
③其它：银色边框，背面3m粘胶，无需打孔
	个
	140
	4
	
	
	
	

	150
	640204-000131
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：绿色，文字内容为“有效期≥6个月”
	个
	10
	10
	
	
	
	

	151
	640204-000132
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：黄色，文字内容为“有效期3-6个月”
	个
	30
	10
	
	
	
	

	152
	640204-000133
	磁吸警示牌
	①材质：PVC面板，软磁；
②尺寸：定制，长约155mm，宽约58mm；
③其它：红色，文字内容为“有效期≤3个月”
	个
	30
	10
	
	
	
	

	153
	640204-000134
	磁吸贴
	①材质：PVC面板，钕铁硼磁条；
②尺寸：20*20mm正方形，厚度0.5-1mm；
③其它：背景为白色，上面写红色“合”字，字体为宋体
	个
	3000
	8
	
	
	
	

	154
	640302-000013
	色带
	①打印面数：250面/卷；
②其它：等效535700-001-R087，适用于Datacard CD800
	卷
	18
	500
	
	
	
	

	155
	640400-000006
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长176mm，宽125mm，克重不小于150g/m²；
③其它：黄色，印“票务专用信封”字样及彩色logo
	个
	19000
	0.16
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	156
	640400-000007
	票务信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长229mm，宽162mm，克重不小于150g/m²；
③其它：黄色，印“票务专用信封”字样及彩色logo
	个
	19000
	0.22
	
	
	
	

	157
	640400-000008
	牛皮信封
	①材质：牛皮纸；
②尺寸：长324mm，宽229mm，克重不小于150g/m²，100个/包；
③其它：黄色
	包
	38
	48
	
	
	
	

	158
	650101-000036
	膨胀螺栓
	①尺寸：M16*150；
②材质：304不锈钢
	个
	6
	20
	
	
	
	

	159
	650101-000123
	冷却塔限位螺栓套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*130，头部厚度7.79mm，牙距1.75mm；
③其它：螺栓、螺母套装，含配套平垫、弹簧垫
	套
	328
	7
	
	
	
	

	160
	650101-000130
	自攻螺丝
	①尺寸：M3*5mm；
②规格：300个/袋
	袋
	2
	25
	
	
	
	

	161
	650101-000131
	铁轨牵引回流系统紧固套装
	①材质：铜套管，表面金属镀层保护
②规格：M12钢螺栓带空心六角头，扁平钢垫片，M12自锁螺母；
③用途：加固紧固作用；
④图号：ECR60/19
	套
	200
	170
	
	
	
	

	162
	650101-000132
	螺栓
	①材质：碳钢，表面镀锌；
②尺寸：M12*80，T型头，螺纹外露≥70mm；
③附件：配套1个平垫圈、2个螺母
	套
	40
	3
	
	
	
	

	163
	650101-000133
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10*60，半牙，牙长26mm，螺纹直径10mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	套
	100
	5
	
	
	
	

	164
	650101-000134
	六角螺丝套装
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12*60，半牙，牙长30mm，螺纹直径12mm，总长度60mm；
③标准：GB5782；
④强度：A2-70；
⑤附件：配套六角螺母、平垫、弹垫
	套
	50
	3
	
	
	
	

	165
	650101-000136
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，螺纹长60mm，全牙；螺纹大径10mm，粗牙螺距1.5mm，对边宽度16mm，六角头部厚度6.4mm，六角对角距离17.77mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	100
	3
	
	
	
	

	166
	650101-000137
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M12，螺纹长60mm，全牙；螺纹大径12mm，粗牙螺距1.75mm，对边宽度18mm，六角头厚度7.5mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	100
	3
	
	
	
	

	167
	650101-000138
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M16，螺纹长60mm，全牙；螺纹大径12mm，粗牙螺距1.75mm；对边宽度18mm，六角头厚度7.5mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	20
	5
	
	
	
	

	168
	650101-000139
	外六角螺栓
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M20，螺纹长80mm，全牙；粗牙螺距2.5mm，六角对边宽度30mm，六角头部厚度12.5mm；
③标准：国标；
④附件：配套弹片垫片螺母各一个；
⑤表面：不锈钢本色
	套
	10
	10
	
	
	
	

	169
	650101-000140
	内六角凹端无头紧定螺钉
	①材质： 12.9 级高强度碳钢；②尺寸：M10*16mm；③牙距： 1.5mm
	个
	10
	3
	
	
	
	

	170
	650103-000022
	螺帽
	①材质：碳钢，表面处理彩锌；
②尺寸：M20，螺纹内径20mm，厚度15.3mm；
③标准：属于非标定制件；
④强度：8级
	个
	50
	7
	
	
	
	

	171
	650103-000030
	螺帽
	①尺寸：M8；
②材质：不锈钢；
③规格：螺纹内径8mm，厚度6.3mm
	个
	100
	0.3
	
	
	
	

	172
	650103-000045
	螺母
	①材质：碳钢，表面热处理；
②尺寸：M20，螺纹直径20mm，厚6mm；
③标准：属于非标定制件；
④强度：8级
	个
	30
	2
	
	
	
	

	173
	650103-000046
	螺帽
	①尺寸：M20；
②材质：碳钢，表面热镀锌
	个
	30
	2
	
	
	
	

	174
	650104-000085
	斜垫片
	①材质：Q235B；
②图号：GXJL26-2007
③用途：Ⅰ型斜垫片，适用于外轨超高小于60mm，倾斜角度3度，适配M20螺栓孔位。
	个
	10
	10
	
	
	
	

	175
	650105-000012
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径4mm，外径9mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	13
	
	
	
	

	176
	650105-000013
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径5mm，外径10mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	15
	
	
	
	

	177
	650105-000014
	开口挡圈
	①材质：锰钢；
②尺寸：内径6mm，外径12mm，厚度0.8mm
③包装：1000个/包；
④标准：GB/T896 e型
	包
	1
	18
	
	
	
	

	178
	650106-000001
	开口销
	①材质：不锈钢；
②尺寸：M4*50，头部直径7.4mm；
③标准：GB91
	个
	180
	2
	
	
	
	

	179
	650106-000005
	开口销
	①尺寸：M5*60；
②材质：不锈钢
	个
	80
	1
	
	
	
	

	180
	650106-000013
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M1*20
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	50
	1
	
	
	
	

	181
	650106-000014
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M3*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	100
	1
	
	
	
	

	182
	650106-000015
	开口销
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M2*40
③型号：U型插销铁镀锌碳钢弹性发夹销
	个
	100
	1
	
	
	
	

	183
	650108-000026
	防松片
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：M10，长48mm，宽15mm；凸出部分长10mm，宽10mm；
③用途：适用于接触网吊线线夹螺栓防松使用；
④表面：不锈钢本色
	个
	50
	5
	
	
	
	

	184
	650108-000028
	岔芯胀钉
	①材质：不锈钢；
②尺寸：L形，长45mm宽42mm厚15mm；
③附件：配套M12平垫2个、防松螺母1个，配套M8平垫2个、防松螺母1个
	套
	10
	7
	
	
	
	

	185
	660100-000058
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1线；
②型号：两端DP接头；
③尺寸：3m/根，接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm
	根
	8
	25
	
	
	
	

	186
	660100-000104
	连接线
	①材质：双屏蔽HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	根
	4
	20
	
	
	
	

	187
	660100-000106
	连接线
	①材质：双屏蔽DP2.1转HDMI2.1线；
②型号：两端HDMI接头；
③尺寸：2m/根，DP接口尺寸约宽16mm，厚4.8mm，HDMI接口尺寸约宽13.9mm，厚4.45mm
	根
	4
	25
	
	
	
	

	188
	660100-000119
	电源线
	①材质：纯铜线芯，阻燃PVC外层；
②型号：国标16A三插（直头）-C13品字尾；
③尺寸：长2m，横截面积1mm²；
④其它：3C认证
	根
	4
	40
	
	
	
	

	189
	660200-000002
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：2*0.4mm²，线芯直径0.4mm，单股两芯，100米/卷；
③其它：颜色按需提供
	卷
	10
	81
	
	
	
	

	190
	660200-000038
	USB转方口连接线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	27
	
	
	
	

	191
	660200-000039
	USB转RS232串口线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	61
	
	
	
	

	192
	660200-000040
	USB转RJ45数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	85
	
	
	
	

	193
	660200-000041
	USB公对公数据线
	①材质：PVC外被；
②尺寸：2m；
③屏蔽类型：双屏蔽
	根
	20
	30
	
	
	
	

	194
	660200-000042
	电话线
	①材质：线芯纯铜，PVC外层；
②尺寸：线芯直径0.4mm，单股四芯，30米/卷；
③其它：米白色
	卷
	5
	80
	
	
	
	

	195
	660200-000044
	电源电缆
	①材质：WDZA-YJY23-1KV-3*6，护套材质‌聚氯乙烯，绝缘材质‌交联聚乙烯；
‌②尺寸：3芯，截面‌6mm²
	米
	500
	49
	
	
	
	

	196
	660200-000045
	通信控制缆
	①材质：WDZA-KYJYP2/23-5*2.5聚氯乙烯（PVC）护套材质聚氯乙烯（PVC）
②尺寸：5芯，截面2.5mm²
	米
	300
	44
	
	
	
	

	197
	660200-000047
	Mini DP公转VGA母
	①材质：PVC外被；
②尺寸：15-20cm；
③屏蔽类型：双屏蔽；
④分辨率：1080P@60Hz
	根
	10
	66
	
	
	
	

	198
	660300-000001
	光纤跳线
	①接口：LC-LC；
②尺寸：3m；
③传输方式：多模单芯
	根
	50
	8
	
	
	
	

	199
	660300-000013
	尾纤
	①接头类型：LC-SC；
②尺寸：3m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	11
	
	
	
	

	200
	660300-000019
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	201
	660300-000021
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	202
	660300-000023
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：5m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	203
	660300-000024
	尾纤
	①接头类型：SC-FC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	8
	
	
	
	

	204
	660300-000037
	接地铜排
	①尺寸：长31.5cm，宽10cm，厚3mm，16孔；
②材质：镀镍纯铜材质；
③其它：配16个M8*30六角螺栓（六角对边13mm，含螺母、垫片等配件）
	个
	30
	150
	
	
	
	

	205
	660300-000052
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-LC；
②通道类型：单工；通用型
	只
	20
	35
	
	
	
	

	206
	660300-000053
	尾纤适配器
	①接头类型：FC-FC；
②通道类型：单工；方型
	只
	20
	30
	
	
	
	

	207
	660300-000054
	尾纤适配器
	①接头类型：SC-FC；
②通道类型：单工；通用型
	只
	20
	30
	
	
	
	

	208
	660300-000055
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-LC；
②通道类型：双工卡扣
	只
	20
	30
	
	
	
	

	209
	660300-000056
	尾纤适配器
	①接头类型：LC-SC；
②通道类型：单工
	只
	20
	35
	
	
	
	

	210
	660300-000061
	尾纤
	①接头类型：SC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	23
	
	
	
	

	211
	660300-000062
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：15m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	25
	
	
	
	

	212
	660300-000063
	尾纤
	①接头类型：LC-FC；
②尺寸：20m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	25
	
	
	
	

	213
	660300-000064
	尾纤
	①接头类型：LC-LC；
②尺寸：10m；
③光纤类型：单模单芯
	根
	10
	23
	
	
	
	

	214
	660300-000065
	光纤跳线
	①接口类型：LC-LC；
②尺寸：3m；
③其他：多模双芯
	根
	10
	27
	
	
	
	

	215
	660300-000066
	光纤跳线
	①接口：SC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	27
	
	
	
	

	216
	660300-000067
	光纤跳线
	①接口：FC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	27
	
	
	
	

	217
	660300-000068
	光纤跳线
	①接口：LC-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：多模单芯
	个
	4
	27
	
	
	
	

	218
	660300-000069
	光纤跳线
	①接口：ST-ST；
②尺寸：2m；
③传输方式：单模单芯
	套
	2
	23
	
	
	
	

	219
	660400-000028
	86盒盖板
	①材质：金属盖板；
②尺寸：86型；
③其它：带螺丝
	个
	30
	10
	
	
	
	

	220
	660500-000006
	纽扣电池
	①型号：LR44；
②规格：10粒/盒
	盒
	36
	8
	
	
	
	

	221
	660500-000025
	电池
	①型号：6F22，碳性，9V
	节
	120
	3
	
	
	
	

	222
	660500-000030
	电池
	①型号：7号，碱性
	节
	2130
	1
	
	
	
	

	223
	660500-000031
	电池
	①型号：5号，碱性
	节
	2130
	1
	
	
	
	

	224
	660500-000047
	防护罩
	①类型：86型三联防护罩；
②内径：长＞270mm，宽＞900mm，高＞200mm；
③材质：白色透明塑料
	个
	10
	29
	
	
	
	

	225
	660500-000048
	电池
	①尺寸：直径14mm，长度33mm；
②电压：3.6V；
③其它：适用于诺帝菲尔高速NFN 网关NFN-GW-PC-HNSF
	块
	12
	31
	
	
	
	

	226
	660500-000049
	纽扣电池
	①型号：CR2032；
②规格：5粒/板
	板
	6
	12
	
	
	
	

	227
	660700-000082
	水晶头
	①型号：RJ11/6P2C；
②规格：100个/盒
	盒
	2
	11
	
	
	
	

	228
	660700-000113
	水晶头
	①型号：RJ45非屏蔽，超五类；
②规格：100个/盒
	盒
	2
	28
	
	
	
	

	229
	660700-000327
	保险丝
	6*30mm陶瓷保险丝R058 2A，100个/盒
	盒
	1
	15
	
	
	
	

	230
	660700-000367
	保险丝
	①尺寸：5*25mm陶瓷保险丝；
②规格：100个/盒；
③型号：R055 250V 3A
	盒
	5
	26
	
	
	
	

	231
	660700-000369
	网线直通头
	①接口类型：标准RJ45水晶头接口；
②兼容线缆：5类、6类网线通用；
③速率支持：兼容千兆、百兆网络传输；
④防护特性：金属屏蔽抗干扰设计
	个
	20
	24
	
	
	
	

	232
	660700-000370
	接线端子
	①类型：电线快速对接器；
②接线形式：一进一出；
③适配线径：1.5-6mm²
	个
	250
	2
	
	
	
	

	233
	660700-000371
	针型接线端子
	①尺寸：2.5平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	10
	
	
	
	

	234
	660700-000372
	针型接线端子
	①尺寸：4平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	12
	
	
	
	

	235
	660700-000373
	针型接线端子
	①尺寸：6平方；
②规格：100只/包；
③样式：冷压插针欧式针形压线接头
	包
	2
	13
	
	
	
	

	236
	660700-000374
	水晶头
	①型号：RJ11/4P4C；
②规格：100个/盒
	盒
	5
	30
	
	
	
	

	237
	660700-000384
	保险丝
	①电气参数：3.15A，250V；
②尺寸：5*20mm（直径*长度）；
③主体材质：玻璃管；
④包装：100只/盒
	盒
	1
	55
	
	
	
	

	238
	660700-000400
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率10W/m，光通量22-24Lm/LED，红光；
②尺寸：板宽8mm，灯珠数量120灯/m，10m/卷
	卷
	2
	8
	
	
	
	

	239
	660700-000401
	灯条
	①电气参数：额定电压DC12V，功率18W，白光6000k；
②尺寸：长1.18m，宽2.5cm，厚1mm
	条
	60
	15
	
	
	
	

	240
	660700-000402
	筒灯
	①电气参数：额定电压220VAC，功率12W，白光5000K；
②尺寸：直径14cm，高6.5cm，白色壳
	个
	15
	15
	
	
	
	

	241
	660700-000403
	接线端子排
	①尺寸：外形55.6*15.2*50.9mm，线径0.75-35平方；
②材质：导体为黄铜，外壳为阻燃尼龙；
③接线方式：螺栓式；
④电气参数：电流大于10A，电压220V
	片
	10
	50
	
	
	
	

	242
	660700-000404
	螺口灯泡
	①电气参数：额定电压220VAC，功率9W，光通量810Lm，白光6000k；
②尺寸：外直径65mm*高度115mm，E27大螺口
	个
	25
	12
	
	
	
	

	243
	660700-000405
	灯座螺口
	①接口规格：E27大螺口，铜芯七字；
②尺寸：高4.3cm，直径3.5cm
	个
	30
	10
	
	
	
	

	244
	670100-000003
	502胶水
	①材质：氰基丙烯酸酯‌；
②规格：20g/支
	支
	85
	3
	
	
	
	

	245
	670100-000051
	橡塑保温材料专用胶
	①规格：500g/瓶，自带毛刷
	瓶
	3
	19
	
	
	
	

	246
	670100-000052
	灭焰贴片
	①尺寸：100*50*3mm；
②材质：内部融合有微胶囊高效灭火剂，会根据火情大小释放相应的灭焰介质，进而阻断燃烧链；
③感温启动：110℃±10℃；
④灭火时间：至明火消失3s~10s；
⑤使用火灾类型：ABCE
	片
	54
	147
	
	
	
	

	247
	670100-000053
	EPDM发泡密封条
	①材质：EPDM+粘胶；
②尺寸：宽10mm，厚6mm，6m/卷；
③其它：黑色
	卷
	460
	20
	
	
	
	

	248
	670200-000007
	防锈润滑剂
	①规格：410g/罐；
②其它：清洁、润滑、防锈于各种金属表面
	罐
	60
	60
	
	
	
	

	249
	670200-000010
	精密电子清洗剂
	①规格：300g/瓶；
②其它：透明无色液体，挥发速度快，基底类型：石油馏分/醇类，闪点（C）<-18℃，极度易燃，比重：0.6699；KB值：27
	瓶
	174
	35
	
	
	
	

	250
	670200-000022
	除湿盒
	①容量：230g；
②成分：活性炭、氯化钙；
③类型：平放式；
④功效：除湿、防霉
	盒
	2000
	5
	
	
	
	

	251
	670200-000045
	清洁剂
	①规格：400ml/罐；
②其它：用于工业脱脂除油，无色，粘度（mPa）1/2；烃类混合溶剂，溶剂挥发时间5-20分钟
	罐
	180
	105
	
	
	
	

	252
	670300-000007
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：白色
	瓶
	48
	10
	
	
	
	

	253
	670300-000009
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：红色
	瓶
	30
	10
	
	
	
	

	254
	670300-000010
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：黄色
	瓶
	2
	10
	
	
	
	

	255
	670300-000011
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：450ml±50ml；
③其它：绿色
	瓶
	7
	10
	
	
	
	

	256
	670300-000039
	自动喷漆
	①材质：油性混合漆；
②规格：350ml/瓶；
③其它：灰色，色号7040
	瓶
	11
	10
	
	
	
	

	257
	670300-000041
	脱漆剂
	①规格：250mL/瓶；
②其它：强力去漆，适用于油性漆，适用底材金属
	瓶
	16
	16
	
	
	
	

	258
	670500-000011
	干燥剂
	①规格：50g/袋
	袋
	700
	0.65
	
	
	
	

	259
	670500-000016
	非氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	桶
	132
	180
	
	
	
	

	260
	670500-000021
	氧化性杀菌灭藻剂
	①规格：25kg/桶
	桶
	132
	180
	
	
	
	

	261
	670500-000029
	毒品检测试剂盒
	①用途：用于体外定性检测人尿液样本中最低检出浓度为300ng/mL的吗啡、1000ng/mL的甲基安非他明、1000ng/mL的氯胺酮、500ng/mL的二亚甲基双氧安非他明、50ng/mL的四氢大麻酚酸；
②规格：1人1份；
③其它：每份需佩戴1个尿杯
	人份
	591
	19
	
	
	
	

	262
	670500-000030
	钢轨焊缝超声波探伤耦合剂
	①规格：500g/瓶；
②其它：钢轨焊缝超声波探伤专用，防锈，可在最低-10℃的环境下适用，摩擦系数不低于0.13，凝点不高于-12℃，残留物不会影响车辆通过时车轮的黏着系数
	瓶
	220
	27
	
	
	
	

	263
	680102-000010
	马赛克
	①尺寸：方形，2.4cm*2.4cm，厚度0.6cm，灰白色；
②其它：适用于南通1号线综合监控系统映飞星IBP盘
	个
	62
	9
	
	
	
	

	264
	680202-000010
	格栅网
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：10目，孔2mm，丝粗0.5mm；宽1.2m，长20m/卷
	卷
	1
	638
	
	
	
	

	265
	680203-000073
	显示器支架
	①材质：铝、冷轧钢板、塑料；
②尺寸：拉伸长度285mm，支持17-27寸；
③其它：枪黑色，壁挂，7kg承重，俯仰调节±35度，左右调节±45度
	个
	3
	115
	
	
	
	

	266
	680203-000078
	锁芯
	①尺寸：长30mm，直径23mm，锁芯截面螺纹处18mm，平处16mm，锁舌46mm，厚度2mm；
②其他：通开锁，1个锁配2把钥匙
	个
	30
	25
	
	
	
	

	267
	680203-000079
	风机箱蝴蝶扣
	①组成：螺铆、弹簧、压块和蝴蝶扣螺杆；  
②蝴蝶扣螺杆：M6-30为螺栓直径6mm，螺栓长度30mm，旋钮直径30mm，蝴蝶扣材质为尼龙；
③压块：总长42mm，厚度12mm，圆头直径24mm，扁头直径12mm，扁头至圆头圆心处30mm；
④螺铆：螺铆外径9mm，含配套弹簧；
⑤其它：10个/套
	套
	2
	10
	
	
	
	

	268
	680203-000080
	信号锁
	①材质：304不锈钢；
②尺寸：宽38mm，厚16mm，锁梁高≥40mm，总体高度≥74mm，锁梁直径6mm；
③其它：通用内六角
	把
	32
	46
	
	
	
	

	269
	690303-000001
	轮椅
	①材质：钢架黑色喷塑，黑色帆布；
②尺寸：承重100kg，20-24寸后轮，5-7寸前轮；
③其它：可折叠，可折背，实心前后轮，前面带脚踏板，带腰带
	个
	18
	420
	
	
	
	

	270
	710301-000001
	公文包
	手提牛津布材质，纯黑色，提拎处：硬把，尺寸约：15英寸
	个
	4
	278
	
	
	
	

	271
	720104-000006
	U盘
	①容量：16GB；
②接口：USB3.0
	个
	5
	40
	
	
	
	

	272
	720104-000007
	固态硬盘
	①尺寸：2.5英寸；
②容量：1TB；
③接口类型：SATA3.0；
	块
	10
	1500
	
	
	
	

	273
	720104-000008
	固态硬盘
	①尺寸：2280；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2接口(NVMe协议)
	块
	10
	1200
	
	
	
	

	274
	720104-000009
	固态硬盘
	①尺寸：2242；
②容量：1TB；
③接口类型：M.2(NVMe PCIe 4.0×4)
	块
	10
	1200
	
	
	
	

	275
	720104-000010
	固态硬盘托架
	①型号：适用于联想M920T M.2固态硬盘2242、2280
	个
	20
	15
	
	
	
	

	276
	720104-000011
	移动固态硬盘
	①容量：4TB；
②读取速度：2000MB/s；
③接口：USB3.2Type-C
	个
	1
	4000
	
	
	
	

	277
	720104-000012
	机械硬盘
	①容量：2.4TB；
②转速：10000rpm；
③尺寸：2.5英寸
	个
	2
	3078
	
	
	
	

	278
	720106-000002
	有线鼠标
	①材质：塑料磨砂质感外壳，工程橡胶滚轮；
②尺寸：适合中大手型握持，线缆长度约1.4m；
③其它：分辨率1600DPI，传感器类型光电，USB2.0接口
	个
	10
	37
	
	
	
	

	279
	720201-000007
	硒鼓
	①型号：适配佳能LBP841Cdn；
②颜色：四色套装（红、黄、蓝、黑）；
③容量：A4纸5%的覆盖率7300页
	套
	4
	1030
	
	
	
	

	280
	720201-000008
	硒鼓
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：黑色；
③容量：A4纸5%的覆盖率7000页
	个
	4
	1000
	
	
	
	

	281
	720201-000009
	墨盒
	①型号：适用于惠普660A；
②颜色：四色套装（黑色、蓝色、黄色、红色）；
③容量：A4纸5%的覆盖率25000页
	套
	4
	3350
	
	
	
	


注：1 报价方式约定
本项目采用综合统一下浮率报价模式，不再要求供应商逐一填报各单项耗材及设备的具体单价。供应商需以分项报价表中所有物资的“单项限价”为基准，报出唯一的整体下浮率。 下浮率不得为负数，供应商报价总价为下浮后的总体价格。
2.下浮率计算规则
下浮率计算公式如下：下浮率（%）=（1 - 供应商单项报价 / 单项限价）× 100%。
3.结算规则约定
本项目合同执行期内，所有物资的实际结算单价统一按以下公式核算： 单类物资实际结算单价 = 该物资对应单项限价 ×（1 - 中标下浮率），本项目计价方式固定单价，采购人有权对采购标的的数量进行增加或减少。
4.报价费用覆盖说明
供应商所报出的下浮率，已自动包含货物生产制造、运输装卸、现场验收、售后服务、税费、保险等全部相关费用，合同执行期内下浮率为固定值，不得以原材料价格波动、市场行情变化等任何理由进行调整。
