**南通市城市轨道交通2号线一期工程**

**体育公园站景观提升改造工程暂估价-极限滑板场项目**

**询价文件**

**比选人：南通轨道交通集团有限公司**

**2023年11月**

南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观提升改造工程暂估价-极限滑板场项目 询价文件

南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观提升改造工程项目经理部和南通轨道交通集团有限公司对“南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观提升改造工程暂估价-极限滑板场项目”进行公开询价，诚邀符合条件的单位参加。

**一、项目基本情况**

1.1项目内容：体育公园站景观提升改造工程暂估价-极限滑板场，具体内容详见第二章《项目需求》。

1.2工期要求：计划开工时间：2023年11月25日；计划竣工时间2023年12 月15日。总工20日历天（具体以实际开工报告约定时间为准）。

1.3项目限价：1295502.69元。

**二、供应商资格要求**

（一）供应商应具备的条件

2.1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2.2资质要求：供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.3业绩要求：自2018年1月1日至本项目询价响应文件递交截止之日内，供应商须具有极限滑板场项目的类似业绩（以合同签订时间为准）。

（二）拟派项目负责人要求

2.4为供应商正式人员，具有市政工程专业二级及以上国家注册建造师（注册单位为供应商单位）。

2.5具有有效的施工企业项目经理安全生产考核合格证（B证）。

（三）其他

2.6供应商在参加此项目活动前三年在经营活动中无重大违法记录，无受到行政处罚记录，无不良行为记录。

2.7法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一比选项目比选。

2.8联合体要求：本项目接受联合体参选，并须同时满足以下要求：

①组成联合体参选的，应具有联合体各方共同投标协议，并明确牵头人和具体工作分工，联合体成员不超过两家；

②组成联合体参选的，联合体牵头人须满足供应商资质要求；

②组成联合体参选的，组成的联合体须满足供应商业绩要求；

③承担本项目的项目负责人须为联合体牵头方正式人员，同时须满足项目负责人资格要求；

④联合体的各方（含其投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司）不得再以单独名义或参加新的联合体在本项目同一标段参选。

**三、询价响应文件的递交**

（1）递交截止时间和地点：报价单位将询价响应文件用信封密封（信封密封处加盖骑缝章）后，2023年11月22日10时30分前寄送至南通市崇川区崇川路158号2008室，曹女士，0513-69900265收，以寄出时间为准。

（2）询价响应文件（装订成册，一正二副），包括以下资料：

①法定代表人身份证明材料或法人授权委托书及代理人身份证（详见第三章）；

②供应商资格要求：提供资质证书或能被成功扫描识别的加盖公章的资质证书（详见第三章）；

③营业执照复印件；

④拟派的项目经理资格要求：提供劳动合同、2023年8月-10月的参保记录、注册证书；安全生产考核合格证（B证）（详见第三章）；

⑤承诺书（详见第三章）；

⑥报价承诺书（详见第三章）；

⑦报价表（详见第三章）；

⑧询价响应文件电子版和报价软件电子版一份U盘。

**四、补充说明**

**（1）报价超过控制价的为无效响应文件。**

**（2）采购人对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。**

**（3）本项目由南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观提升改造工程项目经理部与成交供应商签订合同。**

**五、联系方式**

采购人1：南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观提升改造工程项目经理部

联系人：徐有志

联系电话：13913932879

采购人2：南通轨道交通集团有限公司

联系人：曹女士

联系电话：0513-69900265

1. **项目需求**
2. 工作内容

南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观恢复工程项目极限滑板场工程工作内容主要包括：

（1）本标段施工图范围内极限滑板场工程的施工。包括但不限于以下工作内容及表格中显示内容：

①影响本标段施工的绿化迁移、管（杆）线迁改、交通设施迁移及其他市政设施迁移等工程所涉及的土方外运、现场围挡、施工临时用水用电的接入、各产权单位进场时序安排、进度控制、各种关系协调及其他必要的现场配合工作。

②其他需要配合的工作内容，如扬尘控制、防汛防洪、城市应急等的配合工作。

（2）本标段施工图范围包括但不限于以下工作内容：

1、极限滑板场：看台、挡墙、跳台、火山口、抛出台等深化设计及施工。

2、极限滑板场的施工以及相关配套工程施工等（具体详见设计图纸及工程量清单）。

3、土石方开挖回填、余土外运等；

（3）临时工程包括但不限于：场内施工用水、施工用电；施工区域内障碍物清除及处理；工程影响范围内的建筑物、构筑物、管线保护；临时工程的施工、安装及拆除；进场临时道路、临时吊装场地等工作内容。

（4）施工设备

为完成本工程所有永久工程和临时工程需要的一切设备，均由供应商自行解决。

1. 工程质量

工程质量达到行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；混凝土施工符合国家《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2019的相关要求；单位工程验收合格率100％。

1. 工程工期

计划施工总工期：计划开工时间：2023年11月25日；计划竣工时间2023年12月15日。总工期20日历天（具体以实际开工报告约定时间为准），**由于本项目工期较紧，现场效果要求较高，供应商需根据极限滑板场地效果图要求在规定的时间内完成。**

1. 质量保修期和职责：工程质量保修期限为 3 年，**质量保修期结束前需对极限滑板场地出新处理。**

1、属于保修范围、内容的项目，供货商应当在接到保修通知之日起 48 小时内派人保修。供货商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，发生的费用从质量保修金内扣除。

2、发生紧急事故的，供货商在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修。非承包方施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，供货商应当确保地基基础工程和主体结构的质量。因供货商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供货商应承担损害赔偿责任。

1. **本项目为“交钥匙”工程，供应商报价不得高于本项目控制价金额，所投报价应包含完成所需工程的全部费用。**
2. 管理规定

## （1）标准和规范

供应商应严格执行采购人制定或颁布的管理办法、制度、要求，并遵照国家、行业、省市等政府主管部门发布的技术标准、规程和规范。当规范和检验标准、询价文件、施工图、设备说明书等技术文件之间有矛盾时，原则上应执行较高 标准。。

（2）地下管线的保护

由于施工区域地下管线较多，部分管线如保护不当易发生安全事故，如供电、照明亮化、通信、燃气、自来水、地铁接驳及其他地铁功能性专用管线，供货商须派专人开展管线调查等工作、并采取可靠措施确保管线安全。施工时由供货商通知相关管线产权单位派人到场监护。

（3）扬尘管控

施工期间要求供货商执行《南通市市区扬尘污染防治管理办法》（政府令2019年第6号）、《南通市重污染天气应急预案》（2019年修订版）、《关于开展南通市区施工扬尘专项治理的实施意见》（通政办发（2019）58号），并编制专项施工组织设计，经采购人、监理认可后实施。

施工期间，供货商必须采取有效的扬尘污染防治措施，如因供货商扬尘控制措施不到位，致使采购人在工程竣工后需向市环保部门缴纳扬尘污染防治费的，则该费用由供货商全额承担，并在结算中扣除。

供货商应根据市政府办公室《市区扬尘整治“654”专项行动方案》（通政传发〔2020〕39号）、《南通市市区市政和园林工程扬尘治理“654”专项整治行动方案》（通质安监〔2020〕3号）等文件的要求，加强扬尘污染防治工作，严格落实“六个百分百”标准（详见合同附件）。

（4）安全文明施工

《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6号）、《南通市区建筑施工项目安全生产标准化考评实施细则》、《南通市区建筑施工标准化星级工地考评推荐实施细则》通建安监（2018）19号。安全文明施工的具体考核办法包含但不限于《市本级城建市政工程现场安全文明施工措施费考评管理办法》（通建城〔2015〕131号）。

供货商应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

4.1 进入施工现场人员必须正确佩戴好安全帽、统一着装。现场应按要求设置各种安全标志牌。现场的机具设备一律应设安全防护罩。

4.2 做好场容场貌管理工作，建筑材料按区域整齐堆放，施工区域内做到“工完料清场地清”。

4.3作业环境强调落手清，建筑垃圾及时归堆及外运，物料堆放要整齐，不乱倒生活垃圾。

4.4施工过程中，须采取必要且可靠的成品保护施工措施，对自身成品、周边绿化及其他成品进行保护。

4.5 外部道路保洁：供货商须负责材料运输通道及相关道路的保洁工作。不得在沥青路面上拌和砂浆、混凝土，进出工地的运输车辆不得发生抛洒滴漏等现象。

4.6运输车辆：为确保已建道路成品的完好，在本工程施工期间，承包商使用的土方及建材运输车辆的载重吨位须满足交通管理部门的规定并遵照有关规定办理交通运输许可证。严禁使用“黄标车”及无牌无证社会车辆。

4.7 施工机械设备（如挖掘机、吊机、叉车、铲车等）进场及施工过程中必须对已建道路成品进行保护，如发生损坏，应立即按不低于原标准进行恢复。

4.8 供货商应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，采购人不再承担此类费用。

4.9 供货商在施工过程中必须及时拍摄并保存相关视频、影像资料，以供后期审计使用，在结算送审时一并提交。所有签证资料必须附有详细的视频、影像资料，拍摄背景必须有可参照性。如视频、影像资料未能全面、准确反映实际情况的，则结算时该项内容不予认可。

4.10 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全等费用，供货商均应综合考虑在投标报价中，结算时一律不作调整。

4.11因施工场地狭小而发生的一切费用由各供货商自行考虑，所有费用包含在投标报价中，结算时一律不作调整。

4.12 供货商自行考察施工现场情况，采取切实可行的措施，尽可能减小对周围环境秩序的影响，所有费用包含在投标报价中，结算时一律不作调整。

（5）安全措施及安全责任

5.1 在工程施工、竣工及保修的过程中，供货商应按照国家制定的相关法律法规、南通轨道交通安全生产、文明施工相关管理要求，维护采购人在南通市民中的形象，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。采购人对供货商安全生产、文明施工管理的具体要求：

5.1.1 供货商应按照南通轨道交通工程建设安全生产、文明施工相关管理办法的相关规定，接受采购人组织的安全、文明日常巡查和阶段性检查，对自身工作中的失职行为接受处罚；

5.1.2 施工期间发生安全事故，将根据《安全生产协议书》的约定和相关法律、法规及采购人的管理办法进行惩处；

5.1.3 供货商必须执行采购人关于安全生产、文明施工的指示指令，如供货商拒不执行，采购人有权指定这部分工作由其他人完成，所发生费用在安全文明施工措施费中扣除；

5.1.4 由于供货商施工不当或管线保护措施不到位致使管线损坏，因此造成的一切损失和经济处罚由供货商承担；

5.1.5 由于供货商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供货商承担。

5.1.6采购人应对其在现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求供货商违反安全管理的规定进行施工。因采购人原因导致的安全事故，由采购人承担相应责任及发生的费用。

5.1.7 若监理人认为供货商在现场施工中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员的生命安全和采购人的利益，有权要求供货商采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由供货商引起，采取措施和增加设备的费用应由供货商承担。

（6）安全防护

在工程施工、竣工及保修的过程中，供货商应采取必要的防护措施，其中：

6.1 若供货商在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工，在施工开始前应向监理人提出安全防护措施，经监理人批准后实施；

6.2 地下作业时，供货商应安排必要的通风设备和照明设备，以使现场保持一定的通风要求和照度要求；在地下进行焊接、切割等产生化学气体的作业时，应把化学气体及时排出洞外；

6.3 地下作业时，供货商应准备必要的防停电设备和措施，以使停电时，现场人员能够迅速而安全地撤离施工现场。

6.4 临边应设置固定防护栏杆和安全网。防护栏杆采用的钢管，竖杆、横杆、挡脚板和安全网应符合省、市相关规定。上下基坑的临时楼梯要采用牢固、防滑梯级，要确保施工人员上下基坑的安全。防护栏杆和临时楼梯经监理验收后才可使用。

（7）事故处理

一旦发生任何事故，供货商应在第一时间向监理人和采购人报告事故的详情。此外，在发生任何死亡或重大事故时，供货商应立即用最快的可行方法通知监理人、采购人以及任何按照法律、行政法规或规章必须向其报告的有关行政主管部门。

（8）其他

8.1 因大气污染防控需要停工造成的人员怠工、机械台班停置损失费用，供货商应综合考虑在投标报价中，施工过程中，该损失费用不予签证，但工期可顺延，同时应及时办理工期延期手续。

8.2 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：供货商必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口、桥梁口、基坑边沿等危险部位，设置明显的安全警示标志和必要的安全防护设施。安全警示标志和防护设施必须符合国家标准。如发生安全事故，责任概由供货商承担。

8.3 施工场地交通、水利、环卫、扬尘、施工噪音管理等手续由供货商负责到有关部门办理。

8.4 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：对已完工程成品正式移交接管单位前，由供货商负责保护、保洁，费用包含在合同总价中。

8.5 碰到地下管线及邻近建筑物、古树名木等，要求供货商严格按有关部门的要求采取有效措施进行保护，如发生损坏，所有损失由供货商承担。

8.6 施工场地清洁卫生的要求：施工现场材料堆放要整齐，并有遮盖，不得扬尘，机械停放有序，符合清洁卫生要求。

8.7 供货商在施工现场应设置有关标语、标牌，做好安全及文明施工工作，树立企业形象，主动接受社会监督。

8.8 供货商必须在施工期间做好对突发公共事件的应急处理工作，内容主要包含：采购人接收来自数字化城市管理热线12319、政府服务热线12345、城建服务热线83531111以及市长信箱、市民来函来电等施工区域现场涉及安全、文明施工、环境保护和卫生保洁、设施维修等方面的举报投诉等，供货商应当按照采购人或在相关部门指令下于限定时间内完成指定整改任务并按要求做好回复和档案记录工作。未能按照要求及时整改且未说明理由的，每次视情况扣罚500~2000元。

1. 付款周期

（1）竣工验收结束支付至合同价的50%；

（2）竣工验收满2年支付至审计价的90%；

（3）质量保修期满后完成项目资料移交归档结清余款。

**第三章 询价响应文件（格式）**

**南通市城市轨道交通2号线一期工程**

**体育公园站景观提升改造工程暂估价-极限滑板场项目**

**（资格审查文件）**

**供应商： （全称）（盖章）**

**法定代表人或被授权人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

### 目 录

一 法定代表人身份证明或其授权委托书

二 供应商基本情况表

三 企业业绩概况表

四 项目经理简历表

五 承诺书

（供应商自行编制目录页码）

**一 法定代表人身份证明或其授权委托书**

**（一）法定代表人资格证明书**

供应商名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字）

日期： 年 月 日

**附：法定代表人身份证双面复印件。**

**（二）法定代表人授权委托书**

**致：南通轨道交通集团有限公司**

本授权委托书声明：

我 （姓名），系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名、职务）为我公司授权的合法代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 比选参选活动。

委托代理人在开标、评标、合同谈判和合同签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本委托书的有效期限为自即日起至 日止。

特此委托，此委托无转委托权。

**附：委托代理人身份证双面复印件。**

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字或盖章）

身份证号码：

日 期： 年 月 日

**说明：如供应商由法定代表人亲自签署参选文件并参与相关活动，则不需办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定办理授权书。**

### 二 供应商基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | |
| 企业资质 | 1、等级： 2、证书号： 3、发证机关： 4、业务范围： | | | | |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发照机关： 3、营业范围： | | | | |
| 成立日期 |  | 现有职工  总人数（人） |  | 技术人员人数  （人） |  |
| 法定代表人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称：  4、联系电话： | | | | |
| 企业负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称：  4、联系电话： | | | | |
| 技术负责人 | 1、姓名： 2、职务： 3、职称：  4、联系电话： | | | | |
| 联系方式 | 1、地址： 2、邮编： 3、联系人：  4、联系电话： 5、传真： 6、E-mail： | | | | |
| 开户银行 | 1、名称： 2、帐号： | | | | |
| 供应商资历  简介 |  | | | | |
| 供应商名称 |  | | | | |
| 营业执照 | 1、编号： 2、发照机关： 3、营业范围： | | | | |

**注：本表后应包括不限于附供应商（联合体双方）营业执照（事业单位法人可以提供事业单位法人证书和组织机构代码证）、资质证书或能被成功扫描识别的加盖公章的资质证书、安全生产许可证复印件或扫描件等，并与原件保持一致。**

## 三 企业业绩概况表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 项目总投资 |  |
| 合同价格 |  |
| 承担的工作内容 |  |
| 服务周期 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

**注：每一个项目填一张表，本表后附业绩证明材料的复印件或扫描件（若有相关验收证明需一并提供）等，并与原件一致。**

## 四 项目经理简历表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  | |
| 现任职务 |  | 政治面貌 |  | 技术职称 |  | |
| 毕业院校  及专业 |  | 毕业时间 |  | 最高学历 |  | |
| 联系电话 |  | | | | | |
| 专业技术证书及证书号 | 序号 | 证书名称 | | 证书号 | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
|  |  | |  | | |
| 本项目  拟任岗位 |  | 为供应商服务的时间（年） |  | 工作年限 |  | |
| 相关专业经历与工作经验 | | | | | | |
| 时间 | 参加过的同类项目 | | 担任职务 | | | 采购人及联系电话 |
|  |  | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  |

**注：本表后应附项目经理的劳动合同、参保记录、安全生产考核合格证、注册证书等材料的复印件或扫描件。**

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

### 五 承诺书

致：南通轨道交通集团有限公司

我方在此郑重承诺：

在参与本次比选参选活动中，如有下述行为，我方将自动放弃参选或中选资格，已签订合同的项目合同无效。

1.处于财产被接管、冻结、破产状态；处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下；

2.存在骗取中选和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

3.以他人名义参选；与比选人、供应商串通参选；提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；

4.与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

5.与本比选项目的其他供应商为同一个单位负责人；

6.与本比选项目的其他供应商存在控股、管理关系；

7.被依法暂停或者取消参选资格；

8.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

9.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

10.在最近三年内有骗取中选或严重违约或重大工程质量、环境、安全问题的；

11.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

12.供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

**南通市城市轨道交通2号线一期工程**

**体育公园站景观提升改造工程暂估价-极限滑板场项目**

**（报价文件）**

**供应商： （全称）（盖章）**

**法定代表人或被授权人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月 日**

### 一 报价承诺书

**南通市城市轨道交通2号线一期工程体育公园站景观提升改造工程项目经理部**

**和南通轨道交通集团有限公司：**

（供应商）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加 项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价文件有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方的报价文件自递交文件后60天内有效。

供应商： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

### 二 报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 参选报价(含税价，人民币小写) |  |
| 参选报价(含税价，人民币大写) |  |
| 税率（%） |  |
| 备注 |  |

**注：1.本表包括了供应商的全部工作内容及其费用；**

1. **参选报价不得高于比选控制价，否则参选文件按废标处理；**
2. **递交的参选文件在参选须知中规定的参选有效期内有效。**

供应商： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **单位** | **工程量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 一 | **分部分项** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 滑板场跳台、看台、跳台、火山口 | 1、含场地土方平整、造型堆坡、压实等 2、含碎石、钢筋混凝土等基面层施作 3、含专用地坪油漆图案喷涂等 4、含场地排水，并接入场外排水管网 5、其他满足图纸及滑板场赛事等技术要求 | m2 | 65.00 |  |  | **实际工程量＞65m2,则该项按照所报合价包干；实际工程量＜65m2,则该项按照所报单价按实计量。** |
| 2 | 滑板场弧形抛出台、扇形抛出台、组合抛出台 | 1、含场地土方平整、造型堆坡、压实等 2、含碎石、钢筋混凝土等基面层施作 3、含专用地坪油漆图案喷涂等 4、含场地排水，并接入场外排水管网 5、其他满足图纸及滑板场赛事等技术要求 | m2 | 242.00 |  |  | **实际工程量＞242m2,则该项按照所报合价包干；实际工程量＜242m2,则该项按照所报单价按实计量。** |
| 3 | 滑板场下口平面 | 1、含场地土方平整、造型堆坡、压实等 2、含碎石、钢筋混凝土等基面层施作 3、含专用地坪油漆图案喷涂等 4、含场地排水，并接入场外排水管网 5、其他满足图纸及滑板场赛事等技术要求 | m2 | 268.00 |  |  | **实际工程量＞268m2,则该项按照所报合价包干；实际工程量＜268m2,则该项按照所报单价按实计量。** |
| 4 | 滑板场混凝土面层处理 | 1、喷涂混凝土专用强化剂，耐磨、强化、平整、光洁等满足滑行效果 2、其他满足图纸及滑板场赛事等技术要求 | m2 | 575.00 |  |  | **实际工程量＞575m2,则该项按照所报合价包干；实际工程量＜575m2,则该项按照所报单价按实计量。** |
| 二 | **措施费** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场安全文明施工 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 | 1.00% | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 扬尘污染防治增加费 | 0.21% | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 赶工措施费 | 1.30% | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 建筑工人实名制费用 | 0.04% | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 智慧工地费用 | 0.03% | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | **规费** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 社会保险费 | 3.30% | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 住房公积金 | 0.55% | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | **税金** | 9% | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |