**南通轨道交通集团有限公司运营分公司**

**2025年1、2号线通用耗材采购项目**

**标段编号：NTGY-2025-HW-BX-011**

**采购文件澄清及答疑**

采购人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司

日 期：二〇二五年四月

**南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目**

**采购文件修改说明**

各投标人：

现对南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（标段编号：NTGY-2025-HW-BX-011）采购文件中需要修改的内容进行说明。本文件是对采购文件的修改和补充，与采购文件具有同等效力。现将本次采购文件修改通知如下：

本次采购文件修改共7页（含封面及说明）。

南通轨道交通集团有限公司运营分公司（盖章）

2025.4.10

## **南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目**

各投标人：

现对南通轨道交通集团有限公司运营分公司2025年1、2号线通用耗材采购项目（项目编号：NTGY-2025-HW-BX-011），原采购文件中需要澄清的内容发布公告,内容如下：

1. 本项目响应文件递交的截止时间、开标时间延期至2025年4月21日13：30时，参选单位应于响应文件递交截止时间前将响应文件递交至南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开标室。
2. 参选单位需按最新的投标文件格式进行响应文件编写，新投标文件格式详见本公告附件。
3. 原采购文件第五章采购需求中部分需求清单及技术参数进行变更，变更如下：

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 原采购文件物资参数、采购内容 | 变更后参数、内容 | 图片样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060104-000002 | 隔离开关承重平台 | 平台长度4.5-5m，平台平面宽度大于60cm，承重大于600kg，防锈铁铸件材质，自行组装 | 平台长度450cm±3cm；平台平面宽度 60cm±5cm；平台承重600kg±20kg，防锈铁铸件材质。整体包含三脚架部分（长度约80公分），三角支撑与墙体之间采用胀钉连接，平台面与三角支撑之间采用的连接方式不做要求，方便现场安装。含安装的胀钉等辅材。 | NULL |
| 2 | 150306-000002 | A3立柱 | 不锈钢导向牌：牌面A3大可调整横板竖版；双面；配有机玻璃可换取宣传内容；柱子长88-130cm可调节高度；底盘直径33cm，底盘与柱子固定，背部带插销。 | 不锈钢导向牌：牌面A3大可调整横板竖版；单面；配有机玻璃可换取宣传内容；柱子长88-130cm可调节高度；底盘直径33cm，底盘与柱子固定，背部没有插销 | 84f1a4bd84e8fc0e9b13f0e08f8a273 |
| 3 | 150308-000006 | 无障碍便携式轮椅坡道板 | / | / | 7e6bec417efda2d5084d9ba3b13f178 |
| 4 | 180101-000050 | 塞尺 | 参考品牌：世达、史丹利、博世 | 不限参考品牌 |  |
| 5 | 620204-000041 | 丝杆润滑黑油 | / | / | IMG_256 |
| 6 | 640102-000042 | 薄膜袋 | 物资名称：薄膜袋 | 物资名称：opp束带 | 企业微信截图_17440061322961 |
| 7 | 640104-000043 | 酒精棉片 | 参考品牌：思高，惠利得，3M | 不限参考品牌 |  |
| 8 | 640104-000023 | 水磨砂纸 | 80#;60目 | 80目 |  |
| 9 | 640107-000015 | 一次性伞套 | 长款；71\*14\*8.5cm；500个/包 | 长款;71\*14\*8.5cm;500个/包:厚度双面四丝 |  |
| 10 | 640107-000016 | 一次性伞套 | 短款；34\*14\*8.5cm；500个/包 | 短款:34\*14\*8.5cm;500个/包;厚度双面四丝 |  |
| 11 | 640105-000110 | 大夯胶 | 单位：盒 | 单位：片 |  |
| 12 | 640107-000007 | 热缩管 | 直径100mm | 截面积100mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 |  |
| 13 | 640107-000164 | 热缩管 | 直径180mm | 截面积180mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 |  |
| 14 | 640107-000223 | 热缩管 | 直径400mm | 截面积400mm²，材质：聚四氟乙烯（PTFE）；用途：电缆接头热缩。 |  |
| 15 | 640107-000221 | 塑料波纹管 | 黑色PVC防火阻燃塑料波纹管，100m/卷，直径4cm | 黑色PVC防火阻燃塑料波纹管，100m/卷，外径4cm，壁厚2mm。 |  |
| 16 | 640107-000227 | 皮带 | 参数相当于SPB1632LW | 参数相当于SPA1632LW |  |
| 17 | 640108-000287 | 钻头 | 参考品牌：创道、博士、天工 | 不限参考品牌 | fb6137ec3c01a7a6f7029ab519e5685 |
| 18 | 650101-000027 | 防转T型螺栓 | 参考品牌：劲功，佰瑞特，工途 | 不限参考品牌 |  |
| 19 | 650101-000077 | 热镀锌螺栓 | 参考品牌：惠利得，绿林，宝工 | 不限参考品牌 |  |
| 20 | 650101-000078 | 热镀锌螺栓 | 参考品牌：惠利得，绿林，宝工 | 不限参考品牌 |  |
| 21 | 650101-000079 | 热镀锌螺栓 | 参考品牌：惠利得，绿林，宝工 | 不限参考品牌 |  |
| 22 | 650106-000008 | 开口销 | 参考品牌：佰瑞特，劲功，固万基 | 不限参考品牌 |  |
| 23 | 650106-000009 | 销钉 | 材质：不锈钢；标准：GB5783；公称长度：M16\*60；材质、强度：A2-70 | 材质：不锈钢；公称长度：M16\*60；材质、强度：A2-70 |  |
| 24 | 660100-000088 | 阻燃多股软线 | / | / | 71fec18aedadbab98f0b78766235a55b_compress |
| 25 | 660100-000090 | 阻燃多股软线 | / | / | 同上 |
| 26 | 660100-000093 | 阻燃多股软线 | / | / | 同上 |
| 27 | 660300-000059 | 光纤端面清洁笔 | 单位：套 | 单位：支 |  |
| 28 | 660300-000060 | 光纤端面清洁笔 | 单位：套 | 单位：支 |  |
| 29 | 660700-000064 | 水晶头 | RJ45屏蔽，100个/盒；单位：袋 | RJ45屏蔽，100个/盒，超五类；单位：盒 |  |
| 30 | 670600-000017 | 变色硅胶 | 吸湿干燥剂，颗粒大小2-4mm，蓝色 | 吸湿干燥剂，颗粒大小≤5mm，蓝色 |  |
| 31 | 680203-000043 | 黄铜密码锁 | 宽40mm；短梁通开，防水防腐 | 宽40mm，防水防腐，密码数量为3位 | 724edec60f6645cf384918a3d93628a |
| 32 | 680203-000058 | 内六角铁路专用挂锁 | XTE-TLS32mm，标准钩20mm | XTE-TLS38mm，标准钩20mm | 企业微信截图_17440097003400 |
| 33 | 680203-000059 | 内六角铁路专用挂锁 | XTE-TLS32mm，加长钩40mm | XTE-TLS38mm，加长钩40mm | 同上 |