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第一章 招标公告
南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目已具备采购条件，现采用公开招标方式进行采购。
1 项目概况
1.1项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目
1.2项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034
1.3招标人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
1.4代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
1.5标段划分：不划分标段
1.6项目限价：154万元人民币（含税）
2 招标范围及相关要求
2.1招标范围：见第五章《采购需求》
2.2项目服务期：见第五章《采购需求》
2.3实施地点：招标人指定地点
2.4质量标准：符合国家规范、标准及《采购需求》要求
2.5合同履行期限：见第五章《采购需求》
2.6偏离情况：不允许负偏离
[bookmark: _Hlk135227657]3 投标人资格要求
3.1资格要求：投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够提供本次招标服务。
3.2资质要求：投标人须具有下列资质之一：
①建设主管部门颁发的工程勘察工程测量专业甲级资质或工程勘察综合类甲级资质；
 ②自然资源部（或原国家测绘地理信息局）颁发的甲级测绘资质。
3.3业绩要求：投标人自2021年1月1日以来至投标截止日期至少具有一项不低于80万元的国内城市轨道交通运营期结构监测或建设期第三方监测业绩（以合同签订时间为准）。
注：其中运营期结构监测业绩指运营期全线结构变形监测、运营期线路控制保护区建设活动影响监测及其他特殊区段的结构变形监测。建设期第三方监测业绩指在轨道交通工程建设期，建设单位委托第三方监测单位进行独立监测的业绩。不包括建设期施工监测业绩，也不包括建设期地铁保护区安全监测业绩。
3.4信誉要求：投标人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公
开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含投标人经营过程中存在与主营业务相关的行政处罚、司法裁判与执行等记录）    
3.5拟派项目负责人须同时满足以下要求：
（1）须为投标人正式员工；
（2）具有工程师及以上的职称；
（3）具有5年及以上相关工作经验。
3.6联合体要求：不接受
3.7禁止情形：
3.7.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目；
3.7.2与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，
不得参加本项目。
3.8其他要求：/ 
4 招标文件的获取：招标文件在本网页内下载
5 投标文件的递交
[bookmark: OLE_LINK177]5.1投标文件递交截止时间：2026年10月30日14:30
5.2投标文件递交地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1506开
标室
5.3递交方式：由投标人法定代表人或授权代理人现场递交纸质投标文件，
不接受邮寄等其他方式。
5.4逾期送达、未送达指定地点或未密封的投标文件，招标人将拒绝接收。
6 评审时间、地点和评审方法
6.1评审时间：同投标文件递交截止时间
6.2评审地点：南通市崇川区崇川路158号轨道大厦15楼1509评标室
6.3资格审查：资格后审
6.4评审方法：综合评分法
6.5本项目邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会议。
7 招标公告媒介
本公告同时在以下媒体发布：
南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）
江苏招标采购服务平台（http://www.jszbcg.com/）
8 特别提醒
投标人参与采购活动必须严格履行诚信承诺，出现违反本招标文件第六章“承诺函”的行为或其他不良行为的，本公司将做出相应的处理。
9 联系方式
招标人：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
联系人：宗先生
电话：0513-69888680
地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司
联系人：吴小松 
电话：15301476960 
邮箱：1614454577@qq.com 
地址：南通市崇川区世纪大道18号恒隆国际大厦B座14楼

监督部门：南通轨道交通集团有限公司运营分公司纪检监督部
联系电话：0513-69888665
地址：南通市通州区平潮镇南通轨道交通平东车辆段综合楼5楼
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投标人须知前附表
 
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	招标人
	南通轨道交通集团有限公司运营分公司

	1.2
	代理人
	江苏建达全过程工程咨询有限公司

	1.2
	项目名称
	南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目

	1.2
	项目编号
	NTGY-2026-FW-ZB-034

	1.2
	项目工期
	见第五章《采购需求》

	1.2
	实施地点
	招标人指定地点

	1.2
	质量及验收标准
	符合国家规范、标准及第五章“采购需求”要求

	1.3
	投标人资格要求
	见第一章“招标公告”

	1.8
	踏勘现场
	不组织

	1.9
	分包
	不允许

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的时间和形式
	[bookmark: _GoBack]要求澄清截止时间：2026年10月16日 17:00招标人有权拒绝回复投标人在上述时间后提出的任何澄清要求。
形式：投标人将加盖公章的要求澄清文件以电子邮件形式发送至代理机构电子邮箱1614454577@qq.com

	3.2.3
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]最高限价
	本项目限价为：154万元（含税）
投标人的报价超过项目限价的，其投标文件将被视为无效。




	3.3
	投标文件有效期
	90日

	3.4
	投标保证金
	不要求递交

	3.6
	是否允许递交备选报价方案
	不允许

	3.7.5
	投标文件份数
	投标文件正本 1份，副本4份，电子文本1份（存放U盘介质中，含投标文件正本扫描件PDF版本以及可编辑的word或excel版本）

	3.7.6
	装订
	需要，分册装订，投标文件第一册“ 资格审查”、第二册“商务技术部分”和第三册“报价部分”单独装订，并分开密封，《电子文本》单独密封。

	4.1.2
	封袋上应载明的信息
	见第六章“投标文件格式/1 投标文件封面”

	4.2
	递交投标文件的截止时间和地点
	见第一章“招标公告”

	4.2
	是否退还投标文件
	不退还

	5.1
	评审的时间和地点
	见第一章“招标公告”

	5.2
	开启顺序
	按投标人签到的先后顺序

	6.1
	评审小组的组建
	5人及以上单数

	6.2.3
	推荐中标候选人的排序及数量
	按照最终得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人

	7.4
	履约保证金
	合同总价的5%

	8.1
	监督部门
	见第一章“招标公告”





1 总则
1.1采购方式
本项目已具备条件，现对本项目采用公开招标方式进行采购。
1.2项目概况招标范围及相关要求
见第一章“招标公告”
1.3投标人资格要求
见第一章“招标公告”。
1.4费用承担
投标人准备和参加采购活动发生的费用自理。
1.5 保密
投标人应对招标文件及采购活动中获知的招标人商业和技术等未公开信息保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.6 语言文字
除专用术语外，语言均使用中文（必要时专用术语应附有中文注释）。
1.7 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位（招标文件另有要求的，按照招标文件要求执行）。
1.8 踏勘现场
1.8.1招标人不组织踏勘现场，投标人自行踏勘现场。
1.8.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.8.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等全部责任。
1.9 分包
不允许投标人在成交后将本项目的任何部分工作进行分包。
2 招标文件
2.1招标文件组成
本招标文件共六章，内容如下：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知
第三章 评审方法
第四章 合同条款及格式
第五章 采购需求
第六章 投标文件格式
招标人根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可根据投标人的要求或主动对招标文件进行澄清或修改。招标人可视具体情况在补充文件中通知投标人推迟递交投标文件的截止时间。
2.2.3投标人在收到补充文件后，应按投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该补充文件，逾期未通知招标人的默认为充分认可招标人发出的补充文件。
2.2.4招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后提出的任何澄清要求。
3 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包含下列内容
第一册  资格审查部分
（1）承诺函
（2）企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
（3）法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
（4）授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）
（5）资质要求
（6）项目负责人要求
（7）业绩要求
（8）投标人认为需要提交的其他资料
第二册  商务技术部分
（1） 商务和技术偏离表
（2）商务部分
（3）技术部分
第三册  报价部分
（1） 响应函
（2） 分项报价表
投标人在评审过程中做出的符合招标文件要求的澄清、说明、补正，构成投标文件的组成部分。
3.2 报价
3.2.1投标人应按招标文件提供的格式（见第六章“投标文件格式”）在响应函进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明增值税税率。
3.2.2投标人应充分了解采购项目的情况以及影响报价的其他要素。招标人在合同履行过程中，有权对项目实施的内容进行增加或减少。
3.2.3招标人设有最高限价的，投标人的报价不得超过最高限价。
3.3 投标文件有效期
除投标人须知前附表另有规定外，投标文件有效期应为90日，从招标文件规定的递交投标文件的截止时间开始计算。
3.4 投标保证金
本项目免收投标保证金
3.5 资格审查
投标人应提供第三章“评审方法”规定的资格审查资料。
3.6 响应方案
3.6.1 投标文件应当对招标文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款的，投标人应提供有关证据或证明材料。
3.6.2 投标人只能提出唯一的响应方案。投标人在投标文件中提出多个响应方案的其投标文件将被视为无效。
3.6.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明。投标文件偏差表中未列明的内容，将视为投标人响应招标文件的要求；但如发现投标文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或投标人的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求投标人对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对投标人的投标文件进行评审。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印。
分项报价表应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权代理人签字并加盖单位公章。
分项报价表由代理人签字的，应在投标文件中附授权委托书，授权委托书应由投标人法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位公章。
3.7.3评审过程中投标人对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。
3.7.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。
3.7.5投标文件正本一份副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提交电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
3.7.6投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。
4 投标文件的递交
4.1 投标文件的包装与标记
4.1.1 投标文件应密封包装，未密封的投标文件，招标人将拒绝接收；
4.1.2 投标文件封面上应载明的内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的递交投标文件的截止时间前，将投标文件递交至投标人须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件招标人将拒绝接收。
4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在投标人须知前附表规定的递交投标文件的截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标文件的修改文件或投标人撤回已递交投标文件的书面通知应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。招标人收到投标人撤回投标文件的书面通知后，退回投标人的投标文件。修改的内容为投标文件的组成部分，投标文件的修改文件应按照本章第3条和第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开启投标文件
5.1 开启投标文件的时间和地点
本项目邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加现场评审会议。
5.2 开启程序
主持人按下列程序公开开启投标文件
（1）宣布开启会议纪律；
（2）宣布参加开启会议的工作人员姓名；
（3）纪检监督员检查确认投标文件的密封情况；
（4）按照投标人须知前附表规定的开启顺序开启投标文件，公布递交投标文件的投标人名称；
（5）相关工作人员等在投标文件开启记录上签字确认；
（6）宣布有关注意事项；
（7）开启会议结束。
5.3 递交投标文件的投标人不足的情形
递交投标文件的投标人数量不足三家的本项目中止。
6 评审
6.1 评审小组
6.1.1评审由招标人组建的评审小组负责，评委的人数见投标人须知前附表。
6.1.2评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人主要负责人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。
6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。
6.1.4在评审过程中评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
6.2 评审
6.2.1评审小组按照第三章“评审方法”规定的评审标准和程序对投标文件进行评审和比较。
6.2.2评审时发现投标人有串通报价、弄虚作假等违法行为的，其投标文件将被视为无效。
6.2.3评审完成后，评审小组应当向招标人提交书面评审报告和中标候选人名单。评审小组推荐中标候选人的排序要求及数量见投标人须知前附表。
6.3 定标
按照须知前附表的规定，授权评审小组依法确定中标候选人。
7 合同授予
7.1确定中标人
招标人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人。
7.2中标候选人公示
中标候选人选定后，招标人将在“南通轨道交通官方网站（https://www.ntrailway.com/）”发布中标候选人公示。
7.3发出成交通知书
公示期结束后，招标人以书面形式向中标人发出成交通知书。
7.4履约保证金
中标人应按投标人须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向招标人递交履约保证金。
7.5签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在成交通知书规定的期限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
7.5.2除投标人须知前附表另有规定外，按照第三章“评审方法”规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审方法”规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准。
8 监督与异议
8.1监督部门及联系方式见投标人须知前附表。
8.2投标人或者其他利害关系人可以对成交结果提出异议。异议应在成交结果公示期间以书面形式向监督部门提出，并递交异议函和必要的证明材料，异议函包括但不限于下列内容：
（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话：
（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
（3）异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖印章。
投标人或者其他利害关系人未按照本条要求提出的异议不予受理。
9 纪律要求
9.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、候选中标人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审工作正常进行，不得使用第三章“评审方法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4对与采购活动有关的工作人员的纪律要求
与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、候选中标人的推荐情况以及其他有关的情况。在采购活动中，与采购活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。
10 需要补充的内容
见投标人须知前附表
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第三章 评审方法


评审方法
1 评审方法
本项目采用综合评分法，评审小组对满足招标文件实质性要求的投标文件按照本章规定的方法进行评审，并按照得分由高到低的顺序推荐1名候选中标人。
2 评审程序
2.1初步评审
2.1.1资格审查
投标人未按照附件一“评审标准”中要求提供证明材料的，其投标文件视为无效。
2.1.2符合性审查
有下列情形之一的其投标文件将被视为无效：
（1）投标文件未密封或者未按规定密封，或有明显拆封现象的；
（2）不符合投标人须知前附表中规定的投标文件装订要求的；
（3）投标文件未按要求加盖投标人公章、未经法定代表人或其授权代理人签署；
（4）如需要授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；
（5）未按招标文件规定的格式、内容和要求编制；关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认的；
（6）投标文件未对招标文件中的实质性内容作出响应的或未提供招标文件关键条款的相关证据或证明材料的；
（7）存在负偏离的。
2.1.3如通过初步评审投标人不足三家的，评审小组应当终止评审，后续评审不再进行。
2.2商务技术评审
通过“商务和技术偏离表”符合性审查的投标文件进行商务技术评分评审。未通过符合性审查的投标文件，将被判定为不满足招标文件实质性要求。
2.2.1商务评分标准见附件一“评审标准”。 
2.2.2技术评分标准见附件一“评审标准”。
2.3报价评审
2.3.1评审价格为投标人在响应函中填写的大写含税价格。
2.3.2报价评分计算方法见附件一“评审标准”。
2.3.3有下列情形之一的其投标文件将被视为无效：
（1）评审价格超过最高限价和单项限价的；
（2）投标文件有效期不满足招标文件要求的；
（3）投标文件未对采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容或出现选择性报价的。
（4）按照本章要求对报价进行修正，投标人拒不澄清确认的。
3 投标文件的澄清和补正
3.1投标文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容评审小组可要求投标人在规定时间内进行澄清、说明和补正。投标人澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位公章。澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明和补正。
3.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列原则对响应报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认：
（1）报价出现不一致的，以响应函中填写的大写含税价格为准；
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应函填写的大写含税价格为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
同时出现 2 种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。响应报价的算术错误修正不改变评审价格。当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。
4评分与汇总
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]评审小组成员按照评分标准独立对每个有效的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人各项评分因素的得分。各项得分汇总后为该投标人的评分总分。
5 评审结果
5.1提交书面评审报告
评审小组完成评审后，向招标人提交书面评审报告。
5.2推荐候选中标人
5.2.1评审小组应在书面评审报告中按照投标人最终得分由高到低的顺序推荐1名候选中标人。
5.2.2如果投标人最终得分相同，以评审价格低的优先，评审价格也相同的，以技术得分高的优先，如技术得分也相同的，将通过抽签形式确定候选中标人。
1

[bookmark: _Toc5079]附件一 评审标准
资格审查表
	[bookmark: _Hlk135650722]序号
	投标人资格要求
	投标文件对应章节
	证明材料

	1
	资格要求
	投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，能够提供本次招标服务。
	第一册“资格审查部分企业营业执照或事业单位法人证书”
	提供有效的营业执照原件扫描件（事业单位可以提供事业单位法人证书原件扫描件）。

	2
	信誉要求
	①投标人具有良好的信誉，未被“信用中国”、“中国执行信息公开网”及各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录、无不良行为记录（不良行为记录包含投标人经营过程中存在与主营业务相关行政处罚、司法裁判与执行等记录）。
②与招标人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目。
	第一册“资格审查部分 承诺函”
	提供承诺函，网站信息以评审小组现场查询结果为准。

	3
	资质要求
	投标人须具有下列资质之一：
①建设主管部门颁发的工程勘察工程测量专业甲级资质或工程勘察综合类甲级资质；
 ②自然资源部（或原国家测绘地理信息局）颁发的甲级测绘资质；
	第一册“资格审查部分 资质要求”
	提供有效的资质证书原件扫描件。

	4
	项目负责人要求
	须同时满足以下要求：
（1）须为投标人正式员工；
（2）具有工程师及以上的职称；
（3）具有5年及以上相关工作经验。
	第一册“资格审查部分 项目负责人要求”
	须同时提供：
（1）与投标人签订的有效劳动合同；
（2）有效的职称证书；
（3）项目负责人简历表（须体现项目负责人工作年限，格式详见第六章“项目负责人简历表”）。

	


5
	


业绩要求
	投标人自2021年1月1日以来至投标截止日期至少具有一项不低于80万元的国内城市轨道交通运营期结构监测或建设期第三方监测业绩（以合同签订时间为准）。
注：其中运营期结构监测业绩指运营期全线结构变形监测、运营期线路控制保护区建设活动影响监测及其他特殊区段的结构变形监测。建设期第三方监测业绩指在轨道交通工程建设期，建设单位委托第三方监测单位进行独立监测的业绩。不包括建设期施工监测业绩，也不包括建设期地铁保护区安全监测业绩。
	第一册“资格审查部分 业绩要求”
	须同时提供：
（1）合同协议书；
（2）验收证明或业主证明。
注：业绩时间以合同签订时间为准；如合同协议书中未能体现相应评审要素，则验收证明或业主证明中必须体现；业主证明
须加盖业主单位公章。

	6
	联合体要求
	不接受联合体
	/
	/



商务部分评分表（12分）
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	企业业绩
	投标人自2021年1月1日以来每具有一项不低于80万元的国内城市轨道交通运营期结构监测或建设期第三方监测业绩得2分，满分6分。
注：（1）须同时提供①合同协议书、②验收证明或业主证明。业绩时间以合同签订时间为准；（2）若同一个项目按不同年度签订的合同只计算一次得分，业绩时间按照最新签订的合同时间为准；（3）如该业绩是联合体业绩，则投标人必须是联合体牵头方；（4）如合同协议书中未能体现相应评审要素，则验收证明或业主证明中必须体现；业主证明须加盖业主单位公章。
	6

	2
	项目负责人业绩
	投标人拟派项目负责人自2021年1月1日以来至投标截止日期，作为项目负责人每具有一个国内城市轨道交通运营期结构监测或建设期第三方监测业绩得1.5分，满分3分。
注：（1）须同时提供①业绩合同、②验收证明或业主证明；（2）若同一个项目按不同年度签订的合同只计算一次得分，业绩时间按照最新签订的合同时间为准；（3）如该业绩是联合体业绩，则投标人必须是联合体牵头方；（4）如业绩合同中无法体现项目负责人姓名，则证明文件中必须体现；（5）如合同协议书中未能体现相应评审要素，则验收证明或业主证明中必须体现；业主证明须加盖业主单位公章。（6）如上述材料中项目负责人姓名不一致的，以②为准，并须提供项目负责人变更证明材料。
	3

	3
	项目人员配备
	项目主要管理人员配备（测量工程师、结构分析工程师）满足招标文件要求得 2 分，不满足要求不得分。
注：须明确项目人员配备明细，根据招标文件及用户需求书要求提供相关人员以及相应的证明材料。
	2

	4
	合同条款响应性
	完全满足招标文件商务条款并响应得 1 分，存在细微偏差的，每处扣 0.25 分，扣完为止。
	1


注：商务部分企业业绩和项目负责人业绩可为同一业绩；商务部分企业业绩和资格审查企业业绩可为同一业绩



技术部分评分表（48分）
	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	总体方案
	根据投标人对本项目的理解和总体实施思路制定的总体方案进行打分，科学可行，针对性强在[2.1,3]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	3

	2
	结构监测方案
	根据投标人针对本项目特点编制的结构监测实施方案（包含但不限于测点交接、监测点的修缮补充改正、加密监测、隧道结构技术状况评价等）进行打分，技术方案详细可行有针对性，操作性强在[5.6,8]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	8

	3
	监测数据分析及结构状态评估
	根据各投标人监测数据分析、结构状态评估报告进行打分，内容包括检测点位及成果交接顺畅准确；监测成果反馈流畅快捷；结构状态评估报告的形式设计可读性，支持材料能充分，能形象、全面地反应结构状态及安全可靠度的在[4.2,6]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	6

	4
	拟投入的维保资源
	投标人拟投入的仪器设备及人员配备满足用户需求书和日常工作要求在[2.8,4]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	4

	5
	本项目重难点分析
	重点和难点分析透彻，拟采取的措施针对性强并具有实际操作性在[3.5,5]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	5

	6
	项目安全保证措施
	根据投标人针对本项目编制的项目安全保证方案进行评分，安全管理制度健全，安全保证方案科学完善、针对性强在[4.9,7]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	7

	7
	服务质量保证体系和措施
	根据投标人针对本项目特点制定的服务质量保障体系和措施进行打分，描述准确详尽，措施可靠具体，能切实保障优质服务在[4.2,6]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	6

	8
	相关承诺
	投标人承诺本项目开始前与上一家单位做好既有点位及成果的交接，在到期结算后与该项目下一合同期成交单位做好技术交底及相应的衔接工作，经营过程中发生劳资纠纷、食物中毒等情况下投标人承担全部经济责任和法律责任得3分，不承诺不得分。
	3

	9
	增值服务
	评标委员会根据投标人在满足招标文件基本要求基础上，主动承诺提供的超出需求书要求的增值服务方案进行评审。增值服务范围包括但不限于：监测成果信息化管理及创新创优、专项加密监测、临时数据分析、监测技术升级、监测设备投入升级、数据服务优化等，在[4.2,6]区间内评分，缺少相应内容的评审要点不得分。
	6


注：评审小组成员根据以上内容进行综合评审后打分，然后汇总每个投标人各项评分因素的得分，取各评审小组成员汇总后得分的算术平均值为该投标人技术部分得分(分值小数点后保留两位小数，第三位四舍五入)

报价部分评分表（40分）
	项目
	评审方法

	报价（40分）
	
评标基准价计算方法

	以有效投标文件的有效评标价算术平均值为A， 计算算术平均值A时，所有有效评标价数量＜5家时，取所有有效评标价的算术平均值；若5家≤所有有效评标价数量＜9家时，去掉其中的1个最高价和1个最低价后取算术平均值；若所有有效评标价数量≥9家时，去掉2个最高和2个最低的报价后取算术平均值。 
除确认存在计算错误外，评标基准价不因参选当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

	
	报价得分计算方法
	偏差率=100%×（参选人报价－评标基准价）/评标基准价
报价得分计算公式示例：
（1）如果参选人的报价＞评标基准价，则报价得分=40-偏差率×100×E1；      
（2）如果参选人的报价≤评标基准价，则报价得分=40+偏差率×100×E2；   
其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.9，E2=0.6，扣完为止。报价得分四舍五入后保留两位小数。
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第四章 合同主要条款及格式




南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目合同



合同编号：






















甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司  
乙方：                                

二〇二六年  月


[bookmark: _Toc4510432][bookmark: _Toc4418336][bookmark: _Toc17381][bookmark: _Toc15914320][bookmark: _Toc15914892][bookmark: _Toc27086][bookmark: _Toc9236823][bookmark: _Toc28298][bookmark: _Toc22826][bookmark: _Toc437444975]第一节 合同协议书
甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
乙方：                       
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、项目概况 
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目；
项目地址：江苏省南通市。
二、项目承揽范围 
（1）南通轨道交通2号线盾构隧道、明挖隧道、出入段线矩形隧道、U型槽结构等；
（2）南通轨道交通2号线17座车站主体结构；
（3）南通轨道交通2号线幸福车辆段单体建筑物：综合楼、司机公寓、物资总库、特种物品库、出入口门卫、人行出入口门卫、次出入口门卫、联合车库、运用库、工程车库及材料棚、洗车库、镟轮库、牵引降压混合变电所、动调实验间、轮对及受电弓在线检测棚、洗车房。
三、服务期限
服务期限：本项目服务期为三年（暂定服务时间为2026年 月 日至2029年 月 日（具体进场时间以发包人书面通知为准）。
四、合同价格
合同价格方式：　固定总价与固定单价相结合的模式 ；
合同价格：
（1）合同含税价格：（大写）   元，（小写）  元；
（2）增值税率：  %，税金：   元。
五、服务标准
服务标准：满足甲方要求，详见用户需求书。
六、组成合同的文件 
组成本合同的文件包括：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）合同条款；
（4）招标文件及其修改、补充文件；
（5）合同附件；
（6）授标前质疑澄清文件及其回复文件；
（7）投标文件及其修改、补充文件；
（8）其他合同文件；
上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述次序在先者为准。双方关于项目变更通知、会议纪要等书面文本视为本合同的组成部分。合同签订后，双方签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，如补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、本协议书有关词语含义与《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
八、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同文件份数：本合同正本贰份，合同双方各执壹份；副本捌份，甲方执肆份，乙方执肆份。
十、合同生效 
本协议经双方代表签字、加盖单位公章且乙方提交合格的履约担保后生效。


	甲方（盖章）：                         

法定代表人或
其授权委托人（签字或盖章）             
日期：2026年  月  日
地址：                                  
电话：                                 
传真：                                
	乙方（盖章）：                        

法定代表人或
其授权委托人（签字或盖章）：          
日期：2026年  月   日
地址：                             
电话：                             
传真：                              




第二节 合同条款
1.一般规定
1.1 词语定义
1.1.1 甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司
1.1.2 乙方：                                
1.1.3 维保负责人（项目负责人）：由乙方委托负责维保项目管理和合同履行的代表。
1.1.4 项目：指甲方和乙方约定的维保承包范围内的项目。
1.1.5 维保场所：指由甲方提供和指定的用于维保项目作业的场所。
1.1.6 书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 合同履行中，甲方和乙方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的合同协议书的组成部分。
1.3 语言文字和适用法律、标准及规范
1.3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
1.3.2 本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和规范性文件。
1.3.3 适用标准、规范（详见用户需求书中有关要求）
除非另有规定，本维保项目应按国家技术规范和标准设计、维保。如遇遗漏所需项目实施的规范，乙方应征甲方同意，补充规范以满足合同要求。原则上没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用项目所在地的地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出维保技术要求，乙方提出实施（维保）工艺，经甲方批准后执行。
1.3.4适用技术规程（详见用户需求书中有关要求）
1.3.5 如遇规范、标准、技术规程对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，乙方应通知甲方，提出解决办法并征得甲方的同意。维保所用的规范及标准应采用最新版本。
1.4 图纸
1.4.1 甲方按约定的内容、日期和套数，向乙方提供图纸。乙方需要增加图纸套数的，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。
1.4.2  乙方应在维保项目现场至少保留一套完整图纸，供有关人员进行检查时使用。
1.4.3 甲方有权随时向乙方发出为使项目合理及正确实施、完工以及修补缺陷所需的补充图纸和指示，乙方应执行这些补充文件和指示，并受其约束。
[bookmark: _Toc9041][bookmark: _Toc30672][bookmark: _Toc533841620][bookmark: _Toc25010][bookmark: _Toc15222]2.双方权利义务
2.1 甲方的权利和义务
2.1.1 甲方的权利
2.1.1.1 甲方有权根据需要制定、修订各项维保工作管理制度和考核制度。
2.1.1.2 甲方有权按照本企业有关制度及规定，对乙方的维保工作实施跟踪管理、监督、检查、验收，给予工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定，实施考核。
2.1.1.3 甲方有权对乙方的人员素质进行审核,对不符合要求的乙方人员，有权要求调换。
2.1.1.4 甲方有权对乙方人员的工作进行考核，对不能胜任合同要求或有严重渎职行为的乙方人员，甲方有权指令乙方更换。
2.1.1.5 甲方有权对乙方的工具设备及其他设施的到位及备用状态进行检查。
2.1.1.6 若乙方不能完成承包范围中的工作或完成的工作不符合质量、时间要求，经收到甲方通知后3天内仍未开始整改的，甲方有权指定有相关资质的第三方完成该工作，相关费用由乙方承担。
2.1.1.7 甲方有权对乙方人员在工作中的违章违纪行为进行制止，当其行为危及人身或设备安全时，有权立即终止其工作。
2.1.1.8 当乙方或乙方人员发生责任事故时，甲方有权追究乙方的安全责任。
2.1.1.9根据甲方生产工作的实际进展情况，甲方有权派遣相关人员全程参与、跟踪、管理本次维保工作。
2.1.2 甲方的义务
2.1.2.1 负责提供乙方合格人员的进场条件，提供乙方人员进场前的安全教育。
2.1.2.2 负责协调甲方管辖范围内的维保项目作业许可手续，使作业场地具备作业条件，在完工后负责办理维保项目作业销令手续（或培训乙方人员，使之具备上述工作的资格，具体要求以用户需求书为准）。
2.1.2.3 负责指定在地铁范围内作业所需水、电的接入地点，保证作业期间的需要。
2.1.2.4 负责向乙方提供维保工作必需的图纸和资料。
2.1.2.5负责审批乙方提供的检修计划。
2.1.2.6 负责对重大、复杂事故处理和维保项目的方案审批。
2.1.2.7 负责维保工作的完工验收。
2.1.2.8 负责办理委外监测项目结算。
2.2 乙方的权利和义务
2.2.1 乙方的权利
2.2.1.1 乙方有权按合同有关条款规定获得所完成的合格维保工作的报酬。
2.2.1.2 乙方有权按合同规定获得为完成维保任务所必需的甲方资源。
2.2.1.3 为了更好、更安全地完成维保工作，乙方有权获得甲方的工作协调、方案计划的审批，有权向甲方提出合理化建议。
2.2.2 乙方的义务
2.2.2.1 必须确保维保范围内所有设备设施等的完备性，且保证运行良好，不能影响轨道线网运营的顺利进行。
2.2.2.2 服从和遵守甲方制定各项安全制度、维保工作管理制度、考核制度及其他现行的规章制度。乙方的维保人员应积极主动学习甲方的有关规章制度和管理规定，主动学习有关的安全规定、安全标准、维保规程和标准，学习必要的、最新的与维保工作有关的资料、文件和手册，严格按照甲方规定的工作规范、标准、程序和权限开展工作，乙方的常驻维保人员必须服从甲方统一的日常监督管理，甲方在监督、检查乙方的维保工作时，如发现安全隐患等问题，可以现场提出并制止。对于维保质量问题、工作任务安排、临修应急等工作，甲方与乙方对接后由乙方安排实施或整改。
2.2.2.3 按规定委派项目负责人，代表乙方全权管理乙方承担的项目和乙方提供的人员。乙方依据合同发出的通知，以书面形式由维保负责人签字后送交甲方，甲方在回执上签署姓名和收到时间后生效。
2.2.2.4 乙方应向甲方提供测量工程师、监测员和安全员名单和相关证件，并须严格按照所提供名单执行，如有变动需经甲方批准。
2.2.2.5 为保证监测工作顺利进行，乙方必须严格执行甲方的安全计划、质量计划、维保计划等，并接受甲方对监测工作的跟踪管理、监督、检查、验收及甲方对工作质量、安全、工期、服务、文明卫生等评定、考核，使维保管理工作满足甲方要求。
2.2.2.6 根据项目工作需要，提供维保使用的动力、照明、围栏设施，并负责安全工作，维保用电力传输线和配电设施符合关于电力安装、使用及维保的有关规定。
2.2.2.7 在对设备进行维保工作时，乙方按甲方提供的维保项目作业计划(方案)和发出的指令办理相关手续，组织维保，乙方人员应积极配合并服从甲方技术人员的指导。
2.2.2.8 乙方已完工工作未交付甲方之前，应负责现场保护工作，保护期间发生设施损坏，乙方自费予以修复。
2.2.2.9负责乙方人员的工资、奖金、办公用品、食宿、劳保、保险、福利、医疗费用、差旅费、通讯费等，甲方不支付合同外的任何费用。
2.2.2.10重大事故发生后乙方应协助甲方进行事故调查。
2.2.2.11 特殊天气时（如：大风、大雨、大雪、雷电、大雾等）乙方应自觉按照甲方制定的规程要求加强设备的巡视检查工作，并无条件服从甲方针对特殊情况做出的安排。
2.2.2.12 对于可预见的外来影响设备运行及维保的因素，乙方应采取积极有效的防护措施，确保设备及维保安全，否则乙方承担相应损失。
2.2.2.13 乙方对因操作失误或因渎职而引发的事故负全部责任，并承担因此给甲方造成的全部经济损失（甲方具备所有权的设备因质量问题造成的事故除外）。
2.2.2.14 由于乙方原因的责任事故造成人身伤亡或第三方财产损失引起争议、产生诉讼的，乙方应独立应诉，并承担一切诉讼后果，如因上述原因导致甲方受到追诉而遭受损失，乙方应予全部赔偿，具体定则参照甲方的责任事故事件处理办法。
2.2.2.15 爱护地铁的设施设备，确保地铁运营安全及设备、人身安全，保持甲方提供的工器具的完好。
2.2.2.16 遵守南通地方的法规，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的项目委外维保许可证、车辆准运证等有关证、照，均由乙方自行办理，甲方给予配合，发生的费用全部由乙方承担。
2.2.2.17 遵守政府有关主管部门对维保场地交通、维保噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，承担相关费用，并对由此造成的有关损失负责。
2.2.2.18 做好维保场地的管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)及园林绿化的保护工作。保证维保场地符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到甲方的要求并使甲方满意，乙方应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和扣款。
[bookmark: _Toc25840][bookmark: _Toc2080][bookmark: _Toc27111][bookmark: _Toc533841621][bookmark: _Toc25625]3.合同价款 
3.1 本维保项目的合同总价为：人民币   元整 （  元）。（以大写及数字分别表示）
	本维保项目不含税合同价为：人民币  元整  （  元）。（以大写及数字分别表示）
3.2 本合同采用固定总价与固定单价相结合的模式，在合同履行期间除税率调整外不因
监测的频次变化、监测点数量、难易程度变化、市场物价波动、车站规模、车站个数、区间长度、施工工法的变化等任何因素而进行调整。其中结构监测费用、隧道结构技术状况评价费及项目管理费用为固定总价部分，保护区运营施工配合费用为固定单价部分。
本合同的合同总价是完成合同范围的全部工作内容所发生的全部费用：包括但不限于监
测方案编制，监测点的交接、修缮、补充、改正，监测资料的编制等内容；并综合考虑了成本、规费、税金、利润、保险、专利、风险，以及市场竞争、企业自身能力、监测管理难易程度等所有因素。如果在履约过程中发现任何报价遗漏或风险考虑不足，乙方将自行承担报价遗漏或风险考虑不足造成的所有费用。
3.3除用户需求书另有规定，甲方供应材料之外的其他材料由乙方自行采购。
3.4 合同价包括所有费用，乙方应被认为对合同价的正确性和完备性是满意的，除了合同中另有规定的以外，合同价包括了合同规定的全部责任（包括提供有关材料、维保设备或服务以及需完成的其他工作），以及为维保项目工程的正确施工、试验、维保、保养、完工和修补缺陷所需的全部有关事项和物品。
3.5 合同价款在协议书内约定后，除非发生可变更条款和合同中约定可以改变的情况，任何一方不得擅自改变。
[bookmark: _Toc29796][bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc3299][bookmark: _Toc533841622][bookmark: _Toc25761]4.支付条款
4.1支付条款
4.1.1本合同项下所有款项均由甲方直接支付给乙方，并用人民币以电汇方式通过甲方银行与乙方银行之间进行。乙方应直接向甲方提出本合同项下的支付请求。乙方向甲方提出支付申请并附相关证明材料，甲方在审核批准后30天内以电汇的形式向乙方进行支付。
4.1.2 根据双方友好协商, 按季度平均支付，不满季度则按实际发生费用计。
4.1.3每季度第一个月乙方提交上季度付款申请及工作量清单、全额发票，甲方确认无误、审核批准后，在30天内支付给乙方。
甲方每月对乙方进行一次月度考核，月度考核分数与月度费用支付比例直接相关，以季度为付款周期向乙方付款，具体如下：
季度实际支付服务费=合价包干总费用/12*支付系数+该季度保护区运营施工配合费用-应扣除的款项。
支付系数：按月度甲方对乙方履行合同情况进行检查考核，考核汇总后得出乙方季度得分，根据下表所列支付系数，按季度支付服务费：
	月度考核分数
	100-95（含）
	95-90（含）
	90-80（含）
	80以下

	月度支付比例
	100%
	95%
	90%
	80%


[bookmark: _Toc16754][bookmark: _Toc24491][bookmark: _Toc18063][bookmark: _Toc533841623]若月度考核累计两次所得分数低于80分，甲方有权单方终止合同，同时乙方须承担合同执行过程中发生的直接扣款。
5.违约责任
5.1 当发生下列情况时，甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失：
5.1.1 甲方不按合同约定支付维保项目价款，导致维保项目维保作业无法进行；
5.1.2 甲方无正当理由不支付维保项目工程结算价款；
5.1.3 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
5.2 当发生下列情况时, 乙方承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的经济损失：
5.2.1 由于乙方原因造成的工作延误而乙方不采取相应的措施；
5.2.2 因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准；
5.2.3 乙方的工作实质上妨碍了甲方或其他方； 
5.2.4 乙方的工作实质上违反了有关环境、健康或安全的法律、法规及规章制度；
5.2.5 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后转包给他人；
5.2.6 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
5.3 当乙方出现5.2款违约情况而不改正或不停止违约行为时，甲方有权将乙方逐出现场，并聘请有相关资质的第三方完成乙方合同内工程，乙方应承担由此产生的一切费用。
5.4 因乙方的责任造成甲方工作量的增加，乙方应承担相应的费用。
5.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
5.6 乙方在合同规定的承包期内，因故要提前终止其承包的任务，应提前三个月书面通知甲方，在这三个月内，乙方人员需在配合甲方做好相应的交接工作后，方可撤离，同时在费用结算中，未结算部分的费用甲方不再支付，并乙方还须支付合同总价10%的违约金给甲方。
[bookmark: _Toc533841624][bookmark: _Toc4592][bookmark: _Toc1058][bookmark: _Toc11904][bookmark: _Toc5663]6.风险
6.1 属于甲方的风险
6.1.1 由于以下原因而引起的索赔、诉讼、补偿和应付费用：
6.1.1.1 因本项目需要使用或占用工地现场(乙方的生活场地除外)；
6.1.1.2 甲方人员或与其有合同关系但不包括乙方人员的疏忽、违约或违法行为；
6.1.1.3 甲方的失误或甲方提供的设计和资料中的错误，而这类设计和资料不是由乙方提供的或负责的，也不是一个有经验的乙方能判断的。
6.1.2 非乙方提供的设备和工器具等，在乙方接收并确认前发生损失和损坏。
6.1.3 合同终止后，合同项目以及甲方尚保留在工地现场的设备和材料的损失和损坏，但不包括在合同终止后因乙方在工地现场内的活动引起的损失和损坏。
6.2 属于乙方的风险
6.2.1由于以下原因而引起的索赔、诉讼、补偿和应付费用：
6.2.1.1乙方人员的疏忽、违约或违法行为。
6.2.1.2 乙方的失误或乙方提供的设计和资料中的错误，而这类设计和资料不是由甲方提供的或负责的，也不是一个有经验的甲方能判断的。
6.2.2本维保项目内乙方或非甲方提供的设备和工器具等，发生损失和损坏。
6.2.3 法律认定的其他应属于乙方的风险。
6.3 紧急情况
6.3.1 如果在项目维保过程中乙方在现场遇到了气候条件以外的不利的自然障碍和条件，这些障碍和条件是一个有经验的乙方无法预见的，乙方应立即通知甲方。在接到报告后，由甲方决定处理方法，乙方提出合理化建议被采纳后应立即施工维保。
6.3.2 在项目维保期间，如在项目中发生事故或其它紧急事件，根据设备的安全运行状况进行修理、紧急补救或其它工作是项目安全的紧急需要，而乙方无能力或收到甲方催告后3日内不愿进行此类工作或修理时，甲方可雇用其它有相关资质人员从事该项工作，并支付相关费用。如果此项工作或修理按合同规定费用应由乙方承担，则甲方可从乙方维保款项内扣除，并通知乙方。
[bookmark: _Toc1627][bookmark: _Toc16871][bookmark: _Toc533841625][bookmark: _Toc17209][bookmark: _Toc10153]7.不可抗力
7.1 不可抗力按照《中华人民共和国民法典》和中华人民共和国保险监督管理委员会关于不可抗力的解释为准。
7.2 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式,将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停维保的，乙方应暂停维保。不可抗力事件结束后，乙方向甲方通报受害和损失情况。
7.3 因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：
7.3.1 维保项目本身的损害、因项目损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及甲方提供的运至维保场地用于维保的材料和待安装的设备的损害，由甲方承担；
7.3.2 甲方和乙方人员伤亡由双方各自承担相应费用；
7.3.3 乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
7.3.4 所需清理、修复费用，由甲方承担。
7.4 在不可抗力发生后，若乙方不积极采取措施或采取措施不当造成损失，应承担相应的赔偿责任。
[bookmark: _Toc18911][bookmark: _Toc15115][bookmark: _Toc25899][bookmark: _Toc533841626][bookmark: _Toc1913]8.处理条款
8.1考核要求
甲方将从生产管理、安全管理、服务表现等方面对乙方进行考核评分，并将检查结果纳入对乙方的月度检查、季度考核、年度总评价中，当有考核项目发生重复时以最高处罚项为考核标准，人为因素及其产生的后果均产生处罚时，行为本身与事件结果均作处罚处理。考核周期为每季度一次。甲方有权根据运营指标对相关维护指标进行调整，乙方须无条件执行甲方确定的最新指标标准。
8.2考核依据：本项目考核工作依据甲方相关委外管理制度执行。
8.3 考核细则
8.3.1考核依据《南通轨道交通集团有限公司运营分公司委外管理办法（试行）》及相关管理办法或合同要求执行，并以考核结果作为合同支付及扣款的依据。
8.3.2甲方自合同生效之日开始每年度对乙方进行一次年度总评价，当年综合得分不合格的，甲方有权解除本项目合同，并追究乙方责任。
8.3.3履约期间，未列入季度考核扣分、但需乙方限期整改的相关问题，甲方有权根据问题严重程度并参考其他考核细则进行考核的权利。
8.3.4履约期间，若发生重大责任事故，除考核扣款扣分外，甲方可对乙方另行考核、处理。
8.4处罚细则
8.4.1乙方未按甲方要求派驻人员的，甲方有权要求乙方按项目经理人民币 10万元/人次，主要管理人员人民币5万元/人次的标准支付违约金。乙方未经甲方允许不得变更项目经理和主要管理人员，否则，乙方须按本条规定支付违约金。
8.4.2维保人员持证情况不满足要求，按下列计算扣除相应费用，直至相关人员取得证书为止（适用于实际提供证书少于投标时提供证书的情况）：
维保人员持证情况扣款=（投标提供证书数量-实际提供证书数量）×(一年合同总价/需求约定最低人数)×(无证月数/12)
维保人员数量不满足要求，按下列计算扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止（适用于实际人员少于投标时提供人员数量的情况）：
维保人员缺员扣款=（一年合同总价/投标提供人数）×（缺员数量）×(缺员月数/12)（不满整月按整月计算）
8.4.3乙方维保负责人必须长驻现场，出勤率保证100%，甲方在各项检查中（含甲方组织的各种相关会议），如发现维保负责人缺席，每次甲方将扣除乙方5000元/人作为处罚。
8.4.4乙方派出的委外工作人员必须严格执行安全文明生产的管理制度，违章处罚500元/人次。
8.4.5甲方对乙方项目委外工作的管理、质量、安全、工期、服务、文明卫生等方面进行定期或不定期的检查，下达书面的限期整改通知，甲方对乙方不能按期限整改或重复发生的不合格项目处以500元/项次的扣款。
8.4.6对于乙方在项目委外工作中因自身原因未能完成已批准的作业计划的行为，除乙方赔偿甲方损失外，甲方对乙方处以1000元/次的扣款。
8.4.7对于乙方在项目委外工作中因自身原因不能及时上报各类报表、资料（包括报表、资料不符合要求）的行为，甲方对乙方处以500元/次的扣款。
8.4.8在施工作业中，若发现乙方人员未做好安全防护或无上岗证或佩戴他人上岗证进行特殊工种施工作业，甲方对乙方处以200元／人次的扣款，累计5次则停工整顿。
8.4.9当班检修及抢修时，若发现乙方安排的人员不足，缺一人次罚200元，依次类推。
8.4.10对于乙方人员损坏地铁的设备、危害地铁运营安全及设备和人身安全的行为，除乙方赔偿甲方的全部损失外，甲方对乙方处以2000元/次的扣款。
8.4.11如因乙方原因导致事故的发生，除乙方赔偿损失外，甲方视情节对乙方进行处罚，发生事故苗头的处以2000-5000元/次的扣款；发生一般事故的处以5000-10000元/次的扣款；发生险性事故的处以10000-20000元/次的扣款；发生大事故及以上的按事故损失的比例处以不低于20000元/次的扣款。
8.4.12乙方人员应参加甲方相关会议，如迟到一次处罚200元/人次，不参加处罚300元/人次。
8.4.13甲方对乙方人员进行考核，对于违反工作纪律的行为，处以500元/人次的扣款；对不能胜任工作要求或完成工作不好、安全状态不好的人员，甲方有权要求乙方更换合格人员，并处以500元/人次的扣款。
8.4.14对于紧急故障抢修，因技术能力不足或响应时间不及时，造成故障无法及时恢复的，处罚1000元/次。
8.4.15对于乙方在项目委外工作中无法提供甲方要求的主要设备工器具配置表里的设备仪器，甲方对乙方处以200—500元/次的扣款。
8.4.16对于乙方人员故意损坏甲方提供的仪器设备工器具的行为，除乙方赔偿甲方的全部损失外，甲方对乙方处以1000元/次的扣款。
8.4.17甲方对乙方每期数据进行抽查，若发现乙方监测数据存在造假等问题时，情节较轻，处以2000元/次的扣款；情节严重，甲方有权解除合同。
8.4.18甲方现场监测数据出现异常时（超出标准数值等情况），若乙方未立即向甲方反馈，每点次扣款1000元。
8.4.19乙方提交的正式监测报告中，若发现存在与原始数据不符等情况时，每次扣500元，当期报告重出。
8.5未尽事宜双方可签订补充协议予以约定。
[bookmark: _Toc533841627][bookmark: _Toc13778][bookmark: _Toc17217][bookmark: _Toc17604][bookmark: _Toc3795]9.保密
9.1 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，甲方决定应是最终决定。
9.2 未经甲方事先批准，乙方不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与此项维保项目工程有关的情报或者详细资料。
9.3 乙方不应在现场或维保设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。
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10.1中国政府根据现行税法向甲方征收的与合同执行有关的所有税款，应由甲方承担，除此以外的税款均由乙方承担。
10.2中国政府根据现行税法及相关法规的规定对乙方和其雇员征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担，并已包含在合同总价中。
10.3乙方必须保证所开具的发票符合中华人民共和国税法等相关法律法规，且由此产生的一切后果，由乙方自行承担。
10.4在合同执行期间，如遇国家税率调整，则税费及合同含税总价相应调整。
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11.1 维保项目开工前，乙方必须按国家有关规定为参加维保项目工作的乙方人员办理国家和地方政府规定的相关社会保险和人身意外伤害保险，并支付保险费用。
11.2 保险事故发生时，甲方和乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。  
11.3 保险事故发生后，购买保险方应积极向保险公司申请理赔，对方应积极提供资料和相应协助。
11.4 乙方应承担在维保中造成的对其他方的伤害造成的索赔、诉讼和赔偿费用。
[bookmark: _Toc25486][bookmark: _Toc533841630][bookmark: _Toc11338][bookmark: _Toc17106][bookmark: _Toc25802]12.合同执行时间表
12.1 暂定服务时间为2026年 月 日至2029年 月 日（具体进场时间以甲方书面通知为准）。
甲方有权对上述日期进行调整，乙方须承诺服从甲方对工期的调整。
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13.1 合同的变更
13.1.1 在合同履行中，甲方有权对维保项目进行实质性的变更，对本合同条件所作的任何修改、补充均须根据双方协商达成的协议，以规定的标准修改书形式由双方盖章来完成，并作为本合同不可分割的组成部分，具有与合同本身同样的效力。
13.1.2 由于甲方或乙方原因，无法实施部分项目工作，合同价款将做相应调整。
13.1.3 工作量的确认：用户需求书中列出的工作内容是本维保项目的估算工作量（实际工作量以甲方现场实际情况和图纸为准）。
13.1.4乙方在甲方要求的维保工作内容变更确定后15天内，向甲方提出变更项目价款的报告，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
13.1.4.1 合同中已有适用于变更维保项目的价格，按合同已有的价格执行；
13.1.4.2 合同中只有与变更维保项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
13.1.4.3 合同中没有适用或相似于变更维保项目的价格，则按合同价款确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。
13.1.5 甲方确认增加的维保项目变更价款与结算款同期支付。
13.1.6 因乙方自身原因导致的维保项目变更，乙方无权要求任何补偿。
13.1.7由于乙方原因需变更乙方单位名称的，需履行合同变更流程。
13.2 合同终止
13.2.1 双方合同义务履行完成终止合同
    当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。
 双方同意终止合同
    若双方同意，合同可以在任何条件下终止。
13.2.2 违约终止合同
13.2.2.1 因乙方违约终止合同。
    如果甲方发现以下违约情形之一后可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
   （1）如果乙方无能力进行正常运行服务或不能按时提供规定的维保供甲方认可；
   （2）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务； 
   （3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为；
   （4）在服务考核中，如果乙方连续有二次考核分数低于80分时应视乙方不能履行服务合同的情况处理。
13.2.2.2 因甲方违约终止合同。
    如果甲方严重违背了合同规定的责任义务而且这种违约没有任何条款允许时，则乙方有权终止合同的一部分或全部，但前提条件是乙方应在终止合同前三个月书面通知甲方，而甲方未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。
    乙方有权要求甲方补偿其因违约而造成的任何直接损失。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
13.2.2.3 因不可抗力终止合同。
    如因不可抗力提出终止合同，则双方应协商解决合同终止日以前双方应得的利益问题。如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行其他的合同义务的话，乙方的履约保证金不能被没收，也不应该承担延误期赔偿或终止合同的责任。
13.2.3 合同终止的程序
13.2.3.1 一方依据合同款约定要求终止合同的，应以书面形式向对方发出终止合同的通知，并在发出通知前10天告知对方。对解除合同有争议的，按主合同关于争议的约定处理。
13.2.3.2 合同终止后，乙方应妥善做好已完项目和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出维保场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作的价款。除此之外，有过错一方应当赔偿因合同终止给对方造成的损失。
13.2.3.3 合同终止后，不影响双方在合同中约定的结算、清理和损害赔偿条款的效力。
[bookmark: _Toc131471580][bookmark: _Toc15692][bookmark: _Toc17716][bookmark: _Toc5980][bookmark: _Toc533841632][bookmark: _Toc22324][bookmark: _Toc205352465][bookmark: _Toc205352466][bookmark: _Toc17274][bookmark: _Toc8473][bookmark: _Toc533841633][bookmark: _Toc131471581]14.维保作业组织
14.1 维保作业计划
14.1.1 乙方应严格按照批准后的维保项目计划进行维保作业，若要对维保作业计划进行修改时，应具备充足理由并取得甲方的批准。
14.1.2 若乙方不能按时提交维保作业而造成甲方工作的延误，乙方应赔偿甲方因延误而造成的损失。
14.1.3 甲方由于其对公众服务的特点而需要改变已批准的计划时，乙方应按甲方最终批准的维保项目计划进行维保作业，甲方不补偿乙方的相应损失。
14.1.4 凡由甲方提供的设备材料，乙方在向甲方提出需求计划时，要给甲方留有足够的采购或制造时间。
14.2 现场维保作业实施
14.2.1 乙方应对项目维保作业的现场作业和作业方法的完备、稳定和安全负全部责任。
14.2.2 乙方应在维保作业计划中对于维保作业中有可能会遇到的一些特殊情况或有可能会产生不良后果的维保作业方法进行说明，并对有可能会产生的不良后果提出应急措施并经过甲方的批准,甲方对于维保作业方法的批准不排除乙方对维保作业方法的完备、稳定和安全应负的全部责任。
14.2.3 鼓励乙方采取一些积极措施在维保作业中取得良好的效果和经济效益，为甲方节约成本或缩短工期，乙方采取的积极措施包括：
14.2.3.1 在维保作业中采用新技术和新方法；
14.2.3.2 对可能出现的甲方和乙方的风险采取积极防范措施；
14.2.3.3 对甲方的设计和其它安排提出合理化建议；
14.2.3.4 在维保作业中主动地进行各方面的协调，保证工程顺利实施。
14.3 暂停维保作业
14.3.1 甲方有权在他认为确有必要时，指令乙方暂停维保作业，乙方应当按甲方要求停止维保作业，并妥善保护已完工作，如有损失双方协商。
14.3.2 因乙方原因造成停工的，由乙方承担甲方的损失。
14.4 工作延误
14.4.1 因以下原因造成工作延误，经甲方确认，工作相应顺延，损失双方协商：
14.4.1.1 甲方未能按约定提供图纸及开工条件；
14.4.1.2 甲方未按合同约定提供所需指令、批准手续等，致使维保作业不能正常进行；
14.4.1.3 甲方要求的工作量增加；
14.4.1.4 不可抗力；
14.4.1.5 甲方同意工作顺延的其他情况。
14.4.2 由于乙方的原因造成的工作延误，甲方有权指令乙方加速作业并由乙方承担甲方的损失。
14.5 维保作业完工
14.5.1 乙方必须按照约定的完工日期或甲方同意顺延的完工日期完成工作。
14.5.2 因乙方原因不能按照约定的完工日期或甲方同意顺延的完工日期完成工作，乙方承担违约责任。
14.5.3 因乙方自身原因造成工作延误或质量原因未及时告知甲方做好预防措施而引发事故的，乙方承担相应的损失和法律责任。
[bookmark: _Toc21508][bookmark: _Toc13913][bookmark: _Toc11154][bookmark: _Toc29702][bookmark: _Toc533841634][bookmark: _Toc205352467][bookmark: _Toc131471582]15.安全维保
15.1 安全维保作业与检查
15.1.1 乙方应遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和甲方的有关安全生产的规章制度，严格按安全标准组织维保作业，并随时接受甲方和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用及甲方损失，由乙方在相关政府部门认定的责任范围内承担。
15.1.2 参加维保工作的乙方人员必须经过甲方的岗前三级安全教育，且考试合格方可上岗作业。甲方应对其在维保作业场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行维保作业。
15.1.3 乙方应在维保作业现场配置必要的安全标志以引起现场人员的注意，避免伤害。
15.1.4 若甲方认为乙方在现场维保作业中存在一定的安全隐患，有可能威胁到现场人员（包括乘客）的生命安全和甲方的利益，有权要求乙方采取必要的措施和增加必需的设施以杜绝安全隐患。产生安全隐患的原因若是由乙方引起，采取措施和增加设备的费用应由乙方承担。
15.2 安全防护
15.2.1 乙方在任何维保作业开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方批准后方可实施。
15.2.2 凡影响轨行区内行车设备正常使用的维保作业必须办理轨行区施工作业申请；维保过程中有动火作业时，应按规定办理动火申请。
15.2.3 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中维保(含堆放、运输、使用)作业及使用毒害性、腐蚀性物品维保作业时，乙方应在维保作业前10天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方批准后实施。
15.2.4 在密闭空间作业时，乙方应安排必要的通风设备和照明设备及个人防护用具，以使维保作业场地保持一定的通风要求和照度要求，确保人身安全。
15.2.5 地下作业时，乙方应准备必要的防停电设备和措施，以使现场人员在停电时能够迅速而安全地撤离维保作业现场。
15.3 事故处理
15.3.1 生产现场出现的人身、设备等事故，双方均有责任紧急抢救。在情况紧急且无法与甲方联系时，乙方应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后及时向甲方送交报告，事后应根据安全分析结论，由责任方负责发生的抢险费用。
15.3.2 发生重大伤亡及其他重大安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按国家有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
15.3.3 甲方和乙方对事故责任有争议时，应按国家有关部门的认定处理。
[bookmark: _Toc23919][bookmark: _Toc18848][bookmark: _Toc3024][bookmark: _Toc533841637][bookmark: _Toc1233][bookmark: _Toc205352470][bookmark: _Toc203364672][bookmark: _Toc131471593]16.其它
16.1 专利技术及特殊工艺
16.1.1 甲方要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方批准，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
16.1.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者承担相应责任。


附件1：履约担保
履约保函
                                              保函编号：       
致：南通轨道交通集团有限公司运营分公司          
鉴于乙方       与南通轨道交通集团有限公司运营分公司（下称“甲方”）签订了      合同书，并保证按合同规定承担该合同的工作任务，我行愿意出具保函为乙方担保，担保金额为人民币（大写）         元（￥       元）。
本保函的义务是：我行在接到甲方提出的因乙方在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知的 15 天内,在上述担保金额的限额内向甲方支付任何数额的款项，无须甲方出具证明或陈述理由。
在向我行提出要求前，我行将不坚持要求甲方应首先向乙方索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除或减轻我行按本保函所应承担的义务，但法律法规另有规定的除外。
本保函保证方式为见索即付的连带责任保证，自我行签发之日即有效且不可撤销，直到本项目完工后失效；但无论如何,本保函有效期最晚应不迟于2029年12月31日失效。


担保银行：（全称）         （盖章）
负责人或其授权的代理人：
（职务）  （姓名）        （签字）
银行地址：                        
邮    编：                        
电    话：                        
传    真：                         
日    期：       年      月      日





[bookmark: _Toc69891507][bookmark: _Toc17910][bookmark: _Toc69909997]附件2：廉政合同格式
廉政合同
甲方：南通轨道交通集团有限公司运营分公司  
乙方：                                    
为加强廉政建设，规范甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关廉政建设规定，特订立本廉政合同。
第一条 双方的权利和义务
(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、采购工作、招标代理管理、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二) 严格执行本项目甲、乙双方签订的合同（协议）文件，自觉按合同（协议）办事。
(三) 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规和合同文件另有规定者外），双方人员不得获取不正当利益，不得损害国家和集体利益。
(四) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的责任
甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一) 不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。
(二) 不准参加乙方安排的超标准宴请及健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
(三) 不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四) 配偶、子女不得从事与乙方承接本项目工作有关业务活动。
第三条  乙方责任
乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：
(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵 (二) 不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。
(三) 不准以任何理由安排甲方工作人员参加的超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。
(四) 不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品和装修住房等。
第四条  违约责任
(一) 甲方工作人员有违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二) 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  双方约定：本合同由运营分公司纪检监督部负责监督。
第六条  本合同作为合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：南通轨道交通集团有限公司  乙方（盖章）：                         
运营分公司
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第五章 采购需求


[bookmark: _Toc14421]1 项目概况
[bookmark: _Toc294600410][bookmark: _Toc294603089][bookmark: _Toc294858427][bookmark: _Toc295821992][bookmark: _Toc294599934][bookmark: _Toc294599097][bookmark: _Toc294860242][bookmark: _Toc294860201][bookmark: _Toc295822023][bookmark: _Toc294600095]2号线包括主线20.8km、幸福车辆段各单体建筑物、17座车站及附属结构。正线区间为盾构区间，幸福车辆段出入段线为明挖区间。17座车站均为地下车站，主线车站包含：幸福站、南通火车站、长岸站、北大街站、北城大桥站、钟秀西路站、和平桥站、体育公园站、易家桥站、文峰站、五一路站、园林路站、汽车东站、通富北路站、观音山站、南通东站、先锋站。
[bookmark: _Toc3551202][bookmark: _Toc533073147][bookmark: _Toc348894802][bookmark: _Toc18818]2 标准技术规范
本项目按下述标准、规程、办法等文件组织实施（包括但不限于）。
[bookmark: _Toc18665][bookmark: _Toc32268][bookmark: _Toc12168]2.1 国家及行业相关标准与规范
《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）；
《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；
《城市轨道交通设施运营监测技术规范》（GB/T 39559.3-2020）；
《城市轨道交通设施运营监测技术规范 第3部分：隧道》（GB/T 39559.3-2020）；
《国家一、二等水准测量规范》（GB/T 12897-2006）；
《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T 50308-2017）；
《江苏省城市轨道交通工程监测规程》（DGJ32/J 195-2015）；
《交运规〔2024〕9号城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》；
上述技术规范如有更新的，需参照最新版执行。除上述技术规范外，投标人还应遵守招标人的其他相关文件要求。
[bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc16545][bookmark: _Toc11189]2.2 相关安全、技术要求
2.2.1相关安全要求
[bookmark: _Toc22749][bookmark: _Toc3551201][bookmark: _Toc533073146][bookmark: _Toc348894801]《南通轨道交通集团有限公司运营分公司安全生产管理办法》（Q/NDAJ-20405-2025）；
《南通轨道交通集团有限公司运营分公司外单位施工管理办法（Q/NDYY0-00-1-20303-2023）；
《南通轨道交通集团有限公司运营分公司委外管理办法》（Q/NDYY0-00-1-20008-2024）。
2.2.2相关维修规则、规程
《南通轨道交通集团有限公司运营分公司施工管理规则》（Q/NDYY0-00-1-20302-2025）；
《南通轨道交通集团有限公司运营分公司结构监测规程》（Q/NDWX1-00-2-21102-2023）；
上述管理要求如有更新的，需参照最新版执行，详细内容可向招标人借阅。
3 维保模式及工作内容
[bookmark: _Toc31681][bookmark: _Toc17219][bookmark: _Toc30891]3.1 维保模式和合同期限
本维保模式采取项目委外，投标人应成立项目部。监测计划开展阶段，项目人员必须在岗，其余阶段对项目部管理不作要求。投标人提供结构监测服务，依据需求书的监测内容和要求提供结构监测成果报告、分析报告和评价报告等。每个监测周期开展前，应对监测委外项目人员资质进行审查，确保项目配备的监测队伍固定、人员资格证书齐全、工器具及备件完备。项目所需人力、工器具及全部所需材料由投标人供应，采取总价包干与清单计价相结合的形式。
合同期限为三年，具体以招标人书面进场通知日期算起。
[bookmark: _Toc5534]3.2 项目范围
3.2.1 南通轨道交通2号线盾构隧道、明挖隧道、出入段线矩形隧道、U型槽结构等；
3.2.2 南通轨道交通2号线17座车站主体结构；
[bookmark: _Toc20701][bookmark: _Toc9992]3.2.3 南通轨道交通2号线幸福车辆段单体建筑物：综合楼、司机公寓、物资总库、特种物品库、出入口门卫、人行出入口门卫、次出入口门卫、联合车库、运用库、工程车库及材料棚、洗车库、镟轮库、牵引降压混合变电所、动调实验间、轮对及受电弓在线检测棚、洗车房。
[bookmark: _Toc6441]3.3 主要工作内容
3.3.1 总价包干部分
结构监测内容包括地下车站主体结构沉降监测、车站与隧道结构差异沉降监测、隧道结构沉降监测、联络通道沉降监测、隧道结构净空收敛、轨顶风道净空收敛、南通电视塔沉降监测、建（构）筑物沉降监测、监测基准网复测、加密监测、2号线隧道结构技术状况评价等。主要工作内容如下：
（1）方案编制：编制结构监测实施方案，并由投标人组织专家论证，专家论证通过后，按照招标人批复的结果组织实施；
（2）测点交接：项目实施前，投标人需对既有监测点（含既有控制点）点位和成果进行交接，必要情况下，对既有监测点（含既有控制点）进行调整、加密等。加密原则具体遵照招标人要求实施；
（3）监测点：对项目范围内的监测点（含既有控制点）进行核实确认，复核测定各测点的具体里程位置，并绘制全线及各单体建筑物监测点分布图并编号。车站（区间）测点编号按照“车站（区间）代码+上下行代码+顺序号”进行编号，车站（区间）代码显示两位或三位，里程从小到大为上行，反之为下行，上行代码为“S”，下行代码为“X”，顺序号按里程从小到大依次排序。建筑物测点编号按照大写字母JC+数字进行编号。并对必要的监测点进行修缮、补充、改正；
[bookmark: OLE_LINK11]（4）监测资料：按要求整理成果报告、分析报告、评估报告等监测资料，并按照时限要求提交至招标人。分析报告内容必须包含监测数据分析，并对分析结果提出合理化建议或解决方案。如出现监测数据异常等问题，投标人在发现问题后应立即以书面形式告知招标人，并结合周边环境及地质条件分析数据异常的初步原因，呈报招标人审核，将异常数据等问题归档至当期监测报告内；
（5）加密监测：对既有重点区段（监测数据异常、下穿建构筑物、较宽河流以及施工期间异常区域）进行加密监测，监测记录归档至当期监测报告内；
[bookmark: OLE_LINK13]（6）2号线隧道结构技术状况评价：利用三维激光扫描技术采集的结构数据，对2号线全线隧道结构开展技术状况评价，并出具隧道结构技术状况评价报告。以单个区间作为一个评价单元，评价对象主要包括主体结构、接缝结构、隧底结构、附属设施四类；评价内容主要包括结构裂缝与衬砌掉块的程度和范围、逐环收敛、渗漏水等；评价方法、等级以及相关要求参考《城市轨道交通设施运营监测技术规范第3部分：隧道》（GB/T39559.3-2020）相关规定。如监测中出现数据异常等情况，投标人应在发现问题后立即以书面形式告知招标人，并结合周边环境及地质条件分析数据异常的初步原因，呈报招标人审核，将异常数据等问题归档至当期监测成果报告中；
（7）组织专家评审：项目实施前，对结构监测实施方案组织专家评审，按照评审通过的结构监测实施方案开展结构监测工作；每年对隧道结构技术状况评价报告、结构监测成果报告、南通电视塔监测数据组织专家评审；专家评审由投标人按招标人要求组织实施，相关费用已纳入合同费用中，招标人不予另行支付；
（8）招标人安排的其他相关任务。
3.3.2 零星用工部分
（1）工作内容为监管地保单位的轨行区监测施工。在监管过程中严格履行监管职责，执行施工安全卡控制度，落实安全防护等要求。
（2）人员要求具备运营分公司施工负责人证，年龄不大于50周岁，测量相关专业中专及以上学历。
（3）预估工作量为324人次，据实结算。
3.4 配合工作内容
结构监测涉及的配合工作包含但不限于如下几点：
3.4.1 保护区运营施工配合；
3.4.2 重点保护区加密监测；
3.4.3 抽检1号线结构监测数据。
[bookmark: _Toc19343][bookmark: _Toc3551205][bookmark: _Toc348894804][bookmark: _Toc533073150]4 项目设施清单和工作量
[bookmark: _Toc18733][bookmark: _Toc16664][bookmark: _Toc19871]4.1 项目设施清单
4.1.1 区间
表1 主线
	序号
	区间
	站间距（m）
	联络通道数量

	1
	出入段线～幸福站
	1220
	/

	2
	幸福站～南通火车站
	1482
	2

	3
	南通火车站～长岸站
	1280
	1

	4
	长岸站～北大街站
	1260
	1

	5
	北大街站～北城大桥站
	700
	/

	6
	北城大桥站～钟秀西路站
	1956
	2

	7
	钟秀西路站～和平桥站
	1202
	1

	8
	和平桥站～体育公园站
	1345
	1

	9
	体育公园站～易家桥站
	1171
	1

	10
	易家桥站～文峰站
	832
	/

	11
	文峰站～五一路站
	888
	1

	12
	五一路站～园林路站
	1423
	3

	13
	园林路站～汽车东站
	1041
	1

	14
	汽车东站～通富北路站
	873
	1

	15
	通富北路站～观音山站
	916
	1

	16
	观音山站～南通东站
	1579
	2

	17
	南通东站～先锋站
	2291
	3



4.1.2 车辆段
表2 幸福车辆段
	序号
	建筑名称
	建筑面积（m²）
	备注

	1
	综合楼
	30659
	地上12层、地下1层

	2
	联合车库
	18598
	地上1层、局部2层、地下1层

	3
	司机公寓
	5779
	地上6层

	4
	运用库
	34457
	地上1层、局部2层

	5
	特种物品库
	141
	地上1层

	6
	物资总库
	3671
	主跨1层、辅跨4层

	7
	工程车库及材料棚
	3616
	地上1层、局部2层

	8
	洗车库
	984
	地上1层

	9
	镟轮库
	733
	地上1层

	10
	牵引降压混合变电所
	1031
	地上1层、地下1层

	11
	动调实验间
	288
	地上1层

	12
	轮动受电弓在线检测棚
	188
	地上1层

	13
	洗车房
	402
	地上1层

	14
	出入口门卫
	95
	地上1层

	15
	人行出入口门卫
	22
	地上1层

	16
	次出入口门卫
	23
	地上1层



4.1.3 监测重点段
	序号
	区间/车站
	行别
	里程
	监测形式要求

	1
	南通火车站～长岸站
	上行
	K1+999~K2+077
	人工监测

	2
	
	下行
	K1+999~K2+077
	人工监测

	3
	北大街站～北城大桥站
	上行
	K4+847~K4+908
	人工监测

	4
	
	下行
	K4+871~K4+908
	人工监测

	5
	北城大桥站～钟秀西路站
	上行
	K5+077~K5+124
	人工监测

	6
	北城大桥站～钟秀西路站
	下行
	K5+077~K5+124
	人工监测

	7
	和平桥站～体育公园站
	上行
	K8+270~K8+677
K9+223~K9+428
	人工监测

	8
	和平桥站～体育公园站
	下行
	K8+270~K8+347
K8+629~K8+701
K9+253~K9+428
	人工监测

	9
	易家桥站～文峰站
	上行
	K11+385~K11+404
	人工监测

	10
	易家桥站～文峰站
	下行
	K11+385~K11+404
	人工监测

	11
	文峰站～五一路站
	上行
	K12+203~K12+241
	人工监测

	12
	文峰站～五一路站
	下行
	K12+215~K12+241
	人工监测

	13
	南通东站～先锋站
	上行
	K18+314~K18+409
	人工监测

	14
	南通东站～先锋站
	下行
	K18+314~K18+409
	人工监测



[bookmark: _Toc13675][bookmark: _Toc32273][bookmark: _Toc18068]4.2 结构监测工作量
4.2.1 测点布设原则（遵照国家、行业规范标准，并不低于以下规定）。
	序号
	结构形式
	监测内容
	测点布设
	频率

	1
	地下车站
主体结构
	（1）沉降监测
（2）轨顶风道
净空收敛
	①沉降测点：各车站不大于50米设一监测断面，每个断面上、下行线各布设1个沉降测点，测点布设在道床中间；
②轨顶风道净空点：沉降测点就近位置布设，轨顶风道与道床面布设一个净空监测断面。
	监测频率为1次/半年；当监测结果显示结构不稳定时，应根据实际情况重点监测，增加监测频率。

	2
	车站与隧道交接处结构
	（1）差异沉降
	①沉降测点布设在车站与隧道交接处两侧道床中间，每侧一个点，距交接缝约1m；
②每座车站上下行共布设8个沉降测点。
	

	3
	盾构隧道
	（1）沉降监测
	①隧道内不大于20环设一测点，测点布设在道床中间；
②联络通道处，上、下行各设1个测点，通道内设1个测点；
③特殊情况可适当加密。
	

	
	
	（2）净空收敛
	①每20环设一组对线，净空收敛测点与沉降测点布设在同一断面上；
②特殊情况可适当加密。
	

	4
	明挖结构
	（1）沉降监测
	①每30m设定一个测点，测点布设在道床上；
②特殊情况可适当加密。
	

	5
	单体建筑
	（1）沉降监测
	沉降测点沿外墙周边每隔30米设置一个沉降测点，测点应布设在主体结构上，测点宜对称布置，遇结构变形缝处加密设置。
	监测频率为1次/年

	6
	重点区段
	（1）沉降监测
（2）净空收敛
	①下穿建构筑物、较宽河流以及施工期间异常区域，监测范围在原有下穿或异常区域基础上，双向各延伸10m；
②每5m设一个监测断面，其中沉降测点布设在道床上（浮置板道床结构的沉降测点布设于隧道壁）、净空收敛测点与沉降测点布设于同一断面；
③特殊情况可适当加密。
	监测频率为1次/季度



4.2.2 结构监测工作量
结构监测的工作内容须符合国家及行业相关规范规定，结构监测不低于下表规定：（表中测点布设数量仅供参考）
	序号
	项目名称
	单次工作量
	监测频次
	监测
次数
	合计工作量
	单位
	计价原则

	一
	沉降监测
	
	
	
	
	
	

	1
	地下车站主体结构
	240
	1次/半年
	6
	1440
	点
	总价包干

	2
	盾构隧道
	1376
	1次/半年
	6
	8256
	点
	

	3
	车站与隧道交接处结构
	136
	1次/半年
	6
	816
	点
	

	4
	联络通道
	105
	1次/半年
	6
	630
	点
	

	二
	净空收敛
	
	
	
	
	
	

	1
	盾构隧道断面
	1360
	1次/半年
	6
	8160
	点
	总价包干

	2
	地下车站轨顶风道
	240
	1次/半年
	6
	1440
	点
	

	三
	建（构）筑物沉降监测
	
	
	
	
	
	

	1
	幸福车辆段各单体建筑
	193
	1次/年
	3
	579
	点
	总价包干

	2
	南通电视塔
	16
	1次/半年
	6
	96
	点
	

	四
	地面水准控制网复测
	
	
	
	
	
	

	1
	控制网复测
	41
	1次/年
	3
	123
	公里
	总价包干

	五
	重点区段监测
	
	
	
	
	
	

	1
	沉降监测
	262
	1次/季度
	12
	3144
	点
	总价包干

	2
	收敛监测
	262
	1次/季度
	12
	3144
	点
	

	[bookmark: _Toc348894805]六
	保护区运营施工配合
	
	
	
	
	
	

	1
	施工监管
	108
	/
	3
	324
	人次
	清单计价

	七
	隧道结构技术状况评价
	
	
	
	
	
	

	1
	明挖结构
	4
	1次/年
	3
	12
	公里
	总价包干

	2
	盾构隧道
	26900
	1次/年
	3
	80700
	环
	



4.2.3 结构监测成果报告：每期监测工作完成后应于10个工作日内向招标人提交监测成果报告不低于5份，监测成果报告内包含项目概况、监测概况、监测依据及标准、监测方法及技术要求、监测成果及分析、监测成果表及变形曲率表等信息，并从结构安全角度出具专业的分析及建议。
4.2.4 结构监测分析报告： 每期监测成果报告完成后5个工作日内向招标人提交监测分析报告不低于5份，监测分析报告内包含监测概况、监测数据统计、监测数据分析、监测结论及建议等信息。
4.2.5 隧道结构技术状况评价报告：投标人在周期内开展隧道结构技术状况评价工作，采用三维激光扫描技术对区间隧道测量完成后的30个工作日内，向招标人提交正式纸质及电子评价报告。合同期内3次，报告完成后投标人组织专家评审，并对评审修订后的评价报告向招标人总结汇报。
4.2.6 通过对现场实际测量的监测数据处理，若发现监测数据超出预警值或控制值时（预警值/控制值标准详见《南通轨道交通集团有限公司运营分公司结构监测规程》），投标人应立即书面通知招标人，同时通过现场勘查、检测，提供相关合理化建议或解决方案报招标人审核。
[bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc533073157][bookmark: _Toc3551212]5 项目维保要求
[bookmark: _Toc7329][bookmark: _Toc5488][bookmark: _Toc31677][bookmark: _Toc3551208][bookmark: _Toc533073153][bookmark: _Toc348894807]5.1 投标人的资源要求
[bookmark: _Toc19415][bookmark: _Toc7042]5.1.1 投标人在人员配备、资质、履历等方面须满足招标人要求（见附录 1）。对投标人配备的资源由投标人承担其使用费、检定费、修理费，必要时招标人有权调用这些设备。
5.1.2 投标人为完成维保项目所使用的个人工器具、仪器、仪表由投标人分别自行配备（包括但不限于附录 2），涉及应送检的工器具、仪器、仪表应按规定进行检定，确保其有效性，并做好送检记录留存工作，相关费用包含在合同费用中。
5.1.3 投标人为完成维保项目所使用的消耗性材料由投标人自行提供并承担费用。
[bookmark: _Toc28326]5.2 对投标人组织架构的要求
[bookmark: _Toc289521925][bookmark: _Toc529458718][bookmark: _Toc529458762][bookmark: _Toc523492257][bookmark: _Toc524015289][bookmark: _Toc294444978][bookmark: _Toc367094631][bookmark: _Toc292373152][bookmark: _Toc290547329]5.2.1 投标人需向招标人报送所有人员的具体名单、人员履历表、技术职称以及有效证件复印件、劳动合同复印件等资料。
5.2.2 投标人应保持项目人员稳定，并将项目人员名单报送招标人。原则上，名单上的人员不得更换；若确需更换，应提前 30 日向招标人提出申请，经招标人书面同意后方可进行更换。人员技能、资格证以及专业技术需满足各项监测要求，若投标人人员技术水平低下、责任心差，不符合招标人条件，招标人有权拒绝使用。
5.2.3 投标人应无条件服从招标人的生产安排，在正常监测期间，确保人员按时到岗到位。
5.2.4 投标人应严格遵守合同约定，组织充足力量的人员完成日常监测及配合工作。
5.2.5 投标人应严格按照招标人的维修管理模式及审定的监测工作计划和方案组织实施。
[bookmark: _Toc14995]6 项目对生产组织的要求
[bookmark: _Toc529458719][bookmark: _Toc524015290][bookmark: _Toc523492258][bookmark: _Toc529458763][bookmark: _Toc290547330][bookmark: _Toc367094632][bookmark: _Toc289521926][bookmark: _Toc294444979][bookmark: _Toc292373153]6.1 投标人需安排所有监测人员在监测期开始前至少提前 15 日，着手开展前期交接、监测、配合等工作。
6.2 投标人必须保证本项目人员稳定，保证项目监测工作按期按质按量完成。
6.3 投标人必须严格执行国家相关的法律法规、行业标准及招标人制定的相关规程、规范和管理规定。
6.4 投标人必须按招标人审核的监测计划开展监测工作，并接受招标人对工作进度和质量的检查、监督。
6.5 当监测工作按计划完成有困难时，投标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按照未完成项目进行考核。
6.6 投标人向招标人提供的隧道结构技术状况评价，评价实施前需提前向招标人报专项实施方案进行审核，待批准后实施。三维激光扫描进场前，相应检测人员、设备仪器需提前报备招标人，报备资料需含各项性能参数，待签字确认无误后方可实施。
[bookmark: _Toc26833]7 项目对安全管理的要求
[bookmark: _Toc289521927][bookmark: _Toc290547331][bookmark: _Toc367094633][bookmark: _Toc292373154][bookmark: _Toc294444980][bookmark: _Toc348894808][bookmark: _Toc3551209][bookmark: _Toc533073154]投标人应严格遵守现行国家及有关部门颁布的安全法规、规范和规定，对本项目实施安全管理，强化现场作业管理，确保安全施工，杜绝一切人身伤亡事故的发生。
7.1 投标人必须秉持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，持续开展安全长效教育，将安全理念教育与生产作业环节紧密结合，切实落实南通轨道交通安全风险源防范教育责任，切实履行现场防触电、防误操作、防侵限、防火灾隐患等安全管理职责，确保人身、设备、行车、消防等方面的安全。
7.2 投标人必须严格依照《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》及招标人《南通轨道交通集团有限公司运营分公司安全生产管理办法》等法律法规和规定的要求，层层落实安全生产责任。
7.3 招标人在进行监督检查时，若发现投标人违反安全管理规定，对人身、设备、行车、消防等安全造成影响的，应予以制止，必要时责令停止作业，由此产生的后果由投标人承担。
7.4 因维保管理不善导致人员工伤的，由投标人负责办理理赔事宜；造成第三方损失的，由投标人独立应诉并承担相关费用。
7.5 因维保管理不善，在安全管理和技术管理方面存在缺陷，导致轨道交通遭受重大损失的，应当进行责任赔偿；构成违法犯罪的，移交公安机关处理。
[bookmark: _Toc289521928][bookmark: _Toc7672]8 项目对质量管理的要求
[bookmark: _Toc7668][bookmark: _Toc21079][bookmark: _Toc10447][bookmark: _Toc7436]8.1 项目质量标准
[bookmark: _Toc20219][bookmark: _Toc12328][bookmark: _Toc20619]8.1.1 投标人不得发生因自身原因导致的故障。
8.1.2 月度/年度检修计划兑现率应为 100％（因招标人自身原因造成的情况除外）。
8.1.3 不发生捏造监测数据的情况。
[bookmark: _Toc27041]8.2 项目其他管理要求
[bookmark: _Toc367094635][bookmark: _Toc290547333][bookmark: _Toc292373156][bookmark: _Toc294444982]8.2.1 投标人必须认真贯彻执行招标人质量保证体系。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，对维保质量严格把关。
8.2.2 投标人必须加强对员工的质量意识教育，充分调动所有人员的积极性，增强人的责任感，抓好作业过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，接受招标人的检查与监督。
8.2.3 投标人必须保证所填资料真实、完整、规范、及时且满足要求。
8.2.4 维保过程中若发生质量问题或质量事故，投标人应及时报告招标人。
8.2.5 投标人必须保证给予招标人人员在检查其服务管理体系和维保的任一环节提供方便。
8.2.6 投标人必须保证对维保工作使用的机具、设备、计量器具进行严格管理，对施工用检验、测量和试验设备在使用前进行仔细检查，确保使用合格的计量器具。投标人对自行配备的工器具、设备等，需按要求进行送检，相关费用包含在维保费用内。
8.2.7 投标人均须持有符合国家法律法规及行业规定的资格证书。如遇国家法律法规及行业规定调整，维保项目人员的持证情况应相应调整，相关费用包含在维保费用内。
8.2.8 鉴于轨道交通行业的特殊性，主要监测工作均需在夜间停运后进行。
[bookmark: _Toc30244]9 项目对材料物资管理的要求
[bookmark: _Toc290547334][bookmark: _Toc294444983][bookmark: _Toc292373157][bookmark: _Toc289521931][bookmark: _Toc367094636]9.1 投标人应严格执行招标人物资管理规定。
9.2 投标人应在维保项目启动前10日提交工器具一览表报招标人审核。该一览表应涵盖工器具的品种、规格、型号、数量、质量标准、检定证书以及有效期等。
9.3 投标人若需使用招标人的物资，应履行借还手续。在使用过程中，不得出现浪费和人为损坏的情况，使用完毕后应确保物资状态良好，若有损坏，投标人需负责维修或赔偿。
9.4 投标人应按国家相应标准、规范对使用的仪器进行检测，以确保其能够达到应用标准。
[bookmark: _Toc19148]10 项目对文明管理的要求
[bookmark: _Toc290547335][bookmark: _Toc292373158][bookmark: _Toc289521936][bookmark: _Toc294444984][bookmark: _Toc367094637]10.1 投标人须对监测区域内的各种管线、配电及通信线路、控制开关、生产通道、测量标线、消防设施等予以保护，不得随意破坏、操作或占用。若与其他维修区域产生冲突，应提前向招标人通报，由招标人负责协调与其他部门的关系。如发现未经批准而擅自行动的情况，将依据具体情形给予考核处理。
10.2 投标人员工在维保现场应注重文明礼貌，遇事应协商解决，严禁发生打架斗殴行为。
10.3 投标人员工必须遵循招标人的“6S”管理要求。
10.4 若投标人员工的行为对招标人的声誉造成影响，投标人需承担全部责任及公关费用。
10.5 投标人有义务对项目内的各项技术资料、监测数据、质量安全事件及方案，以及本项目相关的生产数据、平台数据予以保密，未经招标人书面同意，不得向第三方透露，也不得用于本项目以外的其他用途。
10.6 未经招标人书面许可，投标人不得使用南通轨道交通 LOGO，LOGO 的使用需遵循招标人的管理规定。
[bookmark: _Toc14627][bookmark: _Toc11117][bookmark: _Toc2661][bookmark: _Toc12801][bookmark: _Toc3530]11 项目的其他要求
11.1 投标人需按照国家规定为员工缴纳养老、工伤、医疗等社会保险，为员工提供防暑经费，并落实防暑、防寒措施。
11.2 投标人应持续完善安全管理和质量管理，加强形势教育、安全教育和业务培训。上岗所需的相关证件的取证、复审工作应在进入本项目前完成（必须在南通本地取得的证件除外）。
11.3 投标人负责其员工所使用证件的取证、复审工作，并承担相关费用。
11.4 投标人应签订安全生产协议，并缴纳安全管理风险抵押金。
11.5 投标人应每年签订岗位安全生产责任状并组织履职培训，此培训适用于全体员工。
11.6 投标人应主动开展轨道公司相关证件的复审培训，确保人员持证上岗。
[bookmark: _Toc11184][bookmark: _Toc17961]
12 附录
[bookmark: _Toc26051][bookmark: _Toc6720][bookmark: _Toc30413][bookmark: _Toc27216][bookmark: _Toc26904]附录1：投标人人员配备需求表
	序号
	项目
	要求
	岗位职责

	1
	项目经理
	项目经理1人。年龄不大于50周岁，测量相关专业本科及以上学历，具有中级工程师及以上职称，5年以上轨道交通结构监测项目管理工作经验。无违法犯罪记录。
	1.负责本项目所管辖范围内监测工作的组织与实施，工作中必须严格按照检修计划及各项技术要求开展维保工作，并确保监测数据的真实性；
2.服从招标人的业务指导；
3.负责填报、收集和上报各种监测报告等工作记录；
4.做好招标人安排的其他工作。

	2
	测量工程师
	[bookmark: OLE_LINK12]测量工程师1人。年龄不大于50周岁，测量相关专业本科及以上学历，具有中级工程师及以上职称，5年以上轨道交通结构监测技术管理工作经验，从事过重点工程的结构变形监测工作。无违法犯罪记录。
	1.根据维保要求安排施工计划提报，遵守各类规程及检修规定，严格执行相关管理制度；
2.服从招标人的业务指导；
3.认真整理并分析监测数据，做到数据真实、可靠，按要求形成相关报告；
4.做好招标人安排的其他工作。

	[bookmark: _Toc2011]3
	结构分析工程师
	结构分析工程师1人。土木工程或结构工程或地质工程专业本科及以上学历，具有高级工程师及以上职称，5年以上轨道交通结构监测数据分析相关工作经验。无违法犯罪记录。
	1.对监测数据进行相关结构分析，遵守各类规程及检修规定，严格执行相关管理制度；
2.服从招标人的业务指导；
3.认真整理并分析监测数据，做到数据真实、可靠，按要求形成相关报告；
4.做好招标人安排的其他工作。

	4
	监测人员
	对监测人员数量不作具体要求，以满足现场生产即可。年龄不大于50周岁，测量相关专业中专及以上学历，具有测量工证书，3年以上轨道交通结构监测测量工作经验。无违法犯罪记录。
	1.按维保计划完成监测工作，做好数据真实可靠；
2.做好现场点位布设和成品保护；
3.汇总现场监测数据，做好原始数据资料的收集保护；
4.做好相关台账整理工作；
5.做好招标人安排的其他工作。


[bookmark: _Toc32334]
附录2：投标人提供维保资源清单（包括但不限于下表所列）
	仪器名称
	精度要求
	单位
	数量
	参考品牌
	备注

	水准仪
	0.3 mm/km
	套
	2
	徕卡、天宝、博士
	用于沉降监测及控制网复测

	激光测距仪
	±1.0 mm
	台
	2
	徕卡、海克斯康、誉煊电子
	用于净空收敛监测

	裂缝观测仪
	±0.1 mm
	台
	1
	海康威视、智博联、中拓科仪
	用于裂缝观测


[bookmark: _Toc1970]
附录3：项目考核与评价的要求
[bookmark: _Toc1853][bookmark: _Toc19346][bookmark: _Toc23596][bookmark: _Toc290547336][bookmark: _Toc294444985][bookmark: _Toc289521937][bookmark: _Toc292373159][bookmark: _Toc367094638]3.1 总则：
3.1.1 投标人须严格遵守招标人各项管理制度，招标人有权依据本公司规章制度及附录3.2项目考核细则对投标人的违约行为进行考核并追究相关责任。项目维保费用支付及考核违约金按季度进行结算，三个月的平均分数与季度支付费用比例挂钩。考核评价等级分为四档，具体标准如下：80分（不含）以下为不合格，80分（含）至90分（不含）为合格，90分（含）至95分（不含）为良好，95分（含）及以上为优秀。具体如下所示：
	考核得分
	100-95（含）
	95-90（含）
	90-80（含）
	80以下

	支付比例
	100%
	95%
	90%
	80%


注：考核分数有小数位时，按照四舍五入至小数点后2位的原则办理。
3.1.2 考核细则涵盖但不限于以下所列内容。首次发生给予扣除违约金处理，同类问题发生两次及以上给予扣分及扣除违约金处理。如遇特殊情形，招标人将组织召开专项分析会，依据相关管理办法拟定具体考核措施。
[bookmark: _Toc5918][bookmark: _Toc1435][bookmark: _Toc9063]3.2 项目考核细则：
	

	项目
	检查内容
	扣分
	违约金

	1
	安全管理
	未开展安全生产会、未做好相关记录或文件传达签字不及时。
	1—2分/次
	200元/次

	2
	
	使用的仪器或其他作业设备带病工作，不满足安全要求。
	1—2分/次
	1000-1500元/次

	3
	
	对外单位施工作业的旁站监督流于形式，现场安全管控措施落实不到位。
	1—3分/次
	1000-2000元/次

	4
	
	施工结束后，遗留工器具或施工垃圾于现场。
	5分/次
	2000-5000元/次

	5
	
	未开展人员安全教育培训，或未经运营分公司安全教育培训、考试擅自安排人员上岗。
	1—3分/次
	500-1000元/
人次

	6
	
	施工作业未按规定办理请、销点等手续，或未及时销点造成作业超时。
	——
	500元/次

	7
	
	检修作业中，安排无上岗证的人员进行作业。
	1—5分/次
	500-1000元/
人次

	8
	人员管理
	项目管理人员未按要求履职或履职不到位。
	1—5分/次
	500-2000元/次

	9
	
	未经招标人同意擅自更换项目经理。
	5分/人次
	10000元/次

	10
	
	未经招标人同意更换技术人员、安全员。
	3分/人次
	2000元/人次

	11
	
	项目经理无故缺席招标人组织的相关会议。
	2分/次
	1000元/次

	12
	
	未向招标人提供关键岗位人员资质、其他人员名单及相关证件，或未按提供名单执行、未建立人员花名册。
	1分/次
	500元/次

	13
	
	组织架构不健全，无兼职人员负责安全、物资等日常管理工作，或管理混乱未达到招标人要求。
	1—2分/项
	500-1000元/项

	14
	
	出现劳动合同签订、社保缴纳、工资发放等相关问题。
	5分/次
	1000元/人次

	15
	
生产管理
	项目委外工作在管理、质量、安全等方面被下达限期整改通知，未按期整改或重复发生。
	3—5分/项
	1000-2000元/项

	16
	
	月计划、周计划、日计划未按要求提报审核。
	——
	200元/次

	17
	
	施工计划无故未完成，监管人员未按要求到场。
	5分/次
	1000元/次

	18
	
	未按要求开展施工安全交底、安全防护、穿戴劳保用品。
	1—3分/次
	200-500元/次

	19
	
	未按要求完成相关会议的督办事项或临时工作。
	1—5分/次
	1000-2000元/次

	20
	
	问题反馈数据不真实、弄虚作假。情节严重，招标人有权解除合同。
	1—5分/次
	500-20000元/次

	21
	
	各类台账记录不完整。
	1—5分/次
	200元/次

	22
	
	未按合同要求测量足够的监测点。
	5分/次
	2000元/次

	23
	
	未按要求上报各类报表、分析报告、成果报告等。
	1—5分/次
	500元/次

	24
	
	未经招标人同意，将项目内各项技术资料、监测数据、监测报告及方案，以及本项目相关的生产数据、平台数据透露给第三方。造成招标人的全部损失由投标人承担。
	20分/次
	20000元/次

	25
	
	现场测量数据出现异常时（超出控制值等情况），未立即向招标人反馈，并未提供合理化建议或解决方案。
	5分/次
	2000元/次

	26
	材料管理
	计量工器具未定期送检、未按时取得检测合格证明，或使用不合格、超期未检计量工器具。
	5分/次
	500-2000元/次

	27
	
	工器具不得低于合同配置标准，影响监测质量。
	5分/次
	2000元/次

	28
	
	备品备件、工器具管理混乱、无标识、账物不符。
	2分/次
	500元/次













第六章 投标文件格式


投标文件封面
（粘贴于各封袋上）
                                                                     

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）



投标文件
资格审查部分/商务技术部分/报价部分/电子文本
（在投标文件递交截止时间前不得开启）





投标人：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
第一册 资格审查部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）



投标文件
第一册 资格审查部分






投标人：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、承诺函
2、企业营业执照或事业单位法人证书（提供复印件并加盖公章）
3、法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）
4、授权委托书原件，授权代理人本人身份证复印件（如有授权）
5、资质要求
6、项目负责人要求
7、业绩要求
8、投标人认为需要提交的其他资料


1承诺函

承诺函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司愿就由贵公司组织实施的南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）采购活动进行响应。承诺如下：
一、我司所提交的投标文件中所有的证明和陈述材料均是真实准确的，我司未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为；
二、我司具有健全的财务会计制度，经营状况、商业信誉和财务信用良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，未处于与债权人进行债务重组或其他债务安排状况下，未处于法院清盘令下，未处于自动破产申请状态下；
三、我司没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；
四、我司未与招标人存在利害关系；与参与本项目的其他投标人负责人不为同一人且不存在控股、管理关系；
五、我司未以他人名义参与本项目；未与招标人及参与本项目的其他投标人串通；
六、我司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）”或各级信用平台列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人等名单；
七、我方保证无“附件二 投标人负面清单”所列的不良行为；
上述承诺如有不实或违反上述承诺，我方愿意接受任何处罚，包括同意你方不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报主管部门；我方放弃成交资格，已签订的合同无效，并放弃今后暂停期内参与你方采购活动的资格。

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
投标人：（加盖公章）
年   月    日

附件二 
投标人负面清单
一、与招标人、采购代理机构或者其他投标人恶意串通的，暂停12个月；
二、向招标人、采购代理机构或评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益，暂停12个月；
三、存在以下视为串通投标情形的，暂停12个月；
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致（包括但不限于存在多处内容相似或雷同、存在错误的地方一致或其他可认定异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
四、递交时间截止后撤回投标（响应）文件或评审过程中出现因投标人自身原因弃标的，暂停12个月；
五、提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为的，暂停12个月；
六、中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订采购合同，暂停12个月；
七、签订合同后无法履行合同的，暂停12个月；
八、年度评价被列为不及格投标人的，暂停12个月；
九、被集团公司或所属分（子）公司暂停参与采购活动的，从其处罚；






法定代表人或授权代理人：（签字或盖章） 
投标人：（加盖公章）
年   月    日




2企业营业执照或事业单位法人证书
[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK130]提供复印件并加盖公章


3法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

  （姓名）  先生/女士，系本单位   （单位名称）   法定代表人，特此证明。
身份证号码：                                         


注：提供法定代表人身份证（正反面）复印件
	



投标人：（加盖公章）
年    月  日   










4授权委托书原件
授权委托书

致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
本授权委托书声明：本人          （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人现授权委托         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）的采购活动。
该代理人在以上项目的采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，本人均予以承认。
该代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标文件开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
注：提供授权代理人的身份证（正反面）复印件
	



投标人：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日
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5、资质要求：提供有效的资质证书原件扫描件。


6、项目负责人要求
项目负责人简历表                                      
	[bookmark: _Toc218710268]姓   名
	
	性   别
	
	出生年月
	

	现任职务
	
	政治面貌
	
	技术职称
	

	毕业院校
及专业
	
	毕业时间
	
	最高学历
	

	专业技术证书及证书号
	序号
	证书名称
	证书号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	本项目
拟任岗位
	
	为投标人服务的时间（年）
	
	相关工作经验年限（年）
	

	相关专业经历与工作经验

	时间
	参加过的同类项目
	担任职务
	甲方及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后应附项目负责人的劳动合同、职称证书及其他证明材料的扫描件等

投标人：                      （盖章） 
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章） 
日      期：         年      月     日




7业绩要求

企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：结合第三章评审办法填写企业业绩，须提供业绩证明材料。




8投标人认为需要提交的其他资料






























第二册 商务技术部分
正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）



投标文件
第二册 商务技术部分






投标人：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1、 商务和技术偏离表
2、商务部分
3、技术部分































1商务和技术偏离表
商务和技术偏离表
项目名称：南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.本项目不允许负偏离，发生负偏离的其投标文件将被视为无效，没有偏离的则在序号1偏差说明填“无”。
2.投标人承诺：除本表列出的偏差以外，投标人响应招标文件的全部内容。



投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
　　　年　  月 　 日








2商务部分
[bookmark: _Toc218710269]2.1企业业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：结合第三章评审办法填写企业业绩，须提供业绩证明材料。





[bookmark: _Toc29658][bookmark: _Toc3697][bookmark: _Toc10610][bookmark: _Toc20296][bookmark: _Toc3965]

2.2项目负责人业绩一览表
	序号
	项目名称
	项目概况
	合同金额
	合同签订时间
	业主名称及联系方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：结合第三章评审办法填写项目负责人业绩，须提供业绩证明材料。







3技术部分
投标人根据第三章评审方法技术部分相关评分点（为方便评委评审，请投标人按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料）











 



第三册 报价部分
                                                                     正本/副本

南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目
（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）



投标文件
第三册 报价部分






投标人：               （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：   （签字）
日期：        年      月      日
目录
1响应函
2分项报价表


1响应函
响应函
致南通轨道交通集团有限公司运营分公司：
我司已仔细阅读研究了南通轨道交通集团有限公司运营分公司2026-2029年2号线结构监测委外维保项目（项目编号：NTGY-2026-FW-ZB-034）招标文件的全部内容，愿以含税价人民币（大写）          （¥         元）的总报价（其中，增值税税率  %），提供本项目招标文件要求的所有内容，并按合同约定履行义务。
一、本投标文件自递交投标文件的截止时间起90日内有效。
二、我司认为贵司有权决定中标人，还认为贵司有权接受或拒绝所有的响应投标人。
三、我司愿提供招标文件中要求的全部资料，并配合招标人对资料的真实性进行验证。
四、如我司成为中标人，我方承诺：
（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵司签订合同；
（2）在签订合同时不向贵司提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

投标人： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
地址：             
电话：             
		     公司邮箱：       
年  　月　  日






2分项报价表
分项报价表
项目名称：

项目编号：

	序号
	项目名称
	单次工作量
	监测频次
	监测次数
	合计工作量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	一
	沉降监测
	
	
	
	
	
	
	

	1
	地下车站主体结构
	240
	1次/半年
	6
	1440
	点
	
	

	2
	盾构隧道
	1376
	1次/半年
	6
	8256
	点
	
	

	3
	车站与隧道交接处结构
	136
	1次/半年
	6
	816
	点
	
	

	4
	联络通道
	105
	1次/半年
	6
	630
	点
	
	

	二
	净空收敛
	
	
	
	
	
	
	

	1
	盾构隧道断面
	1360
	1次/半年
	6
	8160
	点
	
	

	2
	地下车站轨顶风道
	240
	1次/半年
	6
	1440
	点
	
	

	三
	建（构）筑物沉降监测
	
	
	
	
	
	
	

	1
	幸福车辆段各单体建筑
	193
	1次/年
	3
	579
	点
	
	

	2
	南通电视塔
	16
	1次/半年
	6
	96
	点
	
	

	四
	地面水准控制网复测
	
	
	
	
	
	
	

	1
	控制网复测
	41
	1次/年
	3
	123
	公里
	
	

	五
	重点区段监测
	
	
	
	
	
	
	

	1
	沉降监测
	262
	1次/季度
	12
	3144
	点
	
	

	2
	收敛监测
	262
	1次/季度
	12
	3144
	点
	
	

	六
	保护区运营施工配合
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工监管
	108
	/
	3
	324
	人次
	
	

	七
	隧道结构技术状况评价
	
	
	
	
	
	
	

	1
	明挖结构
	4
	1次/年
	3
	12
	公里
	
	

	2
	盾构隧道
	26900
	1次/年
	3
	80700
	环
	
	

	合计（元）
	


投标人： （加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
年  　月　  日

